|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Załącznik 2.1. do SIWZ** | | |
| Pieczęć Wykonawcy | **OFERTA** |
| Nr tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nr faxu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Nr rachunku: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Gmina Somonino**  **z/s w Somoninie**  **ul. Ceynowy 21**  **83-314 Somonino** |
| Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: | | |
| **„Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego”.** | | |
| JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| działając w imieniu i na rzecz | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) | | |
| i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) | | |
| 1. SKŁADAM na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. | | |
| 2. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. | | |
| **3. OFERUJĘ**  **1) dostawę pojazdu wielofunkcyjnego** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łącznąwartość  cenę ryczałtową netto …………………………. PLN  podatek VAT (…...%) …………………………. PLN  **brutto …………………………. PLN**  **(słownie:……………………………………………………………………………………………………)**  **- udzielam gwarancji na zabudowę pojazdu na okres …………… miesięcy** | | |
| 4. Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. | | |
| 5. OŚWIADCZAM, że zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Części 1 SIWZ pkt 3.9 do realizacji zamówienia przy czynnościach określonych w SIWZ zaangażuję osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy. | | |
| 6. OŚWIADCZAM, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum[[1]](#footnote-1) dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) | | |
| 7. OŚWIADCZAM, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. | | |
| 8. OŚWIADCZAM, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr \_\_\_\_\_\_\_\_\_ do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 p.z.p. | | |
| 9. OŚWIADCZAM, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT.  10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | | |
| 11. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie\*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie \*: | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (zakres powierzonych robót/ firma Podwykonawcy ) | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| (zakres powierzonych robót / firma Podwykonawcy) | | |
| 12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 13. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na ……………………….. stronach. | | |
| 14. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są: | | |
| 1. ……………………………………. | | |
| 2) …………………………………….  3) …………………………………… | | |
| .................................., dnia .................................... .............................................................. | | |
| *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)* | | |

**Załącznik nr 1 do Oferty**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Tabelę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego w kolumnie II. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe podstawowe. Kolumnę III. w tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

**WYMAGANIA DLA POJAZDU WIELOFUNKCYJNEGO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | OFEROWANE PARAMERTY  POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ  **WYPEŁNIA OFERENT** | |
| **SPEŁNIA** | **NIE SPEŁNIA** |
| **I** | **Opis podwozia** |  |  |
| 1 | Podwozie używane nie starsze niż 2009 rok | **marka ………….............** |  |
| 2 | Przebieg maksymalny 350 000 km |  |  |
| 3 | Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu max. 18 Ton |  |  |
| 4 | Moc silnika min. 290 KM | **moc - ………KM** |  |
| 5 | Pojemność silnika maksymalnie 7000 ccm3 |  |  |
| 6 | Kabina min. 2 osobowa |  |  |
| 7 | Wydech skierowany do dołu |  |  |
| 8 | Rozstaw osi 4100 - 4300 mm |  |  |
| 9 | Zawieszenie przód resory |  |  |
| 10 | Zawieszenie tył pneumatyczne |  |  |
| 11 | Rozmiar kół 80/R 22,5" |  |  |
| 12 | Koła tylne bliźniacze. |  |  |
| 13 | Koło zapasowe min. 1 szt |  |  |
| 14 | Płomieniowe urządzenie rozruchowe lub równoważne |  |  |
| 15 | Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%. |  |  |
| 16 | Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody. |  |  |
| 17 | Podgrzewany filtr paliwa. |  |  |
| 18 | Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika |  |  |
| 19 | Sprężarka powietrza. |  |  |
| 20 | Napęd na koła tylne 4x2 |  |  |
| 21 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. |  |  |
| 22 | Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny. |  |  |
| 23 | Zbiornik paliwa min. 150 litrów. |  |  |
| 24 | Układ kierowniczy lewostronny wspomagany hydraulicznie. |  |  |
| 25 | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 26 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowana ABS lub równoważne |  |  |
| 27 | System anty poślizgowy ASR lub równoważne. |  |  |
| 28 | Układ stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważne. |  |  |
| 29 | Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych. |  |  |
| 30 | Centralny zamek sterowany zdalnie. |  |  |
| 31 | Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana. |  |  |
| 32 | Lusterko krawężnikowe prawe |  |  |
| 33 | Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” (zgodne z EU). |  |  |
| 34 | Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym. |  |  |
| 35 | Klimatyzacja bezfreonowa. |  |  |
| 36 | Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera. |  |  |
| 37 | Schowek nad szybą przednią. |  |  |
| 38 | Komputer pokładowy w języku polskim |  |  |
| 39 | Światła do jazdy dziennej. |  |  |
| 40 | Boczne światła obrysowe. |  |  |
| 41 | Radio CD z min. 2 głośnikami |  |  |
| 42 | Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów |  |  |
| 43 | Akumulatory nie wymagające konserwacji |  |  |
| 44 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 45 | Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne |  |  |
| 46 | Belka ostrzegawcza koloru pomarańczowego na dachu pojazdu |  |  |
| 47 | Przewód do pompowania 20m z manometrem |  |  |
| 48 | Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia |  |  |
| 49 | Cyfrowy tachograf tego samego producenta co podwozie |  |  |
| **II** | **Opis zabudowy** |  |  |
| 1 | Zbiornik   1. cylindryczny zbiornik ze stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika 2. grubość blachy min. 6 mm 3. objętość min. 8400 litrów 4. posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach 5. rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia |  |  |
| 2 | Podziały zbiornika   1. komora na wodę brudną i osad o poj. min. .4500 l 2. komora na wodę czystą o poj. min. 3200 l 3. komora wody technicznej kompresora min. 700 l |  |  |
| 3 | Napełnianie komory wody   1. rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem 2. sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C 3. system zabezpieczający przed skażeniem wody 4. pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem, |  |  |
| 4 | Opróżnianie komory szlamu   1. tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien 2. ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniającym |  |  |
| 5 | Dennica zamykająca   1. otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz 2. uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą 3. olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej 4. ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi 5. stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności |  |  |
| 6 | Koryto zrzutowe szlamu   1. z blachy nierdzewnej 2. zamontowane pod dennicą |  |  |
| 7 | Kontrola napełnienia komory szlamu   1. rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu 2. chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej 3. możliwość czyszczenia bez demontażu |  |  |
| 8 | Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej   * + 1. DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie     2. DN 110 ssący     3. złącze typu strażackiego     4. zaślepki transportowe, odpowietrzniki |  |  |
| 9 | Zrzut wody z nad szlamu   1. możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym poprzez oddzielny system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych |  |  |
| 10 | Pompa ssąca z płaszczem wodnym ( bez łopatek) zamontowana na ramie pomocniczej o poniższych parametrach:   1. chłodzona oraz uszczelniana za pomocą płaszcza (pierścienia)wodnego 2. zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora 3. wydajność ssania min. 1200 m³/h – do pracy ciągłej 4. minimalny głębokość ssania 6 m od poziomu jezdni 5. pompa nie wymagająca smarowania olejem |  |  |
| 11 | Napęd pompy ssącej   1. z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny |  |  |
| 12 | System zabezpieczający pompę ssącą   1. separator odzyskujący skroploną parę wodną wydostającą się z kompresora 2. system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bara 3. czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrznego zasysanego 4. pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym 5. możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: (ssanie/atmosfera/tłoczenie) |  |  |
| 13 | Pompa wysokociśnieniowa:   1. pompa nurnikowa 2. wydajność min 120 l/min w zakresie od 170 do 180 Bar 3. zabudowana wysoko na ramie pomocniczej |  |  |
| 14 | Napęd pompy wysokociśnieniowej   1. z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny |  |  |
| 15 | Rurociągi pompy ciśnieniowej  a) filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali nierdzewnej o przepływie min. 150 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie.   1. pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody |  |  |
| 16 | System zabezpieczający pompę wodną:   1. pneumatycznie regulowany zawór membranowy 2. bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia 3. akustyczny sygnał niskiego stanu wody 4. zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody |  |  |
| 17 | Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo i ręcznie   1. zainstalowany horyzontalnie na zbiorniku 2. wysięgnik i kołowrót zespolony i stanowiący jeden zespół 3. hydrauliczny napęd wszystkich funkcji 4. wysięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni 5. wysięgnik obracany o kąt min 230 stopni 6. zasięg na bok lewy i prawy min. 4700 mm – mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny 7. pokrywa rewizyjna do czyszczenia 8. nawinięty wąż ssawny DN110 o długości min. 20m zakończony złączem strażackim |  |  |
| 18 | Główny kołowrót ciśnieniowy:   1. zainstalowany na tylnej dennicy 2. sterowany hydraulicznie 3. pojemność: min. 80 m. węża DN19 4. uchylny o kąt min 180 stopni na stronę lewą 5. zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm 6. licznik wysuwu węża ciśnieniowego 7. bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża 8. automatyczne układanie węża ciśnieniowego |  |  |
| 19 | Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:   1. z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem 2. szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej 3. pojemność: min. 60m węża DN13 4. pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem 5. napęd hydrauliczny 6. ręczne układanie węża |  |  |
| 20 | Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w:   1. włącznik główny 2. włącznik jazda 3. włącznik luz 4. włącznik praca 5. włącznik lamp błyskowych 6. włącznik lamp roboczych 7. włącznik systemu ogrzewania wody czystej 8. kontrolki pracy układu ogrzewania |  |  |
| 21 | Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające:   * 1. wskaźniki:  1. licznik obrotów silnika podwozia: 2. kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu 3. kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku 4. kontrolka wyłącznika awaryjnego 5. licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań    1. przełączniki: 6. praca kompresora: włącz / wyłącz 7. ciśnienie: włącz / wyłącz 8. zawór klapowy: otwórz / zamknij 9. regulacja obrotów silnika (+/-) 10. wyłącznik awaryjny 11. sterowanie wysięgnikiem     1. stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi: 12. rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego 13. otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym 14. potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego. |  |  |
| 22 | Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za:   1. ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij 2. podnoszenie dennicy: podnieś/opuść |  |  |
| 23 | Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w:   1. licznik pracy kompresora 2. licznik pracy pompy wysokociśnieniowej 3. wyłącznik awaryjny 4. kontrolka wyłącznika awaryjnego 5. kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony 6. kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie 7. kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty 8. kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona 9. kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz |  |  |
| 24 | Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w:   1. włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego 2. kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego |  |  |
| 25 | Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe)   * 1. funkcje pilota sterowania radiowego:  1. podnoszenie / opuszczanie 2. wysuwanie / wsuwanie 3. obrót : lewo / prawo 4. zwijanie/rozwijanie węża ssawnego 5. praca kompresorem: ssanie / tłoczenie 6. zawór klapowy: otwarty / zamknięty 7. ciśnienie wody: włącz/wyłącz 8. obroty silnika +/-wyłącznik awaryjny |  |  |
| 26 | Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C.   1. urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia 2. podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h 3. pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h 4. obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej |  |  |
| 27 | Stelaże na węże ssawne:   1. po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej 2. długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia |  |  |
| 28 | Skrzynki na wyposażenie:   1. wykonane ze stali kwasoodpornej 2. zamykana na klucz z drzwiczkami – skrzynka z lewej strony 3. otwierana pokrywa zabezpieczająca – skrzynka z prawej strony 4. długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca |  |  |
| 29 | Węże na wyposażeniu   1. wąż ciśnieniowy główny min.80 m, DN 19 w oplocie tekstylnym 2. wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13 3. wąż ssący min. 2 sztuki po min. 3 metry (dopasowane do długości skrzynek na węże) |  |  |
| 30 | Oświetlenie do pracy nocnej   1. lampa ledowa montowana na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy 2. lampa ledowa montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt. 3. lampa ledowa montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego 4. lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem lub lampa bezprzewodowa z ładowarką |  |  |
| 31 | Oświetlenie ostrzegawcze   1. belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy 2. lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu |  |  |
| 32 | Uchwyty transportowe dla:   1. węża ciśnieniowego DN19 2. węża ciśnieniowego DN13 3. pistoletu wysokociśnieniowego |  |  |
| 33 | Lakierowanie   1. zabudowa lakierowana w jednym kolorze 2. piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów 3. podkład 4. wypełniacze 5. powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 µ) 6. powłoka wewnątrz zbiornika farba do zbiorników balastowych jednostek pływających |  |  |
| 34 | Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze:   1. folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu 2. opisane wszystkie zawory hydrauliczne |  |  |
| 35 | Wyposażenie pojazdu   * 1. dysze na wąż DN 19– 3 sztuki   2. dysze na wąż DN13 – 2 sztuki   3. dysze do pistoletu ciśnieniowego – 2 sztuki   4. „Banan” szt. 1   5. rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1   6. rolka prowadząca dolna   7. gracka wygarniająca   8. umywalka z ciepłą wodą   9. inżektor wykonany ze stali nierdzewnej   10. wciągarka elektryczna   11. pojemnik na śmieci   12. lampa przenośna lub lampa bezprzewodowa |  |  |
| 36 | Wymagane dokumenty wraz z ofertą   1. rysunek 2 D zawierający wymiary oraz masy pojazdu 2. rysunek 3D – strona lewa, strona prawa, tył, od góry, z zaznaczeniem głównych podzespołów ( pompa wody, kompresor, układ ogrzewania) 3. atest na wąż ciśnieniowy 4. karta katalogowa kompresora 5. karta katalogowa pompy wody |  |  |
| 37 | Dokumenty wymagane wraz z pojazdem:   1. książkę gwarancyjną 2. instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy 3. katalog części zamiennych w formie rysunkowej 4. dokumenty wymagane do rejestracji |  |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując **„X”** w kolumnie spełnia „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy

|  |
| --- |
| ***Załącznik 3.1. do SIWZ*** |
| ***Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy | **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  **składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu** |

|  |
| --- |
| Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: |
| **„Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego”.** |
| nr postępowania: **ZP.271.35.2018** |
| Prowadzonym przez: **Gminę Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino** |
| oświadczam, co następuje: |
| **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:** |
| 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 p.z.p. |
| 2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r. |
| .............................................................. |
| *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)* |
| 3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ................................... P.z.p[[2]](#footnote-2). *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.).* |
| Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 p.z.p. ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r. |
| .............................................................. |
| *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)* |
| **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,  NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA[[3]](#footnote-3):** |
| Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* |
| nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r. |
| .............................................................. |
| *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)* |
| **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:** |
| Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r. |
| .............................................................. |
| *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)* |

|  |
| --- |
| **Załącznik 3.2 do SIWZ** |
| **Uwaga: Składa każdy wykonawca wraz z ofertą** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy | **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  **składane na podstawie art. 25a ust. 1 p.z.p. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu** |

|  |
| --- |
| Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: |
| **„Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego”.** |
| nr postępowania: **ZP.271.35.2018** |
| prowadzonym przez: **Gminę Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.** |
| oświadczam, co następuje: |
| **INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY** |
| Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Części 1 pkt 6 SIWZ. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r. |
| .............................................................. |
| *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)* |
| **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW[[4]](#footnote-4):** |
| Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Części 1 pkt 6 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[5]](#footnote-5) SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| w następującym zakresie: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r. |
| .............................................................. |
| *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)* |
| **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:** |
| Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r. |
| .............................................................. |
| *(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)* |

|  |
| --- |
| **Załącznik 3.3 do SIWZ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy | **ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU**  **do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia[[6]](#footnote-6)** |

|  |
| --- |
| **W imieniu:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)* |
| zobowiązuję się do oddania swoich zasobów |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)* |
| do dyspozycji Wykonawcy: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(nazwa Wykonawcy)* |
| przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: |
| "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" |
| Równocześnie oświadczam: |
| 1) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie[[7]](#footnote-7): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4) będę realizował nw roboty budowlane , których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące |
| się do warunków udziału, na których polega Wykonawca : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r. |
| .......................................................................... |
| *(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)* |

|  |
| --- |
| **Załącznik 3.4. do SIWZ** |
| **Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania lub zamieszczenia na stronie informacji podawanych podczas sesji otwarcia ofert** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy | **OŚWIADCZENIE**  **o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p.** |

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………...

/pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/

*W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.*

Składając ofertę na:

**„Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego”.**

oświadczam, że:

1. **Należę\* / reprezentowany przeze mnie podmiot należy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy P.z.p., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. , poz. 184, 1618 i 1634, z póżn. zm.) do której należą także następujące podmioty\*:

1) ……………………………………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………………….

2. **Nie należę\* / reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy P.z.p., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. , z 2015r., poz. 184, 1618 i 1634, z póżn. zm.)

……………………, dnia …………..

/podpis osoby upoważnionej/

\*niepotrzebne skreślić

**Załącznik 3.5 do SIWZ**

...................................... (miejscowość, data)

...............................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**Wykaz dostaw wykonanych przez Wykonawcę**

**w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj zadania** | **Zamawiający** | **Wartość**  **zadania** | **Miejsce wykonania zadania** | **Data**  **wykonania zadania** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

..........................................................

Podpis osoby upoważnionej

**UWAGA !!!** Do powyższego załącznika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w załączniku nr 3.5 do SIWZ zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone

**Część 4:** **WZÓR UMOWY**

**UMOWA NR ZP.272. … 2018**

zawarta w dniu ................................................ roku, pomiędzy: Gmina Somonino, 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21, REGON 191675008, NIP: 589-10-31-191, reprezentowaną przez:

Mariana Kryszewskiego – Wójta Gminy Somonino

przy kontrasygnacie Cecylii Kitowskiej - Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………….

z siedzibą na ulicy ………………………………, ………………………………….

NIP …………………………., REGON …………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………………….

zwanym dalej **„Wykonawcą”,**

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienie publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy**:**

- **pojazdu wielofunkcyjnego**,

w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy współfinansowanej ze środków **Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”**

1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu - pojazd wielofunkcyjny

zwany dalej „przedmiotem umowy”, spełniające wymagania techniczne wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Przedmiot umowy winien spełniać następujące wymagania:
   1. odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
   2. posiadać wszelkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,
   3. posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania
   4. spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.).

**§ 2**

**CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik do umowy i wynosi:

netto ……………………………………..…. zł;

brutto ………………………………………… zł (słownie …………………………………………………… zł.), w tym podatek VAT …………… % tj. …………..……… zł (słownie: ……………………………….. zł.).

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest stała przez cały okres trwania umowy.
3. Płatność odbywać się będzie jednorazowo po wykonaniu pełnej dostawy. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy dostawy podpisany przez Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawnie wystawionych faktur VAT.
5. Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną, przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
13. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
14. albo złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
15. albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. Zamawiający uiszcza należną podwykonawcy część wynagrodzenia w terminie 30 dni liczonych od dnia następującego po upływie terminu do zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 12.
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę.
18. **Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego jako „Nabywcę” tj. Gminę Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, NIP: 589-10-31-191 oraz „Odbiorcę” tj. Urząd Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino**

**§ 3**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

* 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi 10% ceny całkowitej podanej w umowie, wniesione zostało Zamawiającemu w  dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości w formie…………………….
  2. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
     w trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 i ust.   
     2 ustawy prawo zamówień publicznych.
  3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
  4. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

1. 70 % w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

b) 30 % w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

* 1. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin, zgodnie   
     z postanowieniami artykułu 8.7.
  2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

**§ 4**

**TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w terminie do dnia – **31 sierpień 2019r.**
2. Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru końcowego.
4. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego własność przedmiotu umowy pozostaje przy Wykonawcy, zaś ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

**§ 5**

**ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Przedmiot umowy należy dostarczyć do siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo – Usługowego w Sławkach lub innego miejsca na terenie Gminy Somonino wskazanego przez Zamawiającego
2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru podpisanym przez przedstawicieli stron, zwanym dalej protokołem zdawczo –odbiorczym.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych usterkach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, z konsekwencją określoną w § 7 umowy. Odbiór końcowy przedmiotu umowy, stosownie do ust. 1 – ust. 4 nastąpi po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych usterek.
4. W protokole zdawczo–odbiorczym stwierdza się zgodność dostawy z umową oraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy, brak zewnętrznych uszkodzeń i wad oraz kompletność przedmiotu umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany wydać przedmiot umowy z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bez dodatkowego wynagrodzenia szkolenia z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń, dla przedstawicieli Zamawiającego (dla min. 2 osób) w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych w protokole odbioru końcowego, w dzień roboczy, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego samochodu. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

**§6**

**DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

Do przedmiotu umowy przy jego wydaniu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

1. Instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim – 2 komplety;
2. Książkę gwarancyjną/serwisową w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy;
3. Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu, w tym zaświadczenie z poszerzonego badania technicznego samochodu w uprawnionej stacji diagnostycznej,
4. świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE
5. Wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;
6. Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.

**§7**

**GWARANCJA I SERWIS**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na podwozie pojazdu gwarancji na okres 6 miesięcy. Na wykonanie zabudowy na okres - …………… miesięcy
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzone będą przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie e-mail.
4. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca na swój koszt podstawi sprzęt zastępczy do czasu usunięcia awarii
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia sprzętu do naprawy do dnia odebrania z naprawy sprawnego sprzętu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia sprzętu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu jego użytkowania - przemieszczenia sprzętu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
9. Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym, w celu koordynowania prawidłowego przebiegu dostawy oraz wykonać przedmiot umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

**§ 8**

**KARY UMOWNE**

1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki.
3. Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od upływu 14 dniowego okresu zwłoki. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
4. Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy sprzętu w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.
6. W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.
7. W razie zwłoki Zamawiającego w dokonaniu zapłaty z tytułu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo żądać ustawowych odsetek.

**§ 9**

**PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza w trakcie realizacji umowy zatrudnić podwykonawców do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
3. Wykonawca, podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać:
   1. zakres dostaw powierzonych podwykonawcy,
   2. kwotę wynagrodzenia za wykonane dostawy,
   3. termin wykonania
   4. warunki płatności,
   5. termin płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej dostawy.
5. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do umowy   
   o podwykonawstwo. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

**§ 10**

**ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonywania zmian   
 w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

* 1. terminu realizacji zamówienia – termin może ulec zmianie w następujących przypadkach:
     1. wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. Zamienne materiały lub urządzenia zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole konieczności, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia;
     2. wystąpi nieistotna, stwierdzona protokołem konieczności potrzeba zmiany technologii wykonania części zamówienia;
     3. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
     4. zaistnieje przerwa w realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności działania siły wyższej, wywołane przez czynniki zewnętrzne, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązuję się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu zamówienia o okres odpowiadający okresowi zaistniałej przerwy;
  2. w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy) –   
      w uzasadnionych przypadkach powierzenie Podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy za uprzednią zgodą Zamawiającego;
  3. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:

- zmiany stawki podatku VAT,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r.m o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2. Warunki dokonywania zmian:

1. uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia,
2. w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

3. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.:

* 1. zmianę rachunku bankowego,
  2. zmiany adresowe.

4. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się na piśmie o zmianach, o których mowa w ust. 3.

5. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

**§ 11**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy PZP.
3. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: oferta Wykonawcy, SIWZ, odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne dotyczące przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Właściwość sądu siedziby Zamawiającego jest również zachowana w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, jej wypowiedzenia, bezskuteczności bądź nieważności, unieważnieniu bądź uznania za bezskuteczną przez odpowiednie sądy bądź inne organy władzy, a także innych przypadków przewidzianych prawem powodujących upadek mocy wiążącej Umowy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

.............………………………………. ……..................…………………………….

|  |
| --- |
| **Część 5: OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU** |

**Opis podwozia pojazdu do SIWZ:**

1. Podwozie używane nie starsze niż 2009 rok
2. Przebieg maksymalny 350 000 km
3. Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu maksymalnie. 18 Ton
4. Moc silnika min. 290 KM
5. Pojemność silnika maksymalnie 7000 ccm3
6. Kabina min. 2 osobowa
7. Wydech skierowany do dołu
8. Rozstaw osi 4100 - 4300 mm
9. Zawieszenie przód resory
10. Zawieszenie tył pneumatyczne
11. Rozmiar kół 80/R 22,5"
12. Koła tylne bliźniacze.
13. Koło zapasowe min. 1 szt
14. Płomieniowe urządzenie rozruchowe lub równoważne
15. Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%.
16. Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody.
17. Podgrzewany filtr paliwa.
18. Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika.
19. Sprężarka powietrza.
20. Napęd na koła tylne 4x2
21. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi.
22. Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny.
23. Zbiornik paliwa min. 150 litrów.
24. Układ kierowniczy lewostronny wspomagany hydraulicznie.
25. Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowana ABS lub równoważne
26. System anty poślizgowy ASR lub równoważne.
27. Układ stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważne.
28. Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych.
29. Centralny zamek sterowany zdalnie.
30. Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana.
31. Lusterko krawężnikowe prawe
32. Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” (zgodne z EU).
33. Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym.
34. Klimatyzacja bezfreonowa.
35. Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera.
36. Schowek nad szybą przednią.
37. Cyfrowy tachograf tego samego producenta co podwozie
38. Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja
39. Komputer pokładowy w języku polskim
40. Światła do jazdy dziennej.
41. Boczne światła obrysowe.
42. Radio CD z min. 2 głośnikami
43. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów
44. Akumulatory nie wymagające konserwacji
45. Instrukcja obsługi w języku polskim
46. Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne
47. Belka ostrzegawcza koloru pomarańczowego na dachu pojazdu
48. Przewód do pompowania 20m z manometrem
49. Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia

**Opis zabudowy pojazdu do SIWZ**

1. **Zbiornik**
   * 1. cylindryczny zbiornik ze stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika
     2. grubość blachy min. 6 mm
     3. objętość min. 8400 litrów
     4. posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach
     5. rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia
2. **Podziały zbiornika**
   1. komora na wodę brudną i osad o poj. min. .4500 l

b) komora na wodę czystą o poj. min. 3200 l

c) komora wody technicznej kompresora min. 700 l

1. **Napełnianie komory wody**
2. rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem
3. sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C
4. system zabezpieczający przed skażeniem wody
5. pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem,
6. **Opróżnianie komory szlamu**
7. tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien
8. ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniającym
9. **Dennica zamykająca**
10. otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz
11. uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą
12. olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej
13. ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi
14. stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności
15. **Koryto zrzutowe szlamu**
16. z blachy nierdzewnej
17. zamontowane pod dennicą
18. **Kontrola napełnienia komory szlamu**
19. rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu
20. chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej
21. możliwość czyszczenia bez demontażu

1. **Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej**
2. DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie
3. DN 110 ssący
4. złącze typu strażackiego
5. zaślepki transportowe, odpowietrzniki
6. **Zrzut wody z nad szlamu**
7. możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym poprzez oddzielny system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych
8. **Pompa ssąca z płaszczem wodnym ( bez łopatek) zamontowana na ramie pomocniczej o** poniższych parametrach:
9. chłodzona oraz uszczelniana za pomocą płaszcza (pierścienia)wodnego
10. zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora
11. wydajność ssania min. 1200 m³/h – do pracy ciągłej
12. minimalny głębokość ssania 6 m od poziomu jezdni
13. pompa nie wymagająca smarowania olejem
14. **Napęd pompy ssącej**
15. z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny
16. **System zabezpieczający pompę ssącą**
17. separator odzyskujący skroploną parę wodną wydostającą się z kompresora
18. system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bara
19. czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrznego zasysanego
20. pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
21. możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: (ssanie/atmosfera/tłoczenie)

1. **Pompa wysokociśnieniowa:**
2. pompa nurnikowa
3. wydajność min 120 l/min w zakresie od 170 do 180 Bar
4. zabudowana wysoko na ramie pomocniczej
5. **Napęd pompy wysokociśnieniowej**
6. Z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny

1. **Rurociągi pompy ciśnieniowej**

a) filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali nierdzewnej o przepływie min. 150 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie.

1. pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody

16) **System zabezpieczający pompę wodną:**

1. pneumatycznie regulowany zawór membranowy
2. bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
3. akustyczny sygnał niskiego stanu wody
4. zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody

17) **Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo i ręcznie**

1. zainstalowany horyzontalnie na zbiorniku
2. wysięgnik i kołowrót zespolony i stanowiący jeden zespół
3. hydrauliczny napęd wszystkich funkcji
4. wysięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni
5. wysięgnik obracany o kąt min 230 stopni
6. zasięg na bok lewy i prawy min. 4700 mm – mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny
7. pokrywa rewizyjna do czyszczenia
8. nawinięty wąż ssawny DN110 o długości min. 20m zakończony złączem strażackim

18) **Główny kołowrót ciśnieniowy:**

1. zainstalowany na tylnej dennicy
2. sterowany hydraulicznie
3. pojemność: min. 80 m. węża DN19
4. uchylny o kąt min 180 stopni na stronę lewą
5. zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm
6. licznik wysuwu węża ciśnieniowego
7. bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża
8. automatyczne układanie węża ciśnieniowego

19) **Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:**

1. z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem
2. szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej
3. pojemność: min. 60m węża DN13
4. pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem
5. napęd hydrauliczny
6. ręczne układanie węża

20) **Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w:**

1. włącznik główny
2. włącznik jazda
3. włącznik luz
4. włącznik praca
5. włącznik lamp błyskowych
6. włącznik lamp roboczych
7. włącznik systemu ogrzewania wody czystej
8. kontrolki pracy układu ogrzewania

21) **Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające:**

\*wskaźniki:

1. licznik obrotów silnika podwozia:
2. kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu
3. kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku
4. kontrolka wyłącznika awaryjnego
5. licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań

\*przełączniki:

1. praca kompresora: włącz / wyłącz
2. ciśnienie: włącz / wyłącz
3. zawór klapowy: otwórz / zamknij
4. regulacja obrotów silnika (+/-)
5. wyłącznik awaryjny
6. sterowanie wysięgnikiem

\*stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi:

1. rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego
2. otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym
3. potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego

22) **Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za:**

1. ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij
2. podnoszenie dennicy: podnieś/opuść

23) **Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali** nierdzewnej wyposażone w:

1. licznik pracy kompresora
2. licznik pracy pompy wysokociśnieniowej
3. wyłącznik awaryjny
4. kontrolka wyłącznika awaryjnego
5. kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony
6. kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie
7. kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty
8. kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona
9. kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz

24**) Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w:**

1. włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego
2. kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego

25) **Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe)**

\*funkcje pilota sterowania radiowego:

1. podnoszenie / opuszczanie
2. wysuwanie / wsuwanie
3. obrót : lewo / prawo
4. zwijanie/rozwijanie węża ssawnego
5. praca kompresorem: ssanie / tłoczenie
6. zawór klapowy: otwarty / zamknięty
7. ciśnienie wody: włącz/wyłącz
8. obroty silnika +/-
9. wyłącznik awaryjny

26) **Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C.**

1. urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia
2. podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h
3. pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h
4. obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej

27) **Stelaże na węże ssawne:**

1. po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej
2. długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia

28**) Skrzynki na wyposażenie:**

1. wykonane ze stali kwasoodpornej
2. zamykana na klucz z drzwiczkami – skrzynka z lewej strony
3. otwierana pokrywa zabezpieczająca – skrzynka z prawej strony
4. długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca

29) **Węże na wyposażeniu**

1. wąż ciśnieniowy główny min.80 m, DN 19 w oplocie tekstylnym
2. wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13
3. wąż ssący min. 2 sztuki po min. 3 metry (dopasowane do długości skrzynek na węże)

30) **Oświetlenie do pracy nocnej**

1. lampa ledowa montowana na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy
2. lampa ledowa montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt.
3. lampa ledowa montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego
4. lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem lub lampa bezprzewodowa z ładowarką

31) **Oświetlenie ostrzegawcze**

1. belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy
2. lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu

32) **Uchwyty transportowe dla:**

1. węża ciśnieniowego DN19
2. węża ciśnieniowego DN13
3. pistoletu wysokociśnieniowego

33) **Lakierowanie**

1. zabudowa lakierowana w jednym kolorze
2. piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów
3. podkład
4. wypełniacze
5. powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 µ)
6. powłoka wewnątrz zbiornika farba do zbiorników balastowych jednostek pływających

34) **Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze:**

1. folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu
2. opisane wszystkie zawory hydrauliczne

35) **Wyposażenie pojazdu**

1. dysze na wąż DN 19– 3 sztuki
2. dysze na wąż DN13 – 2 sztuki
3. dysze do pistoletu ciśnieniowego – 2 sztuki
4. „Banan” szt. 1
5. rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1
6. rolka prowadząca dolna
7. gracka wygarniająca
8. umywalka z ciepłą wodą
9. inżektor wykonany ze stali nierdzewnej
10. wciągarka elektryczna
11. pojemnik na śmieci
12. lampa przenośna lub lampa bezprzewodowa

36) **Wymagane dokumenty wraz z ofertą**

1. rysunek 2 D zawierający wymiary oraz masy pojazdu
2. rysunek 3D – strona lewa, strona prawa, tył, od góry, z zaznaczeniem głównych podzespołów ( pompa wody, kompresor, układ ogrzewania)
3. atest na wąż ciśnieniowy
4. karta katalogowa kompresora
5. karta katalogowa pompy wody

37. **Dokumenty wymagane wraz z pojazdem:**

1. książkę gwarancyjną
2. instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy
3. katalog części zamiennych w formie rysunkowej
4. dokumenty wymagane do rejestracji

1. 24 Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnić tylko wówczas, gdy w stosunku do wykonawcy występują takie podstawy. W przeciwnym przypadku pozostawić nie wypełnione lub przekreślić. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wypełnić tylko wówczas, gdy wykonawca korzysta z takich zasobów. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tylko jeśli dotyczy danego wykonawcy. W przeciwnym przypadku pozostawić niewypełnione lub przekreślić. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wypełnia wykonawca, wskazując w ten sposób w którym zakresie posługuje się potencjałem podmiotu trzeciego. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zamiast niniejszego Załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności: • zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 2 p.z.p., • dokumenty określające:

   1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

   2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

   3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

   4) czy podmiot , na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi , których wskazane zdolności dotyczą [↑](#footnote-ref-6)
7. Należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby. [↑](#footnote-ref-7)