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1.  WSTĘP   


Niniejszy raport wykonano na zlecenie p. Jarosława Brylowskiego, prowadzącego działalność jako: Jarosław Brylowski „WODJAR” z siedzibą pod adresem: 83-314 Somonino, ul. Ceramiczna 1, zamierzającego zrealizować przedsięwzięcie polegające na posadowieniu  „Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działkach nr: 191/2 i 191/4 (obręb: 0014, Somonino) w miejscowości Somonino, gmina Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie. 


Obecnie na terenie działek nr 191/2 i 191/4 nie znajdują się żadne obiekty budowlane – działki są puste i niezabudowane. Działka nr 191/3 stanowi drogę (wnioskodawca jest jej współwłaścicielem) dojazdową do dz. nr 191/1 a wnioskodawca jest jej właścicielem. Powyższe działki nr 191/2 i 191/4 stanowią własność wnioskodawcy p. Jarosława Brylowskiego  


Planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać realizacji żadnych obiektów wielkokubaturowych. Na obszarze działki będzie posadowiona (bez fundamentowania) instalacja w postaci kruszarki, przesiewacza, taśmociągów oraz mobilnej koparko-ładowarki. W południowej części działki 191/2 planuje się budowę I kondygnacyjnego budynku socjalno-warsztatowego. Zbierane odpady budowlane będą magazynowane w pryzmach bezpośrednio na gruncie lub w kontanerach. Również wytworzone w trakcie przetwarzania odpadów budowlanych kruszywo oraz ziemia będą magazynowane w pryzmach bezpośrednio na gruncie. W procesie przetwarzania zostaną wytworzone odpady w postaci drewna, tworzyw sztucznych oraz metali, które będą selektywnie magazynowane w metalowych, kontenerach. 

Planowana maksymalna wydajność instalacji wyniesie:
- maksymalna możliwość zbierania odpadów:   
30 000  Mg w skali roku,
- maksymalna możliwość przetwarzania odpadów:
  20 000  Mg w skali roku.
Teren planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – mapa aktualnie obowiązującego planu w miejscowości Somonino stanowi   Załącznik nr 1.
Zaświadczenie z UG w Somoninie o przeznaczeniu ternu stanowi   Załącznik nr 1.
1.1.  Podstawa opracowania raportu


Planowane przedsięwzięcie wnioskodawcy: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działkach nr ewidencyjny 191/2 i 191/4 (obręb: 220505_2.0014, Somonino) w miejscowości Somonino, gmina  Somonino  należy zakwalifikować - zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 47 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1839)  -  do przedsięwzięć „mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późniejszymi zmianami) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 1 powyższej ustawy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Przez przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się, zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 8 powyższej ustawy, weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Przedmiotowy raport będzie stanowił podstawę przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której uzyskanie jest niezbędne w celu otrzymania decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych .
1.2.  Zakres opracowania raportu i podstawa opracowania 

Podstawę prawną wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia w postaci „„Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych”  na działkach nr ewidencyjny 191/2 i 191/4 (obręb: 220505_2.0014, Somonino) w miejscowości Somonino, gmina Somonino  stanowi: 
· ustawa z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późniejszymi zmianami),
· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. z 2019  r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 

· opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie przebudowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 

c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

· opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

· opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

· opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

· opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

· określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,

· uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a –d;

· opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 

b) wykorzystywania zasobów środowiska, 

c) emisji;

· opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

· jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

· wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

· przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

· przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

· analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

· przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony  obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

· wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

· streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

· nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

· źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

1.3.  Cel opracowania raportu


Celem opracowania raportu jest analiza oraz ocena:

· celowości planowanego przedsięwzięcia określonego w rozwiązaniach techniczno-technologicznych i budowlanych zawartych w koncepcji inwestycji,

· określenie uwarunkowań środowiskowych oraz przestrzennych faz realizacji, funkcjonowania i likwidacji planowanego przedsięwzięcia,

· bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na:

· środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,

· dobra materialne i dobra kultury,

· zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

· wzajemne oddziaływanie między w/w czynnikami,

· możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

· możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, w tym określenie wpływu na interesy „osób trzecich”,

· proponowanych rozwiązań z innymi dostępnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce krajowej i zagranicznej,

· określenie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz sposobów ograniczenia zagrożeń nimi powodowanych,

· konieczności ustalania wymaganego zakresu monitoringu na etapie przebudowy i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

1.4.  Metody prognozowania skutków środowiskowych


Podstawowym celem niniejszego raportu jest oszacowanie wpływu na środowisko, człowieka oraz dobra materialne projektowanego przedsięwzięcia w konkretnej lokalizacji dla konkretnych rozwiązań projektowych. Zakres i skala raportu obejmuje:

· zebranie dostępnych danych projektowych, monitoringowych i terenowych,

· identyfikację podstawowych zagrożeń i znaczących wpływów inwestycji zarówno pozytywnych jak i negatywnych,

· wybór metody prognozowania,

· prognozę z interpretacją i prezentację wyników.

Opis stanu środowiska w rejonie planowanego przedsięwzięcia przygotowany został w oparciu o wyniki monitoringu środowiska uwzględniające badania jakości powietrza i wód powierzchniowych oraz klimatu akustycznego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Przy identyfikacji elementów składowych procesu inwestycyjnego i potencjalnego wpływu na środowisko, grupy społeczne i dobra materialne zastosowano metodę matrycową dostosowaną do rodzaju i skali przedsięwzięcia.

Prognoza wielkości oddziaływania na środowisko sporządzona została w oparciu o wiedzę i doświadczenie autora raportu, przy wykorzystaniu istniejących materiałów w zakresie skutków dla środowiska podobnych źródeł.


Informacja zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 8 ustawy OOŚ w przypadku braku konieczności analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Informacje dotyczące przedstawienia analizy kosztów i korzyści nie dotyczą niniejszego przedsięwzięcia. 

2.  OPIS  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Inwestor na działkach nr ewidencyjny 191/2 i 191/4 w Somoninie  planuje w instalacji składającej się z następujących urządzeń:

- przesiewacz mobilny gąsienicowy z kruszarką,

- przesiewacz mobilny

- taśmociągi,

- koparko-ładowarka,

prowadzić przetwarzanie odpadów budowlanych zbieranych na działce przed tym procesem.

W efekcie procesu przetwarzania ma być wytwarzane kruszywo budowlane spełniające wymogi norm budowlanych na kruszywo np.:  „PN-B-11112:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Wymagania techniczne.”  


Aktualnie działki nr 191/2 i 191/4  nie są zagospodarowane i nie posiadają przyłącza energetyczne i wodociągowe. 

Przedsięwzięcie zaplanowano na działkach:

- nr 191/4 o powierzchni 0,2146 ha (cała działka),

- nr 191/2 o powierzchni 0,2114 ha (cała działka).

Wypis z ewidencji gruntów stanowi Załącznik nr 2. 

Lokalizację miejsca inwestycji przedstawiono szczegółowo na mapie ewidencyjnej w  skali 1:2000 - Załącznik nr 3.  Działki o nr ewidencyjnym 191/2 i 191/4 przedzielone są działką nr 191/3  która stanowi dojazd do działki 191/1 która jest własnością wnioskodawcy. 
Akt notarialny stanowi Załącznik nr 2a. Działki inwestycyjne posiadają dostęp do drogi lokalnej (poprzez działki nr 192/1, 184/2 i 184/1) - ulica Ceramiczna (dz. nr 44/1) – zjazd z ul. Wolności, która jest odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 224.
Na działkach nr 191/2 i 191/4  nie występuje żadna wysoka roślinność poza samosiejkami traw. Działki nie są wykorzystywane rolniczo. Według wypisu z ewidencji gruntów działki są oznaczone jako PsIV – pastwiska trwałe.
Działalność opisana w niniejszym raporcie prowadzona będzie w instalacji, która ma być zlokalizowana na działce nr 191/2 i 191/4  w Somoninie, gmina Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie.

Dane inwestora:
WODJAR Jarosław Brylowski

Ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino

NIP 5891211243

REGON 191294789

Wypis z CEDiG stanowi Załącznik nr 4.
Inwestor został wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem rejestrowym BDO: 000009399. 
Wpis do bazy BDO stanowi Załącznik 5.
Zgodnie z wpisem do bazy BDO  wnioskodawca zajmuje się transportem odpadów budowlanych  (28 rodzajów odpadów wyszczególnionych w katalogu odpadów w grupie 17).

Inwestor posiada prawa do terenu planowanego przedsięwzięcia na podstawie aktu własności oraz potrzebnej do realizacji przedsięwzięcia powierzchni. Działalność będzie prowadzona na powierzchniach:

- nr 191/4 o powierzchni 0,2146 ha (cała działka),

- nr 191/2 o powierzchni 0,2114 ha (cała działka).

Teren przedsięwzięcia jest objęty przyjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Gminy w Somoninie Nr XL/311/2006 z dnia 28 września 2006r. (Dz. Urz. Woj. pom. Nr 27 z dnia 5 lutego 2007r., poz. 406) o symbolu 014-P (teren produkcji i usług, stacja paliw płynnych, stacja gazu do tankowania, stawy, stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe). Plan pokrycia terenu wsi Somonino planem zagospodarowania przestrzennego zawiera mapka -  Załącznik nr 1.


Zaopatrzenie działki nr 191/2 i 191/4  w wodę będzie odbywać się z wodociągu gminnego, biegnącego w drodze lokalnej (działka nr 192/1). Woda będzie przeznaczona na potrzeby socjalne oraz do ewentualnego zraszania zgromadzonego materiału w celu zapobiegania nadmiernemu pyleniu. Nie przewiduje się wykorzystania wody na cele technologiczne. W drodze lokalnej przebiega również kanalizacja sanitarna. Z projektowanego budynku socjalnego  na działce nr 191/2 ścieki bytowe będą odprowadzane do tej kanalizacji.

Inwestor przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizował ze środków własnych.

2.1.  Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Planowane przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach nr 191/2 i 191/4 o powierzchni około 4500 m2),  które położone są około 170 m na południe od wojewódzkiej nr 224 relacji Kartuzy-Kościerzyna  (ul. Wolności). Tereny położone na zachód wschód i północ od przedmiotowych działek to pola uprawne (pastwiska trwałe) bez zabudowy zagrodowej. Dalej na północ przebiega trakcja kolejowa.

Od strony południowej zlokalizowany jest zakład kamieniarski a dalej zabudowa mieszkaniowa, trakcja kolejowa i droga gminna ul. Wolności.

Natomiast wzdłuż ul. Ceramicznej (droga dojazdowa do działek) są zlokalizowane działalności produkcyjno-usługowe. 
Położenie obiektu na tle najbliższych zabudowań mieszkalnych:
Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 200 m od granicy parceli w postaci budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na omawianym terenie nie występują obszary podlegające specjalnym formom ochrony przyrodniczej (o statusie parku narodowego, parku krajobrazowego, Natury 2000), obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obiekty objęte ochroną konserwatorską.
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Stan istniejący:
Obecnie na działce nr 191/2 i 191/4 jest niezabudowana i niezagospodarowana. 

Teren jest nieuzbrojony. Działki stanowią nieużytki. 
Stan projektowany
Planuje się uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych (przesiewacz mobilny z kruszarką, taśmociągi, koparko-ładowarka). Proces ten nie wymaga budowy  żadnych obiektów kubaturowych. Dla potrzeb pracowników zostanie wybudowany budynek socjalno-warsztatowy. Teren działki nr 191/2 i 191/4 zostanie ogrodzony oraz zostanie zainstalowane oświetlenie.  
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia
Inwestor planuje na działce nr 191/2 i 191/4 w Somoninie  zainstalować i uruchomić instalację do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne. Koncepcję zagospodarowania terenu inwestycji wskazano na Załączniku nr 6. Faza realizacji przedsięwzięcia nie wymaga szerokiego zastosowania wielkogabarytowego sprzętu budowlanego a jedynie mniejszego typu: koparki, spychacze. Spychacz będzie wykorzystany wyłącznie do wyrównania terenu działki - teren nie wymaga wielkich prac niwelacyjnych, jest w zasadzie płaski.


Dla zapewnienia należytej ochrony zdrowia i życia mieszkańców miejsce prowadzenia prac będzie oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. Okresowa uciążliwość związana z charakterem robót powinna być zredukowana przez właściwą organizację pracy oraz prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej.   

Faza budowy obejmuje szereg oddziaływań na środowisko, z których najbardziej charakterystyczne to:

· zajęcie terenu,

· hałas przenikający do środowiska,

· pylenie z odsłoniętych powierzchni,

· emisja zanieczyszczeń ze środków transportu i maszyn.

Są to oddziaływania minimalne i odwracalne, których efekty znikną po zakończeniu procesu realizacji przedsięwzięcia.

Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na ustawieniu w środku terenu (działka nr 191/4  przesiewacza z kruszarką szczękową wraz z urządzeniami peryferyjnymi - taśmociągi. Inwestor posiada możliwość nabycia urządzenia spośród kilku znajdujących się w ofercie.

Ogólne parametry instalacji:

- napęd (silniki spalinowe) o łącznej mocy  do  200  kW,

- minimalna wydajność

20  Mg/h
- maksymalna wydajność

150  Mg/h
- możliwe zakresy granulacji:
20-50, 40-70  mm






15-40, 15-50, 20-70  mm





65-145  mm



Uzupełnieniem wyposażenia będzie koparko-ładowarka.
Nie będą wytwarzane ścieki technologiczne ani ścieki bytowe. Pracownicy w fazie realizacji będą korzystać z mobilnego WC typu „TOI TOI”. Docelowo zostanie wybudowany na dz. nr 191/2 budynek socjalno-biurowy
Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo – brak kanalizacji deszczowej.  
Do działki nr 191/2 i 191/4 zostanie doprowadzona energia elektryczna.
Warunki wykorzystania terenu w fazie likwidacji przedsięwzięcia

Czas wykorzystania gospodarczego instalacji stanowiącej przedmiot niniejszego raportu jest uzależniony od sytuacji rynkowej. Można założyć, że będzie ona eksploatowana co najmniej 10 lat  a  inwestor zamierza ją wykorzystywać co najmniej 20 lat.


Likwidacja przedsięwzięcia będzie polegać na zdemontowaniu i wywiezieniu urządzeń (przesiewacz z kruszarką i taśmociągi), usunięciu barakowozu socjalno-biurowego oraz wywiezieniu zmagazynowanych na obszarze działki odpadów budowlanych, odpadów wytworzonych w trakcie przetwarzania odpadów oraz wytworzonego kruszywa budowlanego. Teren działki zostanie uporządkowany i wyrównany. Teren nie powinien być zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, gdyż przetwarzaniu będą podlegały odpady inne niż niebezpieczne.

Charakterystyka przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
Teren działek nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, na którym realizowane ma być planowane przedsięwzięcie, nie jest położony na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 
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b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 
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c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,


Nie dotyczy

d) pas techniczny;


Nie dotyczy

2.2.  Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Główne cechy procesu produkcyjnego to:
- zbieranie odpadów i ich selektywne magazynowanie w pryzmach,
- kruszenie odpadów,
- przesiewanie odpadów i selektywne magazynowanie kruszywa według frakcji,
- magazynowanie w kontenerach odpadów wytworzonych w trakcie kruszenia (metale,
  drewno, tworzywa sztuczne).

Opis technologiczny procesu przetwarzania odpadów budowlanych: 
Odpady budowlane powstające budowy, demontażu i remontów obiektów budowlanych stanowią cenny surowiec wtórny. Głównym ilościowo składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany oraz ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg. Odpady budowlane muszą wstępnie być na tyle dobrze pokruszone, by następnie uzyskać z nich co najmniej trzy frakcje po przejściu przez zestaw sit. Materiał o gabarytach większych niż 120 mm trafia do urządzenia kruszącego – kruszarki szczękowej – rozdrabniającego materiał wejściowy na materiał o frakcji drobniejszej. Najbardziej pożądana do wykorzystania jest frakcja 20 – 80 mm.

Wzrost zapotrzebowania na materiał o wysokich parametrach technicznych kruszyw łamanych do celów drogowych zostało ujęte w normie PN-B-11112:2001 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”. W przedmiotowej normie kruszywa dzieli się na trzy klasy: I, II i III.  Rodzaje kruszywa w podgrupie kruszyw łamanych zwykłych to: miał (0 – 4 mm), kliniec (4 – 31,5 mm) oraz tłuczeń (31,5 – 63 mm).


Przywieziony gruz budowlany po ręcznej segregacji (oddzielenie odpadów drewna budowlanego (kod 19 12 07), tworzyw sztucznych (kod 19 12 04) oraz żelaza i stali konstrukcyjnej (19 12 02)) będzie czasowo magazynowany w pryzmach. Następnie będzie przetwarzany na kruszywo budowlane o odpowiednim granulacie, spełniające określone atesty, normy i wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz wynikające z wymogów zamawiających kruszywo. 

Odpady betonów, gruzu ceglanego oraz innych materiałów ceramicznych będą kruszone i segregowane według frakcji. Następnie będą składowane w pryzmach z podziałem na frakcje z przeznaczeniem do wykorzystania w budownictwie jako kruszywo, w drogownictwie (podsypki) oraz do wypełniania zagłębień i wykopów (jeżeli jest taka konieczność).


Ziemia (gleba) zawierająca kamienie  będzie poddawana przesiewaniu dla oddzielenia kamieni i zawartych w niej innych zanieczyszczeń (np. metale, tworzywa sztuczne, drewno). Po odsianiu ziemia (gleba) będzie składowana w pryzmach z przeznaczeniem do wykorzystania dla następujących celów:

- w trakcie realizacji prac budowlanych (zasypanie wykopów fundamentowych oraz

  kształtowanie przyległego terenu),

- wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (np. zapadliska, nieeksploatowane

  odkrywkowe wyrobiska itd.) – w procesie odzysku R10,

- do utwardzania powierzchni terenów – w procesie odzysku R10.
2.3.  Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

Ocena uciążliwości inwestycji na powietrze atmosferyczne
Przedmiotem niniejszego rozdziału jest skrócona analiza ochrony powietrza atmosferycznego. Jej zakres obejmuje:
· wytypowanie i opracowanie ilości skumulowanych (z podobnymi lub takimi samymi obiektami) zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego
· obliczenie skumulowanych stężeń maksymalnych oraz rozkładu stężeń dla wytypowanych zanieczyszczeń
· przeprowadzenie skumulowanej analizy i wprowadzenie ewentualnych korekt.
Charakterystyka obszaru
W otoczeniu omawianego gospodarstwa nie ma obszarów ochrony uzdrowiskowej ani obszarów chronionych ani obszarów Natura 2000. Planowana inwestycja również nie jest zlokalizowana na terenie parku narodowego.
Tym samym tereny otaczające planowane przedsięwzięcie należą do obszarów zwykłych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).
W otoczeniu (w odległości od emitora – 10 h = 65 m) nie ma wyższych niż parterowe budynków biurowych, żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów. 
Warunki klimatyczne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń niezbędna jest statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru – róża wiatrów dla 12 kierunków i 11 prędkości wiatrów z uwzględnieniem 6 stanów równowagi atmosfery oraz średniej temperatury powietrza dla okresu obliczeniowego.

Do celów niniejszego opracowania wykorzystano dane zawarte w katalogu danych meteorologicznych ze stacji meteorologicznej w Gdańsku. Różą wiatrów podaje statystykę wiatrów w zależności od prędkości, kierunku i sytuacji meteorologicznej (w załączeniu do opracowania).

Klasyfikacja stanów równowagi atmosfery:
	Stan równowagi atmosfery
	Zakres prędkości wiatru
ua ( m/s )

	1 - silnie chwiejna
	1 - 3

	2 - chwiejna
	1 - 5

	3 - lekko chwiejna
	1 - 8

	4 - obojętna
	  1 - 11

	5 - lekko stała
	1 - 5

	6 - stała
	1 - 4


Emisja gazów i pyłów do powietrza z planowanego przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODMIOTU KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚRODOWISKA. DANE WYJŚCIOWE DO OBLICZEŃ. WYNIKI OBLICZEŃ ŁADUNKÓW W GAZACH I PYŁACH ODLOTOWYCH.
Spalanie paliw w silnikach maszyn roboczych.
Źródłami emisji substancji do powietrza będą następujące maszyny robocze:
- przesiewacz mobilny z kruszarką (gąsienicowy),
- koparko - ładowarka.

Praca wykonywana przez kruszarkę mobilną, przesiewacz mobilny i koparko - ładowarkę jest bardziej stacjonarna niż ruch kołowy pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia. W związku z tym, powyższe maszyny zakwalifikowano jako źródła powierzchniowe.

Dane techniczne przyjęto do obliczeń:

- źródła emisji: 

a) ruch kołowy kruszarki mobilnej po powierzchni placu zakładowego (powierzchniowe źródło emisji)

b) ruch kołowy przesiewacza mobilnego po powierzchni placu zakładowego (powierzchniowe źródło emisji)

c) ruch kołowy koparko - ładowarki po powierzchni placu zakładowego (powierzchniowe źródło emisji)

- emitory:

a) powierzchniowy (kruszarka mobilna): nr 2 (E2) o h = 2 m 

b) powierzchniowy (przesiewacz mobilny): nr 3 (E3) o h = 2 m 

c) powierzchniowy (koparko - ładowarka): nr 4 (E4) o h = 2 m 

- czas pracy:

a) kruszarka mobilna: 8 h/d, 6 dni/tydzień, 52 tygodnie/rok, 2496 h/rok

b) przesiewacz mobilny: 8 h/d, 6 dni/tydzień, 52 tygodnie/rok, 2496 h/rok

c) koparko - ładowarka: 8 h/d, 6 dni/tydzień, 52 tygodnie/rok, 2496 h/rok

- zużycie oleju napędowego:: 

a) kruszarka mobilna: 21 ton/rok

b) przesiewacz mobilny: 21 ton/rok

c) koparko - ładowarka: 21 ton/rok

- urządzenia ochrony środowiska: katalizator spalin

- temperatura na wylocie z emitorów: do 350 K każdy

- prędkość na wylocie z emitorów: 0 m/s każdy

- współczynnik szorstkości terenu Z0: 0,035 m

- współrzędne lokalizacyjne emitora przedstawiono na wydrukach z programu komputerowego Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019 r.

Rodzaje i ilości substancji wprowadzanych do powietrza (wskaźniki emisyjne):

	Paliwo
	Zanieczyszczenia (substancje lotne)

	olej napędowy
	Ditlenek azotu = 49 g/kg

Ditlenek siarki = 0,02 g/kg
Pył zawieszony PM2,5 = 5,7 g/kg

Pył zawieszony PM10 = 5,7 g/kg

Pył ogółem = 5,7 g/kg

Tlenek węgla = 16 g/kg     

Węglowodory alifatyczne = 7,1 g/kg 


Ww. wskaźniki przyjęto na podstawie opracowania „Zanieczyszczenie atmosfery, źródła oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń", Centrum Informatyki Energetyki, Zakład Energometrii, 1997r.

Zestawienie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych:
- kruszarka mobilna
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h

E max = E śr.

E2

	Ditlenek azotu
	0,412260

	Ditlenek siarki
	0,000168

	Pył zawieszony PM2,5
	0,047957

	Pył zawieszony PM10
	0,047957

	Pył ogółem
	0,047957

	Tlenek węgla
	0,134615

	Węglowodory alifatyczne
	0,059736


- przesiewacz mobilny
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h

E max = E śr.

E3

	Ditlenek azotu
	0,412260

	Ditlenek siarki
	0,000168

	Pył zawieszony PM2,5
	0,047957

	Pył zawieszony PM10
	0,047957

	Pył ogółem
	0,047957

	Tlenek węgla
	0,134615

	Węglowodory alifatyczne
	0,059736


- koparko - ładowarka
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h

E max = E śr.

E4

	Ditlenek azotu
	0,412260

	Ditlenek siarki
	0,000168

	Pył zawieszony PM2,5
	0,047957

	Pył zawieszony PM10
	0,047957

	Pył ogółem
	0,047957

	Tlenek węgla
	0,134615

	Węglowodory alifatyczne
	0,059736



Zestawienie emisji rocznej dla spalania paliwa w silnikach maszyn roboczych:

	Nazwa substancji
	Obliczona emisja roczna w Mg/a

	Ditlenek azotu
	3,087003

	Ditlenek siarki
	0,001258

	Pył zawieszony PM2,5
	0,359102

	Pył zawieszony PM10
	0,359102

	Pył ogółem
	0,359102

	Tlenek węgla
	1,007997

	Węglowodory alifatyczne
	0,447303


Dla procesu spalania paliw w silnikach pojazdów roboczych nie określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

 Spalanie paliw w silnikach pojazdów.
Źródłami emisji substancji do powietrza będą:

- samochody ciężarowe z surowcem: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby),

- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby).

W ruchu kołowym pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia wyróżnia się 2 trasy ich poruszania, tj.:

a) trasa nr 1 o długości 100 m: odcinek od bramy wjazdowej do punktu przyjęcia surowca,

b) trasa nr 2 o długości 100 m: odcinek od punktu wydawania gotowych wyrobów do bramy wjazdowej.

Dane przyjęte do obliczeń:

- źródła emisji:

a) ruch kołowy samochodów ciężarowych na trasie nr 1

b) ruch kołowy samochodów ciężarowych na trasie nr 2

- emitory liniowe:

a) trasa nr 1: nr 5 (E5) o h = 0,5 m

b) trasa nr 2: nr 6 (E6) o h = 0,5 m

- długość odcinka, po którym poruszają się samochody: 
a) trasa nr 1: 100 m
b) trasa nr 2: 100 m
- liczba pojazdów na dobę: 
a) trasa nr 1: 8 (4 + powrót)
b) trasa nr 2: 8 (4 + powrót)

- liczba dni w roku ruchu pojazdów:

a) trasa nr 1: 312

b) trasa nr 2: 312

- czas ruchu pojedynczego pojazdu na trasie: 

a) trasa nr 1: 36 sekund

b) trasa nr 2: 36 sekund
- czas emisji w ciągu doby: 

a) trasa nr 1: 4 minuty i 48 sekund
b) trasa nr 2: 4 minuty i 48 sekund
- średnia prędkość poruszania się samochodów na trasie: 20 km/h.

- temperatura na wylocie z emitorów: do 350 K każdy

- prędkość na wylocie z emitorów: 0 m/s każdy

- współczynnik szorstkości terenu Z0: 0,035 m

- współrzędne lokalizacyjne emitorów liniowych przedstawiono na wydrukach z programu komputerowego Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019 r.

Emisja została wyliczona przez moduł „samochody” do programu komputerowego Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019 r. w oparciu o poniższe wskaźniki wg prof. ndzw. dr hab. inż. Zdzisława Chłopek zawarte w dokumencie pt. „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych”, Warszawa, kwiecień 2007r. 

Rodzaje i ilości substancji wprowadzanych do powietrza (wskaźniki emisyjne):

	Grupa pojazdów                                    i ich średnia prędkość 
	Zanieczyszczenia (substancje lotne)

	samochody ciężarowe,

20 km/h
	Benzen = 0,055972 g/km

Ditlenek azotu = 8,886004 g/km

Ditlenek siarki = 0,689839 g/km
Pył zawieszony PM2,5 = 0,717114 g/km

Pył zawieszony PM10 = 0,717114 g/km

Pył ogółem = 0,717114 g/km

Tlenek węgla = 3,766665 g/km        

Węglowodory alifatyczne = 2,074965 g/km Węglowodory aromatyczne = 0,62249 g/km


Zadaniem aplikacji „samochody” jest obliczenie emisji z środków transportu i przeniesienie wyników do pakietu „Operat”. W celu obliczenia emisji sumowane są emisje z poszczególnych typów pojazdów z uwzględnieniem udziału procentowego tych typów. Osobno jest obliczana emisja dla poszczególnych okresów. Liczba okresów oraz czas ich trwania są odczytywane z bazy danych z pakietu „Operat". Emisja jest obliczana na podstawie wskaźników emisji uzyskanych z arkusza kalkulacyjnego dystrybuowanego przez Ministra Środowiska, w którym zostały zastosowane wzory opracowane przez prof. Zdzisława Chłopka. Ponieważ metodyka prof. Chłopka uwzględnia określony zakres prędkości pojazdów można obliczać emisja tylko dla poniższych prędkości:

- (6 ÷ 145) km/h dla samochodów osobowych,

- (6 ÷ 125) km/h dla samochodów dostawczych,

- (6 ÷ 39) dla autobusów miejskich,

- (6 ÷ 102) autobusów dalekobieżnych,

- (6 ÷ 100) km/h dla samochodów ciężarowych,

- (19 ÷ 123) dla motocykli,

- (20 ÷ 30) dla motorowerów

Maksymalnie można wprowadzić 20 grup pojazdów wybranych z 7 powyższych typów. Ze względu na przestarzale wskaźniki, powodujące obliczenie zawyżonej emisji, moduł ten ma ograniczone zastosowanie do niewielkich dróg, dla których nie jest istotna dokładność modelowania emisji, np. dla dróg wewnątrzzakładowych.

Zestawienie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla trasy nr 1:

	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h

E max = E śr.

E5

	Benzen
	0,000555

	Ditlenek azotu
	0,088200

	Ditlenek siarki
	0,006840

	Pył zawieszony PM2,5
	0,007110

	Pył zawieszony PM10
	0,007110

	Pył ogółem
	0,007110

	Tlenek węgla
	0,037400

	Węglowodory alifatyczne
	0,020580

	Węglowodory aromatyczne
	0,006180


Zestawienie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla trasy nr 2:

	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h

E max = E śr.

E6

	Benzen
	0,000555

	Ditlenek azotu
	0,088200

	Ditlenek siarki
	0,006840

	Pył zawieszony PM2,5
	0,007110

	Pył zawieszony PM10
	0,007110

	Pył ogółem
	0,007110

	Tlenek węgla
	0,037400

	Węglowodory alifatyczne
	0,020580

	Węglowodory aromatyczne
	0,006180



Zestawienie emisji rocznej dla spalania paliw w silnikach pojazdów:

	Nazwa substancji
	Obliczona emisja roczna w Mg/a

	Benzen
	0,000028

	Ditlenek azotu
	0,004436

	Ditlenek siarki
	0,000344

	Pył zawieszony PM2,5
	0,000358

	Pył zawieszony PM10
	0,000358

	Pył ogółem
	0,000358

	Tlenek węgla
	0,001880

	Węglowodory alifatyczne
	0,001036

	Węglowodory aromatyczne
	0,000311


Dla procesu spalania paliw w silnikach pojazdów nie określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania pyłów do powietrza.
METODYKA MODELOWANIA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU.

Stan zanieczyszczenia powietrza obliczono wg. obowiązującej referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Metodyka ta wprowadza do obliczeń dane dotyczące warunków meteorologicznych tj. różę wiatrów, stany równowagi atmosfery oraz dane o terenie, czyli aerodynamiczny współczynnik szorstkości terenu. Obliczenia można realizować różnymi programami uwzględniającymi wymagania określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu. W opracowaniu wykorzystany został program komputerowy Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019r.
Do obliczeń w programie niezbędne jest wprowadzenie następujących danych: 

-  rodzaj i wielkość emisji substancji,

-  parametry techniczne emitora,

-  współrzędne lokalizacji emitora w stosunku do punktu umownego, 

-  poziomy substancji w powietrzu,

-  tło substancji,

-  współczynnik szorstkości terenu Z0,
-  dane meteorologiczne.

Wykonane obliczenia dostarczają między innymi informacji o: 

- najwyższym ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu Smm,

- maksymalnym stężeniu substancji uśrednionym dla 1 godzinny i dla roku w sieci obliczeniowej,

-  częstości występowania przekroczeń.

Zgodnie z podaną na wstępie metodyką określony jest zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu, a mianowicie:

1. Zakres skrócony obliczeń stosuje się w przypadku, gdy:

Jeżeli z obliczeń wstępnych, wykonanych zgodnie z punktami 2.5 i 2.6, wynika, że spełnione są następujące warunki:

a)
dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy:

                     S mm  0,1 x D1                 /3.1/
b)
dla zespołu emitorów:

                     S mm  0,1 x D1                /3.2/
                    e
c)
kryterium opadu pyłu,

to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jeżeli nie jest spełniony warunek określony w lit. c), to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

                      Op  Dp - Rp                   /3.3/
2. Pełny zakres obliczeń przeprowadza się:
Jeżeli nie są spełnione warunki określone w punkcie 3.1 lit. a) i b), to na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

                       S mm  D1                     /3.4/
Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że dla zespołu emitorów spełniony jest warunek:

                    S mm  0,1 x D1,                 /3.5/
to na tym kończy się obliczenia.

Natomiast dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.5, lub dla pojedynczego emitora, dla którego nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.1, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

                      Sa  D a - R                   /3.6/
Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełniony warunek określony w punkcie 3.1 lit. c), a w pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe.

Jeżeli jednak nie jest spełniony warunek określony w punkcie 3.1 lit. c), to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

                      Op  Dp - Rp                   /3.7/
Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 10h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości.

Rozróżnia się następujące przypadki:

a)
gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest nie mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości Z,

b)
gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości zmieniających się co 1 m, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego emitora do wysokości:

-
Z, jeżeli Hmax < Z,

-
Hmax, jeżeli Hmax < Z.

Hmax oznacza najwyższą efektywną wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości D1.

Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek 3.4.

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

Określenie współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu Z0.

Wartości współczynników aerodynamicznej szorstkości terenu Z0 dla danych typów pokrycia terenu są określone w tabeli 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Dla analizowanego terenu, przyjęto z ww. tabeli współczynnik ustalony w punkcie 3 dla pól uprawnych. W związku z tym wartość aerodynamicznego współczynnika szorstkości terenu wynosi Z0  = 0,035 m, jednakowa dla wszystkich sektorów róży wiatrów.

Warunki klimatyczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń niezbędna jest statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru – róża wiatrów dla 12 kierunków i 11 prędkości wiatrów z uwzględnieniem 6 stanów równowagi atmosfery oraz średniej temperatury powietrza dla okresu obliczeniowego.

Do obliczeń wpływu substancji na stan jakości powietrza wykorzystano statystykę meteorologiczną najbliższej stacji zlokalizowanej w Gdańsku - Wrzeszcz.
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Tło zanieczyszczeń oraz stężenia dopuszczalne.

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Poniższa tabela zawiera dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji, dla których wykonywane będą obliczenia: 

	Nazwa substancji
	Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub wartości odniesienia uśrednione dla okresu w ug/m3

	
	1 godziny
	roku kalendarzowego

	Benzen
	30
	5

	Ditlenek azotu
	200
	30

	Ditlenek siarki
	350
	20

	Pył zawieszony PM2,5
	-
	20

	Pył zawieszony PM10
	280
	40

	Tlenek węgla
	30 000
	-

	Węglowodory alifatyczne
	3 000
	1 000

	Węglowodory aromatyczne
	1 000
	43


Wartość odniesienia substancji pyłowej (pyłu ogólnego) wynosi 200 g/m2xrok.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Tło substancji dla rozpatrywanego terenu, zgodnie z pismem z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Załącznik nr 7)  przyjęto na poziomie:

	Nazwa substancji
	Stężenie uśrednione dla roku kalendarzowego w ug/m3

	Ditlenek azotu
	7

	Ditlenek siarki
	3

	Pył zawieszony PM2,5
	16

	Pył zawieszony PM10
	20


Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia opadu substancji pyłowej.

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku. W związku z powyższym tło substancji dla rozpatrywanego terenu wynosi:

	Nazwa substancji
	Stężenie uśrednione dla roku kalendarzowego w ug/m3

	Benzen
	0,5

	Tlenek węgla
	-

	Węglowodory alifatyczne
	100

	Węglowodory aromatyczne
	4,3


Dyspozycyjne wielkości stężeń przyjęte do obliczeń wynoszą :

	Nazwa substancji
	Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub wartości odniesienia uśrednione dla okresu w ug/m3

	
	1 godziny
	roku kalendarzowego

	Benzen
	30
	4,5

	Ditlenek azotu
	200
	23

	Ditlenek siarki
	350
	17

	Pył zawieszony PM2,5
	-
	4

	Pył zawieszony PM10
	280
	20

	Tlenek węgla
	30 000
	-

	Węglowodory alifatyczne
	3 000
	900

	Węglowodory aromatyczne
	1 000
	38,7


Dyspozycyjna wielkość opadu substancji pyłowej przyjęta do obliczeń wynosi 180 g/m2xrok.

ODDZIAŁYWANIE NA JAKOŚĆ POWIETRZA. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIU EMISJI NA ŚRODOWISKO.

Ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza przez emitory zlokalizowane w analizowanym przedsięwzięciu przeprowadzono w oparciu o:

- obliczenia wartości stężeń maksymalnych,

- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0,

- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń uśrednionych dla roku w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0,

- sprawdzenia, czy dotrzymana jest częstość przekraczania największej wartości D1 przez stężenia uśrednione dla 1 godziny występujące w roku kalendarzowym,

- sprawdzenia kryterium opadu pyłu.

Zgodnie z pkt 3 obowiązującej referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z obszaru objętego obliczeniami wyłączono teren wnioskodawcy.
- wyniki obliczeń stężeń maksymalnych (zakres obliczeń) – stężenia największe z możliwych
	0,1 D1
	Substancja
	Smm

(g/m3
	Zakres

	3

20

35

28

3000

300

100


	Benzen

Ditlenek azotu

Ditlenek siarki

Pył zawieszony PM10

Tlenek węgla

Węglowodory alifatyczne

Węglowodory aromatyczne
	26,06
1107

365

452

5934
2819
289,9

	Pełny

Pełny

Pełny

Pełny

Pełny

Pełny

Pełny




- wyniki obliczeń maksymalnych stężeń substancji w powietrzu oraz częstości przekraczania wartości D1 czasu w roku, wykonane w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu (Z = 0)
	Substancja
	Częstość przekraczania/

Stężenie maksymalne
	Wartość największa z obliczonych
	Wartość dotrzymująca warunki

	Benzen
	Uśrednione dla 1 h
	  5,08 ug/m3
	30 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,0019 ug/m3
	4,5 ug/m3

	Ditlenek azotu
	Uśrednione dla 1 h
	166,5 ug/m3
	200 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	2,545 ug/m3
	23 ug/m3

	Ditlenek siarki


	Uśrednione dla 1 h
	62,6 ug/m3
	350 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,274 %

	
	Uśrednione dla roku
	0,449 ug/m3
	17 ug/m3

	Pył zawieszony PM2,5
	Uśrednione dla 1 h
	-
	-

	
	Częstość przekraczania
	-
	-

	
	Uśrednione dla roku
	2,818 ug/m3
	4 ug/m3

	Pył zawieszony PM10
	Uśrednione dla 1 h
	95,9 ug/m3
	280 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	 2,818 ug/m3
	20 ug/m3

	Tlenek węgla
	Uśrednione dla 1 h
	 1354,6 ug/m3
	30 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	-
	-

	Węglowodory alifatyczne


	Uśrednione dla 1 h
	  602,9 ug/m3
	3 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	 18,339 ug/m3
	900 ug/m3

	Węglowodory aromatyczne
	Uśrednione dla 1 h
	56,5 ug/m3
	1 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,021 ug/m3
	38,7 ug/m3


- kryterium opadu pyłu 

I kryterium opadu pyłu:

        —

( (Ef e ( (0,0667 / n) ( h3,15 

   f      e                                                                                               e       e 

(0,0667 /6) x 15 3,15 = 56 mg/s = 0,2 kg/h

Efe = 0,047957 kg/h ( 0,2 kg/h

Ea = 0,361 Mg/a ( 10000 Mg/r            

I kryterium na opad pyłu jest spełnione.

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że:

1. Stężenia maksymalne Smm benzenu, ditlenku azotu, ditlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych spełniają warunek pełnego zakresu obliczeń.

2. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.  

3. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku wykonane w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu pomniejszonych o wartość tła.

4. Dotrzymana jest dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1 wynosząca 0,274 % czasu w roku dla ditlenku siarki i 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

5. Spełnione I kryterium opadu pyłu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż emisja z planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska (norm czystości powietrza) obowiązujących na obszarach zwykłych.

Potwierdzeniem powyższej analizy są wydruki obliczeń oraz wydruki w formie graficznej oddziaływania fermy na stan zanieczyszczenia powietrza załączone do raportu - Załącznik Nr 8 - stanowiącym Operat ochrony atmosfery. 

Pobór wody i ścieki
Pobór wody
Woda będzie dostarczona na teren działki z wodociągu gminnego. W planowanym przedsięwzięciu woda nie będzie wykorzystywana na potrzeby technologiczne. Woda będzie  jedynie przeznaczona do celów bytowych – do projektowanego obiektu budowlanego z zapleczem socjalnym (budynek socjalno-warsztatowy). 
Ilość wody przeznaczonej na cele bytowe.


W zakładzie pracować będą stale 4 osoby. Zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, zużycie wody wbudynkach podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, wynosi                                             80 dm3/mieszkańca/dobę. W związku z tym, przewidywane roczne zużycie wody pobieranej z wodociągu powinno wynieść:

Q = 230 dni pracy x 4 x 80 = 73,60 = 74,0 m3/rok

Faktyczna ilość zużycia wody zostanie zweryfikowana podczas pracy i zmierzona zostanie wodomierzem.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych.

Instalacja nie będzie odprowadzać powstających ścieków do wód powierzchniowych ani do ziemi, więc nie  będzie oddziaływać bezpośrednio na ich stan.

Z uwagi na ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków bytowych nie stwierdza się ryzyka wystąpienia oddziaływań transgranicznych w wodach powierzchniowych.  

W związku z faktem, raport oddziaływania na środowisko dotyczy eksploatacji konkretnej instalacji, a nie domu mieszkalnego, a obowiązujące przepisy prawa nie wymagają uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie ścieków bytowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, zaś kontrolę na przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje wójt, proponuję ilości ścieków bytowych przyjąć na podstawie zużycia wody tj. 74,0 m3/rok.

Ścieki bytowe z części socjalnej odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności po 10m3. Okresowo, w miarę potrzeb, zbiornik będzie opróżniany przez firmę asenizacyjną z którą inwestor ma podpisaną stosowną umowę. Odpowiedzialność za ich wpływ na środowisko przejmuje właściciel sieci i urządzeń oczyszczających
Dla pracowników na czas budowy zostanie postawiona mobilna kabina WC typu "TOI TOI".
 Ilość i sposób odprowadzania ścieków opadowych.

Brak sieci kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z połaci dachowych budynków oraz dróg dojazdowych, placów parkingowych i składowych odprowadzane są  powierzchniowo do gruntu.

Spływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych projektowanego węzła będzie następować poprzez odpowiednie wyprofilowanie dróg wewnętrznych, placów i po podczyszczeniu odprowadzane będą do szczelnego zbiornika retencyjnego i ponownie wykorzystywane do produkcji betonu.

Uwzględniając profil działalności projektowanej inwestycji oraz jej lokalizację można przyjąć, że stan i skład wód opadowych może być określony następująco:
Przyjmując zgodnie z modelem matematycznym ustalonym dla określenia jakości wód opadowych, że 95% zanieczyszczeń nagromadzonych podczas pogody bezdeszczowej spłukiwanych jest przez pierwsze 12,5 mm opadu oraz przyjmując, że dla zlewni o powierzchni poniżej 100 ha, przeciętne jednostkowe ładunki zanieczyszczeń spłukiwane opadem wynoszą:

· dla zawiesiny ogólnej – 0,3 kg/ha mm

· dla BZT5 - 0,004 kg/ha mm

· dla substancji ropopochodnych - 0,015 kg/ha mm

W związku z powyższym że wody opadowe z wyprofilowanej części węzła betoniarskiego nie będą trafiały do środowiska naturalnego nie przewiduje się, aby prowadzona działalność na działkach 191/2 i 191/4, obręb Somonino mogłaby negatywnie wpłynąć na wody podziemne.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną, paliwa i materiały
Energia elektryczna na potrzeby przedsięwzięcia będzie pochodziła z projektowanego przyłącza na działce nr 191/2 na warunkach określonych przez operatora sieci. Energia elektryczna będzie wykorzystywana do oświetlenia obiektu budowlanego oraz napędu narzędzi używanych do napraw maszyn i urządzeń. Określenie ilościowe zużycia energii nie jest możliwe na tym etapie analizy przedsięwzięcia. Planowane napięcie w sieci 380/220 V. Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną zostanie szczegółowo ustalona z eksploratorem sieci elektroenergetycznej i nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko w miejscu i najbliższym otoczeniu projektowanej inwestycji. 
Planowane zużycie 
- energia elektryczna  -  25000  kWh/rok:
- olej napędowy -               50,0 Mg/rok (maszyny robocze oraz pojazdy).
Odpady
W związku z wejściem w życie w dniu 23.01.2013 roku zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 797) oraz zmianą ustawy  dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396 ze zm.) oraz w wyniku eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych wyszczególnione zostały odpady tylko dotyczące samej instalacji. 
W trakcie eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych wytwarzane będą tylko odpady inne niż niebezpieczne (metale, drewno, tworzywa sztuczne). 
Rodzaje, przewidywane ilości i sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami
Odpady przewidywane do zbierania i magazynowania na działce nr 191/2 i 191/4:  

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]

	1
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	  5.000,0

	2
	17 01 02
	Gruz ceglany
	  5.000,0

	3
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia
	 100,00

	4
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)
	  1.000,0

	5
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)
	100,0

	6
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	  5.000,0

	7
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	  7.800,0

	8
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	   1.000,0

	9
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	  5.000,0

	Łączna ilość odpadów zbierana w skali roku:
	30.000,0


Odpady poddawane odzyskowi w instalacji wnioskodawcy to:

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]
	Proces 
odzysku

	1
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	  5000,0
	R5, R10, R13

	2
	17 01 02
	Gruz ceglany
	  2000,0
	R5, R10, R13

	3
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	  50,0
	R5, R10,R13

	4
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)
	  500,0
	R5, R10, R13

	5
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)
	    100,0
	R10

	6
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	  3.000,0
	R5, R10 R13

	7
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	  5.850,0
	R5, R10 R13

	8
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	   500,0
	R5, R10

	9
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	3.000,0
	R3, R5, R10 R13

	Łączna ilość odpadów poddawana przetwarzaniu w skali roku:
	  20.000,0
	


Łączna ilość odpadów poddanych odzyskowi w skali roku nie przekroczy wydajności posiadanej instalacji: 20.000 Mg (przy wydajności kruszarki średnio  około  40 Mg/h).

Zbierane odpady przed przetwarzaniem będą magazynowane w wyznaczonych miejscach w pryzmach bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie. 

W procesie odzysku odpadów budowlanych będą wytwarzane następujące rodzaje i ilości odpadów:

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]

	1
	19 12 02
	Metale żelazne
	   500,0

	2
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	   100,0

	3
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	   200,0


Miejsca magazynowania oraz sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami  zawarte zostały w poniższej tabeli:

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Miejsce magazynowania i sposób postępowania

	1
	19 12 02
	Metale żelazne
	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na działce nr 191/4 w kontenerach metalowych otwartych

	2
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	

	3
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	



Miejsca magazynowania odpadów znajdować się będą na terenie działki nr 191/4.



Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
· minimalizacja wytwarzania odpadów wszędzie tam gdzie jest to możliwe – ilość ta będzie uzależniona od ilości metali, drewna i tworzyw sztucznych znajdujących się  w zmieszanych odpadach budowlanych,
· segregacja i selektywne magazynowanie odpadów w kontenerach  i w wydzielonych miejscach, specjalnie przygotowanych dla poszczególnych rodzajów odpadów, 
· bezpieczny transport odpadów do miejsc przetwarzania. 
Podsumowanie i wnioski

Inwestor będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadowej, która ma być prowadzona zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz dotyczących jej rozporządzeń. Jednocześnie jest zobowiązany do przekazywania sprawozdań z prowadzonej działalności do określonych w rozporządzeniach wykonawczych instytucji. Wnioskodawca został wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) pod numerem 00009399  i  ewidencja odpadowa jak i sprawozdawczość będą generowane i prowadzone w tej bazie (BDO). 



Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
· minimalizacja wytwarzania odpadów nie jest możliwa, gdyż zależy to wyłącznie od ilości wtrąceń (metale, drewno, tworzywa sztuczne) w zmieszanych odpadach budowlanych,
· segregacja i selektywne magazynowanie odpadów w kontenerach, w wydzielonych miejscach, specjalnie przygotowanych dla poszczególnych rodzajów odpadów,
· bezpieczny transport odpadów do miejsc ich dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. 
Wytwarzanie odpadów wynika ze względów technicznych i eksploatacyjnych instalacji, a także ochrony środowiska. Z analizy planowanego stanu gospodarki odpadami wynika, iż bardzo trudno jest zapobiegać powstawaniu odpadów w instalacji. 
Obowiązek właściwej gospodarki odpadami, który z mocy ustawy obciąża ich wytwórcę oznacza, że działalność ta winna prowadzić zarówno do ograniczania ich ilości jak i stopnia uciążliwości dla środowiska.

Zakłada się, że na terenie fermy gospodarowanie odpadami odbywać się poprzez:

-
selekcję odpadów,

-
właściwe magazynowanie odpadów,

-
zapewnienie odpowiednich kontenerów i miejsc magazynowania,

-
minimalizację ilości powstających odpadów,

-
prowadzenie wymaganej ewidencji odpadów w BDO.

Osoby odpowiedzialne za pracę z odpadami są przeszkolone i pracują zgodnie z wytycznymi BHP i ochrony środowiska. 

Wnioski i zalecenia:
1. Inwestor zaprowadzi ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów w BDO.

2. Inwestor będzie składać wykazy dotyczące wytwarzanych odpadów marszałkowi województwa (w ramach BDO).

3. Odpady należy przekazywać wyłącznie posiadaczom odpadów legitymujących się wymaganymi zezwoleniami.
5. Inwestor   gromadzić   będzie wytworzone odpady (złom metali, drewno i tworzywa sztuczne|) w kontenerach metalowych otwartych.

Tak prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami nie wpłynie w żaden negatywny sposób na zdrowie i życie ludzi ani na środowisko naturalne.

Emisja hałasu
Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak również tereny podlegające ochronie przed hałasem (Dz.U. z 2014r. poz. 112). Dopuszczalne poziomy hałasu określone zostały dla poszczególnych grup źródeł hałasu, wśród których wyróżniono:

· drogi lub linie kolejowe

· instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu
· starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

· linie elektroenergetyczne

Tabela. Dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku

	Lp
	Przeznaczenie terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

	
	
	Drogi lub linie kolejowe 
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeq D 

przedział czasu odniesienia równy 16 godz.
	LAeq N 

przedział czasu odniesienia równy 8 godz.
	LAeq D 

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
	LAeq N 

przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1.
	a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska

b. tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2.
	a. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b. tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży

c. tereny domów opieki społecznej

d. tereny szpitali w miastach
	55
	50
	50
	40

	3.
	a. tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b. teren zabudowy zagrodowej 

c. tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

d. tereny mieszkaniowo – usługowe
	60
	50
	55
	45

	4.
	tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
	65
	55
	55
	45


Hałas jaki będzie przenikać z terenu instalacji zaliczy należy do grupy drugiej, czyli pozostałe obiekty i działalność będąca  źródłem hałasu.     


Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno do dwóch pór doby:

· 16 godzin w porze dziennej w przedziale od 6.00 do 22.00;

· 8 godzin w porze nocnej w przedziale od 22.00 do 6.00.

W związku z zabudową mieszkaniową znajdującą się w pobliżu najbliżej zabudowy chronionej, wg załącznika do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie...  dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB  na granicy istniejącej zabudowy zagrodowej winien wynosić :

· L Aeq  = 55 dB(A) dla pory dziennej (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia) 

· LA eq  = 45  dB(A) dla pory nocnej (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy).

EMISJE HAŁASU DO ŚRODOWISKA.

Na terenie zakładu źródłami hałasu, mającymi znaczenie dla poziomu akustycznego środowiska, będą źródła stacjonarne i ruchome. 

Źródłami hałasu bezpośrednimi stacjonarnymi (ze względu na charakter pracy) będą:

- kruszarka mobilna, do obliczeń przyjęto 4 główne punkty jej pracy,
- przesiewacz mobilny, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jego pracy,
- koparko - ładowarka, do obliczeń przyjęto 5 głównych punktów jej pracy.
Tabela nr 1: rodzaj oraz ilość źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Ilość źródeł hałasu

	kruszarka mobilna                                                                    
	1

	przesiewacz mobilny                                                                  
	1

	koparko - ładowarka                                         
	1


Tabela nr 2: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich moc akustyczna A.
	Rodzaj i typ urządzenia
	Moc akustyczna A w dB

	kruszarka mobilna                                                                    
	115


	przesiewacz mobilny                                                                      
	99,5

	koparko - ładowarka                                         
	103


Moc akustyczną, źródła bezpośredniego stacjonarnego przyjęto na podstawie danych od producentów urządzeń o podobnej mocy i właściwościach.  

Tabela nr 3: rodzaj i dobowy rozkład czasu pracy źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Czas pracy źródła w porze dziennej w ciągu  8 najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia
	Czas pracy w ciągu 1 najmniej korzystnych godzin w porze nocy


	Charakter emitowanego hałasu

	kruszarka mobilna                                                                    
	480 minut
	-
	ustalony, okresowy

	przesiewacz mobilny                                                                      
	480 minut
	-
	ustalony, okresowy

	koparko - ładowarka                                         
	480 minut
	-
	ustalony, okresowy


Tabela nr 4: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich równoważny poziom mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional (symulacja komputerowa źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska).
	Rodzaj i typ urządzenia
	Równoważny poziom mocy akustycznej w dB

	pora dnia

	kruszarka mobilna                                                                    
	115

	przesiewacz mobilny                                                                      
	99,5

	koparko - ładowarka                                         
	103

	pora nocy

	kruszarka mobilna                                                                    
	-

	przesiewacz mobilny                                                                      
	-

	koparko - ładowarka                                         
	-


Źródłami hałasu bezpośrednimi ruchomymi będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie przedsięwzięcia:
- samochody ciężarowe z surowcem: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku),

- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku).

W ruchu kołowym pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia wyróżnia się 2 trasy ich poruszania, tj.:

a) trasa nr 1 o długości 100 m: odcinek od bramy wjazdowej do punktu przyjęcia surowca,

b) trasa nr 2 o długości 100 m: odcinek od punktu wydawania gotowych wyrobów do bramy wjazdowej.

Tabela nr 5: Rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich ruchomych (pojazdów ciężkich) i ich moc akustyczna A dla ich poruszania się.
	Operacja
	Moc akustyczna A w dB
	Czas operacji w s


	pojazdy ciężkie

	Start
	100,8
	5

	Hamowanie
	94
	3

	Jazda po terenie, manewrowanie
	96,5
	Zależy od długości drogi


Moce akustyczne, źródeł bezpośrednich ruchomych przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez producentów urządzeń oraz na podstawie materiałów XXVII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych czasów trwania manewrów startu i hamowania, poziomów ich mocy akustycznej oraz wartości natężenia ruchu.

Tabela nr 6: Rodzaj i dobowy rozkład czasu pracy źródeł hałasu bezpośrednich ruchomych (pojazdów ciężkich) dla tras ich poruszania się.
	Operacja
	Czas pracy źródła w porze dziennej w ciągu  8 najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia
	Czas pracy w ciągu 1 najmniej korzystnych godzin w porze nocy
	Charakter emitowanego hałasu

	trasa nr 1 – pojazdy ciężkie

	Start
	40 sekund
	-
	nieustalony

	Hamowanie
	24 sekundy
	-
	nieustalony

	Jazda po terenie, manewrowanie
	288 sekund
	-
	nieustalony

	trasa nr 2 – pojazdy ciężkie

	Start
	40 sekund
	-
	nieustalony

	Hamowanie
	24 sekundy
	-
	nieustalony

	Jazda po terenie, manewrowanie
	288 sekund
	-
	nieustalony


Tabela nr 7: Rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich ruchomych (pojazdów lekkich i ciężkich) i ich równoważny poziom mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional (symulacja komputerowa źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska).

a) trasa nr 1 (pojazdy ciężkie):
	Operacja
	Równoważny poziom mocy akustycznej operacji w dB
	Równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego w dB

	pora dnia

	Start
	72
	63

	Hamowanie
	63
	54

	Jazda po terenie, manewrowanie
	77
	58

	pora nocy

	Start
	-
	-

	Hamowanie
	-
	-

	Jazda po terenie, manewrowanie
	-
	-


b) trasa nr 2 (pojazdy ciężkie):
	Operacja
	Równoważny poziom mocy akustycznej operacji w dB
	Równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego w dB

	pora dnia

	Start
	72
	63

	Hamowanie
	63
	54

	Jazda po terenie, manewrowanie
	77
	58

	pora nocy

	Start
	-
	-

	Hamowanie
	-
	-

	Jazda po terenie, manewrowanie
	-
	-


Źródła hałasu pracują wyłącznie w ciągu dnia. 

Praca tych źródeł jest nieregularna i zależna od wielu czynników, m. in. od ilości przetwarzanych surowców w celu uzyskania gotowych wyrobów. 

STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO.

Na stan klimatu akustycznego wokół parceli zakładu składa się przede wszystkim hałas pochodzący od ruchu pojazdów związanych z ościennymi drogami publicznymi oraz działalnością pobliskich terenów usługowych a także hałas okresowo związany z pracami polowymi prowadzonymi na polach uprawnych. Wobec tego, charakter hałasu emitowanego z przedsięwzięcia nie wyróżnia się wśród innych dźwięków w bezpośrednim jego sąsiedztwie ale ma wpływ na stan klimatu akustycznego.

ODDZIAŁYWANIE NA STAN AKUSTYCZNY ŚRODOWISKA.

Dla omawianego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia           28 września 2006r. Zgodnie z treścią powyższego planu w sąsiedztwie parceli znajdują się tereny oznaczone w planie jako 14P, tj. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług i mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku został określony dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla powyższych terenów mieszkaniowo - usługowych, który wynosi   55 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia.

Jednakże należy stwierdzić, iż bezpośrednim otoczeniu terenu przedsięwzięcia nie występuje zabudowa mieszkaniowa a zatem brak jest obiektów chronionych akustycznie. Najbliższa taka zabudowa znajduje się w odległości około 100 m od granicy parceli w postaci budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z tym, powyższa zabudowa mieszkaniowa nie została uwzględniona w obliczeniach oddziaływania źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska.
Wpływ omawianej instalacji na stan akustyczny środowiska został oceniony na podstawie symulacji komputerowej, wykonanej w oparciu o program  LEQ Professional wersja 6 - 2018 dla Windows autorstwa Biura Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych „SOFT-P” w Piotrkowie Trybunalskim. 

Program LEQ Professional wersja 6 - 2018 dla Windows oparty jest na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcjach ITB Nr 308 i 338.
Do obliczeń wprowadzono dane opisujące położenie i wysokość źródeł hałasu, położenie i wysokość obiektów ekranujących hałas. Współrzędne geometryczne określono względem przyjętego układu XY. Obliczenia zostały przedstawione w postaci graficznej. Na rysunkach wyszczególnione są poszczególne źródła hałasu. 

Obliczenia imisji hałasu wykonano:

a) na wysokości Z = 1,5 m w 6 punktach obserwacji zlokalizowanych przy granicy działki przedsięwzięcia i oznaczonych jako: PG1, PG2, PG3 i PG4, PG5 i PG6,
b) na wysokości Z = 1,5 m w siatce obliczeniowej o wymiarach: Xmin = 130 m, Ymin = 270 m i Xmax = 355 m, Ymax = 500 m. Oddziaływanie to zostało przedstawione dla pory dnia za pomocą izolinii równoważnego poziomu dźwięku A.

Wyniki obliczeń wykazały, że:

- w punktach obserwacji zlokalizowanych wokół przedsięwzięcia równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił od 42,7 dB do 46,5 dB dla pory dnia,

- zasięg występowania izolinii równoważnego poziomu dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił poniżej 55 dB dla pory dnia (dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla deklarowanych obiektów chronionych akustycznie w mpzp - zabudowa mieszkaniowo - usługowa) i zamyka się w granicach działek, do których tytuł prawny posiada wnioskodawca.
Podsumowując należy stwierdzić, iż wyniki obliczeń oddziaływania na stan akustyczny środowiska nie podlegają ocenie, ponieważ tereny ościenne wokół przedsięwzięcia nie są kwalifikowane jako tereny chronione akustycznie a zatem brak jest dla nich wartości normatywnych. Należy jednak stwierdzić, że emisja hałasu z przedsięwzięcia wpływa na klimat akustyczny w tym rejonie.
Sprawozdanie z obliczeń i rozprzestrzeniania się emisji hałasu stanowi Ocena Uciążliwości Hałasowej  stanowiąca Załącznik nr 9.
 Wibracje
Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje:

· wibracje pochodzące od pojazdów, narzędzi i urządzeń,

· wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach mechanicznych itp.

Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, czasu oraz długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też wibracje należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. przez zmiany w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów tłumiących wibracje itp.

Na terenie gminy Somonino jak i na terenie działek inwestora, jak się ocenia, zagrożenie wibracjami nie stanowi większego zagrożenia. Może występować jedynie incydentalnie.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera z Kosmosu, z wnętrza ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych jak i sztucznych. W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów około 20 pierwiastków promieniotwórczych. Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest różna w różnych miejscach naszego globu. Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie). Wytwarzane są również przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych. 

Promieniowanie niejonizujące związane jest z następującymi urządzeniami:

· zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe),

· urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne.

Do promieniowania niejonizującego możemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podczerwone, a także światło widzialne. Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje: - w paśmie 50 Hz od urządzeń i sieci energetycznych; źródłem największych oddziaływań mogących powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych są napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne, - w paśmie od 300 MHz do 40 000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział w emisji mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). Istniejące sieci telefonii komórkowej wykorzystują następujące zakresy częstotliwości: ok. 900 MHz (sieć GSM 900), około 1 800 MHz (sieć GSM 1800) oraz ok. 2 100 MHz (sieć UMTS). - w paśmie 50 Hz od urządzeń elektrycznych pracujących w zakładach pracy i gospodarstwach domowych. Większość urządzeń jest zasilana z sieci energetycznej. W tej kategorii występuje lawinowy wzrost liczby źródeł, a ewidencja ich nie jest możliwa. Brak jest wiarygodnych informacji na temat oddziaływania na zdrowie i środowisko przy ekspozycjach długoletnich na promieniowanie elektromagnetyczne. Od roku 2009 WIOŚ Gdańsk, zobowiązany w ramach PMŚ (Państwowego Monitoringu Środowiska) do wykonywania zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch rodzajów terenów:

· przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

· miejsc dostępnych dla ludności,

Na terenie gminy Somonino pomiarów promieniowania elektromagnetycznego nie wykonywano.
2.4.  Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym  gleby, wody i powierzchni ziemi

Cały teren planowanego przedsięwzięcia to działka nr 191/2 oraz nr 191/4  pozbawiona jest jakiejkolwiek wyższej roślinności chronionej poza samosiejkami traw. 



W skład szaty nie wchodzą żadne z roślin objętych ochroną prawną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną prawną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). W miejscu powstania inwestycji nie występują żadne rośliny z uwagi na przemysłowe zagospodarowanie terenu.

Różnorodność biologiczna najbliższego otoczenia oprócz upraw rolnych ogranicza się jedynie do niskiej roślinności ruderalnej. 

Zarówno w trakcie realizacji przedsięwzięcia jak i w czasie eksploatacji nie będą wykorzystywane zasoby naturalne w tym gleby i powierzchni ziemi. Będzie pobierana woda z wodociągu gminnego.

2.5.  Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu

Energia elektryczna na potrzeby planowanego przedsięwzięcia będzie pochodziła z projektowanego przyłącza  na warunkach określonych przez operatora sieci. Energia elektryczna będzie wykorzystywana głównie do oświetlenia budynku i terenu oraz na potrzeby urządzeń i narzędzi elektrycznych.  Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną zostanie szczegółowo ustalona z eksploratorem sieci elektroenergetycznej i nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko w miejscu i najbliższym otoczeniu projektowanej inwestycji. 
2.6. Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko



Nie przewiduje się w najbliższym czasie (co najmniej 10 letnim) likwidacji obiektu ani upadłości firmy a co z tym idzie pracy rozbiórkowych. 



Jednakże w przypadku takiej sytuacji zakończenie eksploatacji wytwórni zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach budowlanych, ochrony środowiska, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 


Zakończenie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska może polegać na:

· zmianie przeznaczenia obiektu,

· całkowitej rozbiórce obiektu wraz z demontażem urządzeń.


Czas eksploatacji przedsięwzięcia nie został określony – może wynosić co najmniej 25 lat. Ze względu na fakt, iż przyszłe wymogi formalno-prawne w tym zakresie nie są znane, dla likwidacji przedsięwzięcia proponuje się przyjąć stan formalnoprawny wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1332 ze zm.), określającej prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, obejmujące obowiązek uzyskania:

· pozwolenia na rozbiórkę likwidowanego obiektu (jeżeli jest wymagana),

· uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi,

· zawiadomienia lokalnych organów kontrolnych (ochrona środowiska, inspekcja sanitarna, inspekcja pracy oraz Państwowa Straż Pożarna), które w terminie 14 dni od zawiadomienia mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia.

W przypadkach tego wymagających, prace rozbiórkowe zostaną poprzedzone analizami stopnia zanieczyszczenia gruntu oraz opracowaniem planu rekultywacji terenu, jeżeli wyniki badań wykażą przekroczenie norm jakości ziemi. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą:

· z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia,

· z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska, w tym po uzyskaniu przewidzianych prawem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów (w przypadku prac prowadzonych przez firmy zewnętrzne po sprawdzeniu, że posiadają one stosowne zezwolenia – zatwierdzony program gospodarki odpadami),

· według opracowanego wcześniej planu zagospodarowania, odzysku i/lub unieszkodliwiania  powstających w trakcie demontażu urządzeń technicznych i obiektów budowlanych odpadów takich jak: gruz budowlany, złom metali, fragmenty izolacji, odpady tworzyw sztucznych i drewna itp.

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) oraz ich transport do miejsc ostatecznego składowania będą powierzane wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym stosowne pozwolenia i zezwolenia. Działania te będą mogły być prowadzone również z wykorzystaniem sił i środków własnych, po uzgodnieniu z właściwym organem ochrony środowiska.


Proces demontażu infrastruktury technicznej prowadzony będzie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem, w celu wyeliminowania potencjalnych możliwości zanieczyszczenia gruntów. Szczególnym nadzorem objęte będą elementy kanalizacji sanitarnej.


Urządzenia i elementy infrastruktury będą oczyszczone a wszelkie wydobyte z nich osady będą usuwane i poddawane adekwatnemu, bezpiecznemu dla środowiska odzyskowi (złom metali, gruz budowlany, możliwe do wykorzystania elementy urządzeń) lub unieszkodliwieniu.


Przebieg procesu likwidacji będzie monitorowany i dokumentowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Teren po likwidowanej działalności będzie rekultywowany w zakresie niezbędnym do przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Przyjmuje się, że minimalny zakres prac rekultywacyjnych kończących etap rozbiórki (likwidacji) obiektu i elementów infrastruktury przesyłowej obejmować będzie wykonanie niwelacji terenu, uzupełnienia ubytków gruntu przez nawiezienie humusu, z ewentualną wymianą wierzchniej warstwy gruntu w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych zanieczyszczeń oraz zabezpieczenia przed erozją przez obsianie i wysadzenie odpowiednią roślinnością, tymczasową lub trwałą, w zależności od docelowego przeznaczenia. Ewentualne dodatkowe prace rekultywacyjne określone będą na etapie likwidacji obiektu.

2.7.  Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub  katastrof  naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i  stosowanych   technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu

Planowane przedsięwzięcie nie posiada substancji oraz nie używa technologii, która by mogła spowodować poważną awarię lub katastrofę naturalną oraz katastrofę budowlaną. Zmiana klimatu również nie płynie na możliwość wystąpienia w/w katastrof. Zakład nie będzie położony w terenie zalewowym co wyklucza powódź. Porywiste wiatry czy trąby powietrzne nie występują w tym rejonie polski.  
Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej (art.3 pkt.23 i pkt.24):

· poważna awaria – to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;

· poważna awaria przemysłowa – przez to pojęcie rozumie się poważną awarię w zakładzie.

Katastrofa naturalna to pojęcie oznaczające ekstremalne zjawisko w przyrodzie (geneza zjawiska jest również przyrodnicza) o znacznej skali, wywołujące przeobrażenie krajobrazu, stanowiące zagrożenie dla istot żywych zamieszkujących dany teren, a także znaczne straty gospodarcze w przypadku wystąpienia katastrofy w terenie zagospodarowanym przez człowieka. Bardzo często pojęcie katastrofy naturalnej stosuje się wymiennie z pojęciem klęski żywiołowej.

Katastrofa naturalna - przykłady

Przykładami katastrof naturalnych są np. trzęsienia ziemi, powodzie, susze, tsunami, trąby powietrzne, wybuchy wulkanów, osuwiska ziemi, bardzo wysokie opady deszczu lub śniegu paraliżujące funkcjonowanie człowieka, także bardzo niskie (lub bardzo wysokie) temperatury utrzymujące się przed dłuższy czas.

Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części 
Możliwości zagrożeń na terenie gminy: 

· pożary obiektów zakładów przemysłowych i lasów – powiatowy plan operacyjno-ratowniczy nie uwzględnia żadnych obiektów przemysłowych z terenu gminy Somonino,

· skażenie chemiczne – w wyniku wycieków toksycznych substancji chemicznych (TSP) w czasie transportu drogowego i kolejowego toksyczne środki przemysłowe transportowane są trasą kolejową Śląsk – porty Trójmiasta oraz autostrada A1;

· skażenia promieniotwórcze – np. w wyniku awarii reaktorów jądrowych w elektrowniach w Ignalinie (Litwa), Oskarshamn i Barsebeck (Szwecja) oraz Krumel (Niemcy)  lub  awaria pojemnika z izotopami promieniotwórczymi przewożonymi przez teren gminy a uwolnionymi w trakcie wypadku drogowego;

· zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi – w wyniku awarii (wypadku) cysterny kolejowej lub drogowej, przewożącej materiały ropopochodne (benzyna, olej opałowy lub napędowy) zanieczyszczeniu może ulec gleba i wody powierzchniowe;

· akty terroru;

· zagrożenia naturalne – powodzie i wiatry o sile huraganowej. 

Z powyższego wynika, że przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących powodować wystąpienie poważnej awarii w myśl przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowana inwestycja w postaci budowy obiektu budowalanego oraz instalacji do odzysku odpadów budowalnych nie jest położona w regionie zagrożonym wystąpieniem klęski żywiołowej. 

Prace związane z budową będą prowadzone pod wykwalifikowanym  nadzorem budowlanym, co nie stwarza również możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej.



Wszystkie prace będą prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Nadzór Budowlany.
W związku z postępującym na przestrzeni ostatnich kilku lat zmianami klimatu (globalne ocieplenie), różne sektory gospodarki muszą się do tych zmian zaadaptować.  Reguluje to Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, opracowany przez Ministerstwo Środowiska.

Gmina Somonino, jak cała Polska, lokuje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego między lądowym, a morskim. W zależności od tego skąd nasuwają się masy powietrzne, zmieniają się warunki pogodowe. Jeśli napływają znad Atlantyku, to lato przynosi znaczne zachmurzenie, wilgotność i ochłodzenie, a zima – zamglenie i odwilże. Tym charakteryzuje się klimat morski. Natomiast, gdy masy powietrza nadciągają znad wschodniej Europy, to przynoszą ze sobą suchą i mroźną zimę oraz gorące lato, co z kolei jest charakterystyczne dla klimatu lądowego. Niedalekie sąsiedztwo z Bałtykiem powoduje, że lata są tu chłodniejsze, za to zimy znacznie cieplejsze niż w głębi lądu. Ponieważ występuje dość duże zróżnicowanie wysokości, obserwuje się wraz z jej wzrostem spadek temperatury powietrza i zwiększenie sumy opadów atmosferycznych.

Teren, na którym ma być realizowane planowane przedsięwzięcie leży w IV dzielnicy rolniczo-klimatycznej, czyli w pomorskiej (według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne R. Gumińskiego). Charakteryzuje się ona jednym z najkrótszych okresów wegetacji. Długość okresu wegetacji waha się pomiędzy 195 dni w roku a 206. Strefę tą charakteryzuje także jedna z największych liczb dni w roku z przymrozkami. Liczba dni zprzymrozkami waha się od 116 do 130 dni w roku.Jeśli chodzi o ilość opadów w skali roku, to gmina jest położona w strefie wysokich ilości opadów (ok. 650 mm).

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w istotny sposób wpływać na zmiany klimatyczne.W raporcie oddziaływania na środowisko została szczegółowo wyliczona bezpośrednia emisja gazów i pyłów do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w postaci Ditlenek azotu Ditlenek siarki Tlenek węgla Węglowodory alifatyczne.

Wyniki obliczeń maksymalnych stężeń substancji w powietrzu oraz częstości przekraczania wartości D1 czasu w roku, wykonane w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu (Z = 0)

	Substancja
	Częstość przekraczania/

Stężenie maksymalne
	Wartość największa z obliczonych
	Wartość dotrzymująca warunki

	Benzen
	Uśrednione dla 1 h
	  5,08 ug/m3
	30 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,0019 ug/m3
	4,5 ug/m3

	Ditlenek azotu
	Uśrednione dla 1 h
	166,5 ug/m3
	200 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	2,545 ug/m3
	23 ug/m3

	Ditlenek siarki


	Uśrednione dla 1 h
	62,6 ug/m3
	350 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,274 %

	
	Uśrednione dla roku
	0,449 ug/m3
	17 ug/m3

	Pył zawieszony PM2,5
	Uśrednione dla 1 h
	-
	-

	
	Częstość przekraczania
	-
	-

	
	Uśrednione dla roku
	2,818 ug/m3
	4 ug/m3

	Pył zawieszony PM10
	Uśrednione dla 1 h
	95,9 ug/m3
	280 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	 2,818 ug/m3
	20 ug/m3

	Tlenek węgla
	Uśrednione dla 1 h
	 1354,6 ug/m3
	30 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	-
	-

	Węglowodory alifatyczne


	Uśrednione dla 1 h
	  602,9 ug/m3
	3 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	 18,339 ug/m3
	900 ug/m3

	Węglowodory aromatyczne
	Uśrednione dla 1 h
	56,5 ug/m3
	1 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,021 ug/m3
	38,7 ug/m3


Przy określeniu emisji i oddziaływania gazów i pyłów uwzględniono wszystkie możliwe źródła emisji tj. eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów budowalnych oraz transport pojazdów.
Emisja normowanych w powietrzu pyłów z podstawowego procesu technologicznego przetwarzania odpadów budowalnych nie będzie oddziaływać na klimat lokalny. Z procesem transportu natomiast jest związana emisja CO2 - dwutlenku węgla.
Emisje zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do przetwarzania odpadów budowalnych nie będą powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Ponadto w celu ograniczenia ewentualnych uciążliwości związanych z emisją hałasu i zapylenia inwestor zakłada, że teren wytwórni może zostać otoczony pasem zieleni izolacyjnej oraz wałem ziemnym. Spowoduje to nie tylko ograniczenie rozprzestrzeniania się szkodliwych substancji (pasy wiatrochronne), ale również spowoduje bardziej harmonijne wkomponowanie się planowanej instalacji  w otaczający je krajobraz.
Dostawa energii cieplnej do węzła w celu podgrzania kruszywa będzie odbywać się z planowanego źródła ciepła – kontenerowej kotłowni niskoemisyjnej na olej opałowy. Zaznacza się, że działania ograniczające emisję, sposoby efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii, a także zapewnienia racjonalnego (oszczędnego) zużycia wody, surowców oraz materiałów i paliw mające wpływ na minimalizację oddziaływań na zmiany klimatu, zostały szczegółowo opisane w punktach karty informacyjnej, a w szczególności w opisie przewidywanych działań mających na celu ograniczanie szkodliwych oddziaływań na środowisko. Rozwiązania projektowe planowanego przedsięwzięcia będą w znacznym stopniu uwzględniać zabezpieczenie przed skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych (takich jak np. fale upałów, długotrwale susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki., gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie). Obiekt budowalny (budynek) oraz instalacja do przetwarzania odpadów budowalnych zostanie wykonana z metalu i betonu czyli  z ognioodpornych materiałów budowlanych. Minimalne wymagania techniczne przedsięwzięcia będą wynikały z przepisów Prawa budowlanego (z uwzględnieniem dodatkowych wymagań dla budowli przemysłowych). Przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie korzystnym z uwagi na minimalne ryzyko możliwości występowania zdarzeń ekstremalnych związanych z klimatem.

Podsumowując planowana inwestycja polegająca na budowie obiektu oraz instalacji do przetwarzania odpadów budowalnych w nieznaczącym stopniu będzie oddziaływała na klimat, ponieważ w procesie produkcyjnym będzie źródłem gazów cieplarnianych. Należy jednak podkreślić, że będzie to oddziaływanie niewielkie wręcz znikome, nieprowadzące do zmian klimatu. Wynika to przede wszystkim ze skali przedsięwzięcia oraz obliczonych zasięgów oddziaływania, zwłaszcza w ujęciu stężeń średniorocznych dla związków dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla.

Mając również na uwadze nowoczesną instalację do przetwarzania odpadów budowalnych oraz nowoczesny energochłonny obiekt (budynek) należy uznać, że projektowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zmianę (pogorszenie) klimatu. 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM: 

3.1. Elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy


Walory przyrodnicze cenne i szczególnie cenne (roślinność  krajobraz) podlegają różnym formom ochrony instytucjonalnej (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, sieć obszarów Natura 2000: obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczone przez Ministra Środowiska oraz specjalne obszary ochrony siedlisk, rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i korytarze ekologiczne), wprowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Działki nr 191/2 i 191/4 nie są położone w granicach Parku Krajobrazowego lecz na skraju jej otuliny. Omawiane działki położone są na terenie Kartuskiego Obszaru Chronionego w obszarze o charakterze wiejskim z udziałem licznych obiektów przemysłowo-usługowych zlokalizowanych wzdłuż wojewódzkiej nr 224. W bezpośrednim otoczeniu omawianych działek nie ma obszarów ochrony uzdrowiskowej, ani obszarów NATURA 2000. Najbliżej położony obszar chroniony NATURA 2000 znajduje się w odległości około 30 km - Hopowo PLH220010.  Najbliższy rezerwat oddalony jest o około 3,60 km – Stare Modrzewie.
W sąsiedztwie planowanej inwestycji, znajdują się głównie budynki przemysłowe i usługowe i tereny przeznaczone pod nią z uwagi na przebiegającą w pobliżu trakcję kolejową. Działki usytuowane są w obszarze raczej słabo obfitującym w wody powierzchniowe, które reprezentowane są tutaj jedynie w postaci niewielkich, naturalnych zbiorników i cieków melioracji szczegółowej. Wyjątek stanowią sztucznie zbudowane stawy rybne już  nieużytkowane. Obecnie stanowią zbiorniki PPOŻ dla okolicznych zabudowań.
Na terenie inwestycji oraz w zasięgu jego oddziaływania nie znajdują  i nie projektuje się korytarzy ekologicznych .
Obszary specjalnej ochrony przyrody znajdujące się w najbliższej odległości zostały wyznaczone przy zastosowaniu portali GDOŚ:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Wszystkie treny chronione znajdujące się w odległości do 30 km od m. Somonino zestawiono w tabeli w podziale na obszary znajdujące się w odległości:
	REZERWATY

	Nazwa
	[km]

	Stare Modrzewie
	3.60

	Zamkowa Góra
	4.11

	Jar Rzeki Raduni
	4.68

	Ostrzycki Las
	6.71

	Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim
	7.66

	Leśne Oczko
	13.30

	Wyspa na Jeziorze Przywidz
	13.33

	Staniszewskie Zdroje - otulina
	13.61

	Staniszewskie Zdroje
	13.80

	Staniszewskie Błoto
	13.95

	Jar Reknicy
	14.94

	Żurawie Chrusty
	16.34

	Kurze Grzędy
	18.44

	Jezioro Turzycowe
	18.61

	Lubygość
	18.69

	Żurawie Błota
	18.90

	Bursztynowa Góra
	20.94

	Szczelina Lechicka
	21.31

	Dolina Strzyży - otulina
	22.59

	Strzelnica
	22.61

	Dolina Strzyży
	22.68

	Dolina Kłodawy - otulina
	23.57

	Dolina Kłodawy
	23.59

	Wąwóz Huzarów
	24.56

	Źródliska w Dolinie Ewy
	24.68

	Czapliniec w Wierzysku
	25.67

	Orle nad Jeziorem Dużym
	26.17

	Mechowiska Sulęczyńskie - otulina
	26.84

	Mechowiska Sulęczyńskie
	26.92

	Pełcznica
	27.06

	Brzęczek
	27.12

	Zajęcze Wzgórze
	28.37

	Łęg nad Swelinią
	29.25

	Kacze Łęgi
	29.82


	PARKI KRAJOBRAZOWE

	Nazwa
	[km]

	Kaszubski Park Krajobrazowy - otulina
	w obszarze

	Kaszubski Park Krajobrazowy
	3.28

	Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina
	16.76

	Trójmiejski Park Krajobrazowy
	22.48

	Wdzydzki Park Krajobrazowy - otulina
	26.38

	Wdzydzki Park Krajobrazowy
	27.21


	PARKI NARODOWE

	Brak obszarów


	OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

	Nazwa
	[km]

	Kartuski
	w obszarze

	Doliny Raduni
	0.22

	Przywidzki
	1.42

	Doliny Wietcisy
	14.93

	Otomiński
	16.87

	Gowidliński
	18.75

	Doliny Łeby
	20.17

	Polaszkowski
	22.31

	Doliny Wierzycy
	24.78

	Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka
	25.04

	Lipuski
	27.13

	Żuław Gdańskich
	28.73

	Pradoliny Redy-Łeby
	29.24


	ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

	Nazwa
	[km]

	Rynna Brodnicko-Kartuska
	3.02

	Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka
	4.33

	Obniżenie Chmieleńskie
	4.63

	Rynna Raduńska
	7.63

	Dolina Łeby w Kpk
	9.67

	Rynna Mirachowska
	13.44

	Rynna Potęgowska
	17.66

	Rynna Kamienicka
	21.29

	Dolina Potoków Strzyża i Jasień
	22.65

	Park Podworski w Wojanowie
	26.45

	Dolina Potoku Oruńskiego
	26.54


	NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

	Nazwa
	[km]

	Lasy Mirachowskie PLB220008
	12.41

	Bory Tucholskie PLB220009
	24.89


	NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

	Nazwa
	[km]

	Hopowo PLH220010
	2.97

	Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095
	4.57

	Jar Rzeki Raduni PLH220011
	4.68

	Prokowo PLH220080
	8.43

	Piotrowo PLH220091
	8.68

	Huta Dolna PLH220089
	10.54

	Nowa Sikorska Huta PLH220090
	10.70

	Dolina Górnej Łeby PLH220006
	11.05

	Przywidz PLH220025
	12.71

	Szumleś PLH220086
	12.86

	Staniszewskie Błoto PLH220027
	13.05

	Dąbrówka PLH220088
	13.50

	Pomlewo PLH220092
	13.88

	Dolina Środkowej Wietcisy PLH220009
	14.48

	Dolina Reknicy PLH220008
	14.94

	Guzy PLH220068
	16.55

	Lubieszynek PLH220074
	17.66

	Kurze Grzędy PLH220014
	18.01

	Zielenina PLH220065
	18.85

	Mechowiska Zęblewskie PLH220075
	19.42

	Wielki Klincz PLH220083
	21.68

	Szczodrowo PLH220101
	22.23

	Leniec nad Wierzycą PLH220073
	23.41

	Dolina Kłodawy PLH220007
	23.59

	Rynna Dłużnicy PLH220081
	24.38

	Pełcznica PLH220020
	26.27

	Jeziora Wdzydzkie PLH220034
	26.55

	Bunkier w Oliwie PLH220055
	26.79

	Mechowiska Sulęczyńskie PLH220017
	26.92

	Dolina Wierzycy PLH220094
	28.08

	Dolina Słupi PLH220052
	28.09

	Jeziora Kistowskie PLH220097
	28.60

	Stary Bukowiec PLH220082
	29.16

	Białe Błoto PLH220002
	29.41

	Wilcze Błota PLH220093
	29.72


	STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

	Brak obszarów


	UŻYTEK EKOLOGICZNY

	Nazwa
	[km]

	Kosy
	4.74

	Bagna Przewóz
	10.25

	Utopiec
	11.93

	Sarnia Góra
	16.50

	Jezioro Lubowisko
	17.63

	Przygiełka koło Miszewka
	18.41

	Jelenie Moczary
	18.54

	Dwa Oczka
	18.91

	Torfowisko Smęgorzyńskie
	19.23

	Łozy w Kiełpinie
	20.29

	Barkoczyn
	21.39

	Torfowisko Ludwikowo
	22.59

	Okoniewko
	23.03

	brak nazwy
	23.25

	Okuniewskie Łąki
	23.32

	Torfowisko w Strzepczu
	23.88

	Żurawie Krzyki
	23.95

	Salwinia w Owczarni
	24.43

	Dargolewski Moczar
	24.53

	Migowska Bielawa
	24.63

	Bór w Betlejem
	24.81

	Księże łąki
	24.89

	Dolina Czystej Wody
	25.25

	Śmieszka w Bojanie
	25.83

	Bazyliowa łąka
	26.19

	Leśne Bagno
	26.26

	Torfowy moczar
	26.31

	Staw na Dąbrowie
	26.31

	Długa łąka
	26.44

	Turzycowe błoto
	26.47

	Łąka nad Zagórską Strugą
	26.58

	Jezioro Drzędno
	27.06

	Jezioro Kackie
	27.43

	brak nazwy
	27.98

	Sopieszyńska Młaka
	28.18

	Konwaliowe Wzgórze
	28.53

	Kokoryczowe Zbocze
	29.83

	Prochownia pod Kasztanami
	29.99



Znaczna odległość od wymienionych powyżej form ochrony przyrody wyklucza możliwość wpływu przedsięwzięcia na stan siedlisk i gatunków na w/w obszarach.
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych
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 - Lokalizacja przedsięwzięcia 
POMNIK PRZYRODY

Na terenie przedsięwzięcia jak i w pobliżu nie ma pomników przyrody.

Pomnikami przyrody na terenie Gminy Somonino są pojedyncze drzewa, grupy drzew, a także głaz narzutowy o szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej:

 1. Głaz Narzutowy „Kamień Królewski” - uznany za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 9 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 17.08.1954 roku 

2. Kasztanowiec Biały – Goręczyno - uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/89 z dnia 29.03.1989 roku. 

3. Dąb – Egiertowo - uznany za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 334 Wojewody Gdańskiego z dnia 01.12.1975 roku.

 4. Świerk Pospolity – Borcz - uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 6/96 z dnia 06.12.1996 roku. 

5. Lipa Drobnolistna – Piotrowo - uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/89 z dnia 29.03.1989 roku. 

6. Lipy Drobnolistne (dwie sztuki) – Hopowo - uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/89 z dnia 29.03.1989 roku. 

7. Żywotniki Zachodnie – Kamela - uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/89 z dnia 23.03.1989 roku. 

8. Sosna Pospolita – Borcz - uznany za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 170  Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 21.10.1966 roku.
KORYTARZE ELOKLOGICZNE
Odległość planowanego przedsięwzięcia od najbliższego korytarza ekologicznego jakim jest Korytarz Lasy Powiśla (KPn-16a) wynosi około 4,0  km. 
W związku z tym przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na wyznaczony korytarz ekologiczny stanowiący sieć dzikiej roślinności jako schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Poniżej została przedstawiona lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle korytarzy ekologicznych. 
  Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle korytarzy ekologicznych.
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 - lokalizacja przedsięwzięcia w Somoninie
3.2.  Właściwości hydromorfologicznych,  fizykochemicznych,  biologicznych  i chemicznych wód

Miejscowość Somonino (siedziba urzędu gminy i planowanego przedsięwzięcia) jest położona około 7,0 km na południe od Kartuz (siedziba starostwa powiatowego) Inwestycja będzie zlokalizowana  poza  zwartą zabudową mieszkaniową w strefie niezabudowanej o charakterze przemysłowym. W miejscowości Somonino brak jest zwartej zabudowy. Najbliższa taka zabudowa zlokalizowana oddalona jest 200m od granicy działki 191/4 (budyenek o zabudowie bliźniaczej oraz ok. 300m  na południowy zabudowa domków jednorodzinnych.
Gmina Somonino w świetle regionalizacji fizycznogeograficznej wg J. Kondrackiego położona jest w granicach mezoregionu Pojezierze Kaszubskie (314.51), które jest częścią makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie.


Rys. Wyrys z mapy Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski w skali 1:1250000 

Obszar Gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyższy punkt zlokalizowany w okolicach wsi Kaplica ma wysokość 296,2 m n.p.m., najniżej położone tereny znajdują się w dolinie rzeki Raduni i osiągają wysokość nieco powyżej 157 m n.p.m. Dominującą powierzchniowo formą terenu jest wysoczyzna morenowa, ponad którą wznoszą się pagóry moren czołowych. Formami ukształtowania terenu na obszarze Gminy Somonino są: ( morena denna falista lub pagórkowata - tworzy dominującą powierzchniowo formę terenu w postaci wysoczyzny morenowej, ( morena czołowa występująca w postaci wałów, wzgórz i pagórów, typowe wzniesienia moren czołowych występują w zachodniej części Gminy – Jastrzębia Góra, Trzebińska Góra, Koszowatka, Góra Kolańska Huta oraz w okolicach wsi Rybaki i Kaplica, a także w innych rejonach Gminy jako mniejsze ciągi czy izolowane formy, ( rynny subglacjalne podłużne, głęboko wcięte w powierzchnię wysoczyzny obniżenia powstałe w trakcie deglacjacji lądolodu, występujące jako złożone układy rynien biegnących od jeziora Ostrzyckiego w kierunku wschodnim, ( sandry będące wynikiem działalności wód roztopowych osadzających materiał piaszczysto – żwirowy, występujące m.in. w okolicach Zamkowej Góry, ( wytopiska powstałe głównie wskutek wytapiania się brył martwego lodu; występują licznie zarówno na wysoczyźnie morenowej jak i na obszarach sandrowych, częściowo są podmokłe, wypełnione przez oczka wodne lub zatorfione, niektóre z nich zostały włączone do sieci odpływu powierzchniowego. Stopień antropogenicznych przekształceń rzeźby na opisywanym terenie jest niewielki. Istotne zmiany rzeźby występują w obrębie terenów zabudowanych i komunikacyjnych, gdzie istnieją liczne nasypy pod budynkami i terenami komunikacyjnymi, a w niektórych przypadkach niwelacje pierwotnie bardziej stromych powierzchni.

Gmina Somonino znajduje się w zasięgu władz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i należy do dorzecza Dolnej Wisły. Znaczna część Gminy (poza jej południową częścią należącą do systemu rzeki Wierzycy) położona jest w zlewni rzeki Raduni. Przez Gminę Somonino Radunia płynie na odcinku od wypływu z Jeziora Ostrzyckiego, przez Jezioro Trzebno i dalej w kierunku północno – wschodnim. Na omawianym obszarze do Raduni wpływa szereg cieków, z których najdłuższymi są: dopływ spod Hopowa, dopływ przepływający przez jezioro Rąty oraz dopływ spod Nowego Dworu. Dużo cieków ma charakter okresowy lub epizodyczny.

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prezentuje się poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu JCWP. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wyników badań jakości JCWP znajdujących się na terenie Gminy Somonino (na podstawie oceny WIOŚ w Gdańsku). Na terenie Gminy Somonino występuje 7 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzek z czego w okresie sprawozdawczym badano jakość czterech z nich, tj.:

 ( JCWP Wierzyca z jeziorami Grabowskie i Wierzysko do wypływu z jez. Zagnanie – w punkcie pomiarowym Wierzyca – Sarnowy (dwukrotnie),

( JCWP Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą – w punkcie pomiarowym Wietcisa – Stary Wiec,

( JCWP Reknica – w punkcie pomiarowym Reknica - ujście,

( JCWP Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki – w punkcie pomiarowym Radunia - Lniska.

Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzek obejmujących teren Gminy Somonino, które badane były w okresie sprawozdawczym
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Tabela 17. Wykaz Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych Rzek obejmujacych teren
Gminy Somonino, ktére badane byly w okresie sprawozdawczym

[ Pamer [ 1 T 2 T 5[ & 1
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27530 WIOS Gaansk.
Zastosowano skl zgodnie

Dodatkowo nalezy odnies¢ si¢ do danych zawartych w .Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly’ przyjetym Rozporzadzeniem Rady Ministrow
2 dnia 18 pazdziernika 2016 r. Dla JCWP Wierzyca z jeziorami Grabowskie i Wierzysko





Badania prowadzone są w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd), w tym w częściach uznanych za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. Badania wykonywane są na poziomie krajowym w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Wykonawcą badań oraz oceny stanu wód w zakresie elementów fizykochemicznych oraz ilościowych jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Monitoring diagnostyczny dotyczy wszystkich jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) wydzielonych na terenie kraju. Monitoring operacyjny prowadzony jest co roku, z wyłączeniem roku w którym wykonywany jest monitoring diagnostyczny i obejmuje JCWPd o statusie wód zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego i/lub ilościowego wód podziemnych. Zgodnie z monitoringiem diagnostycznym zarówno stan chemiczny jak również ilościowy oceniono jako dobry. Należy jednak podkreślić, że dane te dotyczą całych jednolitych części wód podziemnych i tak są prezentowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane te dotyczą roku 2012 oraz 2016. Tabela 19. Stan wód podziemnych dla JCWPd obejmujących obszar Gminy Somonino Lp. Nr JCWPd Rok badań Stan wód chemiczny ilościowy 1. 13 2012 dobry dobry 2014 b.d. b.d. 2015 b.d. b.d. 2016 dobry dobry 2017 b.d. b.d. 2. 28 2012 dobry dobry 2014 b.d. b.d. 2015 b.d. b.d. 2016 dobry dobry 2017 b.d. b.d. Źródło: mjwp.gios.gov.pl Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji. Mogą być narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące, wpływające na ich jakość i zasobność. Wśród potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych występujących na charakteryzowanym obszarze można wyliczyć:

( rolnicze: związane z intensywnym nawożeniem oraz stosowaniem pestycydów, 

( komunalne: „dzikie wysypiska”, zrzut ścieków, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, wody odciekowe z dawnego składowiska odpadów, 

( transportowe: szlaki komunikacyjne, obszary magazynowo – składowe. 

Czynniki, które mogą negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych, w tym ujmowanych na cele komunalne, muszą być stale monitorowane, tak aby zapewnić jednostce właściwą jakość wód i eliminować zagrożenia.

Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych analizowanej jednostki są również ładunki zanieczyszczeń odprowadzane z oczyszczalni ścieków w Sławkach. Na bieżąco prowadzona jest ocena jakości wód dopływających do oczyszczalni jak i odpływających po oczyszczeniu. Osiągnięta zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni jest konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian technicznych i technologicznych oraz ciągłej optymalizacji procesu oczyszczania ścieków.

Jakość wód ujmowanych i przeznaczonych do zaopatrzenia mieszkańców do celów bytowych Zadaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach (PPIS), był monitoring wód dostarczanych siecią wodociągową pod względem spełniania wymogów sanitarnych, określonych w stosownym rozporządzeniu. Według danych przekazanych przez PPIS w Kartuzach na dzień 31 grudnia 2017 r. wszystkie urządzenia (wodociągi) na terenie Gminy Somonino objęte monitoringiem dostarczały wodę spełniającą wymogi sanitarne, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W latach 2014-2017 wszystkie oceny jakości wody były pozytywne co oznacza, że woda spełniała wymogi. W incydentalnie występujących przypadkach przekroczenia dopuszczalnych wartości podejmowano skuteczne działania mające na celu przywrócenie normatywnej jakości dostarczanej wody.

Wody podziemne


Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w Polsce na podstawie „Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej” wynosiły na dzień 31.12.2001 roku 1 616 720 m3. W granicach województwa pomorskiego i na jego obrzeżach wydzielono pierwotnie 21 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Są to wyjątkowo zasobne struktury wodonośne o znacznym rozprzestrzenieniu i dobrej jakości wody, niewymagające skomplikowanego uzdatniania, zapewniające szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wielkości ponad 1,5 mln m3/dobę. Po weryfikacji w 2005 roku utrzymano 17 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Z tej liczby w całości na obszarze województwa pomorskiego leżą: GZWP Nr 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 203 oraz częściowo GZWP Nr 118, 126, 127, 128, 210. 

Przeważają zbiorniki czwartorzędowe, w tym otwarte do powierzchni – doliny i pradoliny oraz zamknięte – międzymorenowe i kopalne. Spośród 8 najzasobniejszych zbiorników czwartorzędowych o zasobach przekraczających 100 tys. m3/dobę, wydzielonych w Polsce Północnej, trzy oraz fragment czwartego zlokalizowane są w woj. pomorskim. Do grupy tej należą: GZWP Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy (Nr 110), GZWP Bytów (Nr 117), GZWP Pradoliny Łeby (Nr 107) oraz część GZWP Iława (Nr 210).
Według „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” wielkość lokalnych zasobów szacowana jest na około 7 897 mln m3 wody. Wody podziemne, ze względu na ich duże zasoby oraz wysoką jakość, są bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną. W województwie pomorskim stanowią one również główne źródło zaopatrzenia dla przemysłu. Z powodu ich gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia jakości, zostały one objęte programem Państwowego Monitoringu Środowiska.
Poniższa mapa przedstawia rozkład Głównych Zbiorników Wody podziemnej na terenie województwa pomorskiego.
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Ryc. 9. Zasieg Glownych Zbiomikow Wod Podziemnych

na tle granic Gminy Somonino
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3.4.4. Jednolite czesci wod powierzchniowych oraz wody podziemne wrazliwe
na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zrédel rolniczych

Nalezy wyjasnic, ze po wejsciu w zycie zapisow art. 102 - 112 Ustawy z dnia 20 lipca
2017 . Prawo wodne zmienily sig zasady w zakresie wyznaczania obszaréw szczegdini
narazonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). Zgodnie
Z nowymi przepisami, ktére zaczely obowiazywac 24 sierpria 2017 r., w Polsce nie sa juz
wyznaczane wody wrazliwe i obszary szczegolnie narazone - OSN.

Ustawa, na wszystkich producentow rolnych w kraju, tj. prowadzacych produkcig
roina, w tym dzialy specjalne produkcji ronej oraz dziatalnost, w ramach kidrej
przechowywane sa odchody zwierzgce lub stosowane nawozy - nakiada obowiazek
prowadzenia tej dziatalnosci w sposob zapobiegajacy zanieczyszczaniu wéd azotanar





- Lokalizacja przedsięwzięcia

Jednolite części wód.
Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonym nr JCWPd:13 znajdujący się w regionie Dolnej Wisły.
Symbol JCWPd:13
Kod PLGW200013

	Wody Polskie
	Wody Polskie - warstwy

	Warstwa
	Jednolite Części Wód Podziemnych

	KOD UE
	PLGW200013

	Dorzecze
	Wisła

	Region wodny
	Dolnej Wisły

	STAN CHEM.
	dobry

	STAN IL.
	dobry

	OCENA ST.
	dobry

	CEL ST. CH.
	dobry stan chemiczny

	CEL ST. IL.
	dobry stan ilościowy

	Użytk.
	rolniczo-leśny

	Ryzyko
	niezagrożona

	Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych [km2]
	2856.00

	RZGW
	RZGW w Gdańsku


gdzie: 

 Q1-3, (Pg),(Ng), (Cr)
- Q – wody porowe w utworach piaszczystych,

- Pg – wody porowe w utworach piaszczystych,

- Ng - wody porowe w utworach piaszczystych,

- Cr – wody szczelinowe w utworach węglanowych,

Obszar jednolitych części wód podziemnych oznaczony nr JCWPd:13 obejmuje powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, gdański, tczewski, starogardzki, m. Gdynia, m. Sopot,                      m. Gdańsk. 

W czwartorzędzie występują jeden, dwa lub trzy poziomy wodonośne bez kontaktu z poziomami niższymi neogenu i paleogenu, które mają zasięg lokalny. Piętro redowe występuje na całym obszarze i nie ma kontaktów z poziomami lezącymi powyżej. 

Lokalizacja
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Główne poziomy wodonośne wyodrębnione zostały w utworach czwartorzędu. Najzasobniejszą strukturą jest pradolina Redy-Łeby. 

Schemat przepływu wód podziemnych

Szczegółowy opis charakterystyki geologicznej i hydrologicznej zweryfikowanych JCWPd 13 

zawarto w poniższej tabeli:

	Nr JCWPd
	Powierzchnia w km2
	Stratygrafia
	Litologia
	Typ geochem.

utworów skalnych
	Rodzaj utworów budujących warstwę wodonośną
	Średni współczynnik filtracji

m/s
	Średnia miąższość utworów wodonośnych
	Liczba poziomów wodonośnych
	Charakterystyka układu wartwy wodonośnej

	13
	2856,0
	Q, Ng, Pg, Cr
	Piaski 
	S 
	Porowe 
	10-4

10-6
	>40
	2-4
	Głownie utwory przepuszczalne 


Stan JCWPd nr 13 jest  oceniany jako dobry i niezagrożony. Nie przewidziano żadnych odstępstw (derogacji) w odniesieniu do celów środowiskowych.

Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Inwestycja nie będzie odprowadzać ścieków do środowiska, co mogłoby w jakikolwiek sposób zakłócić gospodarkę wodną wód powierzchniowych oraz gruntowych. Jedynym takim przypadkiem jest możliwość wystąpienia awarii pojazdu samochodowego (wyciek oleju lub paliwa) lub rozszczelnienie się sieci kanalizacyjnej. Podczas normalnej pracy instalacji nie ma możliwości aby zanieczyścić środowisko wodne.
Dodatkowym aspektem przemawiającym za inwestycja jest oddalenie od wód powierzchniowych, co w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom powierzchniowym (pobliskim rzekom i jeziorom), a w szczególności siedliskom ptaków.

Dotyczy to również innych odpadów stałych wysegregowanych z procesu przetwarzania, które to będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach w kontenerach. 

Korzystanie ze środowiska przedmiotowego przedsięwzięcia  w postulowanym zakresie nie narusza:

-
 ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – brak

- ustaleń studium zagospodarowania przestrzennego ,

- wymagań w zakresie ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do    rejestru zabytków ani zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/EW. 

Ocena wpływu czynników oddziaływania na poszczególne wskaźniki stanu wód powierzchniowych i podziemnych

W toku analizy nie stwierdzono, że eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia może negatywnie wpłynąć na pogorszenie się stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego albo zagrożenie nieosiągnięciem dobrego stanu, bądź potencjału ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych, a więc inwestycja może być realizowana.
Ochrona wód podziemnych

W rejonie projektowanego przedsięwzięcia, w obrębie piętra czwartorzędowego do głębokości istotnej z punktu widzenia opracowania, rozpoznano tylko jedną warstwę wodonośną, ze stropem na głębokości od 63,0 m do 76,8 m i występowanie przed nią nieprzepuszczalnych warstw gliny powoduje, że warstwa wodonośna jest dobrze zabezpieczona przed napływem powierzchniowych zanieczyszczeń co pozwala na swobodną prace projektowanej instalacji bez jakich kolwiek zagrożeń dla środowiska wodnego.  

Prawidłowa eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie powinna nieść żadnych zagrożeń. Krótkotrwałe, niewielkie iniekcje zanieczyszczeń jakie mogą mieć miejsce w trakcie budowy i eksploatacji (transport samochodowy) pozostaną bez wpływu na jakość wód podziemnych. Znacząca emisja zanieczyszczeń mogła by wystąpić wyłącznie w sytuacjach awaryjnych a takich się nie przewiduje.

Stan JCWPd nr 13 jest  oceniany jako dobry i niezagrożony. Nie przewidziano żadnych odstępstw (derogacji) w odniesieniu do celów środowiskowych.

Jednolite części wód powierzchniowych

Przedmiotowy obszar jest zlokalizowany w regionie wodnym rzeki Wisły, dla którego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 7 listopada 2014 r., na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) ustalił Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.  


 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zostały ustanowione Rozporządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku   z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunków korzystania wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 roku, poz. 4137. Postanowienia rozporządzenia weszły w życie 12 grudnia 2014 roku. 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911), podstawowymi celami środowiskowymi zmierzającymi do ochrony wód jest: 

-
zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód, 

-
zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód,

-
zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód,

-
wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom podziemnym jaki i powierzchniowym
Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze jednolitych wód podziemnych              JCWPd 13 w obszarze zlewni RW20001948683 Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki.                             

	Warstwa
	Zlewnie JCWP

	Krajowy kod jednolitej części wód powierzchniowych
	RW20001948683

	Kategoria części wód (CW-Przybrzeżna, TW-Przejściowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, S-Morze)
	RW

	Uwagi
	zlewnia JCWP rzecznej

	Powierzchnia zlewni [km2]
	83.32

	____________________
	


Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych : 

Dorzecze : obszar dorzecza Wisły
Region wodny : region wodny Dolnej Wisły
Zlewnia : Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki

Krajowy kod Jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych : RW20001948683
RZGW : GD        Powierzchnia [km2] : 83,32
	Obszar dorzecza 


	Region wodny 


	Zlewnia bilansowa


	Kod SCW 


	Typ 

JCWP


	Kod JCWP 


	Nazwa JCWP


	Jednolita część 

wód dostarczająca

 średnio powyżej 

100 m3 wody na dobę (TAK/NIE) 



	Wisły
	DW
	Dolna Wisła
	DW 1406
	Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta (19)
	RW20001948683
	Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki
	Tak


	Lokalizacja

Nazwa


	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW)
	Status
	Ocena stanu
	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
	Derogacje
	Uzasadnienie derogacji

	Kod
	Obszar dorzecza
	
	
	
	
	
	

	2000
	Wisły
	RZGW w Gdańsku
	silnie zmieniona część wód
	dobry
	zagrożona
	4(4) - 1
	Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego


Identyfikacja  celów środowiskowych dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 RDW
W pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko - chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187). Ustalając wymagania co do celów środowiskowych, uwzględniono różnicę między częściami wód, wynikającą z ich statutu, w zależności czy część wód została uznana za naturalną czy za silnie zmienioną, bądź sztuczną. Dla wód naturalnych wymagane jest osiągnięcie przez wody co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód, natomiast dla wód wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne wymaga się dotrzymania warunków odpowiadających dobremu lub powyżej dobrego potencjałowi wód. W obydwu przypadkach konieczne jest dodatkowo dotrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego, aby mówić o osiągnięciu dobrego stanu przez wody. Dla ustalania celów środowiskowych został uwzględniony również obecny stan części wód, dla spełnienia wymogu niepogarszania ich stanu, zgodnie z wymaganiami RDW. Tym samym dla części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Poniżej zestawiono w ujęciu tabelarycznym informacje o wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również wymagań dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych i fizyko-chemicznych wody. Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód wg w/w rozporządzenia, zatem nie są one uwzględniane dla wskazania wartości odpowiadających pojęciu celu środowiskowego. Podano również informację o liczbach części wód, w poszczególnych kategoriach wód w obszarze dorzecza, dla których wymagane jest osiągnięcie odpowiednich wartości wskaźników, odpowiadających celom środowiskowym. 




Praca planowanego przedsięwzięcia położonego na terenu działek 191/2 i 191/4 w Somoninie, nie będzie przekraczać powyższych wskaźników, dlatego należy uznać, iż cele środowiskowe nie będą zachwiane a warunki zostaną dotrzymane.



Karta charakterystyki JCWPd nr 13 stanowi Załącznik nr 10.

Ocena wpływu działalności/inwestycji na stan JCW 

Ustalenie czynników oddziaływania działalności na stan wód.

Dobry stan ekologiczny i dobry potencjał ekologiczny wyznaczane są na podstawie:
 elementów biologicznych jakości wód oraz wspierających je :
· elementów hydromorfologicznych jakości wód
· elementów fizykochemicznych jakości wód  
Weryfikacja przedsięwzięcia pod kątem zgodności z art. 4.7 RDW uwzględnia ocenę wpływu przedsięwzięcia na następujące wskaźniki jakości wód w ramach poszczególnych elementów jakości wód:  

Elementy biologiczne
Skład i liczebność flory wodnej:

- Fitoplankton

- Fitobentos

- Makrofity

- Skład i liczebność bezkręgowców bentosowych

- Skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny

Elementy hydromorfologicznewspierające elementy biologiczne (system hydrologiczny, ciągłość rzeki i warunki morfologiczne)
Elementy fizykochemiczne:

Stan fizyczny – temperatura i zawiesina ogólna 
Warunki tlenowe
Zasolenie
Zakwaszenie
Substancje biogenne
Mając na uwadze powyżej wskaźniki, a praca planowanego przedsięwzięcia oraz barak ścieków odprowadzanych do środowiska, w żaden sposób nie wpłyną na pogorszenie się powyższych elementów środowiska naturalnego. 

Ocena wpływu czynników oddziaływania na poszczególne wskaźniki stanu wód powierzchniowych i podziemnych

W toku analizy nie stwierdzono, że eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia może negatywnie wpłynąć na pogorszenie się stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego albo zagrożenie nieosiągnięciem dobrego stanu, bądź potencjału ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych, a więc inwestycja może być realizowana.

Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom podziemnym jaki i powierzchniowych.

Inwestycja nie będzie odprowadzać ścieków do środowiska co mogłoby w jakikolwiek sposób zakłócić gospodarkę wodną wód powierzchniowych oraz gruntowych. Jedynym takim przypadkiem jest możliwość wystąpienia awarii pojazdu samochodowego (wyciek oleju lub paliwa) lub rozszczelnienie się zbiornika na ścieki socjalne. Podczas normalnej pracy instalacji nie ma możliwości aby zanieczyścić środowisko wodne.

Dodatkowym aspektem przemawiającym za inwestycją jest oddalenie od wód powierzchniowych co w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom powierzchniowym (pobliskim rzekom i jeziorom) w szczególności siedliskom ptaków.

Korzystanie ze środowiska przedmiotowego przedsięwzięcia  w postulowanym zakresie nie narusza:

-
 ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obecnie brak planu),

- wymagań w zakresie ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do    rejestru zabytków ani zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/EW. 

Przedmiotowy obszar jest zlokalizowany w regionie wodnym rzeki Wisły, dla którego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 7 listopada 2014 r., na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268) ustalił Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zostały ustanowione Rozporządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunków korzystania wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 roku, poz. 3885). Postanowienia rozporządzenia weszły w życie 14 listopada 2016 roku. 


Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911), podstawowymi celami środowiskowymi zmierzającymi do ochrony wód jest: 

-
zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód, 

-
zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód,

-
zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód,

-
wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom podziemnym jaki i powierzchniowym


Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze jednolitych wód podziemnych              JCWPd 13 w obszarze zlewni RW20001948683 Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki.                             
Przewidywany sposób korzystania z wód podziemnych respektują zakazy, nakazy i ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunków korzystania wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 roku, poz. 4137, w szczególności:  

- ze względu na niewielką ingerencję do środowiska naturalnego planowana inwestycja nie wywoła zmian ilościowych prowadzących do regionalnego podwyższenia poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, 

- nie wpłynie niekorzystnie na stan chemiczny poprzez trwałą emisję do wód podziemnych i w efekcie dopływ wód zanieczyszczonych, w tym wód słonych, 

- nie spowoduje istotnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, pod warunkiem zachowania parametrów eksploatacji określonych przepisach dotyczących standardów jakości zanieczyszczeń do środowiska,

- w związku ze stosowaną technologią nie spowoduje wprowadzania nieoczyszczonych ścieków, zatem nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych i nie spowoduje, zmiany ilości wód drenażowych przez cieki powierzchniowe, tym samych nie wywołają szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych.

· zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

· zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

· zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

· wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Jak napisano powyżej cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych (zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zostaną osiągnięte również ponieważ:

· eksploatacja planowanego przedsięwzięcia (budynek socjalno-garażowy i plac do magazynowania i przetwarzania odpadów) nie wiąże się z emisją do środowiska gruntowego substancji lub energii, nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek urządzeń służących ochronie środowiska. 

· eksploatacja zarówno projektowanego przedsięwzięcia nie jest związana z wytwarzaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na stan wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. 

Jednolite części wód rzek zagrożonych niespełnieniem warunków Ramowej Dyrektywy Wodnej w Obszarze Dorzecza Wisły

· W poniższej tabeli określono kategorię zagrożenia z podziałem na:

· − jednolite części wód zagrożone nie osiągnięciem celów - wyróżnione kolorem czerwonym

· − jednolite części wód, dla których ze względu na brak danych nie można stwierdzić zagrożenia - wyróżnione kolorem żółtym
· − jednolite części wód nie zagrożone - wyróżnione kolorem niebieskim
· − silnie zmienione (z uwagi na zmiany morfologiczne) jednolite części wód wyróżniono kolorem szarym

· − literą (a) oznaczono jednolite części wód wrażliwe na azot

· − literą (b) oznaczono jednolite części wód będące pod znaczącą presją ze względu na jakość wód
	
	
	Kategoria zagrożenia jednolitej części wód

	Kod jednolitej części wód
	Nazwa jednolitej części wód
	Ze względu na

zanieczyszczenia

punktowe
	Ze względu na

zanieczyszczenia

obszarowe w tym

azotanowe (a)
	Ze względu na

pobory wód
	Łącznie po weryfikacji ze

względu na jakość wód

(a), (b), (c)

	RW20001948683 
	Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki.                             
	1
	3
	1
	3


Oddziaływanie na grunt, wody podziemne i powierzchniowe
Praktycznie każda inwestycja stanowi potencjalne zagrożenie dla stanu środowiska gruntowo-wodnego. Koncentracja substancji chemicznych oraz surowców stwarza możliwość przedostania się do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku analizowanej inwestycji możliwość nega​tywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne związana jest z koniecznością prowadzenia prac przy użyciu maszyn i sprzętu, co może doprowadzić do zanieczyszczenia gruntu i wód grunto​wych substancjami ropopochodnym.
W analizowanym przypadku obszar ma korzystne warunki hydrogeologiczne. Za takim wnio​skiem przemawiają:
- występujące od powierzchni warstwy utworów nieprzepuszczalnych,
- głębokie położenie w podłożu użytkowych poziomów wodonośnych,
- położenie poza strefami ochronnymi ujęć wody,
- izolacja użytkowych warstw wodonośnych przez osady spoiste.
Obiekt (budynek) będzie podłączony do sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne będą kierowane do zbiornika bezodpływowego. Instalacja do przetwarzania odpadów nie będzie podłączona do sieci wodociągowej.
W trakcie prac w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skażeniem przede wszystkim gleby szczególną uwagę należy zwrócić na organizację robót i właściwe wykonawstwo.                      W okresie budowy, w wyniku prowadzenia prac może zaistnieć zagrożenie środowiska gruntowo-wodnego związane ze sto​sowaniem samochodów, spychaczy, walców, koparek itp.

Używany sprzęt powinien być technicznie sprawny (bez wycieku oleju).
Prace budowlane nie będą wymagać obniżenia zwierciadła wód podziemnych w celu właściwe​go posadowienia fundamentów. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne nie powinny stwarzać kłopo​tów w trakcie prac budowlanych.

Prawidłowo prowadzone prace nie będą miały negatywnego wpływu na stan wód podziem​nych, powierzchniowych i powierzchni gleby.
Wnioski i zalecenia:
1. Przewiduje się, że ewentualne, negatywne oddziaływania związane z budową będą miały krótko​trwały i ograniczony przestrzennie zasięg.
2. Możliwość skażenia środowiska gruntowo-wodnego w trakcie budowy jest mało prawdopodobna.
3. W czasie prowadzenia robót ziemnych nie przewiduje się wykonania prac odwodnieniowych.
4. Należy zastosować następujące środki minimalizujące wpływ prac budowlanych na środowisko gruntowo-wodne:
- glebę oraz skały należy zbierać selektywnie oraz wykorzystać w czasie prac rekultywacyjno-urządzeniowych,
- sposób wyrównania powierzchni terenu oraz przeprowadzenia rekultywacji powinien uniemożliwić uruchomienie procesu degradacji gleby,
- ograniczyć zaplecze budowy do niezbędnego minimum,
- place postoju maszyn i urządzeń muszą mieć nieprzepuszczalna powierzchnie,
- budowę wyposażyć w środki ochrony środowiska (pakiety ekologiczne),
- przeszkolić personel na wypadek wycieku,
- wykorzystywać wyłącznie sprawny sprzęt,
- zapewnić szczelność podłoża wszystkich realizowanych obiektów i budowli.
3.3.  Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej

W fazie realizacji przedsięwzięcia brak będzie fizycznego, chemicznego i biologicznego wpływu na Naturę.
Faza realizacji przedsięwzięcia będzie bez znaczenia dla występującej w okolicy fauny i flory oraz obszarów chronionych, gdyż teren przeznaczony pod inwestycję nie jest zabudowany a wokół (od strony  południowo-wschodniej oraz wschodniej  znajdują się obiekty przemysłowo-usługowe kilku podmiotów gospodarczych. Na terenie działki nr 191/2 i 191/4, którą dysponuje wnioskodawca  nie występują żadne gatunki chronione świata roślinnego i zwierzęcego. Obecnie teren działki jest nieużytkowany i stanowi nieużytek. Działka w obrębie miejsca realizacji zamierzenia nie jest zabudowana obiektami budowlanymi i nie jest pokryta żadną szczelną nawierzchnią. Teren działek nr 191/2 i 191/4  jest terenem pozbawionym jakiejkolwiek roślinności, poza samosiejkami traw, brak też zadrzewienia. Należy również nadmienić że również w pobliżu terenu inwestycji tereny stanowią obszar przemysłowy o symbolu 014-P.
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Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenu. W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji brak jest roślinności chronionej oraz zespołów roślinnych o szczególnych walorach przyrodniczych (dokoła przemysłowe zabudowania rolnicze). Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Planowane przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia gruntów w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na działce nie ma wód powierzchniowych ani zalesienia.  
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowy wykaz roślin w granicach działki nr 191/2 i 191/4, na których realizowana będzie inwestycja, z podaniem ich lokalizacji względem granic działki objętej inwestycją.

	Gatunek rośliny
	Lokalizacja
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409)
	Informacja czy dana roślina jest wymieniona w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

	Pokrzywa zwyczajna
	Na wszystkie kierunki świata, głównie pobocza dróg wewnętrznych, pola uprawne
	NIE
	NIE

	Mlecz polny
	Wszystkie kierunki świata, głównie pobocza dróg wewnętrznych, przy ogrodzeniach domostw, nieużytki, łąki, pastwiska
	NIE
	NIE

	Oset polny
	Wszystkie kierunki świata, głównie pobocza dróg wewnętrznych – przy płotach, łąki, pastwiska
	NIE
	NIE

	Jaskier rozłogowy; Jaskier ostry
	Na południe, południowy zachód i wschód, pola uprawne, łąki, pastwiska
	NIE
	NIE

	Niezapominajka polna
	Rola, łąki
	NIE
	NIE

	Komosa biała
	Na wszystkie kierunki świata – głównie skraje łąk i pół, przy płotach
	NIE
	NIE

	Perz właściwy
	Wszystkie kierunki świata – głównie pobocze dróg, skraje łąk i pół
	NIE
	NIE

	Rumianek pospolity
	Wszystkie kierunki świata - pobocze dróg, pola, łąki i pastwiska
	NIE
	NIE

	Ostrożeń warzywny
	Wszystkie kierunki świata – pola, pobocze dróg
	NIE
	NIE

	Wiechlina łąkowa
	Wszystkie kierunki świata - łąki, pola
	NIE
	NIE

	Koniczyna biała
	Wszystkie kierunki świata - chaotycznie porasta łąki, pola i pastwiska 
	NIE
	NIE

	Koniczyna polna
	Wszystkie kierunki świata - chaotycznie porasta łąki, pola i pastwiska
	NIE
	NIE

	Koniczyna łąkowa
	Wszystkie kierunki świata - chaotycznie porasta łąki, pola i pastwiska
	NIE
	NIE

	Życica trwała
	Pobocze dróg, pola uprawne
	NIE
	NIE

	Pięciornik gęsi
	Wszystkie kierunki świata – łąki, pola 
	NIE
	NIE

	Babka zwyczajna
	Wszystkie kierunki świata - pola, łąki, pobocze dróg
	NIE
	NIE

	Babka lancetowata
	wszędzie
	NIE
	NIE

	Brukiew
	Pole uprawne 
	NIE
	NIE

	Rzeżucha łąkowa
	Punktowo porasta pola i łąki 
	NIE
	NIE

	Lucerna
	Pola uprawne
	NIE
	NIE

	Chaber bławatek
	Pola uprawne
	NIE
	NIE

	Mak polny
	Pola uprawne 
	NIE
	NIE

	Stokrotka polna
	Pola, brzegi dróg - wszystkie kierunki świata
	NIE
	NIE

	Fiołek polny
	Punktowo porasta pola uprawne 
	NIE
	NIE

	Serdecznik pospolity
	Przy płotach, przydroża 
	NIE
	NIE

	Szczaw zwyczajny
	Wszystkie kierunki - pobocza dróg, nieużytki, pola
	NIE
	NIE

	Bylica pospolita
	Pobocza dróg, łąki
	NIE
	NIE

	Perz właściwy
	Wszystkie kierunki świata – pobocza dróg, łąki
	NIE
	NIE


Żadna z w/w roślin nie jest objęta ochroną prawną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. poz. 1409). Rośliny te nie są również wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG ani w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000. Ze względu na skalę i zakres - inwestycja w żaden sposób nie wpłynie nie stan podanych powyżej zbiorowisk roślinnych.

Siedliska przyrodnicze

 W obrębie działki nr 191/2 i 191/4 brak jest siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Świat zwierzęcy

Na przedmiotowym terenie - dz. nr 191/2 i 191/4 nie stwierdzono występowania nor, legowisk ani miejsc lęgowych ptactwa zgodnie z Dyrektywą 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków.


 Na terenie - dz. nr 191/2 i 191/4 nie występują żadne gatunki chronione świata zwierzęcego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. (Dz. U. poz. 2183). 



Inwestycja zostanie zrealizowana z przyjętą zasadą pozostawienia jak największej powierzchni zielonej (roślinność średniej wysokości oraz teren porośnięty trawą) w postaci nienaruszonej. 

Teren działki w części zostanie ogrodzony siatką ogrodową oraz ziemnym wałem ochronnym.

4.  OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI 


Na podstawie art.3 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282) przez „zabytek” rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Zgodnie z ustawą „otoczeniem” jest teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Zgodnie z art.7 ustawy formami ochrony zabytków są:

1. wpis do rejestru zabytków,

2. uznanie za pomnik historii,

3. utworzenie parku kulturowego,

4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art.8 – rejestr zabytków, dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.


Na terenie objętym niniejszym opracowaniem (działki nr 191/2 i 191/4 w Somoninie) oraz w jego najbliższym otoczeniu (sąsiednie działki oraz teren w promieniu jednego kilometra)  nie występują zabytki objęte rejestrem zabytków, prowadzonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Najbliższe obiekty wpisane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku do rejestru zabytków znajdują się w odległości ponad 5,0 km od przedsięwzięcia  a więc poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.

Pomnikami przyrody na terenie Gminy Somonino są pojedyncze drzewa, grupy drzew, a także głaz narzutowy o szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej: 
1. Głaz Narzutowy „Kamień Królewski” - uznany za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 9 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 17.08.1954 roku 
2. Kasztanowiec Biały – Goręczyno - uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/89 z dnia 29.03.1989 roku. 
3. Dąb – Egiertowo - uznany za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 334 Wojewody Gdańskiego z dnia 01.12.1975 roku. 
4. Świerk Pospolity – Borcz - uznany za pomnik przyrody Rozporządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 6/96 z dnia 06.12.1996 roku. 
5. Lipa Drobnolistna – Piotrowo - uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/89 z dnia 29.03.1989 roku. 
6. Lipy Drobnolistne (dwie sztuki) – Hopowo - uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/89 z dnia 29.03.1989 roku. 
7. Żywotniki Zachodnie – Kamela - uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/89 z dnia 23.03.1989 roku. 
8. Sosna Pospolita – Borcz - uznany za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 170 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 21.10.1966 roku


W najbliższym otoczeniu nie występują też pomniki przyrody. Według mapy www.geoserwis.pl najbliższy pomnik przyrody znajduje się w odległości ponad 2,80 km od planowanej inwestycji i jest to Kasztanowiec Biały – Goręczyno - uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody Gdańskiego Nr 11/89 z dnia 29.03.1989 roku.
4.1.  Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane


Pod pojęciem walorów krajobrazowych rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu i związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka. Walory te podlegają ochronie przez ich zachowanie, kształtowanie lub odtwarzanie. Teren działek nr 191/2 i 191/4 nie stanowi obecnie zurbanizowanego jednostajnego krajobrazu. Teren z perspektywą o przeznaczeniu przemysłowym.

Realizacja zamierzenia nie spowoduje pogorszenia walorów krajobrazowych terenów chronionych, gdyż nie przewiduje się budowy nowych obiektów wielkokubaturowych. Urządzenia stanowiące planowana instalację nie będą gabarytami przewyższać zabudowę jednokondygnacyjną, jaka jest zlokalizowana wzdłuż wojewódzkiej nr 224.
4.2. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

Na działkach sąsiadujących z działką wnioskodawcy są zlokalizowane również obiekty budowlane i jest prowadzona działalność gospodarcza. Na działkach położonych pomiędzy drogą lokalną a drogą gminną mieści się zabudowa przemysłowo-usługowa oraz liczne budynki gospodarcze, wykorzystywane przez kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Jest to zabudowa jedno- i dwukondygnacyjna  tworząca krajobraz industrialny. Podmioty emitują zanieczyszczenia związane głównie z transportem samochodowym oraz ogrzewaniem pomieszczeń.
 
Nie będzie występować problem skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia z funkcjonującym w bezpośrednim sąsiedztwie  przedsięwzięciem tego samego rodzaju  z uwagi na jego brak (brak w pobliżu podobnej działalności gospodarczej). 
Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż wobec braku emisji skumulowanych emisje z planowanego przedsięwzięcia nie spowodują naruszenia standardów jakości środowiska (norm czystości powietrza) obowiązujących na obszarach zwykłych i chronionych.
5.  OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ


Niepodjęcie przedsięwzięcia – tzw. opcja zerowa, oznacza pozostawienie w stanie istniejącym działki nr 191/2 i 191/4 w Somoninie. Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie na stan środowiska. Skutkiem pozytywnym niepodejmowania przedsięwzięcia będzie brak dodatkowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz brak dodatkowych źródeł hałasu w części północnej miejscowości Somonino. Prowadzona planowana działalność będzie stanowić ważny punkt w dochodach Inwestora. Rezygnacja z inwestycji spowoduje, że zahamowane zostaną plany rozwojowe Inwestora zmierzające do produkcji kruszyw budowlanych potrzebnych do realizacji i napraw infrastruktury drogowej. Odbije się to na kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jak również będzie miało wpływ na stan zatrudnienia.

Ponadto brak inwestycji spowoduje stratę finansową dla budżetu gminy Somonino z tytułu mniejszych, obowiązujących podatków.

6. OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA  LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA, W TYM:

W przypadku rozpatrywania w niniejszym raporcie planowanego przedsięwzięcia do analizy poddane zostały trzy warianty:
- wariant proponowany przez inwestora, opisany w niniejszym raporcie,
- wariant racjonalny alternatywny,
- wariant lokalizacyjny
Podkreślenia wymaga fakt, iż przetwarzanie odpadów budowlanych jest prostą technologią, nie mającą wielu możliwości wariantowania. 
6.1. Wariant proponowany przez Wnioskodawcę oraz racjonalny wariant                       alternatywny. 

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę polega na realizacji na działkach nr 191/2 i 191/4  w Somoninie przedsięwzięcia w postaci budynku biurowo garażowego oraz „Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych”, na którą ma się składać posadowienie bez fundamentowania na ww. działkach następujących urządzeń:
- przesiewacz z kruszarką szczękową o odpowiedniej wydajności,
- zespół taśmociągów,
- koparko-ładowarka,
pozwalających na przetwarzanie do 30 000 Mg  odpadów budowlanych w skali roku.
Zbierane odpady budowlane będą magazynowane selektywnie w pryzmach bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie. Uzyskane w wyniku przetwarzania kruszywo budowlane będzie magazynowane również selektywnie (w podziale na frakcje) w pryzmach bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie a odpady wytworzone w trakcie przetwarzania (metale, drewno i tworzywa sztuczne) będą magazynowane w kontenerach metalowych otwartych.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora wariant został zoptymalizowany pod kątem:
- położenia w obrębie terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- bliskości niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej,
- zapewnienia właściwego i zgodnego z przepisami ochrony środowiska funkcjonowania
  przedsięwzięcia. 

Zaproponowana lokalizacja została wybrana optymalnie. Przemawiają za tym następujące czynniki:
- lokalizacja w miejscu o małym skupieniu mieszkańców,
- lokalizacja w pobliżu dróg dojazdowych,
- dostępna infrastruktura techniczna
- teren o przeznaczeniu przemysłowym.

 Argumentami przemawiającymi za realizacją przedsięwzięcia w tym wariancie są: 
- dopasowanie kształtu planowanego przedsięwzięcia do możliwości terenowych przy
  zachowaniu dostatecznych odległości od granicy działki,
- zapewnienie, poprzez nowoczesną technologię, minimalizacji uciążliwości wynikających
  z prazy urządzeń, w tym nie wytwarzanie ścieków technologicznych ani odpadów 
  niebezpiecznych,
- znaczna odległość od zabudowy skoncentrowanej, co praktycznie eliminuje możliwość
  powstania konfliktów społecznych.

Racjonalny wariant alternatywny będzie się składał z identycznego zestawu urządzeń, ale o mniejszej wydajności pozwalającej na przetwarzanie w skali roku odpadów maksymalnie do  10 000 Mg. Technologia przetwarzania oraz miejsca i sposób magazynowania będą identyczne jak w wariancie proponowanym przez inwestora. Mniejsza wydajność instalacji w skali roku pozwoli na zastosowanie kruszarki o mniejszej wydajności godzinowej. 

6.2.  Wariant lokalizacyjny

Wariant tzw. lokalizacyjny to prowadzenie przetwarzania odpadów budowlanych bezpośrednio w miejscu budowy, remontu lub demontażu obiektów budowlanych. 

Wariant ten skutkować będzie: 

- uciążliwością hałasową dla sąsiadujących terenów, jeżeli będą one zabudowane,

- zwiększonym ruchem pojazdów w ewentualnych terenach zabudowanych wokół miejsca

  przetwarzania odpadów,

- ewentualnym brakiem miejsca na magazynowanie wytworzonego kruszywa,

- ewentualnym brakiem miejsca na rozmieszczenie urządzeń do przetwarzania odpadów, 

- koniecznością demontowania urządzeń i ich przemieszczania z jednego miejsca w drugie

  powodując mniejsze wykorzystanie potencjału urządzeń, 

- zmniejszeniem w skali roku emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów – mniej kursów,

- nie zmniejszonym poziomem hałasu pomimo zastosowania kruszarki o odpowiednio

  mniejszej maksymalnej wydajności, rzędu   20 – 40 Mg/h.

6.3.  Uzasadnienie  wyboru

Przyjęty przez inwestora wariant – zaprezentowany w niniejszym raporcie - jest korzystny dla środowiska, ponieważ oznacza się zmniejszonym do minimum oddziaływaniem na środowisko a jednocześnie pełnym wykorzystaniem obszaru działek nr 191/2 i 191/4 W Somoninie , gmina Somonino:
· niekorzystne i uciążliwe oddziaływanie przedsięwzięcia zostanie zmniejszone do minimum i nie przekroczy dopuszczalnych standardów poza obszarem inwestowania,
· planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać realizacji obiektów infrastrukturalnych chroniących środowisko (np. oczyszczalnia ścieków, oczyszczanie emitowanych gazów i substancji),
· planowane przedsięwzięcie nie spowoduje powstawania ścieków technologicznych, ścieków bytowych,
· planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego wzrostu ruchu samochodów ciężarowych w porównaniu do aktualnej sytuacji transportowej i bliskiej lokalizacji wojewódzkiej nr 224.
Przyjęty do realizacji wariant został wybrany po analizie następujących elementów:
- ochrony walorów krajobrazowo-przyrodniczych,
- wymaganych rozwiązań projektowo- technicznych,
- możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej,
- względów ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia,
- powstawania jak najmniejszych emisji zanieczyszczeń do środowiska.
Za wariant najkorzystniejszy dla inwestora ze względów głównie organizacyjno-ekonomicznych należy uznać wariant proponowany przez wnioskodawcę. Opisywane warianty są równoważne pod względem wpływu na środowisko.

7.    OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, A W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ, TAKŻE WPŁYWU PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO           

Przedsięwzięcie proponowane przez Inwestora jest standardowo sprecyzowaną instalacją, z aktualnie najlepszą z możliwych technologią, sprawdzoną na rynku. Szczegółowo przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów przedstawiono w rozdziale 6. 
Przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących powodować wystąpienie poważnej awarii w myśl przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowana inwestycja nie jest położona w regionie zagrożonym wystąpieniem klęski żywiołowej ani powodziowej.  Planowane przedsięwzięcie nie wymaga realizacji żadnych obiektów budowlanych ani infrastruktury kanalizacyjnej (brak ścieków technologicznych i ścieków bytowych).
W żadnej fazie przedsięwzięcie realizowane w wariancie wybranym przez Inwestora nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Na terenie działek nr 191/2 i 191/4 nie będą występowały żadne substancje niebezpieczne, zarówno ciekłe jak i stałe, których znajdowanie się na terenie przedmiotowej działki może powodować zaliczenie go do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Z uwagi na profil działalności oraz lokalny charakter inwestycji, której zasięg oddziaływania nie wykroczy poza teren będący własnością Inwestora, przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 

W oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w fazie eksploatacji przeanalizowano wpływ na środowisko abiotyczne, szatę roślinną, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, jak też i na walory krajobrazowe. 
W związku z postępującym na przestrzeni ostatnich kilku lat zmianami klimatu (globalne ocieplenie), różne sektory gospodarki muszą się do tych zmian zaadaptować.  Reguluje to Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, opracowany przez Ministerstwo Środowiska.

Gmina Somonino jak cała Polska, lokuje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego między lądowym a morskim. W zależności od tego skąd nasuwają się masy powietrzne, zmieniają się warunki pogodowe. Jeśli napływają znad Atlantyku, to lato przynosi znaczne zachmurzenie, wilgotność i ochłodzenie, a zima – zamglenie i odwilże. Tym charakteryzuje się klimat morski. Natomiast gdy masy powietrza nadciągają znad wschodniej Europy, to przynoszą ze sobą suchą i mroźną zimę oraz gorące lato, co z kolei jest charakterystyczne dla klimatu lądowego. Niedalekie sąsiedztwo z Bałtykiem powoduje, że lata są tu chłodniejsze, za to zimy znacznie cieplejsze niż w głębi lądu. Ponieważ występuje dość duże zróżnicowanie wysokości, obserwuje się wraz z jej wzrostem spadek temperatury powietrza i zwiększenie sumy opadów atmosferycznych.

Teren, na którym ma być realizowane planowane przedsięwzięcie leży w IV dzielnicy rolniczo-klimatycznej, czyli w pomorskiej (według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne R. Gumińskiego). Charakteryzuje się ona jednym z najkrótszych okresów wegetacji. Długość okresu wegetacji waha się pomiędzy 195 dni w roku a 206. Strefę tą charakteryzuje także jedna z największych liczb dni w roku z przymrozkami. Liczba dni z przymrozkami waha się od 116 do 130 dni w roku. Jeśli chodzi o ilość opadów w skali roku, to gmina jest położona w strefie wysokich ilości opadów (ok. 650 mm).
Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób wpływać na zmiany klimatyczne.
W raporcie oddziaływania na środowisko została szczegółowo wyliczona bezpośrednia emisja gazów i pyłów do powietrza. Emisja gazów i pyłów do powietrza z instalacji została określony jako jej wpływ na stan jakości powietrza (Operat ochrony atmosfery Załącznik nr 8) Przy określeniu emisji i oddziaływania gazów i pyłów uwzględniono wszystkie możliwe źródła emisji. Praca instalacji nie będzie źródłem emisji odorów.
Podsumowując, planowana inwestycja polegająca na realizacji na działkach nr 191/2 i 191/4  w Somoninie „Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” nie będzie oddziaływała na klimat, ponieważ w procesie produkcyjnym nie będzie źródłem gazów cieplarnianych. Wynika to przede wszystkim ze skali przedsięwzięcia oraz obliczonych zasięgów oddziaływania, zwłaszcza w ujęciu stężeń średniorocznych dla zanieczyszczeń gazowych.
7.1.  Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 

 7.1.1. Ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze oraz klimat akustyczny.

Porównując rozpatrywane warianty planowanej inwestycji w zakresie: 
· Gospodarka odpadami: w rozpatrywanych wariantach będą wytwarzane te same rodzaje i adekwatne do wydajności ilości wytwarzanych odpadów. Prawidłowo zaplanowana i prowadzona gospodarka wytwarzanymi odpadami nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Przetwarzane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. Również wytwarzane w trakcie przetwarzania odpady będą się klasyfikować do kategorii odpadów innych niż niebezpieczne.
· W żadnym rozpatrywanym wariancie planowane przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Na terenie działek nr 191/2 i 191/4 nie przewiduje się czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych ani innych substancji niebezpiecznych. Jednak właściwe magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne, a następnie przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom, gwarantuje brak wystąpienia sytuacji awaryjnej w zakresie gospodarowania odpadami. Żadne ze stosowanych w instalacji surowców nie są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne, których znajdowanie się na terenie działek nr 191/2 i 191/4 może powodować zaliczenie go do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138).
· Z uwagi na profil działalności oraz lokalny charakter inwestycji, której zasięg oddziaływania w porównywalnych wariantach inwestycyjnych nie wykroczy poza teren działki będącej własnością Inwestora, przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 
· W oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w fazie eksploatacji przeanalizowano wpływ na środowisko abiotyczne, szatę roślinną, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, jak też i na walory krajobrazowe. 
· Planowane przedsięwzięcie we wszystkich wariantach nie będzie w istotny sposób wpływać na zmiany klimatyczne. W raporcie oddziaływania na środowisko została szczegółowo wyliczona bezpośrednia emisja gazów i pyłów do powietrza.  Przy określeniu emisji i oddziaływania gazów i pyłów uwzględniono wszystkie możliwe źródła emisji.
· Podsumowując planowana inwestycja polegająca na realizacji instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych nie będzie oddziaływała na klimat, ponieważ nie będzie znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Należy jednak podkreślić, że będzie to oddziaływanie niewielkie, nie prowadzące do zmian klimatu. Wynika to przede wszystkim ze skali przedsięwzięcia oraz obliczonych zasięgów oddziaływania, zwłaszcza w ujęciu stężeń średniorocznych dla zanieczyszczeń gazowych.
Oddziaływanie na ludzi:

Wpływ realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi należy rozpatrywać jako:
- wpływ na zdrowie mieszkańców miejscowości Somonino,
- wpływ na zdrowie pracowników obsługujących urządzenia instalacji.

Najbliższa zabudowa mieszkalna – jest zlokalizowana w kierunku południow-wschodnim w odległości około 200 m od granicy działki nr 191/4 a inne budynki są zlokalizowane w odległości ponad 300 m w kierunku południowo-wschodnim a więc poza zasięgiem negatywnego oddziaływania instalacji.

Miejscowość Somonino w pobliżu inwestycji nie posiada zwartej zabudowy mieszkaniowej. Posiada za to znaczącą ilość zabudowy przemysłowo-usługowej zlokalizowanej wzdłuż wojewódzkiej nr 224. W związku z powyższym rzeczywisty wpływ planowanego przedsięwzięcia na zdrowie mieszkańców należy uznać za pomijalnie mały (w obu wariantach).
Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze (w obu wariantach):

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie ochrony roślin i zwierząt. Nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów, bo ich nie na działkach nr 191/2 i 191/4. Inwestycja będzie ogrodzona płotem, aby zapobiec penetracji terenu działki przez dzikie zwierzęta. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne:

Przedsięwzięcie zaopatrywane z wodociągu gminnego. Woda nie będzie używana do celów technologicznych. W planowanym przedsięwzięciu nie będą powstawać ścieki ani technologiczne ani bytowe. Wody opadowe (brak kanalizacji deszczowej) będą swobodnie wchłaniane przez całą powierzchnię działki nr 191/2 i 191/4.

Ewentualne zanieczyszczenie wód podskórnych, nie posiadających znaczenia gospodarczego, może wystąpić w sytuacjach awaryjnych – rozszczelnienie zbiornika z paliwem samochodu ciężarowego z wyciekiem kilkudziesięciu litrów oleju napędowego. Przeciwdziałać temu ma szybka reakcja właściciela terenu oraz powiadomienie straży pożarnej, która dysponuje odpowiednimi środkami do neutralizacji takiego typu zagrożeń. 
Oddziaływanie  na  powietrze

 W planowanym przedsięwzięciu występuje niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do atmosfery z: 
- urządzeń instalacji (napęd przesiewacza i kruszarki oraz taśmociągów),
- silników pojazdów mechanicznych.
          Spaliny samochodowe zawierają w swoim składzie: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, formaldehyd i związki ołowiu. Ilość kursów samochodów związane jest z wydajnością instalacji – przy wydajności maksymalnej będzie to około max.10 kursów na dobę.

Przedsięwzięcie nie będzie zagrażać zdrowiu ludzi, a nieprzyjemne zapachy związane z produkcją oraz transportem samochodowym - zapach spalin - nie powinny być odczuwalne na terenie najbliżej położonej sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej ani w dalszej odległości zabudowy skoncentrowanej.
Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż emisja z planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska (norm czystości powietrza) obowiązujących na obszarach zwykłych.
Oddziaływanie  na  klimat  akustyczny
Prowadzenie działalności związanej z przetwarzanie odpadów budowlanych i przy zastosowanej technologii nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego, gdyż w najbliższym otoczeniu nie ma zwartej zabudowy mieszkaniowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana w odległości ponad 200 i 300 m w kierunku południowo-wschodnim. 
Przeprowadzona teoretyczna analiza wykazała, iż emisja hałasu do środowiska z planowanej inwestycji nie będzie powodowała przekraczania standardów akustycznych w porze dziennej w środowisku tj. 55 dB (instalacja nie będzie pracować w porze nocnej).
Nie wystąpi zatem oddziaływanie hałasu poza granicami działek. Ze względu na powyższe nie przewiduje się zagrożenia dla klimatu akustycznego.
7.1.2. Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz


Nie przewiduje się istotnego wpływu na stan gruntu na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie.


Magazynowanie wytworzonych odpadów w trakcie eksploatacji instalacji nie będzie miało żadnego wpływu na powierzchnię ziemi, gdyż będą magazynowane w kontenerach metalowych otwartych. 


Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska - art.3 ust.1 pkt.32a – przez ruchy masowe ziemi rozumie się powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na płaskim terenie, stąd nie wystąpi prawdopodobieństwo ruchów masowych ziemi.


Według „Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego Kraju” (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) projektu badawczego nr 415/2002/Wn-12/FG-gotx/D, zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Środowiska przez Akademię Górniczo-Hutniczą – w obrębie gminy nie występują obszary osuwisk. Poza tym przedsięwzięcie jest zlokalizowane na płaskim terenie, stąd nie wystąpi prawdopodobieństwo ruchów masowych ziemi.
 Do głównych zagrożeń krajobrazowych można zaliczyć:
- pojawienie się urządzeń instalacji (przesiewacz z kruszarka, taśmociągi, 

  koparko-ładowarka);
- czasowe składowanie na hałdach zebranych mas ziemnych oraz odpadów budowlanych;

- czasowe składowanie w hałdach wytworzonego kruszywa budowlanego;
- naruszenie istniejącej harmonii krajobrazu.
7.1.3. Dobra materialne

Przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze o intensywnej zabudowie mieszkaniowej. Oddziaływanie planowanej inwestycji ograniczy się do granic działki i nie powinno być odczuwalne przez mieszkańców najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Usytuowanie i normalna eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na dobra materialne.
7.1.4. Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków


Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie objętym ochroną konserwatorską. Na podstawie art.3 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.282) przez „zabytek” rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Zgodnie z ustawą „otoczeniem” jest teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Zgodnie z art.7 ustawy formami ochrony zabytków są:

1. wpis do rejestru zabytków,

2. uznanie za pomnik historii,

3. utworzenie parku kulturowego,

4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Na terenie objętym niniejszym opracowaniem (działka nr 191/2 i 191/4 w Somoninie) oraz w jego najbliższym otoczeniu (sąsiednie działki oraz teren w promieniu pięciu kilometrów)  nie występują zabytki objęte rejestrem zabytków, prowadzonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  W najbliższym otoczeniu nie występują też pomniki przyrody (najbliższy w odległości około 2,8 km). 
7.1.5. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,


Walory przyrodnicze cenne i szczególnie cenne (roślinność  krajobraz) podlegają różnym formom ochrony instytucjonalnej (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, sieć obszarów Natura 2000: obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczone przez Ministra Środowiska oraz specjalne obszary ochrony siedlisk, rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe), wprowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 


Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko został szczegółowo opisany w punkcie 3 niniejszego opracowania.

 
7.1.6. Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ 

Nie dotyczy.

7.1.7. Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w punkcie 7.1.1-7.1.7.

Nie występuje wzajemne oddziaływanie pomiędzy powyższymi elementami ponieważ oddziaływanie przedsięwzięcia ogranicza się do obszaru działek nr 191/2 i 191/4 w Somoninie.  

Ponadto przy określeniu negatywnych oddziaływań istotne jest uwzględnienie wzajemnych powiązań poszczególnych elementów środowiska oraz oddziaływań pośrednich wynikających z tych powiązań. Elementy środowiska tworzą: środowiska przyrodnicze (ekosystemy), środowiska stworzone przez człowieka (z czym mamy do czynienia w omawianym przypadku) oraz środo​wiska społeczno-kulturowe. Oddziaływania na środowisko mogą również obejmować efekty sku​mulowane, związane z degradacją kilku elementów środowiska. 
Następstwem oddziaływań bezpośrednich na wybrany element środowiska mogą być także skutki wtórne w odniesieniu do jego innych elementów, występujące często w późniejszym okresie niż oddziaływania bezpośred​nie. 
W tabeli poniżej zostały przedstawione najbardziej charakterystyczne dla danej inwestycji elementy środowiska i powiązanie pomiędzy bezpośrednimi oddziaływaniami i skutkami wtórnymi oddziaływań: 
	Elementy środowiska i oddziaływania bezpośrednie
	Wzajemne powiązania oddziaływań i oddziaływania pośrednie odniesieniu do innych elementów

	1
	2

	Powietrze i klimat
emisja zanieczyszczeń do powietrza

	Elementy te mają największe znaczenie przy realizacji inwestycji. Zanieczyszczeniem dla powietrza są emitowane przez silniki pojazdów i urządzeń instalacji gazy i pyły.

	Powierzchnia ziemi łącznie z glebą
zmiany: struktura gruntu, składu biologicznego i chemicznego, utrata gleb, odkłady
	Na zmiany poziomu zanieczyszczenia gleby wpływają zanieczyszczenia powietrza (np. metale ciężkie) i powierzchni ziemi. 
Pokrycie powierzchni terenu i zmiany właściwości filtracyj​nych gruntu wpływają na wody gruntowe oraz na mikroklimat. Wpływ na gleby i pokrycie powierzchni ziemi na wilgotność i poziom wód gruntowych.
Pokrycie powierzchni ziemi, przemieszczenie mas ziemnych, skarpy wykopów wpływają na krajobraz.

	Rośliny, zwierzęta i ludzie
zagrożenie dla niektórych gatunków, zmiany przestrzeni życiowej i ekosystemów
	Zmiany struktury gleby oraz jej składu chemicznego wpływają na rośliny i zwierzęta.  Na jakość życia roślin, zwierząt i ludzi ma wpływ stan czystości powietrza, zanieczyszczenia gleby i pokrycie powierzchni ziemi (rośliny i zwierzęta). Uciążliwością dla ludzi – jest hałas i odór powstający w wyniku niewłaściwego prowadzenia działalności oraz postępowania z odpadami.
Na świat roślinny i zwierzęcy ma wpływ zmiana powierzchni życiowej i powiązana z tym zmiana krajobrazu.

	Wody powierzchniowe i podziemne
zanieczyszczenia wód, zmiana stosunków wodnych
	Zmiany poziomu wód gruntowych (wykopy, nasypy) i wilgotności wpływają na glebę.
Na wody gruntowe wpływają zmiany powierzchni ziemi, jej pokrycie i własności filtracyjne gruntu.
Poziom wód gruntowych i stosunki wodne wpływają na zmiany w krajobrazie.
Niewłaściwe magazynowanie odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, w miejscu do tego nieprzystosowanym może wpłynąć na stan wód gruntowych. W przedsięwzięciu nie będą występować odpady niebezpieczne.

	Krajobraz
wpływ na walory widokowe i estetykę
	Na krajobraz wpływają zmiany stosunków wodnych, związane m.in. z pokryciem terenu.
Na krajobraz wpływa nowe zagospodarowanie terenu. Likwidacja szaty roślinnej i fauny wpływa na zmianę krajobrazu.
Nieistotne w przypadku danej inwestycji.


8.  UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W PUNKTACH 7.1.1 -  7.1.7.

Po analizie stwierdza się, że właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia, ponieważ nie przewiduje on negatywnego oddziaływania  dla opisywanych  wariantów, o których mowa w punktach 7.1.1 -  7.1.7.  
Jak już szczegółowo opisano w powyższym pkt. 6 i 7 analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne począwszy od zanieczyszczenia gleby odpadami poprzez negatywny wpływ emisji hałasu lub emisji do powietrza na mieszkańców oraz dla fauny i flory.  Nie będzie też wpływać na dobra materialne z uwagi ma nie przekraczanie dopuszczalnych wartości stężeń ani poziomów dopuszczalnych norm na terenach poza tymi, do których inwestor posiada tytuł prawny. Całą emisję planowanego przedsięwzięcia przedstawiono w niniejszej dokumentacji oraz w szerokim zakresie obliczeń emisji hałasu jak i emisji do powierza. Na podstawie tych obliczeń stwierdza się, że projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko ani na zdrowie mieszkańców miejscowości Somonina. 
Brak w pobliżu zabytków oraz form ochrony przyrody dodatkowo potwierdza racjonalność planowanego przedsięwzięcia w danym miejscu na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gmina  Somonino. 

9. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z:

9.1. Istnienia przedsięwzięcia
9.2. Wykorzystywania zasobów środowiska
9.3. Emisji

Realizacja przedsięwzięcia „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych”, niezależnie od lokalizacji i stopnia antropopresji terenu jest zawsze ingerencją w środowisko. W zależności od rozmiarów realizowanego przedsięwzięcia, zastosowanej technologii, sposobu eksploatacji i wyposażenia w urządzenia ochronne potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter:
ze względu na zasięg:
· lokalny – ograniczony do najbliższego terenu w promieniu max 50m od granic budynków. Do takich należą: emisja substancji chemicznych i pyłów do atmosfery, emisja hałasu powodowanego ruchem pojazdów;
· ponadlokalny – objawiający się obniżeniem jakości standardów środowiska lub wzrostem uciążliwości na terenie poza granicami zakładu;
ze względu na stopień zmian w środowisku:
· znaczący – objawiający się przekroczeniem standardów jakości środowiska;
· mało znaczący – objawiający się pogorszeniem jakości komponentów środowiska bez przekroczenia standardów;
ze względu na czas trwania:
· krótkoterminowe – charakterystyczne dla okresu budowy, takie jak hałas maszyn i urządzeń budowlanych, emisja substancji do powietrza powodowana pracami budowlanymi (zapylenie, zanieczyszczenia typu komunikacyjnego);
· średnio- i długo terminowe – trwające przez okres eksploatacji zakładu. Do takich należą: wzrost hałasu, powstawanie ścieków wymagających oczyszczenia, powstawania odpadów; 
ze względu na zmiany w środowisku:
· odwracalne – ustępujące po zakończeniu eksploatacji i likwidacji zakładu, ewentualnie po wykonaniu odpowiednich prac zabezpieczających;
· nieodwracalne – przekształcenia w środowisku wynikające nawet z samego faktu istnienia instalacji. Oddziaływanie to może jedynie zostać zminimalizowane poprzez prawidłową rekultywację po zakończeniu eksploatacji.
Uwzględniając, że opisywane przedsięwzięcie:  „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie:
· zlokalizowane w odpowiedniej odległości od terenów prawnie chronionych oraz od obiektów podlegających ochronie ze względu na przepisy o ochronie zabytków,
· posiadać będzie wymagane zabezpieczenia chroniące otaczające środowisko naturalne przed negatywnym wpływem instalacji,
· będzie prawidłowo eksploatowane,
zasięg oddziaływania zakładu można uznać za lokalny, ograniczony do granic działek wnioskodawcy  (nr 191/2 i 191/4 w Somoninie), mało znaczący w zakresie normowanych przepisami standardów środowiskowych (nie spowoduje ich przekroczenia poza granicami terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny) oraz odwracalny, po zakończeniu eksploatacji instalacji.
Do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyjęto następujące kryteria:
„-„
- pomijalnie małe oddziaływanie
„x”
- małe oddziaływanie

„xx”
- średnie oddziaływanie
„xxx”
- oddziaływanie istotne

	Lp.
	Oddziaływanie

	bezpośrednie
	pośrednie
	wtórne
	skumulowane
	krótkoterminowe
	średnioterminowe
	długoterminowe
	stałe
	chwilowe

	Istnienie przedsięwzięcia

	1.
	Oddziaływanie na ludzi
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	-

	2.
	Oddziaływanie na zwierzęta
i  rośliny
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Oddziaływanie na wodę
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Oddziaływanie na powietrze
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	-

	6.
	Oddziaływanie na klimat akustyczny
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	-

	7.
	Oddziaływanie na klimat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Oddziaływanie na krajobraz
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Poważna awaria przemysłowa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Emisja

	11.
	wody opadowe
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	odpady
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	x

	13.
	hałas
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	x

	14.
	emisja substancji gazowych i pyłów
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	x

	15.
	ścieki
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA;

W punkcie tym został zamieszczony opis będących w realizacji  i planowanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczania emisji, w odniesieniu do wymagań ochrony środowiska określonych w przepisach szczegółowych oraz w dokumentach referencyjnych opisujących Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) dla przetwarzania odpadów. Eksploatacja projektowanej instalacji na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie prowadzona będzie zgodnie z zasadami:
· przeciwdziałania zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie ich powstawaniu, skuteczne ograniczanie ich wprowadzania do środowiska;
· właściwy dobór paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
· ograniczenie do niezbędnego minimum, uzasadnionego potrzebami technologicznymi, wielkości emisji z instalacji w warunkach odbiegających od normalnych (rozruch, awaria, likwidacja);
· zapobiegania w oparciu o posiadane środki, wdrożone procedury, możliwości techniczne, powstawanie zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia oddziaływania ich skutków na środowisko,
· Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).
Poniżej zestawiono najważniejsze, w aspekcie uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych, wymagania wynikające z Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT). 
Instalacja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zastosowana technologia pozwalać będzie na osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie będzie zawierało rozwiązania pozwalające na pełne rozpoznanie prognozowanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia gwarantuje przyjęcie następujących rozwiązań, które powinny chronić środowisko przed nadmierną ingerencją:
- instalacja nie będzie korzystała z wody,
- nie będą wytwarzane żadne ścieki, ani technologiczne ani bytowe,  
- wody opadowe nie będą ujmowane w system kanalizacji deszczowej, 
- emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł technologicznych nie będzie przekraczać
  dopuszczalnych poziomów,
- proces produkcyjny będzie w zasadzie procesem małoodpadowym a wytwarzane odpady
  (odpady inne niż niebezpieczne) będą zagospodarowane zgodnie z przepisami
  ochrony środowiska,
- emisja hałasu nie będzie stanowiła uciążliwości dla terenów sąsiednich i zostaną  dotrzymane normy środowiskowe dla pory dziennej (instalacja nie będzie pracować w porze nocnej.

Skuteczność minimalizacji zagrożeń zależy od:
- doboru właściwych rozwiązań chroniących środowisko,
- solidności i fachowości wykonawstwa przedsięwzięcia,  
- przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony
  środowiska i zdrowia ludzi.
W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych

Ograniczenie wpływu na środowisko gruntowo-wodne planowanych działań inwestycyjnych należy upatrywać w wykonaniu ewentualnych urządzeń oczyszczających. Przewiduje się jednak, że:
· brak ścieków technologicznych,
· magazynowane będą wyłącznie odpady obojętne inne niż niebezpieczne, które nie wpłyną 
     środowisko gruntowo-wodne,
· woda nie będzie wykorzystywana w technologii instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych. 
Na obszar działki nr 191/2 i 191/4 woda będzie dostarczana do budynku biurowego z wodociągu wiejskiego.

W zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Zakładane sposoby minimalizacji emisji do atmosfery:
· rekomendowane zastosowanie maszyn i urządzeń niskoemisyjnych,
· wykorzystywanie do transportu pojazdów spełniających wymogi niskiej emisji np. EURO3 i  wyższe.
Obliczenia symulacyjne emisji zanieczyszczeń do atmosfery nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
W zakresie ochrony przed hałasem

W pracach projektowych i budowlanych będą uwzględnione następujące czynniki: 
· wybranie urządzeń o możliwie najniższej emisji hałasu,
· ograniczenie eksploatacji pojazdów i urządzeń o wysokim poziomie hałasu i zastępowanie ich maszynami o niższym poziomie hałasu.
W zakresie gospodarki odpadami

Planuje się następujące sposoby minimalizacji wpływu gospodarki odpadami na środowisko:
· właściwe magazynowanie odpadów w specjalnie przygotowanych miejscach i kontenerach uwzględniając ich rodzaj i wielkość,
· selekcja odpadów  i  minimalizacja ilości powstających odpadów,
· przekazywanie wytworzonych odpadów przede wszystkim odbiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów a dopiero w następnej kolejności do unieszkodliwiania poprzez ich składowanie.
W zakresie ochrony obszaru Natura 2000

Omawiana planowana instalacja położona jest w obszarze o charakterze wiejskim oraz przemysłowo-usługowym. Omawiany teren nie jest cenny przyrodniczo, nie znajdują się tu okazy fauny i flory chronionej prawem. Projektowane przedsięwzięcie nie jest położone w obszarze parku krajobrazowego ani w pobliżu obszarów Natura 2000. Planowana inwestycja klasyfikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestor nie będzie wytwarzał ani magazynował żadnych substancji niebezpiecznych. 
Kompensacja przyrodnicza
Przez kompensację przyrodniczą należy rozumieć zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacyjne, fitomelioracje, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównanie szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych (art. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). Działania te mają na celu ochronę środowiska nie przekształconego przez człowieka, o krajobrazie naturalnym.
W terenie w jakimś stopniu przekształconym przez człowieka, z jakim mamy do czynienia w tym przypadku, działania te mają przede wszystkim na celu zmniejszenie uciążliwości i łagodzenie wpływów inwestycji na środowisko. Można to osiągnąć przez:
· unikanie wpływów (rezygnacja z inwestycji lub jej części),
· zmniejszenie wpływów lub ich eliminacja przez zmiany projektowe, zmiany lokalizacji, zmiany konstrukcyjne, technologii (nie przewiduje się), formy itp., zmiany etapowania i funkcjonowania oraz utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym,
· rehabilitację i odnowę zniszczonego środowiska,
· kompensowanie strat poprzez przemieszczanie chronionych zasobów lub dostarczanie substytutów zniszczonych zasobów. W omawianym przypadku wariant realizacji inwestycji został określony. Warunkiem zatem minimalizacji skutków oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w każdym etapie jego istnienia jest dotrzymanie reżimów budowlanych i technologicznych przedsięwzięcia.
Na etapie eksploatacji obiektu do najważniejszych działań należy utrzymanie sprawnej eksploatacji instalacji. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnych należy podjąć natychmiast działania likwidujące przyczyny awarii. 
Jeżeli zostaną właściwie dobrane rozwiązania techniczne, organizacyjne i kompensacyjne wpływ przedsięwzięcia na środowisko powinien zostać ograniczony do minimum.
11.  JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZWIĄZANE Z UŻYCIEM INSTALACJI,  PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

11.1 Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów       strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;


Przedsięwzięcie realizowane będzie instalacją do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne. 
· stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z procesem technologicznym, w którym nie występuje zagrożenie ze strony stosowania substancji o większym potencjale zagrożeń. Jedynym zagrożeniem dla pracowników oraz środowiska mogą być niebezpieczne substancje emitowane przez silniki spalinowe pojazdów dostarczających odpady i wywożących wytworzone kruszywo i odpady. Skala tego zagrożenia jest taka jak w przypadku sąsiedztwa ciągu komunikacyjnego o średnim natężeniu ruchu drogowego. 
· efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
Przedsięwzięcie nie służy do wytwarzania energii. Energia elektryczna będzie wykorzystywana głównie do celów oświetleniowych. Przewiduje się zastosowanie oświetlenia energooszczędnego.
· zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw
W przypadku wybranego wariantu jedynym użytkowanym składnikiem zasobów naturalnych będzie woda stosowana dla potrzeb pracowników i ewentualnie do zraszania hałd materiałów sypkich dla ograniczenia pylenia w chwili wystąpienia silnych wiatrów. Woda będzie pobierana do tego celu z wodociągu gminnego.
· stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów
Zaplanowane przedsięwzięcie jest związane wyłącznie z gospodarką odpadową. Praca planowanej instalacji będzie polegała na przetwarzaniu odpadów budowlanych w celu wytworzenia kruszywa budowlanego, poszukiwanego surowca budowlanego, zastępującego kruszywa kopalne. Działalność ta pozwoli na zmniejszenie masy odpadów, które kiedyś trafiały na składowiska zmniejszając ich pojemność. Wytwarzane w trakcie przetwarzania odpadów budowlanych odpady (metale, drewno, tworzywa sztuczne) będą przekazywane do dalszego odzysku/recyklingu. 
· rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących wartości stężeń zanieczyszczeń i wartości odniesienia poza rozpatrywanym terenem. Działalność wnioskodawcy będzie powodować emisję gazów ze spalania paliw w silnikach samochodów oraz napędu urządzeń instalacji.

Emitowany przez transport samochodowy i pracę urządzeń (przesiewacz z kruszarką, taśmociągi, koparko-ładowarka) hałas również nie będzie oddziaływał negatywnie na elementy środowiska  i chronioną zabudowę mieszkaniową zlokalizowane poza terenem przedsięwzięcia, a więc poza działkami nr 191/2 i 191/4 w  Somoninie. 
· wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej
Rozwiązania techniczne przyjęte w rozpatrywanym przedsięwzięciu zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych w kraju i zagranicą dla takich samych procesów technologicznych. W związku z tym nie przewiduje się zagrożenia dla gleby, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz przyrody. 
· wykorzystanie analizy cyklu życia produktów
Nie dotyczy – planowane przedsięwzięcie nie powoduje wytwarzania żadnych produktów, które należałoby poddawać analizie cyklu życia. 
· postęp naukowo-techniczny

Przyjęte w omawianym przedsięwzięciu rozwiązania techniczne nie odbiegają od standardów przyjętych w obiektach tego typu na obszarze kraju. 
Konkluzja podsumowująca:

Przyjęta technologia i instalacje spełniają wymagania określone w art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
12. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH; NIE DOTYCZY TO PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE DROGI ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE LINII KOLEJOWEJ LUB LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO


Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska obszary ograniczonego użytkowania mogą być tworzone wyłącznie dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych w przypadku, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji (przedsięwzięcia). 

Z powyższego wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” nie ma prawnych podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwości dla środowiska związane z działalnością  planowanej instalacji zamkną się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Przeprowadzona analiza i ocena planowanego przedsięwzięcia wskazują, że standardy ochrony środowiska określone przepisami prawa nie będą przekraczane poza terenem przedsięwzięcia.

13.   PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ


Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu na działkach nr 191/2 i 191/4  w Somoninie przedstawiono w Załączniku nr 6 oraz na graficznym rozprzestrzenianiu się emisji zanieczyszczeń ora emisji hałasu na Załącznikach nr 9 i nr 8.
14.  PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO


Przedstawienie oddziaływań - rozprzestrzenienie się emisji zanieczyszczeń oraz emisji hałasu zamieszczono w Załącznikach nr 8 i nr 9..   

15.  ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z  PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych, związanych z realizacją każdej inwestycji, a inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w szczególności, są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej, a także realizacja przedsięwzięcia prowadzona z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, którym są np. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu planowanego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie omawiane w niniejszym raporcie jest zlokalizowane na terenie, dla którego uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o symboli 014-P, jako tereny przemysłowe.
 Prawo ochrony środowiska daje każdemu, bez względu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie oraz zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska polegających na prawie składania uwag i wniosków, w tym również w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Spostrzegane czy też spodziewane przez mieszkańców ryzyko ekologiczno-zdrowotne w ich środowisku lokalnym może być przez nich oceniane jako przekraczające możliwości jego zaakceptowania. Dlatego też, jednym z elementów obniżających ryzyko zaistnienia konfliktów jest prowadzenie akcji informacyjnych o planowanym przedsięwzięciu wśród mieszkańców danego terenu, zwracając uwagę na omówienie zarówno pozytywnego jak i negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.
Interesy osób trzecich podlegające ochronie prawnej obejmują między innymi:
· zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych,
· ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody i kanalizacji,
· ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z energii elektrycznej i cieplnej,
· ochronę przed możliwością korzystania ze środków łączności, 
· ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez: hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
· ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Z przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy i oceny zagrożenia dla środowiska wynika, że żaden z czynników wpływających na ochronę interesów osób trzecich nie zostanie naruszony.

Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań związanych z eksploatacją instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Z oddziaływań mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na mieszkańców miejscowości Somonino należy wymienić emisję hałasu powodowanego pracą urządzeń instalacji oraz sporym ruchem pojazdów transportujących odpady i wytworzone kruszywo. Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń oraz obliczenia poziomu hałasu wykazały, ze nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dopuszczalnych poziomów hałasu. 

Konflikt społeczny może powstać głównie ze względu na uciążliwość zapachową. W przypadku tego przedsięwzięcia nie wystąpi uciążliwość zapachowa.  Dlatego realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna spotkać się z negatywnymi odczuciami mieszkańców Somonina i okolic i nie spowoduje konfliktów społecznych. Realizacja przedsięwzięcia może przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców. Jednak wszystkich ewentualnych, możliwych konfliktów społecznych nigdy nie można do końca przewidzieć i określić. Ich przyczyną mogą być subiektywne odczucia uczestników konfliktu nie związane z rzeczywistym, udowodnionym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa.


W tym aspekcie postępowanie administracyjne związane z przedsięwzięciem musi być prowadzone z akceptacją lokalnej społeczności. Podstawowym zadaniem do spełnienia w tym względzie jest zapewnienie wymaganych rygorów i przepisów ochrony środowiska, które należy uwzględnić w rozwiązaniach projektowych.
16. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE

Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W myśl art. 147 ustawy z 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację jest obowiązany do ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji oraz do ewidencjonowania wyników pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. Zgodnie z delegacją, zawartą w art. 148 ww. ustawy, Minister Środowiska określił w rozporządzeniu z dnia 30 października 2014 roku wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji: 

a) przypadki, w których są wymagane ciągłe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów,

b) przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów, oraz częstotliwości prowadzenia tych pomiarów,

c) zakres wykonywania niektórych pomiarów,

d) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,

e) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.

Ponadto w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. zostały określone wymagania w zakresie rodzajów wyników pomiarów, które prowadzący instalację lub użytkownicy urządzeń mają obowiązek przekazywać właściwym organom ochrony środowiska, a także terminy i sposób prezentacji wyników tych pomiarów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. analizowane przedsięwzięcie nie podlega obowiązkowi wykonywania ciągłych lub okresowych pomiarów wielkości emisji oraz ewidencjonowania wyników pomiarów i przedkładania ich właściwym organom ochrony środowiska.


Inwestor informuje, iż po nowelizacji przepisów przedkładać będzie marszałkowi województwa raz na rok do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wobec powyższego należy uznać, że prowadzony będzie teoretyczny sposób monitorowania emitowanych zanieczyszczeń do powietrza dla planowanej na działkach nr 191/2 i 191/4 instalacji.

Monitoring ścieków technologicznych.
Nie dotyczy - instalacja nie wytwarza ścieków technologicznych. 

Monitoring wód opadowych

Wody opadowe nie są ujmowane w system kanalizacyjny, w związku z tym nie wnioskuje się o ustalenie monitoringu wód opadowych.
Monitoring hałasu
Okresowe badania hałasu w środowisku powinny być prowadzone co 2 lata, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Punkty pomiarowe należy lokalizować na terenach objętych ochroną przed hałasem.

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego 
Nie wnioskuje się.

Monitoring jakości wód powierzchniowych z uwagi na wprowadzane ścieki 
Ze względu na to, że instalacja nie powoduje bezpośredniej emisji substancji do wód lub do ziemi, nie wnioskuje się o ustanowienie monitoringu. 

Monitoring jakości wód podziemnych z uwagi na wprowadzane zanieczyszczenia 
Ze względu na to, że instalacja nie powoduje bezpośredniej emisji substancji do wód lub do ziemi, nie wnioskuje się o ustanowienie monitoringu. 

Monitoring jakości gleby 
Rodzaj działalności upoważniają do stwierdzenia, że instalacja nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby w zasięgu jej oddziaływania. Prowadzenie monitoringu jakości gleby w otoczeniu instalacji nie znajduje więc uzasadnienia.

Monitoring efektywności wykorzystania zasobów
Nie dotyczy. Praca przedmiotowej instalacji nie będzie związana z wykorzystaniem zasobów, poza paliwem do napędu maszyn i pojazdów.

Monitoring efektywności wykorzystania energii  

Nie dotyczy. Planowana instalacja będzie korzystać z energii elektrycznej w stopniu nieistotnym dla konieczności monitorowania efektywności wykorzystania energii.
Monitoring parametrów technicznych
Nie dotyczy. Zastosowane urządzenia (przesiewacz z kruszarka, taśmociągi, koparko-ładowarka) nie wymagają monitoringu parametrów technicznych. 

Postulowane kryteria identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko i zasady ustalania potrzeb w zakresie monitoringu 
Nie definiuje się kryteriów identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko. 

Rozszerzenie i zmiany proponowanego zakresu i zasad prowadzenia monitoringu wynikać  mogą z nowych uregulowań prawnych. W szczególności dotyczy to określenia zasad oceny jakości zapachowej powietrza oraz obowiązków w zakresie pomiarów monitoringowych emisji związków złowonnych i pomiarów monitoringowych jakości zapachowej powietrza, co nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Proponowane zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu
Wyniki pomiarów emisji hałasu będą gromadzone, ewidencjonowane i przechowywane w formie zapisów i opracowań technicznych w siedzibie wnioskodawcy. Okres przechowywania i zasady przekazywania wyników organom ochrony środowiska oraz udostępniania jednostkom kontrolującym zgodne są z wymogami przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Zgodnie z wymogami ww. ustawy wyniki monitoringu przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

Ewidencja odpadów będzie gromadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Całość ewidencji odpadowej będzie zgromadzona na ogólnopolskim serwerze BDO i dostępna dla instytucji kontrolnych. 

Zakres i zasady sporządzania sprawozdań

Zgodnie z przepisami art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację zobowiązany jest do sporządzania, raz na rok, wykazu zawierającego informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat i przedkładania tego wykazu marszałkowi województwa. 

Wnioskodawca przedkładać będzie taki wykaz na dokumentach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443).
W wymaganym terminie inwestor wnosić będzie opłaty za korzystanie ze środowiska na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Ponadto, zgodnie z art. 287 tej ustawy, podmiot korzystający ze środowiska będzie prowadził, aktualizowaną co rok, ewidencję zawierającą informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości,

Zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach prowadzący instalację zobowiązany jest również sporządzać roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Powyższe zbiorcze zestawienie prowadzący instalację będzie generować z bazy BDO w ustawowym terminie.

Wyniki powyższych badań będą cennym źródłem informacji na temat rzeczywistych skutków oddziaływania przedsięwzięcia i umożliwią weryfikację zasięgu jego uciążliwego oddziaływania. 


W ocenie sporządzających niniejszy raport nie występują przesłanki do prowadzenia innego rodzaju monitoringu.

17. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI

Porównanie wymagań BAT (DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE) z zastosowaną technologią przetwarzania odpadów budowlanych: „Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik (BAT) dla przetwarzania odpadów” nie zawiera  warunków technicznych dla przetwarzanych odpadów budowlanych.
18.  WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT

W trakcie sporządzania niniejszego raportu bazując na dostarczonych przez inwestora i innych dostępnych materiałach, literaturze oraz wykorzystując dane na temat innych, funkcjonujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych nie stwierdzono istotnych trudności. Zastosowana technologia jest typowa i powszechnie stosowana, a skutki jej oddziaływania powszechnie znane oraz opisane w literaturze i materiałach.

19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO  ELEMENTU RAPORTU


Niniejszy raport oddziaływania na środowisko wykonano na zlecenie  p. Jarosława Brylowskiego, prowadzącego działalność jako: Jarosław Brylowski „WODJAR” z siedzibą pod adresem: 83-314 Somonino, ul. Ceramiczna 1, zamierzającego zrealizować przedsięwzięcie i eksploatować „Instalację do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” w wyniku czego będzie wytwarzać kruszywo budowlane wykorzystywane później do realizacji i remontów infrastruktury drogowej.

Przedmiotem niniejszego raportu jest ocena oddziaływania na środowisko projektu powyższego przedsięwzięcia.  
 
Podstawę prawną wykonania raportu oddziaływania na środowisko polegającego na realizacji na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie przedsięwzięcia „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych”, realizowanego przez Jarosława Brylowskiego, prowadzącego działalność jako: Jarosław Brylowski „WODJAR””, są następujące akty prawne: 
· ustawa z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283),

· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.71),

Planowane przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach nr 191/2 i 191/4 o powierzchni około 4500 m2),  które położone są około 170 m na południe od wojewódzkiej nr 224 relacji Kartuzy-Kościerzyna  (ul. Wolności). Tereny położone na zachód wschód i północ od przedmiotowych działek to pola uprawne (pastwiska trwałe) bez zabudowy zagrodowej. Dalej na północ przebiega trakcja kolejowa.

Od strony południowej zlokalizowany jest zakład kamieniarski a dalej zabudowa mieszkaniowa, trakcja kolejowa i droga wojewódzka  ul. Wolności.

Natomiast wzdłuż ul. Ceramicznej (droga dojazdowa do działek) są zlokalizowane działalności produkcyjno-usługowe.  Wzdłuż drogi krajowej nr 20 znajduje się zabudowa przemysłowo-usługowa w postaci wielu podmiotów prowadzących działalność produkcyjną, handlową oraz usługową.  
Teren działki jest w zasadzie płaski - rzędne na wysokości około 162,0-164,0 m n.p.m.
Położenie obiektu na tle najbliższych zabudowań:
Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 200 m od granicy parceli w postaci budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla omawianego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia           28 września 2006r. Zgodnie z treścią powyższego planu w sąsiedztwie parceli znajdują się tereny oznaczone w planie jako 14P, tj. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług i mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Na działkę 191/2 zostanie doprowadzona woda z wodociągu wiejskiego oraz energia elektryczna. Woda nie będzie wykorzystywana do celów technologicznych. W planowanej instalacji nie będą wytwarzane ani ścieki technologiczne jedynie ścieki bytowe z budynku biurowo-garażowego.  
Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo – działki nr 191/2 i 191/4  nie będą uzbrojone w kanalizację deszczową. 
W skład instalacji technologicznej będą wchodzić:
1. przesiewacz z kruszarką szczękową,
2. zespół taśmociągów,
3. koparko-ładowarka.
Odpady przewidywane do zbierania i magazynowania na działce nr 191/2 i 191/4:  

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]

	1
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	  5.000,0

	2
	17 01 02
	Gruz ceglany
	  5.000,0

	3
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia
	 100,00

	4
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)
	  1.000,0

	5
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)
	100,0

	6
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	  5.000,0

	7
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	  7.800,0

	8
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	   1.000,0

	9
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	  5.000,0

	Łączna ilość odpadów zbierana w skali roku:
	30.000,0


Odpady poddawane odzyskowi w instalacji wnioskodawcy to:

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]
	Proces 
odzysku

	1
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	  5000,0
	R5, R10, R13

	2
	17 01 02
	Gruz ceglany
	  2000,0
	R5, R10, R13

	3
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	  50,0
	R5, R10,R13

	4
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)
	  500,0
	R5, R10, R13

	5
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)
	    100,0
	R10

	6
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	  3.000,0
	R5, R10 R13

	7
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	  5.850,0
	R5, R10 R13

	8
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	   500,0
	R5, R10

	9
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	3.000,0
	R3, R5, R10 R13

	Łączna ilość odpadów poddawana przetwarzaniu w skali roku:
	  20.000,0
	


Łączna ilość odpadów poddanych odzyskowi w skali roku nie przekroczy wydajności posiadanej instalacji: 20.000 Mg (przy wydajności kruszarki średnio  około  40 Mg/h).

Zbierane odpady przed przetwarzaniem będą magazynowane w wyznaczonych miejscach w pryzmach bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie. 

W procesie odzysku odpadów budowlanych będą wytwarzane następujące rodzaje i ilości odpadów:

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]

	1
	19 12 02
	Metale żelazne
	   500,0

	2
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	   100,0

	3
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	   200,0


Miejsca magazynowania oraz sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami  zawarte zostały w poniższej tabeli:

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Miejsce magazynowania i sposób postępowania

	1
	19 12 02
	Metale żelazne
	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na działce nr 191/4 w kontenerach metalowych otwartych

	2
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	

	3
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	


Miejsca magazynowania odpadów znajdować się będą na terenie działki nr 191/4.

Emisja zanieczyszczeń dla planowanego przedsięwzięcia na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie została szczegółowo określona w „Operacie ochrony atmosfery” (Załącznik nr 8). Realizacja przedsięwzięcia w postaci instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych wymagała określenia poziomu emisji zanieczyszczeń emitowanych ze wszystkich źródeł emisji położonych na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie. Wymagane dla wykonania obliczeń oszacowanie tła istniejącego zanieczyszczenia w rejonie realizacji przedsięwzięcia podał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.
Emisja zanieczyszczeń do atmosfery z przedsięwzięcia „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie składa się z emisji zanieczyszczeń z maszyn roboczych oraz ze spalania paliw w silnikach pojazdów mechanicznych.
Źródłami emisji substancji do powietrza będą następujące maszyny robocze:
- przesiewacz mobilny z kruszarką,
- koparko – ładowarka.
Rodzaje i ilości substancji wprowadzanych do powietrza (wskaźniki emisyjne):

	Paliwo
	Zanieczyszczenia (substancje lotne)

	olej napędowy
	Ditlenek azotu = 49 g/kg
Ditlenek siarki = 0,02 g/kg
Pył zawieszony PM2,5 = 5,7 g/kg
Pył zawieszony PM10 = 5,7 g/kg
Pył ogółem = 5,7 g/kg
Tlenek węgla = 16 g/kg     
Węglowodory alifatyczne = 7,1 g/kg 


Ww. wskaźniki przyjęto na podstawie opracowania „Zanieczyszczenie atmosfery, źródła oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń", Centrum Informatyki Energetyki, Zakład Energometrii, 1997r.
Zestawienie emisji rocznej dla spalania paliwa w silnikach maszyn roboczych:

	Nazwa substancji
	Obliczona emisja roczna w Mg/a

	Ditlenek azotu
	3,087003

	Ditlenek siarki
	0,001258

	Pył zawieszony PM2,5
	0,359102

	Pył zawieszony PM10
	0,359102

	Pył ogółem
	0,359102

	Tlenek węgla
	1,007997

	Węglowodory alifatyczne
	0,447303


Spalanie paliw w silnikach pojazdów – emisja niezorganizowana.
Źródłami emisji substancji do powietrza będą:

- samochody ciężarowe z surowcem: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby),

- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby).

W ruchu kołowym pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia wyróżnia się 2 trasy ich poruszania, tj.:

a) trasa nr 1 o długości 100 m: odcinek od bramy wjazdowej do punktu przyjęcia surowca,

b) trasa nr 2 o długości 100 m: odcinek od punktu wydawania gotowych wyrobów do bramy wjazdowej.

Zestawienie emisji rocznej dla spalania paliw w silnikach pojazdów:

	Nazwa substancji
	Obliczona emisja roczna w Mg/a

	Benzen
	0,000028

	Ditlenek azotu
	0,004436

	Ditlenek siarki
	0,000344

	Pył zawieszony PM2,5
	0,000358

	Pył zawieszony PM10
	0,000358

	Pył ogółem
	0,000358

	Tlenek węgla
	0,001880

	Węglowodory alifatyczne
	0,001036

	Węglowodory aromatyczne
	0,000311


Dla procesu spalania paliw w silnikach pojazdów nie określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania pyłów do powietrza.
Ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza przez emitory zlokalizowane w analizowanej instalacji przeprowadzono w oparciu o:

- obliczenia wartości stężeń maksymalnych,

- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny w siatce

  obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0,

- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń uśrednionych dla roku w siatce obliczeniowej

  w punktach na powierzchni terenu Z = 0,

- sprawdzenia, czy dotrzymana jest częstość przekraczania największej wartości D1 przez
  stężenia uśrednione dla 1 godziny występujące w roku kalendarzowym,
- w odległości mniejszej niż 10 h od analizowanych emitorów w zespole, nie występują
  budynki wysokości Z wyższe niż parterowy. Wobec powyższego nie  wykonano obliczeń
  rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny 
  w punktach na wysokościach Z > 0 i nie sprawdzono, czy na odpowiednich wysokościach
  budynków są przekroczone dopuszczalne wartości stężeń substancji w powietrzu oraz
  wartości odniesienia substancji w powietrzu. 
- sprawdzenia kryterium opadu pyłu.

- wyniki obliczeń stężeń maksymalnych (zakres obliczeń) – stężenia największe z możliwych
	0,1 D1
	Substancja
	Smm
g/m3
	Zakres

	3

20

35

28

3000

300

100


	Benzen

Ditlenek azotu

Ditlenek siarki

Pył zawieszony PM10

Tlenek węgla

Węglowodory alifatyczne

Węglowodory aromatyczne
	26,06
1107

365

452

5934
2819
289,9

	Pełny

Pełny

Pełny

Pełny

Pełny

Pełny

Pełny




- wyniki obliczeń maksymalnych stężeń substancji w powietrzu oraz częstości przekraczania wartości D1 czasu w roku, wykonane w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu (Z = 0)
	Substancja
	Częstość przekraczania/
Stężenie maksymalne
	Wartość największa z obliczonych
	Wartość dotrzymująca warunki

	Benzen


	Uśrednione dla 1 h
	  5,08 ug/m3
	30 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,0019 ug/m3
	4,5 ug/m3

	Ditlenek azotu


	Uśrednione dla 1 h
	166,5 ug/m3
	200 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	2,545 ug/m3
	23 ug/m3

	Ditlenek siarki


	
	
	

	
	Uśrednione dla 1 h
	62,6 ug/m3
	350 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,274 %

	Pył zawieszony PM2,5


	Uśrednione dla roku
	0,449 ug/m3
	17 ug/m3

	
	Uśrednione dla 1 h
	-
	-

	
	Częstość przekraczania
	-
	-

	Pył zawieszony PM10


	Uśrednione dla roku
	2,818 ug/m3
	4 ug/m3

	
	Uśrednione dla 1 h
	95,9 ug/m3
	280 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Tlenek węgla


	Uśrednione dla roku
	 2,818 ug/m3
	20 ug/m3

	
	Uśrednione dla 1 h
	 1354,6 ug/m3
	30 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Węglowodory alifatyczne


	Uśrednione dla roku
	-
	-

	
	
	
	

	
	Uśrednione dla 1 h
	  602,9 ug/m3
	3 000 ug/m3

	Węglowodory aromatyczne
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	 18,339 ug/m3
	900 ug/m3

	
	Uśrednione dla 1 h
	56,5 ug/m3
	1 000 ug/m3


Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że:
1. Stężenia maksymalne Smm benzenu, ditlenku azotu, ditlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych spełniają warunek pełnego zakresu obliczeń.

2. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.  

3. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku wykonane w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu pomniejszonych o wartość tła.

4. Dotrzymana jest dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1 wynosząca 0,274 % czasu w roku dla ditlenku siarki i 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

5. Spełnione I kryterium opadu pyłu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż emisja z planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska (norm czystości powietrza) obowiązujących na obszarach zwykłych. 
Nie wystąpi również problem emisji odorów, gdyż przetwarzane odpady nie zawierają w swoim składzie substancji odorotwórczych.
Na terenie przedsięwzięcia źródłami hałasu, mającymi znaczenie dla poziomu akustycznego środowiska, będą źródła stacjonarne i ruchome. 

Źródłami hałasu bezpośrednimi stacjonarnymi (ze względu na charakter pracy) będą:

- kruszarka mobilna, do obliczeń przyjęto 4 główne punkty jej pracy,

- przesiewacz mobilny, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jego pracy,

- koparko - ładowarka, do obliczeń przyjęto 5 głównych punktów jej pracy.

Źródłami hałasu bezpośrednimi ruchomymi będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie przedsięwzięcia:

- samochody ciężarowe z surowcem: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku),

- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku).

W ruchu kołowym pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia wyróżnia się 2 trasy ich poruszania, tj.:

a) trasa nr 1 o długości 100 m: odcinek od bramy wjazdowej do punktu przyjęcia surowca,

b) trasa nr 2 o długości 100 m: odcinek od punktu wydawania gotowych wyrobów do bramy wjazdowej.


Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno do dwóch pór doby:

· 16 godzin w porze dziennej w przedziale od 6.00 do 22.00;

· 8 godzin w porze nocnej w przedziale od 22.00 do 6.00.

Dla omawianego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia           28 września 2006r. Zgodnie z treścią powyższego planu w sąsiedztwie parceli znajdują się tereny oznaczone w planie jako 14P, tj. tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług i mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku został określony dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla powyższych terenów mieszkaniowo - usługowych, który wynosi   55 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia.

Jednakże należy stwierdzić, iż bezpośrednim otoczeniu terenu przedsięwzięcia nie występuje zabudowa mieszkaniowa a zatem brak jest obiektów chronionych akustycznie. Najbliższa taka zabudowa znajduje się w odległości około 100 m od granicy parceli w postaci budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z tym, powyższa zabudowa mieszkaniowa nie została uwzględniona w obliczeniach oddziaływania źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska.
Najbliższa taka zabudowa znajduje się w odległości około 100 m od granicy działki nr 78/13 oraz około 20 m na wschód od terenu przedsięwzięcia (dom właścicieli działki nr 78/17). Dla takiego terenu zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, które wynoszą:
· 55 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia,
· 45 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.
Wpływ omawianej instalacji na stan akustyczny środowiska został oceniony na podstawie symulacji komputerowej, wykonanej w oparciu o program  LEQ Professional wersja 6F dla Windows autorstwa SOFT-P Biuro Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych w Piotrkowie Trybunalskim. 

Instalacja będzie pracować i emitować hałas wyłącznie w porze dziennej.
Podsumowując należy stwierdzić, iż najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z tym, powodują one dotrzymanie obowiązującego dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla powyższych terenów chronionych akustycznie.
Pozostałe wyniki nie podlegają ocenie, ponieważ dla terenów ościennych wokół przedsięwzięcia takich jak tereny nieużytków rolnych brak jest wartości normatywnych. Należy jednak stwierdzić, że emisja hałasu z przedsięwzięcia wpływa na klimat akustyczny w tym rejonie.
Sprawozdanie z obliczeń i rozprzestrzeniania się emisji hałasu stanowi Ocena Uciążliwości Hałasowej stanowiąca   Załącznik nr 9.
Walory przyrodnicze cenne i szczególnie cenne (roślinność  krajobraz) podlegają różnym formom ochrony instytucjonalnej (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, sieć obszarów Natura 2000: obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczone przez Ministra Środowiska oraz specjalne obszary ochrony siedlisk, rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i korytarze ekologiczne), wprowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia brak takich obszarów chronionych.

Na terenie inwestycji oraz w zasięgu jego oddziaływania nie znajdują się i nie projektuje się korytarzy ekologicznych.
W fazie realizacji przedsięwzięcia brak tu fizycznego, chemicznego i biologicznego wpływu na Naturę. Na terenie działki należącej do inwestora nie występują żadne gatunki chronione świata roślinnego i zwierzęcego. Obecnie teren działek jest pusty i całkowicie pozbawiony wysokiej roślinności – powierzchnia jest pokryta samosiejkami traw (stanowi nieużytek). 
W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji brak jest roślinności chronionej oraz zespołów roślinnych o szczególnych walorach przyrodniczych. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.  Na działce nie ma wód powierzchniowych ani zalesienia.  

Przedsięwzięcie znajduje się poza wszelkimi zabytkami czy obiektami o istotnym znaczeniu kulturowym bądź archeologicznym. 
W fazie użytkowania inwestycja:
· nie wpłynie negatywnie na ludzi, zwierzęta oraz rośliny;
· nie będzie się wiązała z likwidacją zbiorowisk roślinnych, gdyż takowe na działkach  nr 191/2 oraz nr 191/4  występują, 
· nie wpłynie na stan wód podziemnych i powierzchniowych;
· nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny - lokalizacja instalacji wystarczająco daleko od najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
· wpłynie na powietrze – inwestycja wiąże się z emisją zanieczyszczeń z maszyn roboczych oraz z silników pojazdów mechanicznych;
· nie wystąpi emisja związków odorotwórczych.

Przedsięwzięcie nie będzie związane z trwałym wykorzystywaniem zasobów środowiska, a zwłaszcza tych nieodnawialnych oraz nie zalicza się do inwestycji mogących zwiększyć ryzyko wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej.

Na etapie użytkowania instalacji podjęte zostaną działania zmierzające do stałego monitorowania stopnia oddziaływania na środowisko. 

Ze względu na swoją lokalizację instalacja nie naruszy interesów osób trzecich oraz nie powinna stanowić źródła konfliktów międzyludzkich.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska naturalnego, tj. ludzi, szatę roślinną, zwierzęta, siedliska przyrodnicze, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, pod warunkiem eksploatacji zakładu zgodnie z niniejszym opracowaniem i przy zastosowaniu opisanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych będzie niższe od ustalonych przepisami standardów jakości środowiska poza terenem własności Inwestora. Przedstawione w opracowaniu założenia przemawiają za realizacją omawianej inwestycji.
PODSUMOWANIE

Na podstawie szczegółowych analiz oddziaływania poszczególnych elementów składających się na uciążliwość dla środowiska, w tym na zdrowie ludzi, zaplanowanego przedsięwzięcia w miejscowości Somonino na działkach nr 191/2 oraz nr 191/4  można stwierdzić, że:
· Charakter przedsięwzięcia nie budzi kontrowersji, choć należy do branży gospodarki odpadami.
· Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływań nieodwracalnych, długoterminowych, toksycznych i skumulowanych.
· Wielkość i skala oddziaływań mieści się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, poza krótkoterminowym i przemijającym hałasem powodowanym przez środki transportu.
· Lokalizacja przedsięwzięcia nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych.
· Funkcjonowanie instalacji nie zagraża zdrowiu publicznemu i nie grozi poważną awaria przemysłową ani budowlaną.
· Teren inwestora ma dostęp do drogi publicznej .
· Analizowany teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego i jest z nim zgodny,
· Teren działki inwestora nie posiada walorów krajobrazowych ani chronionej roślinności i nie kwalifikuje się do obszarów ochrony krajobrazu z racji położenia.
· Działki nr 191/2 oraz nr 191/4  nie są położone w granicach Parku Krajobrazowego. Omawiana działka położona jest w obszarze o charakterze wiejskim o charakterze przemysłowo-usługowym. W bezpośrednim otoczeniu omawianej działki brak obszarów ochrony uzdrowiskowej, ani obszarów NATURA 2000. 
· Analizowany teren nie podlega ochronie w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2187); teren i okoliczne obiekty nie podlegają ochronie jako dobra kultury współczesnej.  
· Rozwiązania techniczne zaproponowane przez inwestora nie odbiegają od standardów stosowanych na terenie kraju i zagranicą.
· Proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
· Zaplanowane przedsięwzięcie nie naruszy aktualnego stanu środowiska glebowego, wód powierzchniowych i podziemnych w stopniu powodującym jego trwałe zmiany – oceniana inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na w/w elementy środowiska,
· Projektowana instalacja oraz ruch samochodów ciężarowych, należą do przedsięwzięć o znacznym oddziaływaniu hałasowym. Część terenów otaczających przyszłą inwestycję należy do obszarów, które nie są chronione przed hałasem i nie podlegają ustawowo jakimkolwiek normom ochrony akustycznej. Obszary chronione – działki zabudowane zabudową mieszkaniową – nie są narażone (co potwierdziły obliczenia akustyczne) na negatywne oddziaływanie hałasu.
· Technologia przewidziana do zastosowania w planowanym przedsięwzięciu będzie całkowicie bezściekowa. 
· Opisywana działalność produkcyjna będzie źródłem odpadów powstających w czasie eksploatacji instalacji, jednak nie będą to odpady niebezpieczne. 
· Instalacja nie stwarza również zagrożenia pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – po przeprowadzonej analizie i rozpatrzeniu zagrożeń jakie mogą stworzyć emisje z maszyn roboczych oraz transportu samochodowego można stwierdzić, iż przy dotrzymaniu opisanych założeń technologicznych instalacja spełni wymogi przepisów i kryteria środowiskowe w zakresie czystości powietrza i nie stworzy uciążliwości dla najbliższych mieszkańców.
· Przedsięwzięcie nie będzie również stwarzać zagrożeń dla zabytków kultury i pomników przyrody, ponieważ w sąsiedztwie (w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia) nie występują tego typu obiekty.
· Planowane zamierzenie, przez swój charakter i specyfikę, na dzień dzisiejszy nie wymaga określenia zasad kompensacji przyrodniczej (działań prowadzących do wyrównania szkód dokonanych w środowisku).
· Planowana inwestycja nie stworzy nadmiernego skażenia jakiegokolwiek komponentu środowiska pod warunkiem uwzględnienia w czasie realizacji projektowanych zaleceń ekologicznych oraz zachowaniu w sposób ciągły w czasie jego eksploatacji zasad dobrej praktyki, higieny i porządku a także zrealizowania wszystkich przewidzianych posunięć zmierzających do minimalizacji jego oddziaływania na sąsiadujących z nią mieszkańców i środowiska.
Zaniechanie zaplanowanego przedsięwzięcia spowoduje:
· pozostawienie istniejącego terenu bez pełnego, możliwego wykorzystania gospodarczego,
· brak możliwości rozwoju gospodarczego wnioskodawcy,
· brak kilku miejsc pracy na miejscowym rynku pracy.
Konkluzja:
Planowane przedsięwzięcie „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działkach nr 191/2 oraz nr 191/4  w Somoninie, które zamierza zrealizować Jarosław Brylowski, prowadzący działalność jako Jarosław Brylowski „WODJAR” z siedzibą pod adresem: 83-314 Somonino, ul. Ceramiczna 1, spełniać będzie wymagania przepisów ochrony środowiska i kwalifikuje się do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, umożliwiającej otrzymanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów  budowlanych. 
20. OŚWIADCZENIE AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ RAPORTU JEST ZESPÓŁ AUTORÓW – KIERUJĄCEGO TYM ZESPOŁEM SPEŁNIENIU WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74A UST. 2, STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU
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