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Ja niżej podpisana oświadczam, że:
ukończyłam, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia na kierunku związanym z kształceniem w obszarze nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych i nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi i posiadam co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
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[bookmark: _Toc62671421]STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Rozdział 1 zawiera przedmiot opracowania oraz źródła informacji stanowiących podstawę opracowania niniejszego raportu.
Rozdział 2 zawiera podstawowe informacje dotyczące charakterystyki planowanego przedsięwzięcia.  
Rozdział 3 zawiera informacje dotyczące sposobu realizacji inwestycji oraz jej późniejszej eksploatacji.
Rozdział 4 zawiera informacje dotyczące charakterystyki przyrodniczej pod kątem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, informacje o obszarach chronionych, korytarzach ekologicznych oraz florze, lichenoflorze i faunie. Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarach chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Rozdział 5 zawiera przewidywane ilości wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, zarówno w trakcie przygotowania złoża, jak i jego eksploatacji.
Rozdział 6 zawiera rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji inwestycji, jak i jej eksploatacji oraz ocenę wpływu inwestycji po zastosowaniu wszystkich możliwych środków łagodzących negatywne oddziaływanie wraz z oceną istotności oddziaływań dla poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.
Rozdział 7 zawiera rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. Emisje związane zarówno 
z przygotowaniem inwestycji, jak i jej eksploatacją, nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, w tym obszary chronione.
Rozdział 8 zawiera informacje dotyczące celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia. Stwierdzono, że nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji w odniesieniu do realizacji celów środowiskowych wyznaczonych dla wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych 
w rejonie inwestycji, w tym nadmiernej eksploatacji zasobów wodnych.
Rozdział 9 zawiera	opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia. Niepodjęcie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na obecny stan środowiska. W przypadku niepodejmowania realizacji inwestycji teren pozostanie w niezmienionej formie.
Rozdział 10 dotyczy analizy wariantów przedsięwzięcia. Wariant I zakłada realizację inwestycji zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym raporcie. Wariant II zakłada budowę większej ilości budynków w celu zminimalizowania skutków potencjalnej awarii, wiąże się równocześnie ze znacznym zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. Ostatecznie do realizacji wybrano Wariant I. 
Rozdział 11 zawiera opis metod prognozowania oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe).
Rozdział 12 zawiera analizę możliwych działań skumulowanych zamierzenia z istniejącymi, projektowanymi i planowanymi przedsięwzięciami w sąsiedztwie analizowanego terenu. Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza jej terenem.
Rozdział 13 zawiera informację odnośnie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Przedsięwzięcie nie będzie wymagało ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Rozdział 14 przedstawia analizę możliwych konfliktów społecznych.
1. [bookmark: _Toc456006733][bookmark: _Toc62671422]WSTĘP
1.1. [bookmark: _Toc456006734][bookmark: _Toc62671423]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotowy raport przygotowany został w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu istniejącej bazy magazynowo – transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8  w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), w gminie Somonino, w powiecie kartuskim, w województwie pomorskim. Inwestorem jest Biuro Obsługi Budownictwa LOKUM Mirosław Mielewczyk ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy.
Biorąc pod uwagę rodzaj planowanej inwestycji, przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jako:
· § 3 ust. 1 pkt. 37)	instalacje do naziemnego magazynowania:
a)	ropy naftowej,
b)	produktów naftowych,
c)	substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia nr 1907/2006, niebędących produktami spożywczymi,
d)	gazów łatwopalnych,
e)	kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d
- inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych;

· § 3 ust. 1 pkt. 54)	zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

· [bookmark: _Hlk62668311][bookmark: _Hlk62668326] § 3 ust. 1 pkt 82)  instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów,

· § 3 ust. 1 pkt. 83)	punkty do zbierania, w tym przeładunku:
b)	odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
Niniejszy raport został opracowany zgodne z zapisami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Niniejszą ocenę sporządzono ze szczegółowością i dokładnością odpowiednią do posiadanych danych, wynikających z rozpoznania terenu i innych informacji uzyskanych od Inwestora.
1.2. [bookmark: _Toc62671424]TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB Z LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT
Aby określić wpływ planowanego przedsięwzięcia, posłużono się badaniami terenowymi, doświadczeniem, znajomością obszaru oraz danymi i informacjami pozyskanymi z materiałów źródłowych, w tym danymi uzyskanymi do Inwestora.
W trakcie opracowywania przedmiotowego raportu nie napotkano na trudności wynikające
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Dla rozwiązań technicznych przewidywanych do zastosowania w planowanym przedsięwzięciu opracowujący raport posiadali wystarczające informacje, które pozwoliły ocenić ich uciążliwość dla środowiska.
1.3. [bookmark: _Toc456006847][bookmark: _Toc62671425]INFORMACJA CZY INWESTOR UBIEGA SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
Dla przedmiotowej inwestycji nie planuje się pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.
1.4. [bookmark: _Toc62671426]SPIS AKTÓW PRAWNYCH I DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO WYKONANIA RAPORTU 
· Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r.,Nr 288, poz. 1696 z późn. zm.). 
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) 
5. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020r. poz. 1742)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70, t.j.)
8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967, t.j.)
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych,
a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149)
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183, t.j.)
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409, t.j.)
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października  2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408, t.j.)
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.)
14. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10)
· Konwencje i Dyrektywy:
1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.) 
2. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110 z późn. zm.)

· Ustawy
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 
6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) 
7. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161, t.j.)

· Opracowania, dokumenty, uchwały: 
1. Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. Mędłów, listopad 2015r.
2. Uchwała nr XL/311/2006 rady Gminy Somonino z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino

· Źródła internetowe: 
1. http://www.geoportal.gov.pl
2.  http://www.geoserwis.gdos.gov.pl
3. http://mapa.korytarze.pl/
4. http://ine.eko.org.pl
5. https://pomorskie.e-mapa.net/
6. http://www.rzgw.gda.pl/

2. [bookmark: _Toc62671427]RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
2.1. [bookmark: _Toc62671428]RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przeniesieniu bazy magazynowo – transportowej z punktem przeładunkowym odpadów na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8
w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), gmina Somonino, powiat kartuski.
Obecnie baza ta mieści się na  ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie. 
Działki przeznaczone pod inwestycję, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położone są na terenie zabudowy produkcyjnej i rzemieślniczej[footnoteRef:1]. [1:  Uchwała nr XL/311/2006 rady Gminy Somonino z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino] 

[bookmark: _Hlk527123412]Czas realizacji przedsięwzięcia wyniesie łącznie ok. 12 miesięcy. 
Dojazd do planowanej inwestycji odbywać się będzie od ul. Ceramicznej.

2.2. [bookmark: _Toc62671429]CEL, SKALA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI
Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr 42/2, 42/3, 43/1, obręb Somonino, gmina Somonino, powiat kartuski. Powierzchnia działek wynosi:
· działka nr 42/2 – 0,0445 ha,
· działka nr 42/3 – 0,6496 ha,
· działka nr 43/1 – 0,9811 ha.
Całkowita powierzchnia działek wynosi: 1,6752 ha. 
Przed rozpoczęciem inwestycji nastąpi rozbiórka istniejących zabudowań zlokalizowanych na działkach inwestycyjnych, na podstawie decyzji z dnia 19 czerwca 2019 r., znak sprawy: B.6741.18.2019.MF (Załącznik 2 do niniejszego opracowania). Likwidacja istniejących obiektów nie będzie opisywana w niniejszym Raporcie, ponieważ zostanie wykonana w ramach odrębnego postępowania.
Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie bazy magazynowo–transportowej z punktem przesypowym odpadów komunalnych z terenu Powiatu Kartuskiego. Odpady komunalne zbierane w ramach umów z gminami przeładowywane będą w hali przeładunkowej do kontenerów, a następnie transportowane na wysypisko śmieci. Część odpadów takich jak gruz czy złom będą rozdrabniane i selekcjonowane, a następnie przeładowywane do kontenerów
i wywożone. Niektóre odpady tzw. niebezpieczne typu: farby, lekarstwa, oleje itp. będą czasowo gromadzone w magazynie, a następnie transportowane na odpowiednie wysypiska. Na terenie bazy przewiduje się miejsca postojowe dla śmieciarek, myjnię zewnętrzną oraz warsztat do naprawy pojazdów. Na placu bazy zamontowana zostanie waga samochodowa do ważenia pojazdów przyjeżdżających i wyjeżdzających, dystrybutor paliw na użytek własny (podziemny zbiornik na olej napędowy o pojemności 30 m3) oraz naziemny zbiornik na dodatek AdBlue
o pojemności 3 m3.
Projekt zagospodarowanie terenu został przedstawiony w Załączniku 1 niniejszego dokumentu.
W ramach inwestycji planuje się budowę bazy magazynowo–transportowej z punktem przeładunkowym odpadów, składającej się następujących obiektów i urządzeń:
· hala przeładunkowa z rampą na przyjęcie odpadów w kontenerach „40” – 6 stanowisk, 2 stanowiska z praso-kontenerem lub urządzeniem umożliwiającym ubijanie odpadu typu plastik/makulatura, o wysokości około 8 m. Ściany do wysokości 3 m. żelbetowe monolityczne - zabezpieczenie przed uszkodzeniem ścian hali podczas załadunku kontenerów. Wszelkie elementy typu gniazda i miejsca na gaśnice będą ukryte w ścianie. Kontenery ustawiane będą na zakładkę o krawędziach 3 i 7 m. W hali znajdować się będą będzie miejsce na chwilowe składowanie odpadów, np. papier, szkło, elektronikę (boksy szerokości 5 m x głębokość 6,5 m),  
· wiata zakryta z miejscem na urządzenie rozdrabniające gabaryty oraz na kontener przyjmujący czysty gruz budowlany, opony, 
· wiata z miejscem do parkowania dla śmieciarek na 15 samochodów ciężarowych. Przy wiacie myjnia zewnętrzna do śmieciarek,
· magazyn do okresowego gromadzenia elementów niebezpiecznych typu farby, lekarstwa, oleje, zamykane miejsce ze studzienką zbierającą odcieki ok. 150 m2,
· warsztat jednostanowiskowy z kanałem, oraz co najmniej 2 stanowiska na pojazdy wrażliwe np. zamiatarka, 
· magazyn na nowe pojemniki 120 l, 660 l,  1100 l i  nowe worki do segregacji (ok. 250 m2),
· plac postojowy na zapasowe kontenery z typu KP5, KP7, KP13 (ok. 300 m2),
· plac na kontenery do transportu odpadów z przeładowni na RIPOK oraz awaryjne miejsce do zrzutu odpadów.
2.3. [bookmark: _Toc62671430]USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
[bookmark: _Toc499196555][bookmark: _Toc480533141][bookmark: _Toc499715938]Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek ewidencyjnych nr 42/2, 42/3 i 43/1 w miejscowości Somonino. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią pola uprawne, zabudowa przemysłowa, teren kolejowy oraz droga stanowiąca ulicę Ceramiczną.
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa to zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 20 m. od granicy działki nr 42/3.
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Rys. 1. Lokalizacja działek inwestycyjnych (na podstawie https://mapy.geoportal.gov.pl/)

Tereny otaczające planowane przedsięwzięcie należą do obszarów zwykłych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Najbliższe tereny chronione w otoczeniu inwestycji stanowią tereny położone w kierunku zachodnim po drugiej stronie ul. Ceramicznej, oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania symbolem 029MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
w kierunku południowym po drugiej stronie linii kolejowej oznaczone symbolem 015MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2.3.1. [bookmark: _Toc62671431]USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWEGO ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY ISTNIEJĄCYM
I PLANOWANYM UŻYTKOWANIU TERENU, ZDOLNOŚCI SAMOOCZYSZCZANIA SIĘ ŚRODOWISKA I ODNAWIANIA SIĘ ZASOBÓW NATURALNYCH, WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH
Lokalizacja przedsięwzięcia w stosunku do terenów takich jak:
· obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek
Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie obszarów wodno-błotnych ani o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek[footnoteRef:2]. [2:  Zgodnie z listą polskich obszarów chronionych Konwencją Ramsarską: http://www.gdos.gov.pl/konwencja-ramsarska] 

· obszary wybrzeży i środowisko morskie
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży i środowisk morskich. Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, udostępnionymi na Hydroportalu powodziowym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz na portalu www.smorp.pl udostępnionym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nie jest zlokalizowane na żadnym z arkuszy. Planowana inwestycja położona jest poza obszarem zagrożonym wystąpieniem powodzi[footnoteRef:3]. [3:  Zgodnie z portalem mapowym Państwowej Służby Hydrogeologicznej: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/] 

· obszary górskie lub leśne
Teren działek inwestycyjnych nie jest zlokalizowany na obszarach górskich ani na obszarach leśnych.
· obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
Planowana inwestycja nie leży w strefie ochronnej ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja położona jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 1113.
· obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Planowana inwestycja nie leży na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000. Przedsięwzięcie położone jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu[footnoteRef:4]. [4:  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/; ] 

· obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Zgodnie z przedstawionymi obliczeniami emisji zanieczyszczeń i hałasu w niniejszym Raporcie, inwestycja nie wykazuje znaczącego oddziaływania na żadne komponenty środowiska, w tym na klimat akustyczny ani stan jakości powietrza. 
· obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego , na obszarze oznaczonym
w planie symbolem 020-P zlokalizowane są elementy zabytkowe, tj. pozostałości zespołu cegielni oraz obiekty o zachowanych wartościach kulturowych – domy, chaty, budynki gospodarcze. Działki inwestycyjne leżą na terenie zespołu zabytków[footnoteRef:5], Starosta Kartuski w decyzji z dnia 16 lipca 2019 udzielił pozwolenia na rozbiórkę znajdujących się tam obiektów byłej cegielni (Załącznik 2 niniejszego raportu)[footnoteRef:6].  [5:  http://portal.gison.pl/somonino/]  [6:  Decyzja Starosty Kartuskiego nr 18.2019.MF z dnia 16 lipca 2019 r. ] 

· obszary przylegające do jezior
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowane na obszarach przylegających do jezior.
· uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
· Przedsięwzięcie nie będzie usytuowane na obszarach uzdrowiskowych ani obszarach ochrony uzdrowiskowe. Najbliżej położonym uzdrowiskiem jest miejscowość Sopot zlokalizowana ok. 40 km. od miejsca inwestycji[footnoteRef:7]. [7:  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie uznania miasta Sopot za uzdrowisko] 

2.4. [bookmark: _Toc62671432]UWARUNKOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
[bookmark: _Hlk491250909][bookmark: _Hlk19210132]Zgodnie z uchwałą Nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia 28 września 2006 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino, teren działek inwestycyjnych, został oznaczony jako:
· 020-P, czyli tereny usług produkcyjnych, składowania i magazynowania, stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe, istniejący budynek mieszkalny. 
Ustalenia wynikające z wyżej wymienionej uchwały dla obszaru inwestycyjnego zostały przedstawione wraz z analizą zgodności planowanej inwestycji z uwarunkowaniami MPZP 
w tabeli  1.

















[image: C:\Users\Ola\Desktop\Dropbox\LACERTA\logo\lacerta_logo 18III2013 copy.png] Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo – transportowej z punktem
przeładunkowym odpadów…gmina Somonino, powiat kartuski 
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[bookmark: _Toc62671835]Tabela 1 Analiza zgodności zamierzonej inwestycji z zapisami MPZP
	POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI ZAMIERZONEJ INWESTYCJI Z UWARUNKOWANIAMI MPZP

	Ustalenia wynikające z w/w Uchwały dla terenu o symbolu 020-P
	Zgodność planowanej inwestycji z uwarunkowaniami MPZP

	ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

	1)
	stosuje się zasady określone w pkt. 4 i 8;
	Planowane przedsięwzięcie uwzględnia zapisy planu pod względem zasad kształtowania i zagospodarowania terenu, jak również zapisy dotyczące ochrony środowiska, przyrody oraz kształtowania przestrzeni publicznych. 
Inwestycja zgodna będzie z zapisami planu.

	ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

	1)
	linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi, drogowymi i kolejowymi;
	Linie planowanej zabudowy będą zgodne z przepisami budowlanymi, drogowymi oraz kolejowymi.

	2)
	wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu: maksymalnie 0,5;
	Powierzchnia zabudowy będzie wynosić 2325 m2, tym samym nie przekroczy dopuszczalnej normy.

	3)
	minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 20;
	Powierzchnia biologicznie czynna będzie wynosić 4360 m2, tym samym wyniesie ponad 20 % całej powierzchni. 

	4)
	intensywność zabudowy: maksymalnie 1;
	Intensywność zabudowy nie będzie przekraczać maksymalnej wartości określonej w MPZP.

	5)
	wysokość zabudowy: do 15.0 m, 2,5 kondygnacji;
	Wysokość planowanej zabudowy nie będzie przekraczać 15,0 m. 

	6)
	formy zabudowy: dowolne;
	Planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszać ustaleń planu.

	7)
	kształt dachu: dowolny;

	8)
	wielkość działki:
- minimalna: nie ustala się,
- maksymalna: nie ustala się;

	ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI – nie ustala się

	ZASADY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

	1)
	dostępność drogowa: z ulicy Kasztelańskiej (127-KDL), ulicy Ceramicznej (131-KDD);
	Planuje się realizację wjazdu od ul. Ceramicznej, oznaczonej w planie symbolem 131-KDD.

	2)
	parkingi: co najmniej 2 miejsca postojowe na własnej działce na 100 m2 powierzchni użytkowej;
	Łączna ilość miejsc postojowych wyniesie około 51. 

	3)
	zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej;
	Woda dostarczana będzie z wiejskiej sieci wodociągowej.

	4)
	odprowadzenie ścieków komunalnych: do kanalizacji sanitarnej;
	Ścieki sanitarne będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 

	5)
	odprowadzenie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;
	Wody opadowe z terenu inwestycyjnego odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego o pojemności około 300 m3. 

	6)
	zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
	Źródłem energii elektrycznej będzie sieć elektroenergetyczna.

	7)
	zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;
	Nie przewiduje się zaopatrzenia w gaz.

	8)
	zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych źródeł lokalnych;
	Źródłem ciepła dla budynków będzie ogrzewanie gazowe z sieci gazowej lub ogrzewanie olejowe.

	[bookmark: _Hlk501117117]9)
	gospodarka odpadami: regulowana przepisami odrębnymi;

	10)
	planowane urządzenia i sieci magistralne: nie ustala się.

	ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNE: 

	1)
	Na terenie znajdują się: 
- pozostałości zespołu cegielni  (jak na rysunku planu), 
- obiekty o zachowanych wartościach kulturowych – domy, chaty, budynki gospodarcze (jak na rysunku planu),
	Inwestycja zgodna będzie z zapisami planu. Rozbiórka istniejących zabudowań realizowana będzie na podstawie prawomocnej decyzji z dnia 19 czerwca 2019 r., znak sprawy: B.6741.18.2019.MF.

	2)
	Ochrona zachowanych elementów zabytkowych obiektów poprzez: 
- utrzymanie historycznych podziałów (zespół), 
- zachowanie istniejących budynków o wartościach kulturowych z dopuszczeniem niezbędnych prac renowacyjnych i zachowaniem zasad określonych w § 4 poz.3 i w  pkt.4,
	Działki inwestycyjne leżą na terenie zespołu zabytków[footnoteRef:8], Starosta Kartuski w decyzji z dnia 16 lipca 2019 udzielił pozwolenia na rozbiórkę znajdujących się tam obiektów byłej cegielni (Załącznik 2 niniejszego raportu)[footnoteRef:9]. [8:  http://portal.gison.pl/somonino/]  [9:  Decyzja Starosty Kartuskiego nr 18.2019.MF z dnia 16 lipca 2019 r. ] 


	3)
	Ochrona zachowanych elementów zabytkowych obiektów w zakresie: 
- historycznej bryły i formy architektonicznej, 
- kształtu dachu, pokrycia i kąta nachylenia połaci dachowych, 
- historycznej dyspozycji ścian (rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych,  podziały architektoniczne elewacji, materiał i kolorystyka), - detalu architektonicznego (kształt stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz podziały, forma   i detal, gzymsy i obramienia otworów), 
- tradycyjnych materiałów budowlanych.
	

	4)
	Kontynuacja form architektonicznych właściwych dla wiejskiej tradycji budowlanej a także uwzględniających lokalne tradycje budowlane obszaru dla: 
- prac renowacyjnych i remontowych budynków istniejących, 
- przebudowy lub dobudowy budynków istniejących, 
- uzupełnień zabudowy poprzez budowę nowych obiektów w sąsiedztwie zabudowy zabytkowej. 
Ustala się formę architektoniczną nawiązującą do stylu regionu Kaszub. Bryła budynku oparta na rzucie prostokąta o proporcjach 1 : 1.5 do 1 : 2.5. Elewacja z użyciem materiałów naturalnych: cegła, kamień naturalny, tynk, drewno, dachówka ceramiczna, gont trzcina i inne. Dopuszcza się pokrycie dachu bitumiczne lub blachodachówką. Kolorystyka elewacji w barwach naturalnych, pastelowych (paleta ziemna), kolorystyka dachów w kolorach zbliżonych do naturalnych dachówek ceramicznych 
z dopuszczeniem dachów grafitowych. Zakaz budowy wieżyczek we wszystkich obiektach za wyjątkiem obiektów sakralnych i użyteczności publicznej. Dachy dwuspadowe (dla nowej zabudowy oraz 
w przypadku remontu lub przebudowy budynku istniejącego), kąt nachylenia połaci dachowych 
w przedziale 35° - 45°.
	

	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY: stosuje się zasady ogólne

	ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: nie dotyczy

	SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: nie ustala się

	USTALENIA DOTYCZĄCE OBSZARÓW REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PRZEKSZTAŁCEŃ LUB REKULTYWACJI: nie dotyczy

	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

	[bookmark: _Hlk10807422]1)
	teren położony w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego,
	Inwestycja nie będzie naruszać ustaleń i zakazów obowiązujących na obszarze otuliny Kartuskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie przedmiotowego OChK.

	2)
	teren położony w obrębie Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
	

	3)
	wschodnia część terenu położona w sąsiedztwie obszaru kolejowego, sposób zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi
	Teren inwestycyjny graniczy z obszarem kolejowym, realizacja inwestycji nie będzie związana z zajęciem terenu kolejowego. 

	SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: nie ustala się

	ZALECENIA I INFORMACJE NIE BĘDĄCE PODSTAWĄ WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

	1)
	teren położony w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 111,
	Inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na GZWP nr 111, zatem nie będzie naruszać ustaleń planu.

	2)
	zaleca się lokalizowanie zieleni w formie grup drzew i krzewów,
	Inwestycja będzie zgodna z zapisami planu

	3)
	zaleca się, aby rozwiązania architektoniczne i konstrukcje ścian zewnętrznych budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi spełniały warunki zabezpieczeń akustycznych właściwych dla tego typu obiektów   położonych w strefie uciążliwości obszaru kolejowego.
	



Inwestor  zobowiązuje się do dostosowania się do wszystkich wytycznych MPZP dla danego obszaru.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że planowana inwestycja będzie zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

3. [bookmark: _Toc62671433][bookmark: _Toc486235525]STOSOWANA TECHNOLOGIA
3.1. [bookmark: _Toc62671434]TECHNOLOGIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 
Przed zamierzeniem budowlanym zostanie zebrana warstwa humusu, a następnie teren zostanie zniwelowany dostosowując go do projektu. Budowa będzie realizowana tradycyjnymi metodami budowlanymi. 
Zakres robót budowlanych:
· prace ziemne,
· wykopy fundamentowe,
· wykonanie podwalin i stóp żelbetowych,
· wykonanie głównej części budynku o konstrukcji murowanej i stalowej,
· montaż konstrukcji dachu,
· wykonanie okładzin konstrukcji ścian oraz dachu, 
· montaż stolarki okiennej i drzwiowej
· wykonanie posadzki,
· prace wykończeniowe (opierzenia; rynny itp.).

Obiekty zostaną zaprojektowane w wysokim standardzie użytkowym. W związku z planowaną realizacją nowych obiektów planuje się wykonanie wykopów pod fundamenty budynków na maksymalną głębokość 2,9 m.
W przypadku konieczności dokonania odwodnienia wykopów (z wód opadowych) zostanie zastosowana pompa pływająca. Wody zostaną wypompowane na grunt objęty inwestycją. 
Szacuje się, że okres budowy nie będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy. Jednak prace związane
z wykonaniem wykopów, a w związku z tym z ewentualnym ich odwodnieniem będą ograniczone do kilku lub kilkunastu tygodni. Oddziaływanie związane z ewentualnym odwodnieniem wykopów będzie się ograniczać do działek inwestycyjnych.
3.2. [bookmark: _Toc62671435]TECHNOLOGIA W TRAKCIE EKSPLOATACJI INWESTYCJI 
[bookmark: _Hlk57835886]Odpady komunalne będą pochodzić od mieszkańców powiatu kartuskiego oraz od podmiotów gospodarczych. Odpady będą przywożone na teren bazy transportem  Inwestora. Na terenie inwestycji zostanie zainstalowana waga samochodowa mająca na celu ważenie samochodów wjeżdżających oraz wyjeżdżających (kontrola mas odbieranych i wywożonych odpadów).
Przywiezione odpady komunalne będą ważone przez pracowników oraz selektywnie magazynowane w wydzielonych do tego miejscach oraz w dedykowanych kontenerach
o różnych pojemnościach: 7 m3, 13 m3 lub 37 m3.   Przeładunek przywiezionych odpadów odbywać się będzie w hali przeładunkowej z rampą na przyjęcie odpadów w kontenerach „40” – 6 stanowisk. W hali przeładunkowej znajdować się będą również 2 stanowiska z praso – kontenerem dla surowców wtórnych typu papier/makulatura czy tworzywa sztuczne. Magazynowanie odpadów, na terenie bazy, odbywać się będzie do momentu uzbierania partii transportowej ekonomicznie uzasadnionej. Po uzbieraniu partii odpadów będą one selektywnie wywożone do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub przekazywane innym podmiotom posiadającym aktualne decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami. 
Magazynowanie odpadów będzie prowadzone z uwzględnieniem aktualnych przepisów
w zakresie postępowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Odpady będą magazynowane
w sposób selektywny, bez możliwości mieszania się ze sobą. Magazynowanie odpadów będzie również prowadzone z uwzględnieniem zapisów art.  16 ustawy o odpadach, który stanowi, że gospodarkę odpadami prowadzi się w sposób zapewniający m.in. brak uciążliwości przez hałas lub zapach. Tym samym w przypadku odpadów biodegradowalnych lub organicznych planuje się magazynować odpady w jak najkrótszym terminie na terenie bazy lub transportować je bezpośrednio do kolejnego posiadacza odpadów (bez magazynowania odpadów na terenie inwestycji). Ponadto Inwestor planuje zabezpieczyć teren bazy w środki np. dyspergenty, sorbenty, neutralizatory czy zestawy do usuwania wycieków. Ponadto baza  będzie zaopatrzona w środki gaśnicze zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi. Teren miejsc magazynowania odpadów będzie objęty wizyjnym monitoringiem zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie oraz zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie. Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymgań dla magazynowania odpadów.
3.2.1. [bookmark: _Toc62671436]Wyszczególnienie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do magazynowania  zgodnie z klasyfikacją odpadów według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów wraz z maksymalnymi masami odpadów poszczególnych odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz  w okresie roku
Odpady komunalne planowane do magazynowania klasyfikowane są zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady zakwalifikowano do odpadów komunalnych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy
o odpadach, tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Szacuje się, że na terenie inwestycji ilość poszczególnych odpadów przeznaczonych do magazynowania będzie się kształtować w sposób następujący. Ostateczne masy odpadów będą kształtować się po uwzględnieniu przepisów przeciwpożarowych m.in. dla miejsc  magazynowania odpadów oraz przygotowaniu operatu przeciwpożarowego przygotowanego przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 42 ust. 4b pkt 7 ustawy o odpadach. 

[bookmark: _heading=h.37m2jsg][bookmark: _Toc62671836]Tabela 2 Wyszczególnienie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do magazynowania wraz z  ilościami poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku
	
LP.

	KOD
ODPADU
	RODZAJ ODPADU
	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]
	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYŚ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]

	1.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	14,8
	3019,2

	2.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	14,8
	3019,2

	3.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	7,4
	1509,6

	4.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	7,4
	1509,6

	5.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	7,4
	1509,6

	6.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	7,4
	1509,6

	7.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	14,8
	3019,2

	8.
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	14,8
	3019,2

	9.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	0,3
	61,2

	10.
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	0,3
	61,2

	11.
	16 01 03
	Zużyte opony
	14,8
	3019,2

	12.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	23
	4692

	13.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	23
	4692

	14.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	23
	4692

	15.
	17 01 06*
	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
	23
	4692

	16.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	23
	4692

	17.
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	23
	4692

	18.
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	23
	4692

	19.
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	23
	4692

	20.
	17 02 01
	Drewno
	23
	4692

	21.
	17 02 02
	Szkło
	23
	4692

	22.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	23
	4692

	23.
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	23
	4692

	24.
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe
	23
	4692

	25.
	17 03 80
	Odpadowa papa
	23
	4692

	26.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	23
	4692

	27.
	17 04 02
	Aluminium
	23
	4692

	28.
	17 04 03
	Ołów
	23
	4692

	29.
	17 04 04
	Cynk
	23
	4692

	30.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	23
	4692

	31.
	17 04 06
	Cyna
	23
	4692

	32.
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	23
	4692

	33.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	23
	4692

	34.
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	23
	4692

	35.
	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
	23
	4692

	36.
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	23
	4692

	37.
	17 08 02
	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	23
	4692

	38.
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	23
	4692

	39.
	20 01 01
	Papier i tektura
	14,8
	3019,2

	40.
	20 01 02
	Szkło
	14,8
	3019,2

	41.
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	102,2
	20848,8

	42.
	20 01 10
	Odzież
	14,7
	3019,2

	43.
	20 01 11
	Tekstylia
	14,7
	3019,2

	44.
	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	0,3
	60

	45.
	20 01 14*
	Kwasy
	0,3
	60

	46.
	20 01 15*
	Alkalia
	0,3
	60

	47.
	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	0,3
	60

	48.
	20 01 19*
	Środki ochrony roślin
	0,3
	60

	49.
	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	0,3
	60

	50.
	20 01 23*
	Urządzenia zawierające freony
	0,3
	60

	51.
	20 01 25
	Oleje i tłuszcze jadalne
	0,3
	41

	52.
	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	0,3
	41

	53.
	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	60

	54.
	20 01 28
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	102,2
	20848,2

	55.
	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	60

	56.
	20 01 30
	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
	102,2
	20850

	57.
	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	0,3
	60

	58.
	20 01 32
	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
	102,2
	20850

	59.
	20 01 33*
	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
	3,7
	754,8

	60.
	20 01 34
	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
	3,7
	754,8

	61.
	20 01 35*
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
	3,7
	754,8

	62.
	20 01 36
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
	3,7
	754,8

	63.
	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	64.
	20 01 38
	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
	102,2
	20848,8

	65.
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne
	14,7
	3019,2

	66.
	20 01 40
	Metale
	102,2
	20848,8

	67.
	20 01 41
	Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
	102,2
	20848,8

	68.
	20 01 80
	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
	102,2
	20848,8

	69.
	20 01 99
	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
	102,2
	20848,8

	70.
	20 02 01
	Odpady ulegające biodegradacji
	102,2
	20848,8

	71.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	22,2
	4528,8

	72.
	20 02 03
	Inne odpady nieulegające biodegradacji
	102,2
	20848,8

	73.
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	102,2
	20848,8

	74.
	20 03 02
	Odpady z targowisk
	102,2
	20848,8

	75.
	20 03 03
	Odpady z czyszczenia ulic i placów
	102,2
	20848,8

	76.
	20 03 04
	Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
	102,2
	20848,8

	77.
	20 03 06
	Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
	102,2
	20848,8

	78.
	20 03 07
	Odpady wielkogabarytowe
	18,5
	3774

	79.
	20 03 99
	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
	102,2
	20848,8



Odpady będą magazynowane z uwzględnieniem pojemności miejsc magazynowania odpadów. Ponadto, przewiduje się odbieranie odpadów od wytwórcy odpadów bez faktycznego magazynowania odpadów na terenie bazy. Wówczas odpady będą transportowane bezpośrednio do kolejnego posiadacza odpadów.
3.2.2. [bookmark: _Toc47883436][bookmark: _Toc62671437]Miejsce i sposób magazynowania odpadów komunalnych
Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie bazy, w zależności od charakteru
i właściwości odpadów,  prowadzone  będzie 4 w wydzielonych miejscach:
a) wiata na gruz z wydzielonym miejscem na urządzenie rozdrabniające dla odpadów budowlanych tj. odpady z grupy 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych); ponadto przewiduje się w wiacie magazynować zużyte opony;
b) hala przeładunkowa z 6 kontenerami na poszczególne rodzaje odpadów oraz 3 boksy do magazynowania odpadów np. szkło, papier, tworzywa sztuczne,
c) utwardzony plac z kontenerami typu KP 5, KP7, KP13 na poszczególne rodzaje odpadów (wyłączając odpady budowlane typu gruz, zużyte opony oraz  odpady o charakterze niebezpiecznym),
d) magazyn na odpady niebezpieczne.

Magazynowanie odpadów będzie prowadzony  w sposób selektywny w dedykowanych dla danego rodzaju odpadów pojemnikach, beczkach, workach typu big-bag, paletopojemikach czy kontenerach czy w wyjątkowych sytuacjach luzem np. zużyte opony. Wybór sposobu magazynowania odpadów odbywać się będzie w zależności od właściwości fizycznych
i chemicznych poszczególnych odpadów.
W przypadku odpadów komunalnych o charakterze stałym bez właściwości niebezpiecznych typu odpady opakowaniowe, drewno, odpady złomowe, wielkogabarytowe itp. będą one magazynowane w kontenerach na utwardzonym placu (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznym np. opadami czy rozwiewaniem typu zamykane kontenery, plandeki                                       w przypadku otwartych kontenerów itp.). 
W przypadku surowców wtórnych typu papier/makulatura czy tworzywa sztuczne planuje się przy użyciu 2 stanowisk z praso-kontenerów zlokalizowanych w hali przeładunkowej poddawać procesowi prasowania. Proces prasowania odpadów ma na celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości magazynowanych odpadów. Prasowanie odpadów nie wpływa na zmianę charakteru
i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Tym samym mieści się
w definicji zbierania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach. Sprasowane bele będą magazynowane w boksach w hali przeładunkowej.
Inwestor przewiduje również proces rozdrabniania czy zmniejszania gabarytów odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych -  odpady z podgrupy 17 04 czy odpad o kodzie 20 01 40. Proces ten ma celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości planowanych do transportu odpadów. Proces ten nie wpływa na  zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Wyniku rozdrabniania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Tym samym mieści się ten proces w definicji zbierania odpadów,
o której mowa w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach, a nie przetwarzania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o odpadach. 
W przypadku odpadów niebezpiecznych będą one magazynowane tylko w specjalistycznych
i szczelnych pojemnikach, beczkach, paletopojemnikach itp.  w zamykanym magazynie odpadów niebezpiecznych. Magazynowanie odpadów o właściwościach niebezpiecznych odbywać się będzie w sposób selektywny i umożliwiający jednoznaczną identyfikację odpadów poprzez m.in. podanie kodu odpadu oraz nazwę. Ponadto w przypadku magazynowania olejów odpadowych przy magazynowaniu odpadów uwzględni się aktualne przepisy w tym zakresie m.in. poprzez ustawienie beczek czy pojemników na wannach wychwytujących. Przewiduje się również używanie wanien wychwytujących/odciekowych w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych ciekłych. W przypadku ewentualnego wycieku w pobliżu miejsc magazynowania odpadów ciekłych będą zlokalizowane np. przenośne zestawy do usuwania odcieków, neutralizatory czy sorbenty. Magazynowanie opadów będzie prowadzone
w pojemnikach odpornych na działanie odpadów. 
W przypadku magazynowania odpadów ulegających rozkładowi uwzględni się jak najkrótszy czas ich magazynowania w celu uniemożliwienia powstawania substancji złowonnych oraz uciążliwości zapachowych na tereny sąsiednie. Ponadto przewiduje się odbieranie odpadów od wytwórcy i bezpośredni transport do kolejnego posiadacza bez magazynowania odpadów na terenie bazy. 
Wszelkie czynności w postaci selekcjonowania odpadów, w ramach zbierania odpadów, danego rodzaju mające miejsce na terenie bazy przeładunkowej będą miały wyłącznie charakter czynności nie wpływających na  zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powodujące zmiany klasyfikacji odpadów. Wyniku selekcjonowania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Proces ten polegać będzie np. na rozdzieleniu odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych na większe lub mniejsze elementy, na elementy
o podobnym charakterze użytkowym, na kolorowe szkło, bezbarwne szkło itp. Tym samym ewentualne selekcjonowanie odpadów będzie mieścić się w definicji zbierania odpadów, gdyż będzie odbywać się wyłącznie w obrębie danego rodzaju odpadu.
Pojemniki, beczki, worki typu big-bag czy kontenery będą utrzymywane w należytym stanie technicznym i sanitarnym. W przypadku stwierdzenia przez pracowników uszkodzenia np. pojemników lub kontenerów będą one niezwłocznie wymieniane na nowe. Teren magazynowania odpadów będzie również systematycznie podlegać deratyzacji w celu uniknięcia pojawienia się gryzoni. Teren magazynowania będzie systematycznie monitorowany przez pracowników.

Ponadto Inwestor podjął decyzję o rozszerzeniu planowanych do magazynowania odpadów o dodatkowe rodzaje odpadów. Decyzja ta oparta została o analizę możliwości magazynowania odpadów na terenie inwestycji. Rozszerzenie rodzajów odpadów ma na celu zminimalizowanie ryzyka powstawania nielegalnych wysypisk odpadów na terenie powiatu oraz zwiększenie możliwości zagospodarowania odpadów w sposób legalny poprzez przekazanie ich do podmiotów przetwarzających dany rodzaj odpadów lub unieszkodliwiających zgodnie z decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami.  W ramach realizacji  inwestycji przewiduje się wariant, iż odpady będą magazynowane w sposób naprzemienny tzn. przewiduje się sytuację, że na terenie inwestycji nie będą magazynowane wszystkie odpady w tym samym czasie. Uwarunkowane jest to możliwościami magazynowania odpadów na terenie wydzielonych miejsc do magazynowania odpadów. Ponadto w ramach zbierania odpadów Inwestor planuje uwzględnić warunki przeciwpożarowe miejsc magazynowania odpadów określone w przygotowanym w Operacie przeciwpożarowym dla miejsc magazynowania odpadów. Ponadto zakłada się również sytuację, że zbierane przez Inwestora odpady nie będą fizycznie magazynowane na terenie bazy. Odbierane odpady od wytwórców będą bezpośrednio transportowane do kolejnego posiadacza odpadów. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone z uwzględnieniem aktualnych przepisów
w zakresie postępowania poszczególnymi rodzajami odpadów np. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z olejami odpadowymi, jak i uwzględnieniem ich właściwości fizycznych i chemicznych. Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, bez możliwości mieszania się ze sobą.
W przypadków odpadów o  właściwościach niebezpiecznych odpady będą magazynowane
w specjalnych szczelnych pojemnikach wykonanych z tworzyw odpornych na ich właściwości
i magazynowane w zamykanym kontenerze. Magazynowanie odpadów będzie również prowadzone z uwzględnieniem zapisów art. 16 ustawy o odpadach, który stanowi, że gospodarkę odpadami prowadzi się w sposób zapewniający m.in. brak uciążliwości przez hałas lub zapach. Tym samym w przypadku odpadów biodegradowalnych lub organicznych planuje się magazynować odpady w jak najkrótszym terminie na terenie bazy lub transportować je bezpośrednio do kolejnego posiadacza odpadów (bez faktycznego magazynowania odpadów). Ponadto Inwestor planuje zabezpieczyć teren bazy i punktu zbierania odpadów w środki m.in. dyspergenty, sorbenty, neutralizatory czy zestawy do usuwania wycieków. Ponadto będzie zaopatrzona w środki gaśnicze zgodnie z wymaganiami przeciwpożarowymi. Teren punktu zbierania odpadów będzie objęty wizyjnym monitoringiem miejsc magazynowania odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie oraz zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
3.2.3. [bookmark: _Toc62671438]Wyszczególnienie rodzajów odpadów innych niż komunalne, przewidzianych do magazynowania  zgodnie z klasyfikacją odpadów wg. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów wraz z maksymalnymi masami odpadów poszczególnych odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz  w okresie roku
Odpady planowane do magazynowania klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. 
Szacuje się, że na terenie inwestycji ilość poszczególnych odpadów przeznaczonych do magazynowania będzie się kształtować w sposób następujący. Ostateczne masy odpadów będą kształtować się po uwzględnieniu przepisów przeciwpożarowych m.in. dla miejsc magazynowania odpadów oraz przygotowaniu operatu przeciwpożarowego przygotowanego przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 42 ust. 4b pkt 7 ustawy o odpadach. 
[bookmark: _Toc62671837]Tabela 3 Wyszczególnienie rodzajów odpadów innych niż komunalne przewidzianych do zbierania wraz z  ilościami poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku
	
LP.

	KOD
ODPADU
	RODZAJ ODPADU
	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ MAGAZYNOWANE W TYM SAMYM CZASIE [Mg]
	MAKSYMALNA MASA ODPADÓW, KTÓRE MOGĄ BYŚ MAGAZYNOWANE W OKRESIE ROKU [Mg]

	1.
	01 01 01
	Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
	7,4
	1509,6

	2.
	01 01 02
	Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
	7,4
	1509,6

	3.
	01 01 80
	Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
	7,4
	1509,6

	4.
	01 03 04*
	Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania
	0,3
	61,2

	5.
	01 03 05*
	Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)
	0,3
	61,2

	6.
	01 03 06
	Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81
	0,3
	61,2

	7.
	01 03 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali
	0,3
	61,2

	8.
	01 03 08
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
	7,4
	1509,6

	9.
	01 03 09
	Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10
	7,4
	1509,6

	10.
	01 03 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	11.
	01 03 81
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80
	7,4
	1509,6

	12.
	01 03 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	13.
	01 04 07*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali
	0,3
	61,2

	14.
	01 04 08
	Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
	7,4
	1509,6

	15.
	01 04 09
	Odpadowe piaski i iły
	7,4
	1509,6

	16.
	01 04 10
	Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
	7,4
	1509,6

	17.
	01 04 11
	Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
	7,4
	1509,6

	18.
	01 04 12
	Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
	7,4
	1509,6

	19.
	01 04 13
	Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
	7,4
	1509,6

	20.
	01 04 80*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	21.
	01 04 81
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
	7,4
	1509,6

	22.
	01 04 82*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	23.
	01 04 83
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82
	7,4
	1509,6

	24.
	01 04 84*
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	25.
	01 04 85
	Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84
	7,4
	1509,6

	26.
	01 04 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	27.
	01 05 04
	Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
	7,4
	1509,6

	28.
	01 05 05*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
	0,3
	61,2

	29.
	01 05 06*
	Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	30.
	01 05 07
	Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
	7,4
	1509,6

	31.
	01 05 08
	Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06
	7,4
	1509,6

	32.
	01 05 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	33.
	02 01 01
	Osady z mycia i czyszczenia
	7,4
	1509,6

	34.
	02 01 02
	Odpadowa tkanka zwierzęca
	22,2
	4528,8

	35.
	02 01 03
	Odpadowa masa roślinna
	22,5
	4528,8

	36.
	02 01 04
	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
	14,8
	3019,2

	37.
	02 01 06
	Odchody zwierzęce
	22,2
	4528,8

	38.
	02 01 07
	Odpady z gospodarki leśnej
	22,2
	4528,8

	39.
	02 01 08*
	Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	40.
	02 01 09
	Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
	22,2
	4528,8

	41.
	02 01 10
	Odpady metalowe
	7,4
	1509,6

	42.
	02 01 80*
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne
	0,3
	61,2

	43.
	02 01 81
	Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80
	22,2
	4528,8

	44.
	02 01 82
	Zwierzęta padłe i ubite z konieczności
	22,2
	4528,8

	45.
	02 01 83
	Odpady z upraw hydroponicznych
	22,2
	4528,8

	46.
	02 01 99
	Inne niewymienione odpady
	22,2
	4528,8

	47.
	02 02 01
	Odpady z mycia i przygotowywania surowców
	22,2
	4528,8

	48.
	02 02 02
	Odpadowa tkanka zwierzęca
	22,2
	4528,8

	49.
	02 02 03
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	22,2
	4528,8

	50.
	02 02 04
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	22,2
	4528,8

	51.
	02 02 80*
	Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne
	0,3
	61,2

	52.
	02 02 81
	Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80
	22,2
	4528,8

	53.
	02 02 82
	Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
	22,2
	4528,8

	54.
	02 02 99
	Inne niewymienione odpady
	22,2
	4528,8

	55.
	02 03 01
	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
	22,2
	4528,8

	56.
	02 03 02
	Odpady konserwantów
	22,2
	4528,8

	57.
	02 03 03
	Odpady poekstrakcyjne
	22,2
	4528,8

	58.
	02 03 04
	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
	22,2
	4528,8

	59.
	02 03 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	22,2
	4528,8

	60.
	02 03 80
	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
	22,2
	4528,8

	61.
	02 03 81
	Odpady z produkcji pasz roślinnych
	22,2
	4528,8

	62.
	02 03 82
	Odpady tytoniowe
	22,2
	4528,8

	63.
	02 03 99
	Inne niewymienione odpady
	22,2
	4528,8

	64.
	02 04 01
	Osady z oczyszczania i mycia buraków
	22,2
	4528,8

	65.
	02 04 02
	Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
	22,2
	4528,8

	66.
	02 04 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	22,2
	4528,8

	67.
	02 04 80
	Wysłodki
	22,2
	4528,8

	68.
	02 04 99
	Inne niewymienione odpady
	22,2
	4528,8

	69.
	02 05 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania
	22,2
	4528,8

	70.
	02 05 02
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	22,2
	4528,8

	71.
	02 05 80
	Odpadowa serwatka
	22,2
	4528,8

	72.
	02 05 99
	Inne niewymienione odpady
	22,2
	4528,8

	73.
	02 06 01
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	22,2
	4528,8

	74
	02 06 02
	Odpady konserwantów
	22,2
	4528,8

	75.
	02 06 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	22,2
	4528,8

	76.
	02 06 80
	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
	22,2
	4528,8

	77.
	02 06 99
	Inne niewymienione odpady
	22,2
	4528,8

	78.
	02 07 01
	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców
	22,2
	4528,8

	79.
	02 07 02
	Odpady z destylacji spirytualiów
	22,2
	4528,8

	80.
	02 07 03
	Odpady z procesów chemicznych
	22,2
	4528,8

	81.
	02 07 04
	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
	22,2
	4528,8

	82.
	02 07 05
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	22,2
	4528,8

	83.
	02 07 80
	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
	22,2
	4528,8

	84.
	02 07 99
	Inne niewymienione odpady
	22,2
	4528,8

	85.
	03 01 01
	Odpady kory i korka
	7,4
	1509,6

	86.
	03 01 04*
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	87.
	03 01 05
	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
	7,4
	1509,6

	88.
	03 01 80*
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	89.
	03 01 81
	Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
	7,4
	1509,6

	90.
	03 01 82
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
	7,4
	1509,6

	91.
	03 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	92.
	03 02 01*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,3
	61,2

	93.
	03 02 02*
	Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne
	0,3
	61,2

	94.
	03 02 03*
	Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	0,3
	61,2

	95.
	03 02 04*
	Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
	0,3
	61,2

	96.
	03 02 05*
	Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	97.
	03 02 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	98.
	03 03 01
	Odpady z kory i drewna
	7,4
	1509,6

	99.
	03 03 02
	Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)
	7,4
	1509,6

	100.
	03 03 05
	Szlamy z odbarwiania makulatury
	7,4
	1509,6

	101.
	03 03 07
	Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
	7,4
	1509,6

	102.
	03 03 08
	Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
	7,4
	1509,6

	103.
	03 03 09
	Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)
	7,4
	1509,6

	104.
	03 03 10
	Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
	7,4
	1509,6

	105.
	03 03 11
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10
	7,4
	1509,6

	106.
	03 03 80
	Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem
	7,4
	1509,6

	107.
	03 03 81
	Szlamy z innych procesów bielenia
	7,4
	1509,6

	108.
	03 03 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	109.
	04 01 01
	Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
	7,4
	1509,6

	110.
	04 01 02
	Odpady z wapnienia
	7,4
	1509,6

	111.
	04 01 03*
	Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)
	7,4
	1509,6

	112.
	04 01 04
	Brzeczka garbująca zawierająca chrom
	7,4
	1509,6

	113.
	04 01 05
	Brzeczka garbująca niezawierająca chromu
	7,4
	1509,6

	114.
	04 01 06
	Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	7,4
	1509,6

	115.
	04 01 07
	Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków
	7,4
	1509,6

	116.
	04 01 08
	Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)
	7,4
	1509,6

	117.
	04 01 09
	Odpady z polerowania i wykańczania
	7,4
	1509,6

	118.
	04 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	119.
	04 02 09
	Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
	7,4
	1509,6

	120.
	04 02 10
	Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)
	7,4
	1509,6

	121.
	04 02 14*
	Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
	0,3
	61,2

	122.
	04 02 15
	Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
	7,4
	1509,6

	123.
	04 02 16*
	Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	124.
	04 02 17
	Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16
	7,4
	1509,6

	125.
	04 02 19*
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	126.
	04 02 20
	Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19
	7,4
	1509,6

	127.
	04 02 21
	Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
	7,4
	1509,6

	128.
	04 02 22
	Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
	7,4
	1509,6

	129.
	04 02 80
	Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych
	7,4
	1509,6

	130.
	04 02 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	131.
	05 01 02*
	Osady z odsalania
	0,3
	61,2

	132.
	05 01 03*
	Osady z dna zbiorników
	0,3
	61,2

	133.
	05 01 04*
	Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
	0,3
	61,2

	134.
	05 01 05*
	Wycieki ropy naftowej
	0,3
	61,2

	135.
	05 01 06*
	Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
	0,3
	61,2

	136.
	05 01 07*
	Kwaśne smoły
	0,3
	61,2

	137.
	05 01 08*
	Inne smoły
	0,3
	61,2

	138.
	05 01 09*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	139.
	05 01 10
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09
	7,4
	1509,6

	140.
	05 01 11*
	Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
	0,3
	61,2

	141.
	05 01 12*
	Ropa naftowa zawierająca kwasy
	0,3
	61,2

	142.
	05 01 13
	Osady z uzdatniania wody kotłowej
	7,4
	1509,6

	143.
	05 01 14
	Odpady z kolumn chłodniczych
	7,4
	1509,6

	144.
	05 01 15*
	Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)
	0,3
	61,2

	145.
	05 01 16
	Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej
	7,4
	1509,6

	146.
	05 01 17
	Bitum
	7,4
	1509,6

	147.
	05 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	148.
	05 06 01*
	Kwaśne smoły
	0,3
	61,2

	149.
	05 06 03*
	Inne smoły
	0,3
	61,2

	150.
	05 06 04
	Odpady z kolumn chłodniczych
	7,4
	1509,6

	151.
	05 06 80*
	Odpady ciekłe zawierające fenole
	0,3
	61,2

	152.
	05 06 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	153.
	05 07 01*
	Osady zawierające rtęć
	0,3
	61,2

	154.
	05 07 02
	Odpady zawierające siarkę
	7,4
	1509,6

	155.
	05 07 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	156.
	06 01 01*
	Kwas siarkowy i siarkawy
	0,3
	61,2

	157.
	06 01 02*
	Kwas chlorowodorowy
	0,3
	61,2

	158.
	06 01 03*
	Kwas fluorowodorowy
	0,3
	61,2

	159.
	06 01 04*
	Kwas fosforowy i fosforawy
	0,3
	61,2

	160.
	06 01 05*
	Kwas azotowy i azotawy
	0,3
	61,2

	161.
	06 01 06*
	Inne kwasy
	0,3
	61,2

	162.
	06 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	163.
	06 02 01*
	Wodorotlenek wapniowy
	0,3
	61,2

	164.
	06 02 03*
	Wodorotlenek amonowy
	0,3
	61,2

	165.
	06 02 04*
	Wodorotlenek sodowy i potasowy
	0,3
	61,2

	166.
	06 02 05*
	Inne wodorotlenki
	0,3
	61,2

	167.
	06 02 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	168.
	06 03 11*
	Sole i roztwory zawierające cyjanki
	0,3
	61,2

	169.
	06 03 13*
	Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
	0,3
	61,2

	170.
	06 03 14
	Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13
	7,4
	1509,6

	171.
	06 03 15*
	Tlenki metali zawierające metale ciężkie
	0,3
	61,2

	172.
	06 03 16
	Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15
	7,4
	1509,6

	173.
	06 03 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	174.
	06 04 03*
	Odpady zawierające arsen
	0,3
	61,2

	175.
	06 04 04*
	Odpady zawierające rtęć
	0,3
	61,2

	176.
	06 04 05*
	Odpady zawierające inne metale ciężkie
	03
	61,2

	177.
	06 04 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	178.
	06 05 02*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	179.
	06 05 03
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
	7,4
	1509,6

	180.
	06 06 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
	0,3
	61,2

	181.
	06 06 03
	Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
	7,4
	1509,6

	182.
	06 06 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	183.
	06 07 01*
	Odpady azbestowe z elektrolizy
	0,3
	61,2

	184.
	06 07 02*
	Węgiel aktywny z produkcji chloru
	0,3
	61,2

	185.
	06 07 03*
	Osady siarczanu baru zawierające rtęć
	0,3
	61,2

	186.
	06 07 04*
	Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
	0,3
	61,2

	187.
	06 07 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	188.
	06 08 02*
	Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany
	0,3
	61,2

	189.
	06 08 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	190.
	06 09 02
	Żużel fosforowy
	7,4
	1509,6

	191.
	06 09 03*
	Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	0,3
	61,2

	192.
	06 09 04
	Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
	7,4
	1509,6

	193.
	06 09 80
	Fosfogipsy
	7,4
	1509,6

	194.
	06 09 81
	Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	7,4
	1509,6

	195.
	06 09 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	196.
	06 10 02*
	Odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	197.
	06 10 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	198.
	06 11 01
	Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
	7,4
	1509,6

	199.
	06 11 80
	Odpady z produkcji związków cyrkonu
	7,4
	1509,6

	200.
	06 11 81
	Odpady z produkcji związków chromu
	7,4
	1509,6

	201.
	06 11 82
	Odpady z produkcji związków kobaltu
	7,4
	1509,6

	202.
	06 11 83
	Odpadowy siarczan żelazowy
	7,4
	1509,6

	203.
	06 11 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	204.
	06 13 01*
	Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy
	0,3
	61,2

	205.
	06 13 02*
	Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
	0,3
	61,2

	206.
	06 13 03
	Czysta sadza
	7,4
	1509,6

	207.
	06 13 04*
	Odpady z przetwarzania azbestu
	0,3
	61,2

	208.
	06 13 05*
	Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi
	0,3
	61,2

	209.
	06 13 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	210.
	07 01 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0,3
	61,2

	211.
	07 01 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	212.
	07 01 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	213.
	07 01 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	214.
	07 01 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	0,3
	61,2

	215.
	07 01 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	216.
	07 01 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	0,3
	61,2

	217.
	07 01 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	218.
	07 01 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
	7,4
	1509,6

	219.
	07 01 80
	Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)
	7,4
	1509,6

	220.
	07 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	221.
	07 02 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0,3
	61,2

	222.
	07 02 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	223.
	07 02 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	224.
	07 02 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	225.
	07 02 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	0,3
	61,2

	226.
	07 02 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	227.
	07 02 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	0,3
	61,2

	228.
	07 02 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	229.
	07 02 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11
	7,4
	1509,6

	230.
	07 02 13
	Odpady tworzyw sztucznych
	14,8
	3019,2

	231.
	07 02 14*
	Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)
	0,3
	61,2

	232.
	07 02 15
	Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14
	7,4
	1509,6

	233.
	07 02 16*
	Odpady zawierające niebezpieczne silikony
	0,3
	61,2

	234.
	07 02 17
	Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16
	7,4
	1509,6

	235.
	07 02 80
	Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
	14,8
	3019,2

	236.
	07 02 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	237.
	07 03 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0,3
	61,2

	238.
	07 03 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	239.
	07 03 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	240.
	07 03 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	241.
	07 03 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	0,3
	61,2

	242.
	07 03 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	243.
	07 03 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	0,3
	61,2

	244.
	07 03 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	245.
	07 03 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11
	7,4
	1509,6

	246.
	07 03 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	247.
	07 04 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0,3
	61,2

	248.
	07 04 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	249.
	07 04 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	250.
	07 04 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	251.
	07 04 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	0,3
	61,2

	252.
	07 04 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	253.
	07 04 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	0,3
	61,2

	254.
	07 04 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	255.
	07 04 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11
	7,4
	1509,6

	256.
	07 04 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	257.
	07 04 80*
	Przeterminowane środki ochrony roślin
	0,3
	61,2

	258.
	07 04 81
	Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80
	7,4
	1509,6

	259.
	07 04 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	260.
	07 05 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0,3
	61,2

	261.
	07 05 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	262.
	07 05 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	263.
	07 05 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	264.
	0,307 05 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	0,3
	61,2

	265.
	07 05 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	266.
	07 05 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	0,3
	61,2

	267.
	07 05 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	268.
	07 05 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11
	7,4
	1509,6

	269.
	07 05 13*
	Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	270.
	07 05 14
	Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
	7,4
	1509,6

	271.
	07 05 80*
	Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	272.
	07 05 81
	Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80
	7,4
	1509,6

	273.
	07 05 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	274.
	07 06 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0,3
	61,2

	275.
	07 06 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	276.
	07 06 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	277.
	07 06 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	278.
	07 06 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	0,3
	61,2

	279.
	07 06 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	280.
	07 06 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	0,3
	61,2

	281.
	07 06 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	282.
	07 06 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
	7,4
	1509,6

	283.
	07 06 80
	Ziemia bieląca z rafinacji oleju
	7,4
	1509,6

	284.
	07 06 81
	Zwroty kosmetyków i próbek
	7,4
	1509,6

	285.
	07 06 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	286.
	07 07 01*
	Wody popłuczne i ługi macierzyste
	0,3
	61,2

	287.
	07 07 03*
	Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	288.
	07 07 04*
	Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste
	0,3
	61,2

	289.
	07 07 07*
	Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	290.
	07 07 08*
	Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
	0,3
	61,2

	291.
	07 07 09*
	Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców
	0,3
	61,2

	292.
	07 07 10*
	Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
	0,3
	61,2

	293.
	07 07 11*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	294.
	07 07 12
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
	7,4
	1509,6

	295.
	07 07 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	296.
	08 01 11*
	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	297.
	08 01 12
	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
	7,4
	1509,6

	298.
	08 01 13*
	Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	299.
	08 01 14
	Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13
	7,4
	1509,6

	300.
	08 01 15*
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	301.
	08 01 16
	Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15
	7,4
	1509,6

	302.
	08 01 17*
	Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	303.
	08 01 18
	Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17
	7,4
	1509,6

	304.
	08 01 19*
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	305.
	08 01 20
	Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19
	7,4
	1509,6

	306.
	08 01 21*
	Zmywacz farb lub lakierów
	0,3
	61,2

	307.
	08 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	308.
	08 02 01
	Odpady proszków powlekających
	7,4
	1509,6

	309.
	08 02 02
	Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
	7,4
	1509,6

	310.
	08 02 03
	Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
	7,4
	1509,6

	311.
	08 02 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	312.
	08 03 07
	Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
	7,4
	1509,6

	313.
	08 03 08
	Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
	7,4
	1509,6

	314.
	08 03 12*
	Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	315.
	08 03 13
	Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12
	7,4
	1509,6

	316.
	08 03 14*
	Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	317.
	08 03 15
	Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14
	7,4
	1509,6

	318.
	08 03 16*
	Zużyte roztwory trawiące
	0,3
	61,2

	319.
	08 03 17*
	Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	320.
	08 03 18
	Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
	7,4
	1509,6

	321.
	08 03 19*
	Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne
	0,2
	40,8

	322.
	08 03 80
	Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19
	0,2
	40,8

	323.
	08 03 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	324.
	08 04 09*
	Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	325.
	08 04 10
	Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
	7,4
	1509,6

	326.
	08 04 11*
	Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	327.
	08 04 12
	Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11
	7,4
	1509,6

	328.
	08 04 13*
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	329.
	08 04 14
	Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13
	7,4
	1509,6

	330.
	08 04 15*
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	331.
	08 04 16
	Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15
	7,4
	1509,6

	332.
	08 04 17*
	Olej żywiczny
	0,2
	40,8

	333.
	08 04 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	334.
	08 05 01*
	Odpady izocyjanianów
	0,3
	61,2

	335.
	09 01 01*
	Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
	0,3
	61,2

	336.
	09 01 02*
	Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych
	0,3
	61,2

	337.
	09 01 03*
	Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach
	0,3
	61,2

	338.
	09 01 04*
	Roztwory utrwalaczy
	0,3
	61,2

	339.
	09 01 05*
	Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających
	0,3
	61,2

	340.
	09 01 06*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro
	0,3
	61,2

	341.
	09 01 07
	Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra
	7,4
	1509,6

	342.
	09 01 08
	Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra
	7,4
	1509,6

	343.
	09 01 10
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii
	3,7
	754,8

	344.
	09 01 11*
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
	3,7
	754,8

	345.
	09 01 12
	Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11
	3,7
	754,8

	346.
	09 01 13*
	Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06
	0,3
	61,2

	347.
	09 01 80*
	Przeterminowane odczynniki fotograficzne
	0,3
	61,2

	348.
	09 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	349.
	10 01 01
	Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
	7,4
	1509,6

	350.
	10 01 02
	Popioły lotne z węgla
	7,4
	1509,6

	351.
	10 01 03
	Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
	7,4
	1509,6

	352.
	10 01 04*
	Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych
	0,3
	61,2

	353.
	10 01 05
	Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
	7,4
	1509,6

	354.
	10 01 07
	Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
	7,4
	1509,6

	355.
	10 01 09*
	Kwas siarkowy
	0,3
	61,2

	356.
	10 01 13*
	Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo
	0,3
	61,2

	357.
	10 01 14*
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	358.
	10 01 15
	Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
	7,4
	1509,6

	359.
	10 01 16*
	Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	360.
	10 01 17
	Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16
	7,4
	1509,6

	361.
	10 01 18*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	362.
	10 01 19
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18
	7,4
	1509,6

	363.
	10 01 20*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	364.
	10 01 21
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
	7,4
	1509,6

	365.
	10 01 22*
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	366.
	10 01 23
	Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22
	7,4
	1509,6

	367.
	10 01 24
	Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
	7,4
	1509,6

	368.
	10 01 25
	Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni
	7,4
	1509,6

	369.
	10 01 26
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
	7,4
	1509,6

	370.
	10 01 80
	Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
	7,4
	1509,6

	371.
	10 01 81
	Mikrosfery z popiołów lotnych
	7,4
	1509,6

	372.
	10 01 82
	Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
	7,4
	1509,6

	373.
	10 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	374.
	10 02 01
	Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
	7,4
	1509,6

	375.
	10 02 02
	Nieprzerobione żużle z innych procesów
	7,4
	1509,6

	376.
	10 02 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	377.
	10 02 08
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07
	7,4
	1509,6

	378.
	10 02 10
	Zgorzelina walcownicza
	7,4
	1509,6

	379.
	10 02 11*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	0,3
	61,2

	380.
	10 02 12
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11
	7,4
	1509,6

	381.
	10 02 13*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	382.
	10 02 14
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
	7,4
	1509,6

	383.
	10 02 15
	Inne szlamy i osady pofiltracyjne
	7,4
	1509,6

	384.
	10 02 80
	Zgary z hutnictwa żelaza
	7,4
	1509,6

	385.
	10 02 81
	Odpadowy siarczan żelazawy
	7,4
	1509,6

	386.
	10 02 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	387.
	10 03 02
	Odpadowe anody
	7,4
	1509,6

	388.
	10 03 04*
	Żużle z produkcji pierwotnej
	0,3
	61,2

	389.
	10 03 05
	Odpady tlenku glinu
	7,4
	1509,6

	390.
	10 03 08*
	Słone żużle z produkcji wtórnej
	0,3
	61,2

	391.
	10 03 09*
	Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej
	0,3
	61,2

	392.
	10 03 15*
	Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	0,3
	61,2

	393.
	10 03 16
	Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
	7,4
	1509,6

	394.
	10 03 17*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	0,3
	61,2

	395.
	10 03 18
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17
	7,4
	1509,6

	396.
	10 03 19*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	397.
	10 03 20
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19
	7,4
	1509,6

	398.
	10 03 21*
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	399.
	10 03 22
	Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21
	7,4
	1509,6

	400.
	10 03 23*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	401.
	10 03 24
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23
	7,4
	1509,6

	402.
	10 03 25*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	403.
	10 03 26
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25
	7,4
	1509,6

	404.
	10 03 27*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	0,3
	61,2

	405.
	10 03 28
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27
	7,4
	1509,6

	406.
	10 03 29*
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	407.
	10 03 30
	Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29
	7,4
	1509,6

	408.
	10 03 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	409.
	10 04 01*
	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
	0,3
	61,2

	410.
	10 04 02*
	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
	0,3
	61,2

	411.
	10 04 03*
	Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)
	0,3
	61,2

	412.
	10 04 04*
	Pyły z gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	413.
	10 04 05*
	Inne cząstki i pyły
	0,3
	61,2

	414.
	10 04 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	415.
	10 04 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	416.
	10 04 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	0,3
	61,2

	417.
	10 04 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09
	7,4
	1509,6

	418.
	10 04 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	419.
	10 05 01
	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
	7,4
	1509,6

	420.
	10 05 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	421.
	10 05 04
	Inne cząstki i pyły
	7,4
	1509,6

	422.
	10 05 05*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	423.
	10 05 06*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	424.
	10 05 08*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	0,3
	61,2

	425.
	10 05 09
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08
	7,4
	1509,6

	426.
	10 05 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	0,3
	61,2

	427.
	10 05 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10
	7,4
	1509,6

	428.
	10 05 80
	Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
	7,4
	1509,6

	429.
	10 05 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	430.
	10 06 01
	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
	7,4
	1509,6

	431.
	10 06 02
	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
	7,4
	1509,6

	432.
	10 06 03*
	Pyły z gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	433.
	10 06 04
	Inne cząstki i pyły
	7,4
	1509,6

	434.
	10 06 06*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	435.
	10 06 07*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	436.
	10 06 09*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	0,3
	61,2

	437.
	10 06 10
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09
	7,4
	1509,6

	438.
	10 06 80
	Żużle szybowe i granulowane
	7,4
	1509,6

	439.
	10 06 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	440.
	10 07 01
	Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
	7,4
	1509,6

	441.
	10 07 02
	Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
	7,4
	1509,6

	442.
	10 07 03
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	7,4
	1509,6

	443.
	10 07 04
	Inne cząstki i pyły
	7,4
	1509,6

	444.
	10 07 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	7,4
	1509,6

	445.
	10 07 07*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	0,3
	61,2

	446.
	10 07 08
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07
	7,4
	1509,6

	447.
	10 07 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	448.
	10 08 04
	Cząstki i pyły
	7,4
	1509,6

	449.
	10 08 08*
	Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
	0,3
	61,2

	450.
	10 08 09
	Inne żużle
	7,4
	1509,6

	451.
	10 08 10*
	Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
	0,3
	61,2

	452.
	10 08 11
	Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10
	7,4
	1509,6

	453.
	10 08 12*
	Odpady zawierające smołę z produkcji anod
	0,3
	61,2

	454.
	10 08 13
	Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12
	7,4
	1509,6

	455.
	10 08 14
	Odpadowe anody
	7,4
	1509,6

	456.
	10 08 15*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	457.
	10 08 16
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15
	7,4
	1509,6

	458.
	10 08 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	459.
	10 08 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17
	7,4
	1509,6

	460.
	10 08 19*
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
	0,3
	61,2

	461.
	10 08 20
	Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19
	7,4
	1509,6

	462.
	10 08 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	463.
	10 09 03
	Żużle odlewnicze
	7,4
	1509,6

	464.
	10 09 05*
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	465.
	10 09 06
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
	7,4
	1509,6

	466.
	10 09 07*
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	467.
	10 09 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
	7,4
	1509,6

	468.
	10 09 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	469.
	10 09 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
	7,4
	1509,6

	470.
	10 09 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	471.
	10 09 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
	7,4
	1509,6

	472.
	10 09 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	473.
	10 09 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
	7,4
	1509,6

	474.
	10 09 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	0,3
	61,2

	475.
	10 09 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15
	7,4
	1509,6

	476.
	10 09 80
	Wybrakowane wyroby żeliwne
	7,4
	1509,6

	477.
	10 09 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	478.
	10 10 03
	Zgary i żużle odlewnicze
	7,4
	1509,6

	479.
	10 10 05*
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	480.
	10 10 06
	Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
	7,4
	1509,6

	481.
	10 10 07*
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	482.
	10 10 08
	Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
	7,4
	1509,6

	483.
	10 10 09*
	Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	484.
	10 10 10
	Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
	7,4
	1509,6

	485.
	10 10 11*
	Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	486.
	10 10 12
	Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11
	7,4
	1509,6

	487.
	10 10 13*
	Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	488.
	10 10 14
	Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13
	7,4
	1509,6

	489.
	10 10 15*
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów
	0,3
	61,2

	490.
	10 10 16
	Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15
	7,4
	1509,6

	491.
	10 10 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	492.
	10 11 03
	Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
	7,4
	1509,6

	493.
	10 11 05
	Cząstki i pyły
	7,4
	1509,6

	494.
	10 11 09*
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	495.
	10 11 10
	Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09
	7,4
	1509,6

	496.
	10 11 11*
	Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
	0,3
	61,2

	497.
	10 11 12
	Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11
	14,8
	3019,2

	498.
	10 11 13*
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	499.
	10 11 14
	Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13
	7,4
	1509,6

	500.
	10 11 15*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	501.
	10 11 16
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15
	7,4
	1509,6

	502.
	10 11 17*
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	503.
	10 11 18
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17
	7,4
	1509,6

	504.
	10 11 19*
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	505.
	10 11 20
	Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19
	7,4
	1509,6

	506.
	10 11 80
	Szlamy fluorokrzemianowe
	7,4
	1509,6

	507.
	10 11 81*
	Odpady zawierające azbest
	0,3
	61,2

	508.
	10 11 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	509.
	10 12 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	7,4
	1509,6

	510.
	10 12 03
	Cząstki i pyły
	7,4
	1509,6

	511.
	10 12 05
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	7,4
	1509,6

	512.
	10 12 06
	Zużyte formy
	7,4
	1509,6

	513.
	10 12 08
	Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
	7,4
	1509,6

	514.
	10 12 09*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	515.
	10 12 10
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09
	7,4
	1509,6

	516.
	10 12 11*
	Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
	0,3
	61,2

	517.
	10 12 12
	Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
	7,4
	1509,6

	518.
	10 12 13
	Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
	7,4
	1509,6

	519.
	10 12 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	520.
	10 13 01
	Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
	7,4
	1509,6

	521.
	10 13 04
	Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
	7,4
	1509,6

	522.
	10 13 06
	Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
	7,4
	1509,6

	523.
	10 13 07
	Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
	7,4
	1509,6

	524.
	10 13 09*
	Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych
	0,3
	61,2

	525.
	10 13 10
	Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09
	7,4
	1509,6

	526.
	10 13 11
	Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
	7,4
	1509,6

	527.
	10 13 12*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	528.
	10 13 13
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12
	7,4
	1509,6

	529.
	10 13 14
	Odpady betonowe i szlam betonowy
	7,4
	1509,6

	530.
	10 13 80
	Odpady z produkcji cementu
	7,4
	1509,6

	531.
	10 13 81
	Odpady z produkcji gipsu
	7,4
	1509,6

	532.
	10 13 82
	Wybrakowane wyroby
	7,4
	1509,6

	533.
	10 13 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	534.
	10 14 01*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć
	0,3
	61,2

	535.
	10 80 01
	Żużle z produkcji żelazokrzemu
	7,4
	1509,6

	536.
	10 80 02
	Pyły z produkcji żelazokrzemu
	7,4
	1509,6

	537.
	10 80 03
	Żużle z produkcji żelazochromu
	7,4
	1509,6

	538.
	10 80 04
	Pyły z produkcji żelazochromu
	7,4
	1509,6

	539.
	10 80 05
	Żużle z produkcji żelazomanganu
	7,4
	1509,6

	540.
	10 80 06
	Pyły z produkcji żelazomanganu
	7,4
	1509,6

	541.
	10 80 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	542.
	11 01 05*
	Kwasy trawiące
	0,3
	61,2

	543.
	11 01 06*
	Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
	0,3
	61,2

	544.
	11 01 07*
	Alkalia trawiące
	0,3
	61,2

	545.
	11 01 08*
	Osady i szlamy z fosforanowania
	0,3
	61,2

	546.
	11 01 09*
	Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	547.
	11 01 10
	Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09
	7,4
	1509,6

	548.
	11 01 11*
	Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	549.
	11 01 12
	Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11
	7,4
	1509,6

	550.
	11 01 13*
	Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	551.
	11 01 14
	Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13
	7,4
	1509,6

	552.
	11 01 15*
	Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	553.
	11 01 16*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	0,3
	61,2

	554.
	11 01 98*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	555.
	11 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	556.
	11 02 02*
	Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)
	0,3
	61,2

	557.
	11 02 03
	Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy
	7,4
	1509,6

	558.
	11 02 05*
	Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	559.
	11 02 06
	Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05
	7,4
	1509,6

	560.
	11 02 07*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	561.
	11 02 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	562.
	11 03 01*
	Odpady zawierające cyjanki
	0,3
	61,2

	563.
	11 03 02*
	Inne odpady
	0,3
	61,2

	564.
	11 05 01
	Cynk twardy
	7,4
	1509,6

	565.
	11 05 02
	Popiół cynkowy
	7,4
	1509,6

	566.
	11 05 03*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	567.
	11 05 04*
	Zużyty topnik
	0,3
	61,2

	568.
	11 05 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	569.
	12 01 01
	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
	7,4
	1509,6

	570.
	12 01 02
	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
	7,4
	1509,6

	571.
	12 01 03
	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
	7,4
	1509,6

	572.
	12 01 04
	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
	7,4
	1509,6

	573.
	12 01 05
	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
	7,4
	1509,6

	574.
	12 01 06*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	0,3
	61,2

	575.
	12 01 07*
	Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
	0,2
	40,8

	576.
	12 01 08*
	Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce
	0,3
	61,2

	577.
	12 01 09*
	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
	0,3
	61,2

	 578.
	12 01 10*
	Syntetyczne oleje z obróbki metali
	0,2
	40,8

	579.
	12 01 12*
	Zużyte woski i tłuszcze
	0,3
	61,2

	580.
	12 01 13
	Odpady spawalnicze
	7,4
	1509,6

	581.
	12 01 14*
	Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	582.
	12 01 15
	Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
	7,4
	1509,6

	583.
	12 01 16*
	Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	584.
	12 01 17
	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
	7,4
	1509,6

	585.
	12 01 18*
	Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)
	0,3
	61,2

	586.
	12 01 19*
	Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
	0,2
	40,8

	587.
	12 01 20*
	Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	588.
	12 01 21
	Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
	7,4
	1509,6

	589.
	12 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	590.
	12 03 01*
	Wodne ciecze myjące
	0,3
	61,2

	591.
	12 03 02*
	Odpady z odtłuszczania parą
	0,3
	61,2

	592.
	13 01 01*
	Oleje hydrauliczne zawierające PCB
	0,2
	40,8

	593.
	13 01 04*
	Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	0,2
	40,8

	594.
	13 01 05*
	Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,2
	40,8

	595.
	13 01 09*
	Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne
	0,2
	40,8

	596.
	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,2
	40,8

	597.
	13 01 11*
	Syntetyczne oleje hydrauliczne
	0,2
	40,8

	598.
	13 01 12*
	Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
	0,2
	40,8

	599.
	13 01 13*
	Inne oleje hydrauliczne
	0,2
	40,8

	600.
	13 02 04*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
	0,2
	40,8

	601.
	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,2
	40,8

	602.
	13 02 06*
	Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	0,2
	40,8

	603.
	13 02 07*
	Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji
	0,2
	40,8

	604.
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	0,2
	40,8

	605.
	13 03 01*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB
	0,2
	40,8

	606.
	13 03 06*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01
	0,2
	40,8

	607.
	13 03 07*
	Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,2
	40,8

	608.
	13 03 08*
	Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
	0,2
	40,8

	609.
	13 03 09*
	Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji
	0,2
	40,8

	610.
	13 03 10*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	0,2
	40,8

	611.
	13 04 01*
	Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
	0,2
	40,8

	612.
	13 04 02*
	Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
	0,2
	40,8

	613.
	13 04 03*
	Oleje zęzowe ze statków morskich
	0,2
	40,8

	614.
	13 05 01*
	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	0,3
	61,2

	615.
	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
	0,3
	61,2

	616.
	13 05 03*
	Szlamy z kolektorów
	0,3
	61,2

	617.
	13 05 06*
	Olej z odwadniania olejów w separatorach
	0,2
	40,8

	618.
	13 05 07*
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
	0,2
	40,8

	619.
	13 05 08*
	Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach
	0,3
	61,2

	620.
	13 07 01*
	Olej opałowy i olej napędowy
	0,2
	40,8

	621.
	13 07 02*
	Benzyna
	0,3
	61,2

	622.
	13 07 03*
	Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)
	0,3
	61,2

	623.
	13 08 01*
	Szlamy lub emulsje z odsalania
	0,3
	61,2

	624.
	13 08 02*
	Inne emulsje
	0,3
	61,2

	625.
	13 08 80
	Zaolejone odpady stałe ze statków
	7,4
	1509,6

	626.
	13 08 99*
	Inne niewymienione odpady
	0,3
	61,2

	627.
	14 06 01*
	Freony, HCFC, HFC
	0,3
	61,2

	628.
	14 06 02*
	Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	0,3
	61,2

	629.
	14 06 03*
	Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
	0,3
	61,2

	630.
	14 06 04*
	Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne
	0,3
	61,2

	631.
	14 06 05*
	Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
	0,3
	61,2

	632.
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	14,8
	3019,2

	633.
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	14,8
	3019,2

	634.
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	7,4
	1509,6

	635.
	15 01 04
	Opakowania z metali
	7,4
	1509,6

	636.
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	7,4
	1509,6

	637.
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	7,4
	1509,6

	638.
	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	14,8
	3019,2

	639.
	15 01 09
	Opakowania z tekstyliów
	14,8
	3019,2

	640.
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	0,3
	61,2

	641.
	15 01 11*
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
	0,3
	61,2

	642.
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,3
	61,2

	643.
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	7,4
	1509,6

	644.
	16 01 03
	Zużyte opony
	14,8
	3019,2

	645
	16 01 07*
	Filtry olejowe
	0,3
	61,2

	646.
	16 01 08*
	Elementy zawierające rtęć
	0,3
	61,2

	647.
	16 01 09*
	Elementy zawierające PCB
	0,3
	61,2

	648.
	16 01 10*
	Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
	0,3
	61,2

	649.
	16 01 11*
	Okładziny hamulcowe zawierające azbest
	0,3
	61,2

	650.
	16 01 12
	Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11
	7,4
	1509,6

	651.
	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	0,3
	61,2

	652.
	16 01 14*
	Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje
	0,3
	61,2

	653.
	16 01 15
	Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14
	7,4
	1509,6

	654.
	16 01 16
	Zbiorniki na gaz skroplony
	7,4
	1509,6

	655.
	16 01 17
	Metale żelazne
	7,4
	1509,6

	656.
	16 01 18
	Metale nieżelazne
	7,4
	1509,6

	657.
	16 01 19
	Tworzywa sztuczne
	14,8
	3019,2

	658.
	16 01 20
	Szkło
	14,8
	3019,2

	659.
	16 01 21*
	Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14
	0,3
	61,2

	660.
	16 01 22
	Inne niewymienione elementy
	7,4
	1509,6

	661.
	16 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	662.
	16 02 09*
	Transformatory i kondensatory zawierające PCB
	3,7
	754,8

	663.
	16 02 10*
	Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
	3,7
	754,8

	664.
	16 02 11*
	Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
	3,7
	754,8

	665.
	16 02 12*
	Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
	3,7
	754,8

	666.
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	3,7
	754,8

	667.
	16 02 14
	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
	3,7
	754,8

	668.
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	3,7
	754,8

	669.
	16 02 16
	Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
	3,7
	754,8

	670.
	16 03 03*
	Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	671.
	16 03 04
	Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80
	7,4
	1509,6

	672.
	16 03 05*
	Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	673.
	16 03 06
	Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
	22,2
	4528,8

	674.
	16 03 80
	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
	22,2
	4528,8

	675.
	16 04 01*
	Odpadowa amunicja
	0,3
	61,2

	676.
	16 04 02*
	Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)
	0,3
	61,2

	677.
	16 04 03*
	Inne materiały wybuchowe
	0,3
	61,2

	678.
	16 05 04*
	Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	679.
	16 05 05
	Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04
	7,4
	1509,6

	680.
	16 05 06*
	Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
	0,3
	61,2

	681.
	16 05 07*
	Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	0,3
	61,2

	682.
	16 05 08*
	Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
	0,3
	61,2

	683.
	16 05 09
	Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08
	7,4
	1509,6

	684.
	16 06 01*
	Baterie i akumulatory ołowiowe
	3,7
	754,8

	685.
	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
	3,7
	754,8

	686.
	16 06 03*
	Baterie zawierające rtęć
	3,7
	754,8

	687.
	16 06 04
	Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
	3,7
	754,8

	688.
	16 06 05
	Inne baterie i akumulatory
	3,7
	754,8

	689.
	16 06 06*
	Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
	3,7
	754,8

	690.
	16 07 08*
	Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty
	0,3
	61,2

	691.
	16 07 09*
	Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	692.
	16 07 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	693.
	16 08 01
	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
	3,7
	754,8

	694.
	16 08 02*
	Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki
	3,7
	754,8

	695.
	16 08 03
	Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
	3,7
	754,8

	696.
	16 08 04
	Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)
	3,7
	754,8

	697.
	16 08 05*
	Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy
	3,7
	754,8

	698.
	16 08 06*
	Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory
	3,7
	754,8

	699.
	16 08 07*
	Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	3,7
	754,8

	700.
	16 09 01*
	Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)
	0,3
	61,2

	701.
	16 09 02*
	Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)
	0,3
	61,2

	702.
	16 09 03*
	Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)
	0,3
	61,2

	703.
	16 09 04*
	Inne niewymienione substancje utleniające
	0,3
	61,2

	704.
	16 10 01*
	Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	705.
	16 10 02
	Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
	7,4
	1509,6

	706.
	16 10 03*
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	707.
	16 10 04
	Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03
	7,4
	1509,6

	708.
	16 11 01*
	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	709.
	16 11 02
	Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
	7,4
	1509,6

	710.
	16 11 03*
	Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	711.
	16 11 04
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
	7,4
	1509,6

	712.
	16 11 05*
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	713.
	16 11 06
	Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
	7,4
	1509,6

	714.
	16 80 01
	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
	3,7
	754,8

	715.
	16 81 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	0,3
	61,2

	716.
	16 81 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
	7,4
	1509,6

	717.
	16 82 01*
	Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
	0,3
	61,2

	718.
	16 82 02
	Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
	7,4
	1509,6

	719.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	23
	4692

	720.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	23
	4692

	721.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	23
	4692

	722.
	17 01 06*
	Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
	23
	4692

	723.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	23
	4692

	724.
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
	23
	4692

	725.
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	23
	4692

	726.
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	23
	4692

	727.
	17 02 01
	Drewno
	23
	4692

	728.
	17 02 02
	Szkło
	23
	4692

	729.
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	23
	4692

	730.
	17 02 04*
	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)
	23
	4692

	731.
	17 03 01*
	Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
	23
	4692

	732.
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	23
	4692

	733.
	17 03 03*
	Smoła i produkty smołowe
	23
	4692

	734.
	17 03 80
	Odpadowa papa
	23
	4692

	735.
	17 04 01
	Miedź, brąz, mosiądz
	23
	4692

	736.
	17 04 02
	Aluminium
	23
	4692

	737.
	17 04 03
	Ołów
	23
	4692

	738.
	17 04 04
	Cynk
	23
	4692

	739.
	17 04 05
	Żelazo i stal
	23
	4692

	740.
	17 04 06
	Cyna
	23
	4692

	741.
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	23
	4692

	742.
	17 04 09*
	Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	23
	4692

	743.
	17 04 10*
	Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
	23
	4692

	744.
	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
	23
	4692

	745.
	17 05 03*
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
	23
	4692

	746.
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	23
	4692

	747.
	17 05 05*
	Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
	23
	4692

	748.
	17 05 06
	Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
	23
	4692

	749.
	17 05 07*
	Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
	23
	4692

	750.
	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
	23
	4692

	751.
	17 06 01*
	Materiały izolacyjne zawierające azbest
	23
	4692

	752.
	17 06 03*
	Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
	23
	4692

	753.
	17 06 04
	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
	23
	4692

	754.
	17 06 05*
	Materiały budowlane zawierające azbest
	23
	4692

	755.
	17 08 01*
	Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
	23
	4692

	756.
	17 08 02
	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	23
	4692

	757.
	17 09 01*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
	23
	4692

	758.
	17 09 02*
	Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
	23
	4692

	759.
	17 09 03*
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
	23
	4692

	760.
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	23
	4692

	761.
	19 01 02
	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
	7,4
	1509,6

	762.
	19 01 05*
	Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	763.
	19 01 06*
	Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	764.
	19 01 07*
	Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	765.
	19 01 10*
	Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	766.
	19 01 11*
	Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	767.
	19 01 12
	Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
	7,4
	1509,6

	768.
	19 01 13*
	Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	769.
	19 01 14
	Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
	7,4
	1509,6

	770.
	19 01 15*
	Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	771.
	19 01 16
	Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
	7,4
	1509,6

	772.
	19 01 17*
	Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	773.
	19 01 18
	Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
	7,4
	1509,6

	774.
	19 01 19
	Piaski ze złóż fluidalnych
	7,4
	1509,6

	775.
	19 01 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	776.
	19 02 03
	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne
	7,4
	1509,6

	777.
	19 02 04*
	Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych
	0,3
	61,2

	778.
	19 02 05*
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	779.
	19 02 06
	Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05
	7,4
	1509,6

	780.
	19 02 07*
	Oleje i koncentraty z separacji
	0,2
	40,8

	781.
	19 02 08*
	Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	782.
	19 02 09*
	Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	783.
	19 02 10
	Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09
	102,2
	20848,8

	784.
	19 02 11*
	Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	785.
	19 02 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	786.
	19 03 04*
	Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08
	0,3
	61,2

	787.
	19 03 05
	Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
	7,4
	1509,6

	788.
	19 03 06*
	Odpady niebezpieczne zestalone
	0,3
	61,2

	789.
	19 03 07
	Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
	7,4
	1509,6

	790.
	19 04 01
	Zeszklone odpady
	7,4
	1509,6

	791.
	19 04 02*
	Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	792.
	19 04 03*
	Niezeszklona faza stała
	0,3
	61,2

	793.
	19 04 04
	Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania
	7,4
	1509,6

	794.
	19 05 01
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
	102,2
	20848,8

	795.
	19 05 02
	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego
	22,23
	4528,8

	796.
	19 05 03
	Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)
	22,23
	4528,8

	797.
	19 05 99
	Inne niewymienione odpady
	22,23
	4528,8

	798.
	19 06 03
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	102,2
	20848,8

	799.
	19 06 04
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych
	102,2
	20848,8

	800.
	19 06 05
	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	22,23
	4528,8

	801.
	19 06 06
	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych
	22,23
	4528,8

	802.
	19 06 99
	Inne niewymienione odpady
	22,23
	4528,8

	803.
	19 08 01
	Skratki
	7,4
	1509,6

	804.
	19 08 02
	Zawartość piaskowników
	7,4
	1509,6

	805.
	19 08 06*
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	0,3
	61,2

	806.
	19 08 07*
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	0,3
	61,2

	807.
	19 08 08*
	Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
	0,3
	61,2

	808.
	19 08 09
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
	7,4
	1509,6

	809.
	19 08 10*
	Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09
	0,3
	61,2

	810.
	19 08 11*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych
	0,3
	61,2

	811.
	19 08 12
	Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
	7,4
	1509,6

	812.
	19 08 13*
	Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
	0,3
	61,2

	813.
	19 08 14
	Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
	7,4
	1509,6

	814.
	19 08 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	815.
	19 09 01
	Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
	22,23
	4528,8

	816.
	19 09 02
	Osady z klarowania wody
	22,23
	4528,8

	817.
	19 09 03
	Osady z dekarbonizacji wody
	22,23
	4528,8

	818.
	19 09 04
	Zużyty węgiel aktywny
	22,23
	4528,8

	819.
	19 09 05
	Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
	22,23
	4528,8

	820.
	19 09 06
	Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych
	22,23
	4528,8

	821.
	19 09 99
	Inne niewymienione odpady
	22,23
	4528,8

	822.
	19 10 01
	Odpady żelaza i stali
	7,4
	1509,6

	823.
	19 10 02
	Odpady metali nieżelaznych
	7,4
	1509,6

	824.
	19 10 03*
	Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	825.
	19 10 04
	Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03
	7,4
	1509,6

	826.
	19 10 05*
	Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	827.
	19 10 06
	Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05
	7,4
	1509,6

	828.
	19 11 01*
	Zużyte filtry iłowe
	0,3
	61,2

	829.
	19 11 02*
	Kwaśne smoły
	0,3
	61,2

	830.
	19 11 03*
	Uwodnione odpady ciekłe
	0,3
	61,2

	831.
	19 11 04*
	Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
	0,3
	61,2

	832.
	19 11 05*
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	833.
	19 11 06
	Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05
	7,4
	1509,6

	834.
	19 11 07*
	Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
	0,3
	61,2

	835.
	19 11 99
	Inne niewymienione odpady
	7,4
	1509,6

	836.
	19 12 01
	Papier i tektura
	14,8
	3019,2

	837.
	19 12 02
	Metale żelazne
	7,4
	1509,6

	838.
	19 12 03
	Metale nieżelazne
	7,4
	1509,6

	839.
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	14,8
	3019,2

	840.
	19 12 05
	Szkło
	14,8
	3019,2

	841.
	19 12 06*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	842.
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	7,4
	1509,6

	843.
	19 12 08
	Tekstylia
	14,8
	3019,2

	844.
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	7,4
	1509,6

	845.
	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne)
	102,2
	20848,8

	846.
	19 12 11*
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	847.
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	102,2
	20848,8

	848.
	19 13 01*
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	849.
	19 13 02
	Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01
	7,4
	1509,6

	850.
	19 13 03*
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	851.
	19 13 04
	Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03
	7,4
	1509,6

	852.
	19 13 05*
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	853.
	19 13 06
	Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05
	7,4
	1509,6

	854.
	19 13 07*
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne
	0,3
	61,2

	855.
	19 13 08
	Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07
	7,4
	1509,6

	856.
	19 80 01
	Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych
	7,4
	1509,6



[bookmark: _heading=h.46r0co2]Szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów.
3.2.4. [bookmark: _Toc62671439]Miejsce i sposób magazynowania odpadów innych niż komunalnych
Magazynowanie odpadów, w ramach zbierania odpadów, na terenie bazy, w zależności od charakteru i właściwości odpadów,  prowadzone  będzie w 4 wydzielonych miejscach (te same miejsca magazynowania odpadów co w przypadku odpadów komunalnych):
a) wiata na gruz z wydzielonym miejscem na urządzenie rozdrabniające dla odpadów budowlanych tj. odpady z grupy 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych); ponadto przewiduje się w wiacie magazynować zużyte opony;
b) hala przeładunkowa z 6 kontenerami na poszczególne rodzaje odpadów oraz 3 boksy do magazynowania odpadów np. szkło, papier, tworzywa sztuczne,
c) utwardzony plac z kontenerami typu KP 5, KP7, KP13 na poszczególne rodzaje odpadów (wyłączając odpady budowlane typu gruz, zużyte opony oraz  odpady o charakterze niebezpiecznym),
d) magazyn na odpady niebezpieczne.

Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny w dedykowanych dla danego rodzaju odpadów pojemnikach, beczkach, workach typu big-bag, paletopojemikach, kontenerach czy w wyjątkowych sytuacjach luzem np. zużyte opony, ziemia czy gleba. Wybór sposobu magazynowania odpadów odbywać się będzie w zależności od właściwości fizycznych
i chemicznych poszczególnych odpadów.
W przypadku odpadów o charakterze stałym bez właściwości niebezpiecznych będą one magazynowane w kontenerach na utwardzonym placu (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznym np. opadami czy rozwiewaniem typu zamykane kontenery, plandeki
w przypadku otwartych kontenerów itp.). 
W przypadku surowców wtórnych typu papier/makulatura czy tworzywa sztuczne planuje się przy użyciu 2 stanowisk z praso-kontenerów zlokalizowanych w hali przeładunkowej poddawać procesowi prasowania. Proces prasowania odpadów ma na celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości magazynowanych odpadów. Prasowanie odpadów nie wpływa na zmianę charakteru
i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Tym samym mieści się
w definicji zbierania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach. Sprasowane bele będą magazynowane w boksach w hali przeładunkowej lub w kontenerach na utwardzonym placu.
Inwestor przewiduje również proces rozdrabniania czy zmniejszania gabarytów odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych -  np. odpady z podgrupy 17 04. Proces ten ma celu tylko i wyłącznie zmniejszenie objętości planowanych do transportu odpadów. Proces ten nie wpływa na  zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powoduje zmiany klasyfikacji odpadów. Wyniku rozdrabniania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Tym samym mieści się ten proces w definicji zbierania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach, a nie przetwarzania odpadów, o której mowa w art. 3 pkt 21 ustawy o odpadach. 
W przypadku odpadów niebezpiecznych będą one magazynowane tylko w specjalistycznych
i szczelnych pojemnikach, beczkach, paletopojemnikach itp.  w zamykanym magazynie odpadów niebezpiecznych. Magazynowanie odpadów o właściwościach niebezpiecznych odbywać się będzie w sposób selektywny i umożliwiający jednoznaczną identyfikację odpadów poprzez m.in. podanie kodu odpadu oraz nazwę. Ponadto w przypadku magazynowania olejów odpadowych przy magazynowaniu odpadów uwzględni się aktualne przepisy w tym zakresie m.in. poprzez ustawienie beczek czy pojemników na wannach wychwytujących. Przewiduje się również używanie wanien wychwytujących/odciekowych w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych ciekłych. W przypadku ewentualnego wycieku w pobliżu miejsc magazynowania odpadów ciekłych będą zlokalizowane np. przenośne zestawy do usuwania odcieków, neutralizatory czy sorbenty. Magazynowanie opadów będzie prowadzone
w pojemnikach odpornych na działanie odpadów. 
W przypadku magazynowania odpadów ulegających rozkładowi uwzględni się jak najkrótszy czas ich magazynowania w celu uniemożliwienia powstawania substancji złowonnych oraz uciążliwości zapachowych na tereny sąsiednie. 
Wszelkie czynności w postaci selekcjonowania odpadów danego rodzaju mające miejsce na terenie bazy przeładunkowej będą miały wyłącznie charakter czynności nie wpływających na  zmianę charakteru i składu odpadów oraz nie powodujące zmiany klasyfikacji odpadów. Wyniku selekcjonowania odpadów nie będą generowane nowe, dodatkowe rodzaje odpadów. Proces ten polegać będzie np. na rozdzieleniu odpadów złomowych metali żelaznych czy nieżelaznych na większe lub mniejsze elementy, na elementy o podobnym charakterze użytkowym, na kolorowe szkło, bezbarwne szkło itp. Tym samym ewentualne selekcjonowanie odpadów będzie mieścić się w definicji zbierania odpadów, gdyż będzie odbywać się wyłącznie w obrębie danego rodzaju odpadu.
Pojemniki, beczki, worki typu big-bag czy kontenery będą utrzymywane w należytym stanie technicznym i sanitarnym. W przypadku stwierdzenia przez pracowników uszkodzenia np. pojemników lub kontenerów będą one niezwłocznie wymieniane na nowe. Teren magazynowania odpadów będzie również systematycznie podlegać deratyzacji w celu uniknięcia pojawienia się gryzoni. Teren magazynowania będzie systematycznie monitorowany przez pracowników. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone z uwzględnieniem aktualnych przepisów w tym zakresie.
3.2.5. [bookmark: _Toc62671440]Przetwarzanie magazynowanych odpadów 
[bookmark: _Hlk62423886]W ramach realizacji przedsięwzięcia przetwarzane będą odpady z grup:
· 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),
· 19  Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych,
· 20  Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

[bookmark: _Hlk62424096]Prace wykonywane, w ramach przetwarzania odpadów, od momentu przywiezienia odpadów do ich wywiezienia, będą polegały na:
· ważeniu na wadze najazdowej,
· klasyfikacji odpadów, 
· ocenie ewentualnych zanieczyszczeń, 
· przyjęciu towaru (odpadu) na stan, 
· przeładunek odpadów do miejsca ich magazynowania tj. wiata na gruz,
· przetwarzanie odpadów – kruszenie,
· zlecanie podmiotowi zewnętrznemu wykonanie badań zgodności technicznej z normami    
               w tym zakresie,
· przeładunek produktu – kruszywa do wydzielonej strefy przeznaczonej na produkt,
· przeładunek odpadów powstających w ramach przetwarzania odpadów do kontenera oraz na teren do tymczasowego magazynowania,
· wywożenie produktu do klientów,
· wywożenie odpadów do kolejnych posiadaczy odpadów  (wywożenie odpadów przez uprawniony podmiot do transportu lub  transportem własnym).

W ciągu roku Inwestor planuje przetworzyć maksymalnie 3650 Mg, pomimo, iż roczna moc przerobowa instalacji wynosi 15 000 Mg. Uzasadnione to jest możliwościami organizacyjnymi Inwestora w tym zakresie oraz możliwościami przyjęcia odpadów przeznaczonych do przetwarzania w ciągu doby.
Magazynowane odpadów odbywać się będzie z zachowaniem terminów o których mowa w art. 25 ustawy o odpadach. Transport odpadów nastąpi przy zmagazynowaniu uzasadnionej ekonomicznie partii transportowej. 
Ilość odpadów będących przedmiotem planowanej działalności będzie ewidencjonowana oraz dokumentowana zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie. 
Powstające produkty (kruszywo) będą poddawane badaniom jakościowym przez uprawnione podmioty w  tym zakresie.  Tym samym produkt będzie spełniał normy techniczne i jakościowe do wykorzystywanych celów przez dalszych klientów. W przypadku, gdy produkt nie będzie spełniał norm jakościowych i technicznych będzie traktowany jako odpad. Odpady te będą magazynowane w dedykowanym sektorze wyznaczonym na terenie inwestycji tj. na utwardzonym placu lub w wiacie na gruz.
Przetwarzanie odpadów  prowadzące do utraty statusu odpadów, spełniające wymagania zawarte w art. 14 ustawy o odpadach, powoduje utratę statusu odpadów, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełnia:
1) łącznie następujące warunki;
a) przedmiot lub substancja są powszednie stosowane do konkretnych celów,
b) b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
c) dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie produktu,
d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska,
2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.
W przypadku przetwarzania odpadów na terenie inwestycji będzie miał zastosowanie ww. przepis prawny, a otrzymany produkt będzie spełniał warunki określone w art. 14 ustawy                               o odpadach.
Odpady, których inwestycja ma być przedmiotem działalności, klasyfikowane są zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, do grup 17, 19 oraz 20, co przedstawiono w poniższej tabeli.
[bookmark: _Toc62671838]Tabela 4 Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu

	17
	Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

	17 01
	Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

	1.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

	2.
	17 01 02
	Gruz ceglany

	3.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

	4.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

	5.
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg

	6.
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady

	17 03 
	Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe

	7.
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

	17 05
	Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

	8.
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03

	9.
	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

	17 08
	Materiały budowlane zawierające gips

	10.
	17 08 02
	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

	17 09
	Inne odpady z budowy, remontów i demontażu 

	11.
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

	19
	Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

	19 12
	Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

	12.
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)

	20
	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

	20 02
	Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

	13.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie



[bookmark: _Toc62671839]Tabela 5 Klasyfikacja przetwarzanych  odpadów w ramach planowanego przedsięwzięcia oraz miejsce i sposób ich magazynowania
	Lp.
	RODZAJE ODPADÓW
	 KOD
ODPADU
	MIEJSCE I SPOSÓB MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

	1.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	w kontenerze w wiacie na gruz 

	2.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	w kontenerze w wiacie na gruz

	3.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	w kontenerze w wiacie na gruz

	4.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	w kontenerze w wiacie na gruz

	5.
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	w kontenerze w wiacie na gruz

	6.
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	w kontenerze w wiacie na gruz

	7.
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	w kontenerze w wiacie na gruz

	8.
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03
	w kontenerze w wiacie na gruz

	9.
	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
	w kontenerze w wiacie na gruz

	10.
	17 08 02 
	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	w kontenerze w wiacie na gruz

	11.
	17 09 04 
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	w kontenerze w wiacie na gruz

	12.
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	w kontenerze w wiacie na gruz 

	13.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	w kontenerze w wiacie na gruz


[bookmark: _Toc528923265][bookmark: _Toc530992742]
Szacuje się, że w ciągu roku przetworzy się maksymalnie 3650 Mg odpadów. Zakłada się scenariusz, że w ciągu roku podda się odzyskowi wszystkie rodzaje odpadów (nie przekraczając 3650 Mg/roku), jak i sytuację, że przetwarzaniu zostanie poddany tylko jeden rodzaj odpadów. 

[bookmark: _Hlk62428428][bookmark: _Toc62671840]Tabela 6 Masa odpadów poddawanych przetwarzaniu w okresie roku
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Masa
[Mg/rok]

	1.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	3650 

	2.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	3650

	3.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	3650

	4..
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	3650

	5.
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	3650

	6.
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	3650

	7.
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	3650

	8.
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03
	3650

	9.
	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
	3650

	10.
	17 08 02 
	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	3650

	11.
	17 09 04 
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	3650

	12.
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	1509,6

	13.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	3650




Proces kruszenia będzie prowadzony przy użyciu mobilnej kruszarki.  Przed rozpoczęciem procesu kruszenia odpadów, w przypadku odpadów o różnym składzie np. z elementami konstrukcyjnymi z metali żelaznych i nieżelaznych, z tworzyw sztucznych, ceramicznych itp. zostaną one rozsortowane na odpady o różnym składzie i właściwościach. W przypadku odpadów o jednolitym składzie odpady te zostaną bezpośrednio poddane kruszeniu. Kruszywo  spełniające normy techniczne będzie magazynowane na wydzielonym miejscu na terenie bazy (bez możliwości mieszania się z kruszywem niespełniającym wymagań technicznych). Kruszywo, które nie będzie spełniało norm jakościowych, jako odpad będzie magazynowany
w kontenerze w wyznaczonym miejscu na terenie bazy: pod wiatą na gruz albo na utwardzonym placu przeznaczonym do magazynowania odpadów.  
3.2.6. [bookmark: _Toc62671441]Oszacowanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w tym samym czasie  
Odpady będą tymczasowo magazynowane w kontenerach w wiacie na gruz oraz na utwardzonym placu.
Ilość poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na placu magazynowym przedstawiają tabela 7 i tabela 8.

[bookmark: _Toc62671841]Tabela 7 Maksymalna masa odpadów planowanych do przetwarzania  magazynowana w tym samym czasie
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie
[Mg]

	1.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	23

	2.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	23

	3.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	23

	4.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	23

	5.
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	23

	6.
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	23

	7.
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	23

	8.
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03
	23

	9.
	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
	23

	10.
	17 08 02 
	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	23

	11.
	17 09 04 
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	23

	12.
	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	7,4

	13.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	22,2





[bookmark: _Toc62671842]Tabela 8 Maksymalna masa odpadów powstających w ramach przetwarzania  magazynowana w tym samym czasie
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa odpadów magazynowana w tym samym czasie
[Mg]

	1.
	19 12 02
	Metale żelazne
	7,4

	2.
	19 12 03 
	Metale nieżelazne
	7,4

	3.
	19 12 04 
	Tworzywa sztuczne i guma
	14,8

	4.
	19 12 05 
	Szkło
	14,8

	5.
	19 12 07 
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	7,4

	6.
	19 12 09 
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	7,4

	7.
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	102,2



[bookmark: _Toc528933707][bookmark: _Toc528934438][bookmark: _Toc528935912][bookmark: _Toc528937818][bookmark: _Toc528939188][bookmark: _Toc529182375][bookmark: _Toc528933709][bookmark: _Toc528934440][bookmark: _Toc528935914][bookmark: _Toc528937820][bookmark: _Toc528939190][bookmark: _Toc529182377][bookmark: _Toc528933711][bookmark: _Toc528934442][bookmark: _Toc528935916][bookmark: _Toc528937822][bookmark: _Toc528939192][bookmark: _Toc529182379][bookmark: _Toc528933712][bookmark: _Toc528934443][bookmark: _Toc528935917][bookmark: _Toc528937823][bookmark: _Toc528939193][bookmark: _Toc529182380][bookmark: _Toc528933713][bookmark: _Toc528934444][bookmark: _Toc528935918][bookmark: _Toc528937824][bookmark: _Toc528939194][bookmark: _Toc529182381][bookmark: _Toc528933714][bookmark: _Toc528934445][bookmark: _Toc528935919][bookmark: _Toc528937825][bookmark: _Toc528939195][bookmark: _Toc529182382][bookmark: _Toc528933718][bookmark: _Toc528934449][bookmark: _Toc528935923][bookmark: _Toc528937829][bookmark: _Toc528939199][bookmark: _Toc529182386][bookmark: _Hlk529186892]Bardziej szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
3.2.7. [bookmark: _Toc530992744][bookmark: _Toc62671442]Oszacowanie maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie 
Przewidywana maksymalna łączna masa wszystkich poszczególnych rodzajów odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie wyniesie 260 Mg:
· odpady planowane do przetwarzania 98,6 Mg,
· odpady powstające w ramach przetwarzania 161,4 Mg.
Inwestor bierze od uwagę wariant, iż nie będzie jednocześnie magazynował na terenie inwestycji wszystkich odpadów, jak i wariant, iż będzie magazynował wszystkie rodzaje odpadów  jednocześnie.
Bardziej szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
3.2.8. [bookmark: _Toc530992745][bookmark: _Toc62671443]Oszacowanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
Ilość poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w ciągu roku szacuje się w sposób następujący.




[bookmark: _Toc62671843]Tabela 9 Maksymalna masa odpadów planowanych do przetwarzania  magazynowana w ciągu roku
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg]

	1.
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	3650

	2.
	17 01 02
	Gruz ceglany
	3650

	3.
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	3655

	4.
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
	3650

	5.
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	3650

	6.
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	3650

	7.
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
	3655

	8.
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamieniem inne niż wymienione w 17 05 03
	3650

	9.
	17 05 08
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
	3655

	10.
	17 08 02 
	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	3650

	12.
	17 09 04 
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	1509,6

	13.
	20 02 02
	Gleba i ziemia, w tym kamienie
	3650



[bookmark: _Hlk62428803][bookmark: _Toc62671844]Tabela 10 Maksymalna masa odpadów powstających w ramach przetwarzania   magazynowana w ciągu roku
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Maksymalna masa odpadów magazynowana w ciągu roku [Mg]

	1.
	19 12 02
	Metale żelazne
	20

	2.
	19 12 03 
	Metale nieżelazne
	20

	3.
	19 12 04 
	Tworzywa sztuczne i guma
	20

	4.
	19 12 05 
	Szkło
	20

	5.
	19 12 07 
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	20

	6.
	19 12 09 
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	1500

	7.
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	1500



Bardziej szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
3.2.9. [bookmark: _Toc530992746][bookmark: _Toc62671444]Oszacowanie maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku
Przewidywana maksymalna łączna masa wszystkich poszczególnych rodzajów odpadów, które będą magazynowane w ciągu roku wyniesie 48 409,6 Mg :
· odpady planowane do przetwarzania 45 309,6 Mg,
· odpady powstające w ramach przetwarzania 3100 Mg.
Inwestor bierze od uwagę wariant, iż nie będzie jednocześnie magazynował na terenie inwestycji wszystkich wymienionych odpadów, jak i wariant, iż będzie magazynował wszystkie rodzaje odpadów  jednocześnie.
Szczegółowe ilości odpadów zostaną doprecyzowane na etapie uzyskiwania decyzji na przetwarzanie odpadów.
4. [bookmark: _Toc62671445]CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA ORAZ FIZJOGRAFICZNA
4.1. [bookmark: _Toc486235526][bookmark: _Toc62671446]OBSZARY OBJĘTE PRAWNYMI FORMAMI OCHRONY PRZYRODY
Teren planowanej inwestycji znajduje się na obszarach chronionych na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
[bookmark: _Toc525822113]Poniższa tabela prezentuje zestawienie form ochrony przyrody, znajdujących się w odległości nie przekraczającej 5 km. od planowanej inwestycji[footnoteRef:10].  [10:  Zgodnie z portalem http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/] 

[bookmark: _Hlk58425313][bookmark: _Toc62671845]Tabela 11 Lokalizacja obszarowych form ochrony przyrody w odległości nie przekraczającej 5 km od planowanej
	FORMA OCHRONY PRZYRODY
	NAZWA
	ODLEGŁOŚĆ [km]

	[bookmark: _Hlk55922977]PARKI KRAJOBRAZOWE
	Kaszubski Park Krajobrazowy - otulina
	W obszarze 

	
	
	

	
	Kaszubski Park Krajobrazowy
	3

	NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
	Hopowo PLH220010 
	3

	
	Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095
	4,4

	
	Jar Rzeki Raduni PLH220011
	4,8

	REZERWATY
	Stare Modrzewie
	3,5

	
	Zamkowa Góra
	3,9

	
	Jar Rzeki Raduni
	4,8

	OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
	Kartuski
	w obszarze

	
	Doliny Raduni
	0,2

	
	Przywidzki
	1,5

	ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
	Przywidzki
	2,8

	
	Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka
	4,1

	
	Obniżenie Chmieleńskie
	4,8

	UŻYTKI EKOLOGICZNE
	Kosy 
	4,5



[image: ]





LOKALIZACJA 
DZIAŁEK 



      Rys. 2. Położenie działek inwestycyjnych na tle obszarów chronionych (źródło: opracowanie własne na podstawie  
                   https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/) 

Kaszubski Park Krajobrazowy wraz z otuliną został utworzony na mocy rozporządzenia Nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń.
[bookmark: _Hlk55657874]Obecnie obowiązującą uchwała nr 147/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 27 kwietnia 2011 r., (wraz z późniejszymi zmianami[footnoteRef:11]) nie wyznacza żadnych zakazów dotyczących otuliny parku. [11:  Uchwała Nr 445/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego] 

Biorąc pod uwagę:
· charakter przedsięwzięcia, 
· stosowaną technologię, zarówno w trakcie realizacji jak i w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia,
· stosowanie rozwiązań chroniących środowisko,
· brak zakazów odnoszących się do otuliny parku,
nie przewiduje się negatywnego odziaływania na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000.
4.2. [bookmark: _Toc486235527][bookmark: _Toc62671447]KORYTARZE EKOLOGICZNE
Zgodnie z mapą korytarzy ekologicznych z 2012 r.[footnoteRef:12] obszar inwestycji nie leży na obszarze korytarzy ekologicznych. W odległości ok. 8 km. od zachodniej granicy obszaru inwestycyjnego znajduje się korytarz ekologiczny ,,Kaszuby KPn-20B”, w odległości ok. 4 km. od południowej granicy działek znajduje się korytarz ekologiczny ,,Lasy Powiśla GKPn-18A”.  [12:  www.mapa.korytarze.pl] 


[image: ]

[bookmark: _Toc525822117]KASZUBY

TEREN INWESTYCJI 






LASY POWIŚLA 



[bookmark: _Hlk55989585][bookmark: _Hlk60590247]Rys. 3. Korytarze ekologiczne położone w sąsiedztwie terenu inwestycyjnego (źródło: opracowanie własne na podstawie http://mapa.korytarze.pl/)
4.3. [bookmark: _Toc486235529][bookmark: _Toc62671448]KLIMAT
Pod względem klimatycznym obszar inwestycyjny należy do regionu wschodniopomorskiego. Obejmuje najwyżej wyniesioną, wschodnią część Pojezierza Pomorskiego, głównie obszar.
W regionie tym występuje największa liczba dni z pogodą  przymrozkową bardzo chłodną
z dużym zachmurzeniem (zazwyczaj ponad 19 dni w roku), częstym pojawiają się też dni przymrozkowe bardzo chłodne z jednocześnie notowanym opadem. Z kolei obserwuje się tutaj, w porównaniu z innymi regionami, mniej w ciągu roku dni bardzo ciepłych z opadem (ok. 26 dni), a szczególnie mało jest dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną, z opadem [footnoteRef:13]. [13:  Woś A. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Polska Akademia Nauk. 1993 r. ] 

4.4. [bookmark: _Toc486235530][bookmark: _Toc62671449]RZEŹBA TERENU 
Teren inwestycji znajduje się w mezoregionie ,,Pojezierze Kaszubskie”. Rzeźba terenu została ukształtowana przede wszystkim przez lądolód skandynawski oraz wody fluwioglacjalne, z tego względu określana jest jako glacjalna. Innym czynnikiem który miał wpływ na rzeźbę jest późniejsza działalność erozyjno – akumulacyjna rzek. Dominującymi formami ukształtowania terenu są więc ciągi wzgórz morenowych, jeziora rynnowe, sandry i potężne skupiska głazów narzutowych. Występują tu znaczne deniwelacje terenu, różnica pomiędzy najwyższym
a najniższym punktem wynosi około 160 m. Wysoczyzny morenowe dominują w krajobrazie mezoregionu. Najwyżej położone wzgórza Pojezierza Kaszubskiego to Wzgórza Szymbarskie, których najwyższym punktem jest Wieżyca (328 m n.p.m.)[footnoteRef:14]. [14:  Kondracki J. Geografia regionalna Polski. Warszawa. PWN. 2002 r. ] 

5. [bookmark: _Toc62671450]INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA 
5.1. [bookmark: _Toc62671451]DOTYCHCZASOWY SPOSÓB WYKORZYSTANIA NIERUCHOMOŚCI
I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ 
Obszar objęty inwentaryzacją przyrodniczą, tj. zarówno działka inwestycyjna, jak i wyznaczona strefa buforowa, zlokalizowane są na skraju miejscowości Somonino, w krajobrazie tworzonym przez mozaikę gruntów ornych, nieużytków, łąk, zadrzewień i zakrzewień oraz niskiej zabudowy mieszkaniowej.
Na działkach inwestycyjnych nr 42/2, 42/3 i 43/1 znajdują się zabudowania oraz place i drogi stanowiące infrastrukturę funkcjonującej tu niegdyś cegielni, a pozostałą ich część stanowią nieużytki.
W obszarze strefy buforowej wokół wskazanej działki znajdują się
· od północy: zabudowania Mechaniki Pojazdowej i pole uprawne,
· od południa: działka z budynkiem i zielenią urządzoną, następnie nieużytek i torowisko,
· od wschodu: łąka kośna,
· od zachodu: ul. Ceramiczna, a następnie zarastający nieużytek, w części północno-zachodniej -  zabudowa mieszkaniowa.
Nie zaobserwowano żadnych zbiorników wodnych, wilgotnych obniżeń terenu ani cieków.

[image: ]
Fot. 1. Widok na zachodnią część terenu inwestycyjnego

5.2. [bookmark: _Toc62671452]METODYKA INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ
Na potrzeby wykonania niniejszego opracowania dokonano wizji terenowych w sezonie 2019 
w następujących dniach:
•	flora/lichenoflora i siedliska przyrodnicze: 26.07, 12.08, 17.08;
•	ornitofauna: 26.07, 12.08, 17.08;
•	teriofauna: 26.07, 12.08, 17.08;
•	herpetofauna: 26.07, 12.08, 17.08.
Obszar działki inwestycyjnej i strefy buforowej poddano inwentaryzacji i waloryzacji flory
i fauny oraz siedlisk przyrodniczych. Podczas pierwszej wizyty dokonano wstępnej waloryzacji obszaru, wyznaczenia typów zbiorowisk roślinnych i miejsc szczególne cennych oraz stref zabudowy – wyznaczone obszary naniesiono na szkic mapowy. Następnie przeprowadzono wizytę szczegółową, podczas której dokonano kontroli stwierdzonych gatunków.

Tok prac w przyjętej metodzie przebiegał w następujący sposób:
•	I etap stanowiły prace kameralne, obejmujące wyszukiwanie opracowań dotyczących terenu badań, przegląd map topograficznych oraz ortofotomap. Na tym etapie zinwentaryzowano wszystkie obiekty i obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko, jak również innych aktów prawnych zawartych w spisie literatury niniejszego opracowania;
•	II etap polegał na wizji terenowej badanego obszaru, podczas której dokonano spisu stwierdzonych gatunków w trakcie której nastąpiła weryfikacja liczby i zasięgu zidentyfikowanych obiektów;
•	III etap obejmował opracowywanie danych zebranych w pierwszym i drugim etapie prac oraz stworzenie opracowania tematycznego zawierającego zestawienie i analizę otrzymanych wyników.
Na podstawie inwentaryzacji sporządzono rysunki przedstawiające lokalizację zinwentaryzowanych obiektów chronionych. Dokumentację fotograficzną wykonano za pomocą aparatu SONY Cyber-shot DSC-HX300.
5.2.1. [bookmark: _Toc62671453]Flora, lichenoflora, siedliska przyrodnicze
Badania fitosocjologiczne i florystyczne objęły rozpoznawanie zbiorowisk i gatunków roślin analizowanego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem elementów chronionych. Do badań wykorzystano klucze do oznaczania roślin i zbiorowisk roślinnych. Inwentaryzację przeprowadzono metodą marszrutową. 
Do identyfikacji florystycznej posłużył „Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej”[footnoteRef:15] a nazewnictwo zinwentaryzowanych gatunków podano według Mirka[footnoteRef:16] i in. Systematykę zbiorowisk roślinnych przyjęto za Matuszkiewiczem[footnoteRef:17]. Obecność roślin naczyniowych objętych w kraju ochroną gatunkową sprawdzono według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. Siedliska przyrodnicze o znaczeniu wspólnotowym określano w oparciu o Dyrektywę Rady 92/43/EWG  i rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000[footnoteRef:18]. Oceny gatunków roślin zagrożonych na Pomorzu Gdańskim dokonano korzystając z opracowania Markowskiego, Bulińskiego, zaś zagrożonych w skali Polski – według Kaźmierczakowej, Zarzyckiego[footnoteRef:19]. [15:  Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011]  [16:  Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Ser. Biodiversity of Poland, vol. I. W. Szafer Institute of Botany PASc, Kraków 2002]  [17:    Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008]  [18:  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin; Dyrektywa nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000]  [19:  Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. i in. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków 2014] 

5.2.2. [bookmark: _Toc62671454]Ornitofauna
W celu określenia składu gatunkowego ornitofauny występującej na przedmiotowym obszarze został wyznaczony transekt, wzdłuż którego prowadzono obserwacje. Metoda powyższa jest  powszechnie wykorzystywana w wielu programach monitorujących liczebność polskiej awifauny, m.in. „Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych” czy „Monitoringu ptaków mokradeł”. Obserwacje prowadzono okiem nieuzbrojonym i przy pomocy lornetki Barska X-Trail 8x42.
Badania awifauny objęły:
•	obserwacje na transekcie – kontrola polegająca na wolnym przemarszu wzdłuż wyznaczonej trasy, wypatrywaniu ptaków i nasłuchu ich głosów, 
•	penetracja obszaru wzdłuż transektu w celu wykrycia gniazd, śladów żerowania, itp.,
•	obserwacje w punkcie, tj. na wzniesieniach, przy płatach zadrzewień, itp.
5.2.3. [bookmark: _Toc62671455]Teriofauna
Inwentaryzację teriofauny przeprowadzono na podstawie bezpośrednich obserwacji, nasłuchiwania, poszukiwania tropów i śladów bytowania. Przeglądano specyficzne mikrosiedliska, takie jak: ściółka, kora zwalonych pni, dziuple, wykroty. Przeszukiwano również teren pod kątem miejsc szczególnej koncentracji tropów zwierząt.
5.2.4. [bookmark: _Toc62671456]Herpetofauna 
Pierwszym etapem inwentaryzacji herpetologicznej była analiza dostępnych danych literaturowych i mapowych charakteryzujących omawiany obszar, głownie pod kątem występowania cieków i zbiorników wodnych. Praktyczny element inwentaryzacji stanowiła wizyta terenowa, w czasie której dokonano obserwacji bezpośrednich. Ze względu na charakter obecnych w analizowanym obszarze siedlisk, analizę przeprowadzono pod kątem jakościowym. Ze względu na porę roku nie prowadzono nasłuchów odgłosów godowych płazów.
Inwentaryzację gadów przeprowadzono na podstawie bezpośrednich obserwacji metodą „na upatrzonego” i przeglądaniu specyficznych mikrosiedlisk (miejsca pod kamieniami, sterty gałęzi, itp.).
5.3. [bookmark: _Toc62671457]WYNIKI INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ
5.3.1. Flora i siedliska przyrodnicze Natura 2000

OBSZAR NIEUŻYTKÓW 
Nieużytki porośnięte przez roślinność ruderalną zajmują znaczną część powierzchni analizowanego terenu.
Na hałdach ziemi dominują gatunki klasy Stellarietea mediae, grupującej zbiorowiska pól uprawnych i terenów ruderalnych. Licznie rosną tu tobołki polne Thlaspi arvense i komosa biała Chenopodium album, z towarzyszeniem tasznika pospolitego Capsella bursa pastoris, farbownika polnego Anchusa arvensis, rdestu ptasiego Polygonum aviculare, maruny bezwonnej Matricaria perforata, babki lancetowatej Plantago lanceolata, rdestówki powojowatej Fallopia convolvulus, bylicy pospolitej Artemisia vulgaris, dymnicy pospolitej Fumaia officinalis, rdestu szczwiolistnego typowego Polygonum lapathifolium ssp. pallidum, chwastnicy jednostronnej Echinochloa crus-galli oraz iglicy pospolitej Erodium cicutarium. Sporadycznie zauważalny był również podbiał pospolity Tussilago farfara i wrzosowiec cienkoskrzydełkowy Corispermum leptopterum.
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[bookmark: _Toc18663764]Fot. 2 Ziemia zarastająca przez gatunki klasy Stellarietea mediae

Między płytami chodnikowymi najczęściej spotykamy pięciornik gęsi Potentilla anserina, miejscami z komonicą zwyczajną Lotus corniculatus, krwawnikiem pospolitym Achillea millefolium, marchwią zwyczajną Daucus carota, wrotyczem zwyczajnym Tanacetum vulgare, cykoria podróżnik Cichorium intybus i koniczyną łąkową Trifolium pratense.
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[bookmark: _Toc18663765]Fot. 3 Utwardzony plac po wschodniej stronie zabudowań cegielni

Częstym składnikiem flory tego obszaru jest także mniszek pospolity Taraxacum officinale, sałata kompasowa Lactuca serriola, dwurząd Diplotaxis sp., skrzyp polny Equisetum arvense, babka zwyczajna Plantago major, a także przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis. Lokalnie spotykamy agregacje pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica. W domieszce rośnie ostrożeń polny Cirsium arvense, przytulia czepna Galium aparine, chrzan pospolity Armoracia rusticana, nostrzyk Melilotus sp., łopian Arctium sp., czasem również kuklik pospolity Geum urbanum, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, lnica pospolita Linaria vulgaris. Bardziej nasłonecznione stanowiska zajmuje m.in. wrotycz zwyczajny Tanacetum vulgare, bylica pospolita Artemisia vulgaris, bniec biały Melandrium album i pyleniec pospolity Berteroa incana. Wymienione taksony to w większości gatunki charakterystyczne klasy Artemisietea vulgaris.
Natomiast  na ścieżkach, nieutwardzonych drogach i poboczach widoczne są taksony zbiorowisk wydepczyskowych ze związku Polygonion avicularis, z rumiankiem bezpromieniowym Chamomilla suaveolens, wiechliną roczną Poa annua i babką zwyczajną Plantago major. 
Zbiorowiskiem zajmującym większy obszar analizowanego terenu jest zespół Calamagrostietum epigeji - traworośla z panującym trzcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigejos z klasy Epilobietea angustifolii. 
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[bookmark: _Toc18663766]Fot. 4 Traworośla z panującym trzcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigejos

Po wschodniej stronie obszaru inwestycyjnego spotykano płaty zespołu rzepiku pospolitego 
i koniczyny pogiętej Trifolio-Agrimonietum z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei. Gatunkami  dominujacymi tej fitocenozy są taksony charakterystyczne zwiazku Trifolion medii: koniczyna pogięta Trifolium medium, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria i wyka płotowa Vicia sepium. 
W domieszce występuję przytulia biała Galium album, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, życica trwała Lolium perenne, tymotka łąkowa Phleum pratense, rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius oraz chaber łąkowy Centaurea jacea.
W okolicy drogi dojazdowej do zabudowań cegielni, biegnącej od wschodu, rosną gatunki łąkowe, takie jak: pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, kozibród Tragopogon sp., groszek łąkowy Lathyrus pratensis, barszcz Heracleum sp., krwawnik pospolity Achillea millefolium 
i koniczyny Trifolium spp.
Dodatkowo zauważalne są niewielkie płaty śmiałka darniowego Deschampsia caespitosa. 

GRUNTY ORNE 
Grunty orne występują jedynie w buforze badanego terenu - prowadzi się tu głównie uprawę zbóż. W domieszce występują chwasty segetalne rzędu Centauretalia cyanii, takie jak tobołki polne Thlaspi arvense, miotła zbożowa Apera spica-venti, gorczyca polna Sinapis arvensis, mak polny Papaver rhoeas, chaber bławatek Centaurea cyanus, rumian polny Anthemis arvensis, fiołek polny Viola arvensis i niezapominajka polna Myosotis arvensis.
Część terenu po wschodniej stronie analizowanych działek zajmuje łąka kośna z dominującym rajgrasem wyniosłym Arrhenatherum elatius i mniszkiem pospolitym Taraxacum officinale, 
a także z kłosówką Holcus sp.
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[bookmark: _Toc18663767]Fot. 5 Grunty orne i łąki po północno-wschodniej stronie obszaru realizacji przedsięwzięcia        

OBSZAR ZADRZEWIONY/ZAKRZEWIONY 
 Na przedmiotowym terenie występują w rozproszeniu pojedyncze egzemplarze drzew 
i krzewów, jak również ich płaty. Dendroflorę tworzą głównie gatunki takie, jak: brzoza brodawkowata Betula pendula, klon pospolity Acer platanoides, wierzby Salix spp., bez czarny Sambucus nigra, śliwa wiśniowa Prunus cerasifera, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, klon jawor Acer pseudoplatanus, topola osika Populus tremula, jabłoń domowa Malus domestica, śliwa tarnina Prunus spinosa, jak również śnieguliczka biała Symphoricarpos albus. Mniej licznie występują róże dzikie Rosa canina oraz graby zwyczajne Carpinus betulus. Na całym obszarze spotykano młode samosiewy z powyższych gatunków. Natomiast wewnątrz zrujnowanych zabudowań rosną przede wszystkim brzozy brodawkowate Betula pendula.
Przy budynku w południowej części terenu spotykamy różne gatunki wierzb Salix spp., klony pospolite Acer platanoides, jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, modrzewie europejskie Larix decidua oraz świerki Picea spp. Nasadzenia ozdobne to, np. róże Rosa sp.
Zabudowaniom w buforze towarzyszy przede wszystkim zieleń urządzona.
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Fot. 6 Zadrzewienia w północnej części analizowanego terenu

ZBIORNIKI/ZASTOISKA WODY 
W obszarze prowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono występowanie zbiorników wodnych, zastoisk w obniżeniach terenu ani cieków.

[bookmark: _Hlk61501809]SIEDLISKA PRZYRODNICZE NATURA 2000 
Zarówno na obszarze działki inwestycyjnej, jak i w strefie buforowej, nie stwierdzono występowania siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000.

5.3.2. [bookmark: _Toc62671458]Lichenoflora
Na powierzchni niektórych drzew i krzewów oraz martwych gałęziach stwierdzono występowanie pospolitych gatunków porostów, takich jak złotorost ścienny Xanthoria parietina (gatunek obserwowany najliczniej) i rozsypek srebrzysty Phlyctis argena. Stwierdzone gatunki lichenoflory nie podlegają ochronie gatunkowej.
5.3.3. [bookmark: _Toc62671459]Fauna

ORNITOFAUNA 
Oględziny i obserwacje prowadzone w obrębie terenu inwestycyjnego nie ujawniły występowania lęgów ornitofauny. Obserwowane w okolicy jaskółki dymówki Hirundo rustica nie wlatywały do zabudowań cegielni. Natomiast podczas inwentaryzacji prowadzonej 
w buforze stwierdzono obecność miejsc lęgowych mazurków Passer montanus  - obserwowano młode ptaki licznie przebywające na krzewach śliwy tarniny Prunus spinosa rosnących w pobliżu torowiska, po wschodniej stronie terenu objętego przedsięwzięciem.
Poniższa tabela prezentuje wszystkie stwierdzone w analizowanym obszarze gatunki ptaków (tj. osobniki niegniazdujące, żerujące, przelatujące, śpiewające, czasowo przebywające).

[bookmark: _Toc62671846]Tabela 12 Wyniki inwentaryzacji ornitofauny (gatunki stwierdzone na analizowanym obszarze)
	Lp.
	Nazwa polska
	Nazwa łacińska
	Ochrona gatunkowa[footnoteRef:20] [20:  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ] 

	Załącznik I Dyrektywy ptasiej[footnoteRef:21] [21:  Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków] 


	1. 
	bogatka
	Parus major
	ścisła
	-

	2. 
	dymówka
	Hirundo rustica
	ścisła
	-

	3. 
	gołąb pocztowy
	Columba livia f. domestica
	-
	-

	4. 
	kawka
	Corvus monedula
	ścisła
	-

	5. 
	kos
	Turdus merula
	ścisła
	-

	6. 
	mazurek
	Passer montanus
	ścisła
	-

	7. 
	pliszka siwa
	Motacilla alba
	ścisła
	-

	8. 
	sójka
	Garrulus glandarius
	ścisła
	-

	9. 
	sroka
	Pica pica
	częściowa
	-

	10. 
	zięba
	Fringilla coelebs
	ścisła
	-




TERIOFAUNA 
W czasie przeprowadzonej inwentaryzacji nie zaobserwowano w analizowanym obszarze żadnych zwierząt, jedynie ślady ich bytowania. Tropy dzika Sus scrofa zlokalizowane były w sąsiedztwie drzew owocowych, zwł. śliwy tarniny Prunus spinosa i jabłoni Malus domestica, po wschodniej stronie badanego terenu.
Analizowany obszar może być również siedliskiem drobnych gryzoni i polujących na nie drapieżników z rodzaju Mustelidae, takich jak kuna domowa Martes foina, tchórz Mustela putorius, gronostaj Mustela erminea, czy łasica Mustela nivalis.

HERPETOFAUNA 
W obszarze prowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono występowania płazów ani miejsc ich rozrodu, jak również obecności gadów.

5.4. [bookmark: _Toc62671460]GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ I KOMPENSACJA PRZYRODNICZA
Z uwagi na to, iż realizacja przedsięwzięcia:
· nie będzie wiązała się z niszczeniem siedlisk i osobników chronionych gatunków roślin, grzybów, porostów i zwierząt,
· nie będzie wiązała się z niszczeniem siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach sieci Natura 2000,
nie ma konieczności realizacji zadań z zakresu kompensacji przyrodniczej.
5.5. [bookmark: _Toc62671461]WPŁYW NA RÓZNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ OBSZARU
Realizacja omawianego przedsięwzięcia wiązać się będzie z częściowym zniszczeniem pokrywającej teren szaty roślinnej. Mimo, iż inwentaryzacja nie objęła pełnego sezonu wegetacyjnego to jednak stwierdzić można, że zaobserwowane gatunki należą do pospolicie występujących w regionie i kraju, a ich zniszczenie nie będzie się wiązać ze zmniejszeniem lokalnej bioróżnorodności. Spośród występujących typów zbiorowisk roślinnych nie stwierdzono obecności siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem zainteresowanie Wspólnoty Europejskiej w rozumieniu obowiązującego Rozporządzenia  ani chronionych gatunków flory. 
Z uwagi na brak zinwentaryzowanych gniazd, przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na ornitofaunę. Na terenie inwestycyjnym nie występują płazy, gady ani ssaki objęte ochroną wg obowiązującego Rozporządzenia[footnoteRef:22]. Dziki Sus scrofa, przebywające okazjonalnie w zachodniej części badanych działek, nie należą do gatunków objętych ochroną. [22:  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt] 

Oddziaływanie na różnorodność biologiczną planowanych przedsięwzięć należy rozpatrywać w trzech kategoriach: 
· oddziaływanie na różnorodność występujących gatunków przyrody ożywionej w skali lokalnej i regionalnej, w tym na różnorodność genową charakteryzującą zbiór osobników danego gatunku;
· oddziaływanie na różnorodność występujących siedlisk/ekosystemów w skali lokalnej 
i regionalnej.
Realizacja przedmiotowej inwestycji, z uwagi na brak znaczącej wartości przyrodniczej przedmiotowego terenu nie spowoduje:
· znaczącego wpływu na różnorodność występujących gatunków oraz ich różnorodność genową, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej – realizacja i eksploatacja inwestycji spowoduje jedynie niewielkie zmniejszenie ilości występujących gatunków roślin ruderalnych, występujących pospolicie i charakteryzujących się małą wartością przyrodniczą,
· wpływu na różnorodność występujących siedlisk/ekosystemów w skali lokalnej 
i regionalnej – realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje zmniejszenia ilości występujących siedlisk/ekosystemów.
Mając na uwadze powyższe, realizacja i eksploatacja inwestycji nie wykaże znacząco negatywnego oddziaływania na bioróżnorodność, zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej.
6. [bookmark: _Toc448331654][bookmark: _Toc475534083][bookmark: _Toc475019621][bookmark: _Toc62671462]PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII
6.1. [bookmark: _Toc464479466][bookmark: _Toc62671463]FAZA REALIZACJI
Poniżej zestawiono przewidywane ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów budowlanych, paliw oraz energii dla fazy budowy (okres 12 miesięcy):
· woda:
o	na cele budowy– 50 ok. m3/miesiąc, 
o	na cele socjalne – 5 ok. m3 /miesiąc,
· energia elektryczna – ok. 5000 kWh,
· beton – 500 ok. m3,
· stal  - ok. 100 Mg,
· kruszywo o zróżnicowanej frakcji, o łącznej ilości – ok. 500 Mg,
· drewno - ok.  80 m3,
· olej napędowy - ok.  30 m3.
W fazie budowy nie przewiduje się użycia innych paliw, w tym węgla, koksu, i innych.
6.2. [bookmark: _Toc62671464]FAZA EKSPLOATACJI
[bookmark: _Hlk507011628]Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii w fazie eksploatacji inwestycji wyniesie: 
· woda na cele socjalne i przemysłowe – 1 320 m3/rok
· energia elektryczna – 60 000 MWh/rok,
· gaz – 55 000 kW/rok.
7. [bookmark: _Toc62671465]ROZWIĄZANIA MINIMALIZUJĄCE EWENTUALNE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE UMOŻLIWIAJĄCE WYELIMINOWANIE ODDZIAŁYWANIA
7.1. [bookmark: _Toc62671466]FAZA REALIZACJI	
Przewiduje się następujące rozwiązania chroniące środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia:

Dojazd na plac budowy / składowanie materiałów:
· sposób organizacji placu budowy będzie zapewniał obsługę komunikacyjną i pożarową; zostaną wyznaczone na czas budowy wewnętrzne drogi do obsługi kołowej, w tym bezkolizyjna z pracami budowlanymi droga przeciw pożarowa.
· składowanie materiałów w wyznaczonym przez kierownika budowy miejscu na przedmiotowych działkach,
· wyznaczone zostaną miejsca magazynowania odpadów przez kierownika budowy.

Środowisko gruntowo-wodne:
· [bookmark: _Hlk61685630][bookmark: _Hlk527377754]wyposażenie placu budowy w sorbenty, maty lub biopreparaty neutralizujące rozlewy olejowe,
· sprzęt używany do realizacji prac będzie sprawny oraz będzie stacjonował na wyznaczonym zapleczu przez kierownika budowy, w szczególności miejsca postoju maszyn budowlanych zostaną zabezpieczone przed możliwością wycieku substancji ropopochodnych 
i przedostaniem się ich do gruntu i wód, teren ten zostanie wyposażony w nawierzchnię utwardzoną,
· w toku realizacji używane będą materiały bezpieczne dla środowiska,
· plac budowy wyposażony będzie w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów,
· warstwy ziemi będą zdejmowane i składowane oddzielnie, a następnie wykorzystywane przy niwelacji terenu po zakończeniu robót.

Ochrona przed hałasem:
· roboty budowlane będą prowadzone w godzinach 6:00-22:00,  
· prace budowlane będą prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie 
z wymogami BHP,
· w celu ograniczenia emisji hałasu zastosowane będą sprawne urządzenia i maszyny spełniające normy dopuszczanej emisji hałasu, 
· zaplecze budowy zlokalizowane będzie na terenie możliwie największej odległości od terenów chronionych przed hałasem.

Stan aerosanitarny:
· w trakcie realizacji inwestycji  przewiduje się emisję pyłu do powietrza, która ustanie po zakończeniu prac budowlanych,
· teren realizacji inwestycji zostanie ogrodzony, na terenie budowy prowadzone będą na bieżąco prace porządkowe,
· w celu ograniczenia pylenia, w czasie suszy, przewiduje się okresowe zraszanie terenu,
· magazynowanie materiałów sypkich będzie w miejscach osłoniętych przed wiatrem, a na ile to możliwe przechowywane w opakowaniach fabrycznych,
· zostanie ograniczona prędkość ruchu pojazdów po terenie budowy, aby ograniczyć pylenie,
· przewiduje się stosowanie wyłącznie materiałów wysokiej jakości, nieuciążliwych dla środowiska i posiadających stosowne atesty i certyfikaty, gwarantujących długi czas eksploatowania.

Gospodarka odpadami:
· niezanieczyszczone masy ziemne z terenu inwestycji będą w jak największym stopniu zagospodarowane w ramach prowadzonej budowy np. do niwelacji terenu. Nadmiar ziemi z wykopów, stanowiący odpad, zostanie zagospodarowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. Wytworzone odpady zostaną przekazane firmom posiadającym niezbędne zezwolenia (zbieranie/przetwarzanie /transport),
· odpady wytworzone w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą  segregowane zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów. W przypadku powstania odpadów niebezpiecznych - zostaną one przekazane uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie tego rodzaju odpadów.

Środowisko przyrodnicze:
· z uwagi na niewielki wpływ zarówno na szatę roślinną jak i faunę analizowanego terenu nie przewiduje się zastosowania szczególnych działań minimalizujących ewentualne oddziaływanie. 
7.2. [bookmark: _Toc62671467]FAZA EKSPLOATACJI

Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony przed hałasem:
· w celu ograniczenia hałasu pochodzącego z procesu technologicznego, większość operacji odbywać w zamkniętych pomieszczeniach,
· minimalizowanie hałasu związanego z obsługą instalacji poprzez zastosowanie m.in. obudów dźwiękochłonnych elementów, m.in. wentylatorów, 
· w zakładzie przestrzegana będzie dbałość o utrzymanie instalacji, maszyn i urządzeń w należytym stanie technicznym poprzez przeglądy, konserwację, naprawy lub wymianę sprzętu co również przyczyni się do zminimalizowania hałasu związanego z obsługą instalacji,
· w porze nocnej nie będzie dostawy odpadów, tym samym wyeliminowany zostanie hałas powodowany przez transport samochodowy
· w porze nocnej nie będzie prowadzony również proces kruszenia odpadów
· w zakładzie przeprowadzane będą badania w zakresie BHP (w tym pomiary hałasu na stanowiskach pracy oraz ze względu na stosowane środki chemiczne). Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy prowadzone będą zgodnie 
z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Badania te są obowiązkowe i pracodawca obligatoryjnie będzie wykonywał takie pomiary. Zgodnie z Rozporządzeniem pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników. Zgodnie
z Rozporządzeniem, pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. W związku z powyższym, Inwestor wykona takie badania najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. W przypadku negatywnych wyników badań zostaną podjęte ew. działania naprawcze w porozumieniu z właściwymi organami.

Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie gospodarki odpadami:
·  eksploatacja obiektu będzie prowadzona w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów,
· odpady będą gromadzone w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach,
· odpady niebezpieczne będą gromadzone w szczelnych, zamykanych pojemnikach usytuowanych w miejscach utwardzonych i zadaszonych, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,
· odpady będą przekazywane do wykorzystania bądź odbiorcom odpadów posiadającym stosowne dokumenty w zakresie gospodarki odpadami,
· odpady komunalne będą gromadzone w kontenerze, a następnie odbierane na podstawie umowy z odbiorcą tych odpadów i odbierane przez podmioty posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
· instalacja oraz infrastruktura towarzysząca będzie odpowiednio kontrolowana oraz remontowana w celu uniknięcia stopniowego niszczenia instalacji oraz generowania odpadów z wymiany maszyn i urządzeń.

Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony środowiska gruntowo – wodnego:
· place składowe oraz teren pod wiatą zostaną utwardzone materiałami budowlanymi w celu zminimalizowania oddziaływania związanego z magazynowanie odpadów do czasu ich wykorzystania w planowanej do realizacji instalacji do przetwarzania;
· w celu zminimalizowania wpływu na środowisko gruntowo-wodne odpady będą dostarczane sukcesywnie i nie będą magazynowane przez długi okres,  
· Przywiezione odpady komunalne będą selektywnie magazynowane w wydzielonych do tego miejscach oraz w dedykowanych kontenerach o różnych pojemnościach, bez możliwości mieszania się ze sobą
· Przeładunek przywiezionych odpadów odbywać się będzie w hali przeładunkowej z rampą 
· Teren bazy zabezpieczony będzie w środki np. dyspergenty, sorbenty, neutralizatory czy zestawy do usuwania wycieków.
· wytworzone odpady będą gromadzone w sposób selektywny, zabezpieczając środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem;
· zbiorniki do przechowywania środków chemicznych będą znajdować się w specjalnie  wyznaczonym do tego pomieszczeniu;
· montaż zbiornika do magazynowania paliw będzie przeprowadzony zgodnie
z najwyższymi wymogami technicznymi, zbiornik odpowiednio będą zabezpieczone przed korozją wewnętrzną i zewnętrzną;
· zastosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych zbiorników i rurociągów, w celu zapewnienia bezawaryjności i trwałości.


Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (uwzględniające transport i składowanie surowców oraz produktów):
· prowadzenie stałej kontroli stanu technicznego instalacji i pojazdów poruszających się po terenie zakładu oraz utrzymywanie ich w pełnej sprawności (w przypadku awarii bądź uszkodzenia instalacji pojazdów, do atmosfery może być emitowany podwyższony poziom emisji);
· zastosowanie szczelnych rozwiązań technicznych zarówno w pojazdach transportowych, jak i w kontenerach, za pomocą których odpady będą dalej transportowane na składowisko odpadów;
· kontenery w których będą przewożone odpady po ich przeładunku będą szczelne w swej konstrukcji, a od góry wyposażone w plandekę, która zabezpieczy przed wypadaniem odpadów oraz ulatnianiem się odorów.
8. [bookmark: _Toc486235539][bookmark: _Toc62671468]RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI ORAZ EKSPLOATACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
8.1. [bookmark: _Toc62671469]FAZA BUDOWY 
8.1.1. [bookmark: _Toc62671470]Zanieczyszczenia powietrza 
Zanieczyszczenia powietrza powstałe w trakcie prac budowlanych to głównie:
· gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych - napędzanych silnikami diesla ciężarówek, dźwigów, koparek, agregatów sprężarek powietrza itd. (SO2, NOx, CO, węglowodory, aldehydy);
· gazy emitowane w trakcie prac spawalniczych (CO, NOx, pył zawieszony w tym pył tlenków żelaza, manganu, krzemu, chromu, miedzi, itp.);
· emisja rozpuszczalników typu ksylen, benzen, toluen w trakcie prac konserwacyjnych;
· emisja węglowodorów, fenoli i związków siarki w trakcie prac drogowych – układania             nawierzchni asfaltowej.
Charakter tych emisji będzie niezorganizowany - większość prac budowlanych dokonywanych będzie na otwartym terenie. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń z wymienionych prac będzie krótkotrwałe, i w związku z usytuowaniem obszaru planowanych prac, istotne dla stanu środowiska jedynie w skali lokalnej. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych nie wpłyną w istotny sposób i nie pogorszą trwale stanu aerosanitarnego rejonu.

Faza realizacja docelowej inwestycji będzie polegać na:
· wykonaniu wykopów,
· wykonaniu prac budowlanych,
· wykonaniu instalacji technicznych oraz prac wykończeniowych.
Faza budowy będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na placu budowy będą występować następujące źródła emisji do powietrza z maszyn  budowlanych i pojazdów ciężarowych:
· operacje dowozu materiałów budowlanych i sprzętu z wykorzystaniem transportu samochodowego,
· prace ziemne i budowlane wykonywane przez maszyny budowlane z silnikami spalinowymi (ładowarki, spychacze, koparki, itp.).
Należy zaznaczyć, że podstawowym oddziaływaniem w fazie budowy będzie emisja związana z pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów.

Emisja związana z pracą maszyn budowlanych i transportowych
Źródłem emisji na terenie budowy będą maszyny budowlane i pojazdy ciężarowe wyposażone 
w silniki wysokoprężne Diesla. Główne zanieczyszczenia emitowane podczas pracy silnika wysokoprężnego to:
· tlenek węgla, 
· tlenki azotu, w tym dwutlenek azotu,
· węglowodory, 
· pył.
Rozpatrując oddziaływanie poszczególnych substancji na stan, jakości powietrza w powiązaniu z dopuszczalnymi normami poszczególnych związków w atmosferze Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, należy stwierdzić, że substancją kryterialną ze względu na wielkość emisji 
i stopień oddziaływania jest dwutlenek azotu. W dalszej kolejności uwzględnia się emisję benzenu, jednak stopień oddziaływania emisji benzenu w stosunku do oddziaływania NO2 jest 
o rząd wielkości mniejszy. W przypadku pozostałych zanieczyszczeń oddziaływanie na powietrze atmosferyczne  jest znacznie niższe.
Ze względu na brak możliwości ustalenia szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac  budowlanych na terenie budowy należy przyjąć szacunkowy scenariusz pracy maszyn  budowlanych. Zakłada się szacunkowo, że w tej fazie realizacji wykorzystywane będą:
· spycharka, 
· koparka, 
· ładowarka, 
· dźwig samojezdny, 
· samochody wywrotki.


Przykładowe parametry techniczne maszyn budowlanych:
Charakterystyka ładowarki: 				Moc silnika – ca 150 kW 
Charakterystyka koparki:  				Moc silnika – ca 150 kW

Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych według EMEP/CORINAIR[footnoteRef:23] zestawiono w poniższej tabeli: [23:  EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007, Technical report No 16/2007 (stan na 14.07.2016r. www.eea.europa.eu)] 


[bookmark: _Toc62671847]Tabela 13 Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych
	Substancja
	Wskaźnik emisji g/kg ON - Maszyny budowlane

	Tlenki azotu (wszystkie frakcje)
	48,8

	Dwutlenek azotu
	6,81)

	Pył PM 2)
	2,3

	Tlenek węgla
	15,8

	Benzen
	0,0053)



1) - zwartość NO2 jako 14% wszystkich frakcji NOx – wg EMEP/CORINAIR 
2) - w całości przyjęto jako pył zawieszony PM10 
3) - jako 0.07% NMVOC – wg EMEP/CORINAIR 

Emisja z maszyn budowlanych
Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 10 dm3/h (przyjmując gęstość oleju  napędowego 0.84 kg/dm3  wynosi to 8,4 kg/h). 

Zużycie paliwa w czasie budowy 
Przybliżone zużycie paliwa = 7m3/ okres budowy 
Godzinowa emisja zanieczyszczeń dla pojedynczej maszyny wyliczana jest jako iloczyn zużycia  paliwa i wskaźników zanieczyszczeń z tabeli 2 Sposób obliczeń na przykładzie NO2 został przedstawiony poniżej.
ENO2 = 6,8 g/kgON × 8,4 kg/h × 10-3 = 0,057 kg/h 
Emisja NO2 z 2 maszyn 
ELNO2 = 2 × 0,057 kg/h = 0,114 kg/h 	

Emisja zanieczyszczeń z maszyn roboczych wykorzystywanych podczas realizacji przedsięwzięcia została zestawiona w poniższej tabeli.   

[bookmark: _Toc62671848]Tabela 14 Emisja  zanieczyszczeń z maszyn roboczych
	Nazwa
zanieczyszczenia
	Wskaźnik emisji
We [g/kg ON]
	Emisja z 1 maszyny
E [kg/h]
	Emisja z 2 maszyn
[kg/h]

	dwutlenek azotu
	6,8
	0,057
	0,114

	Tlenek węgla
	15,8
	0,133
	0,266

	Pył PM10
	2,3
	0,019
	0,038

	Benzen
	0,005
	0,000042
	0,000084


Samochody ciężarowe 
Emisję zanieczyszczeń obliczono wykorzystując wskaźniki emisji autorstwa prof. Z. Chłopka[footnoteRef:24], dla prędkości pojazdu v = 20 km/h.  Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających w [g/kmxpoj] przy v = 20 km/h przedstawia tabela poniżej.  [24:  Z. Chłopek Ekspertyza Naukowa, Opracowanie programu do wyznaczania  emisji drogowych zanieczyszczeń dla skumulowanych kategorii pojazdów: samochodów  osobowych, lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) oraz samochodów ciężarowych  i autobusów dla lat bilansowania: 2010, 2020, 2025 i 2030, Warszawa 2009] 


[bookmark: _Toc522271393][bookmark: _Toc19227220][bookmark: _Toc62671849]                     Tabela 15 Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających
	Substancja
	Rodzaj pojazdu

	
	Osobowe
	Dostawcze
	Ciężarowe i autobusy

	Dwutlenek azotu
	0,2198
	0,694
	4,154

	Węglowodory alifatyczne
	0,071
	0,074
	1,207

	Węglowodory aromatyczne
	0,023
	0,019
	0,301

	Tlenek węgla
	1,66
	0,646
	1,23

	Pył
	0,00509
	0,0436
	0,175

	Benzen
	0,00495
	0,00243
	0,0213



Szacunkowa wielkość natężenia ruchu pojazdów po terenie inwestycji wyniesie:
· samochody osobowe - 8 poj/dobę,
· samochody dostawcze - 2 poj/dobę,
· samochody ciężarowe - 10 poj/dobę.

Emisja substancji do powietrza
Zestawienie emisji z ruchu pojazdów po terenie budowy przedstawia tabela poniżej.
[bookmark: _Toc522271394]
[bookmark: _Toc62671850]Tabela 16 Emisji z ruchu pojazdów po terenie budowy
	Rodzaj
pojazdu
	Natężenie ruchu
	
Substancja
	Emisja liniowa

	
	Poj/dobę
T=1000h
	Dzień
Poj/h (dla 16h wymiaru pracy na dobę)
	
	Dzień 
Kg/hx100m

	O+D+C
	8+2+10
	0,5+0,125+0,625
	Dwutlenek azotu
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
Tlenek węgla
Pył
Benzen
	0,00092
0,00015
0,000064
0,00048
0,00004
0,000005



Etap budowy powodował będzie głównie ograniczoną w czasie emisję zanieczyszczeń do atmosfery o charakterze niezorganizowanym (emisja z przemieszczających się maszyn 
i  samochodów z terenu budowy). Prace realizacyjne krótkoterminowo i nieznacznie wpłyną na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez emisję pyłów i spalin. Ocenia się, że zakłócenia spowodowane pracami realizacyjnymi, jako krótkotrwałe, będą nieistotne dla zdrowia ludzkiego w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia. 
8.1.2. [bookmark: _Toc62671471]Klimat akustyczny 
Podstawę prawną do oceny klimatu akustycznego w środowisku stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku. Określone dopuszczalne poziomy hałasu stanowią tzw. standardy jakości środowiska. Rozporządzenie to różnicuje normy hałasu (dopuszczalne poziomy) dla wskazanych terenów, z uwzględnieniem rodzajów obiektów lub działalności będących źródłem hałasu, pory dnia i nocy, a także okresów odniesienia. 
Głównymi emitorami mającym wpływ na stan klimatu akustycznego będą:
· maszyny budowlane,
· samochody samowyładowcze i skrzyniowe wykorzystywane do wykonywania robót ziemnych,
· transport maszyn i urządzeń,
· transport materiałów budowlanych na plac budowy.
Uciążliwy hałas na etapie prac budowlanych związany będzie głównie z pracą maszyn i urządzeń używanych podczas robót. Emisja ta jednak będzie krótkotrwała i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Występujące w trakcie budowy źródła hałasu będą posiadały zróżnicowaną moc akustyczną oraz okresowy czas pracy.
Hałas, jaki powstaje podczas ruchu drogowego generowany jest m.in. przez: silnik i układ napędowy pojazdu, oddziaływanie opon z nawierzchnią drogi, opory aerodynamiczne wytwarzane przez krawędzie pojazdu oraz uderzające o siebie elementy samochodów (głównie ciężarowych) i przewożonego ładunku. Istotne znaczenie na wielkość generowanego hałasu ma prędkość jazdy.
Droga poruszania się pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych będzie liniowym źródłem hałasu. Ruch samochodów występować będzie wyłącznie w porze dziennej, w godz. 6:00 – 22:00. 
Dopuszczalną emisję hałasu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń
w zakresie emisji hałasu do środowiska. Tabela poniżej przedstawia dane z wyżej wymienionego Rozporządzenia.
[bookmark: _Toc19227222][bookmark: _Toc62671851]Tabela 17 Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych
	Typ urządzenia
	Zainstalowana moc netto P (kW) Moc elektryczna Pel (1) (kW) Masa urządz. m(kg) Szerokość cięcia L (cm)
	Dopuszczalny poziom mocy akustycznej w
dB/1pW

	Maszyny do zagęszczania (tylko walcem wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne)
	P ≤ 8
	105

	
	8 < P ≤ 70
	106

	
	P > 70
	86 + 11 lg P

	Spycharki gąsienicowe, ładowarki
gąsienicowe, koparkoładowarki gąsienicowe
	P ≤ 55
	103

	
	P > 55
	84 + 11 lg P

	Spycharki kołowe, ładowarki kołowe,
koparkoładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce niewibracyjne),układarka nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia
	P > 55
	82 + 11 lg P

	Koparki, dźwigi budowlane do transportu towarów (napędzane silnikiem spalinowym), wciągarki budowlane, redlicemotorowe
	P ≤ 15
	93

	
	P > 15
	80 + 11 lg P

	Ręczne kruszarki do betonu i młoty
	M ≤ 15
	105

	
	15 < m < 30
	92 + 11 lg m

	
	m ≥ 30
	94 + 11 lg m

	żurawie wieżowe
	
	96 + lg P

	Agregaty prądotwórcze i spawalnicze
	Pel ≤ 2
	95 + lg Pel

	
	2 < Pel ≤ 10
	96 + lg Pel

	
	Pel > 10
	95 + lg Pel

	Agregaty sprężarkowe
	P ≤ 15
	97

	
	P > 15
	95 + 2 lg P

	Kosiarki do trawników, przycinarki do
trawników, przycinarki krawędziowe do trawników
	L ≤ 50
50 < L ≤ 70
70 < L ≤ 120
L > 120
	94 (2)
98
98(2)
102(2)

	(1) Dla agregatów spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony przez napięcie obciążające dla najmniejszej wartości współczynnika obciążenia, podanego przez producenta urządzenia.
Pel - dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.
(2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby będą zależały od zmiany przepisów rozporządzenia. W przypadku nie wprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I będą w dalszym ciągu obowiązywały dla etapu II. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej będzie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej (mniejszy niż 0,5 dla mniejszej liczby, równy 0,5 lub większy dla większej liczby).



Na etapie realizacji inwestycji będą występowały krótkotrwałe uciążliwości wynikające z emisji hałasu przez pracujące urządzenia budowlane oraz pojazdy obsługujące budowę planowanej inwestycji. Nie ma praktycznie możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska i w nienagannym stanie technicznym.
8.1.3. [bookmark: _Toc62671472]Emisje odpadów oraz ich wpływ na środowisko 
W fazie realizacji inwestycji (okres ok. 12 miesięcy) wytwarzane będą rodzaje odpadów zestawione w tabeli poniżej. Odpady te zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
Niezanieczyszczone masy ziemne z terenu inwestycji będą w jak największym stopniu zagospodarowane w ramach prowadzonej budowy np. do niwelacji terenu. Nadmiar ziemi (stanowiący odpad o kodzie 17 05 04) zostanie przekazany uprawnionym odbiorcom. 

[bookmark: _Hlk62429577][bookmark: _Toc62671852]Tabela 18 Lista odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji
	PODGRUPA
	KOD ODPADU
	RODZAJ
	SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW

	15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

	15 01
	ODPADY OPAKOWANIOWE 

	
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	ok 0,5 Mg

	
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	ok 0,5 Mg

	
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	ok 0,2Mg

	
	15 01 04
	Opakowania z metali
	ok 0,1 Mg

	
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	ok 0,5 Mg

	
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe
	ok 0,5 Mg

	17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH)

	17 01
	ODPADY MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ(NP. BETON, CEGŁY, PŁYTY, CERAMIKA)

	
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	ok 5,0 Mg

	
	17 01 82
	Inne niewymienione odpady
	ok 20,0 Mg

	17 02
	ODPADY DREWNA,SZKŁA I TWORZYW SZTUCZNYCH
	

	
	17 02 01
	Drewno
	ok 5,0 Mg

	
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	ok 30,0 Mg

	17 04
	Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

	
	17 04 07
	Mieszaniny metali
	ok. 2,0 Mg

	
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	ok. 15 000 m3



Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają na utrzymanie ich ilości na najniższym  poziomie, a także ograniczają ich negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie zdrowia i/lub życia ludzi.
Postępowanie z wytworzonymi odpadami w fazie budowy:
· na placu budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów,
· wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, odpady niebezpieczne będą gromadzone w atestowanych pojemnikach,
· wytworzone odpady zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów.

Firma realizująca prace budowlane będzie zobowiązana prowadzić ewidencję ilościową 
i jakościową wytwarzanych odpadów. Oddziaływanie powstających odpadów na środowisko na etapie budowy przedsięwzięcia będzie oddziaływaniem okresowym (przejściowym) i pomijalnie małym.
Oddziaływanie powstających odpadów na środowisko na etapie budowy przedsięwzięcia będzie oddziaływaniem okresowym (przejściowym) i pomijalnie małym. Odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia.
8.1.4. [bookmark: _Toc62671473]Gospodarka wodno – ściekowa 
Prognozowane zużycie wody na cele bytowe i emisja ścieków bytowych pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji zostały przedstawione poniżej. 
Przyjęte parametry do obliczeń zużycia wody: 
· ilość pracowników zatrudnionych przy budowie: 10 osób i zużycie wody 60 dm3 /osobę; 
· zużycie wody do utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych dla powierzchni 50 m2 i zużycie wody 1,5 dm3/os. (mycie ręczne).
Q w = (10 x 60) + (50 x 1,5) = ok. 0,7 m3/d
Przyjęto, że 100 % pobranej wody stanowić będą ścieki bytowe, zatem Q ść byt = 0,7 m3/d = 255,5 m3/max. 12 miesięcy budowy.
8.2. [bookmark: _Toc62671474]FAZA EKSPLOATACJI 
8.2.1. [bookmark: _Toc62671475]Zanieczyszczenia powietrza
Szczegółowe informacje dot. modelowania zawarte są w Załączniku 4 do niniejszego raportu. Jak wynika z przeprowadzonych analiz emisja związana z eksploatacją planowanej  instalacji nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych.
8.2.2. [bookmark: _Toc62671476]Klimat akustyczny 
Przeprowadzone obliczenia i analiza akustyczna, stanowiące Załącznik 3 do niniejszego raportu. Zgodnie z oceną projektowanej inwestycji zawartą w analizie zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji spełnione będą wszelkie standardy akustyczne w środowisku. 
8.2.3. [bookmark: _Toc62671477]Gospodarka wodno – ściekowa 
Ścieki socjalno-bytowe
Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. W związku z realizacją inwestycji planuje się zatrudnienie ok. 80 osób. Zgodnie z tabelą 3 załącznika Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody zużycie to będzie kształtować się następująco:
· przeciętne normy zużycia wody w zakładzie pracy na jednego zatrudnionego wynoszą: od 15 do 60 dm3/dobę
· obliczenie dobowego zrzutu ścieków bytowych dla pracowników:
80 osoby x 60 l/dobę =4 800 l/dobę = 4,8 m3/dobę

Roczny zrzut ścieków bytowych: 4,8 m3/dobę x 365 dni =  1 752 m3/rok
Ilość powstających ścieków socjalno-bytowych będzie taka sama jak ilość pobranej wody, czyli 1 752 m3/rok.
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych:
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego.
Ilości powstających wód opadowych na terenie całego zakładu przedstawiono poniżej:
[bookmark: _Toc62671853]   Tabela 19 Szacunkowa charakterystyka wód opadowych i roztopowych
	
	Powierzchnia [ha]
	Współczynnik

	Powierzchnia zabudowy
	0,23
	0,9

	Powierzchnie utwardzeń (w tym drogi dojazdowe i place składowe)
	0,82
	0,9

	Razem
	1,05
	



Łączna powierzchnia zlewni wynosi 1,05  ha

Deszcz miarodajny o natężeniu q=205 l/s/ha
			współczynnik opóźnienia = 1,0
                                            P=10%
                                            c=10
Maksymalna ilość wód opadowych, jaka zostanie odprowadzona z poszczególnych zlewni, dla prawdopodobieństwa występowania deszczu miarodajnego została wyliczona 
w oparciu o następujący wzór:


gdzie:
q – natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s·ha], (205 l/s/ha przy założeniu 
p = 10% i c = 10 lat)
φ – współczynnik spływu
ψ – współczynnik opóźnienia spływu =1
F – powierzchnia zlewni [ha]: powierzchnia

[bookmark: _Hlk3327445]Qplac utwardzony=205*1*0,90*1,05 = 193,73  [dm3/s]

Sumaryczna ilość wód odprowadzana z całego obszaru zlewni 193,73  dm3/s.
8.2.4. [bookmark: _Toc62671478]Gospodarka odpadami 
[bookmark: _Toc475534084]W trakcie funkcjonowania zakładu wytwarzane będą odpady związane zarówno z przetwarzaniem odpadów, jak i funkcjonowaniem firmy.
Poniżej przedstawiono spis odpadów powstających w trakcie eksploatacji inwestycji:
[bookmark: _heading=h.2koq656][bookmark: _Toc62671854]Tabela 20  Lista odpadów powstających w trakcie eksploatacji inwestycji
	PODGRUPA
	KOD ODPADU
	RODZAJ
	ILOŚĆ
[Mg/rok]

	13
	Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

	13 01
	Odpadowe oleje hydrauliczne

	
	130113*
	Inne oleje hydrauliczne
	0,05

	13 02
	Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

	
	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
	0,05

	13 03
	Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

	
	13 03 10*
	Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
	0,05

	15
	Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

	15 01
	Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

	
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych 
	2

	
	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
	0,5

	15 02
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

	
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,05

	
	15 02 03
	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	0,05

	16
	Odpady nieujęte w innych grupach

	16 02
	Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

	
	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	0,07

	
	16 02 15*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń
	0,07

	19 12
	Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

	
	19 12 02
	Metale żelazne
	100

	
	19 12 03 
	Metale nieżelazne
	100

	
	19 12 04 
	Tworzywa sztuczne i guma
	70

	
	19 12 05 
	Szkło
	70

	
	19 12 07 
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	70

	
	19 12 09 
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	1500

	
	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	1500

	20
	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

	20 01
	Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie 
(z wyłączeniem 15 01)

	
	20 01 01 
	Papier i tektura
	0,5

	
	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	0,2

	
	20 01 28
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
	0,2

	
	20 01 36
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
	0,2

	20 03
	Inne odpady komunalne

	
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	10

	
	20 03 99
	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
	3



Miejsca i sposób magazynowania odpadów:
Odpady z grupy 13
Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku wykonanym z materiałów trudnopalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych. Pojemnik umieszczony będzie na utwardzonej powierzchni. Oleje magazynowane będą do czasu uzbierania ekonomicznie uzasadnionej ilości. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane będą upoważnionej firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie materiałów najlepszej jakości. W trakcie serwisowania separatorów / osadników (przez wyspecjalizowane firmy, które będą wytwórcami odpadów) powstawać będą odpady z grupy 13. Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, art. 27. 1. wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.  

Odpady z grupy 15
Sorbenty i materiały filtracyjne magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku. Pojemnik umieszczony będzie na utwardzonej powierzchni.  Czas magazynowania tego rodzaju odpadu będzie nie dłuższy niż 1 rok. Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie sorbentów lepszej jakości, o większej powierzchni właściwej powodującej lepsze wchłanianie, bardziej trwałych ubrań ochronnych (wielokrotnego użytku). 

Odpady z grupy 16
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy tj. żarówki energooszczędne, świetlówki magazynowane będą w szczelnym, opisanym pojemniku. Pojemnik umieszczony będzie na szczelnej powierzchni. Zabezpieczone będą przed stłuczeniem. Czas magazynowania tego rodzaju odpadu jest nie dłuższy niż 1 rok. Odpady te oddawane będą do specjalistycznego punktu handlowego w momencie zakupu nowego towaru. Ograniczenie ilości powstających odpadów poprzez stosowanie urządzeń lepszej jakości, bardziej trwałych, stosowanie się do zaleceń producenta sprzętu elektronicznego w celu maksymalnego wydłużenia żywotności.

Odpady z grupy 19
Odpady poprodukcyjne będą powstawać w ramach eksploatacji linii technologicznych na terenie zakładu. Odpady będą magazynowane w kontenerach oraz pojemnikach. Przewiduje się je magazynować maksymalnie do 1 roku. Przekazywane będą firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Miejsca i sposób magazynowania odpadów:
Odpady gromadzone będą selektywnie, składane na paletach lub w pojemnikach, kontenerach czy w workach Big-Bag w wydzielonym miejscu na odpady. Po zgromadzeniu odpowiedniej partii odpady przekazywane będą do dalszego zagospodarowania podmiotom mającym uregulowany stan formalnoprawny w zakresie gospodarki odpadami. 
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (20 03 01) będą zbierane selektywnie w kontenerach do gromadzenia stałych odpadów komunalnych i wywożone na składowisko.
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 
w szczególności gospodarka odpadami nie może:
1. powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt,
1. powodować uciążliwości przez hałas lub zapach,
1. wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia w fazie eksploatacji prowadzić będzie do wytwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów niebezpiecznych. Zgromadzone odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwienia. Podjęte zostaną również działania mające na celu ograniczenie ilości odpadów. W ramach realizacji przedsięwzięcia odpady komunalne będą gromadzone w kontenerze, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.
Wytwarzane odpady będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne dokumenty w zakresie gospodarowania odpadami. Wszystkie wytwarzane rodzaje odpadów będą gromadzone w wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji:
1. w sposób selektywny,
1. nie zagrażając środowisku,
nie powodując uciążliwości dla osób trzecich, do czasu zebrania uzasadnionej partii odpadów 
i przekazania jej firmie posiadającej stosowne zezwolenia w obrocie odpadami.


9. [bookmark: _Toc62671479]CELE ŚRODOWISKOWE WYNIKAJĄCE Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
9.1. [bookmark: _Toc62671480]USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA
9.1.1. [bookmark: _Toc475534085][bookmark: _Toc62671481]WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE W SĄSIEDZTWIE PLANOWANEJ INWESTYCJI
9.1.1.1. WODY PODZIEMNE 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie jednolitych części wód podziemnych o nazwie JCWPd PLGW200013.
Charakterystyka JCWPd PLGW200013, zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.:
· Kod JCWPd: JCWPd PLGW200013
· Czy JCWPd jest monitorowana: tak
· Stan ilościowy: dobry
· Stan chemiczny: dobry
· Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona
· Cel środowiskowy: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy
· Odstępstwo - art. 4.4 RDW: nie
· Typ odstępstwa: nie dotyczy	
· Uzasadnienie odstępstwa: nie dotyczy

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.
9.1.1.2. wody powierzchniowe
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych JCWP typu rzecznego o kodzie PLRW 20001948683.
Charakterystyka JCWP PLRW 20001948683, zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.:
· Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki
· Kod JCWP: PLRW 20001948683
· Typ JCWP: 19
· Czy JCWP jest monitorowana: tak
· Status JCWP: SZCW 
· Aktualny stan lub potencjał JCWP: zły 
· Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona
· Cel środowiskowy: dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny.
· Odstępstwo - art. 4.4 i 4.5 RDW: nie 
· Typ odstępstwa: nie dotyczy 
· Termin osiągnięcia dobrego stanu: nie dotyczy 
· Uzasadnienie odstępstwa: nie dotyczy
Zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.
9.1.1.3. ANALIZA MOŻLIWEGO WPŁYWU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH ZAWARTYCH W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA
Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły, w  ramach  identyfikacji  znaczących oddziaływań antropogenicznych, mających wpływ na jednolite części wód powierzchniowych, przeanalizowano wszystkie presje i podzielono je na następujące kategorie: 

· Punktowe źródła zanieczyszczeń:
1)  gospodarka komunalna (w tym oczyszczalnie ścieków); 
2)  przemysł; 
3)  wody opadowe i roztopowe; 
4)  hodowla ryb; 
5)  składowiska odpadów; 
6)  zrzuty wód związanych z działalnością człowieka (wody zasolone, chłodnicze); 
7)  porty.

· Rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń:
1)  rolnictwo;  
2)  ścieki i pochodzące od ludności niekorzystającej z systemu kanalizacji sanitarnej;  
3)  depozycja atmosferyczna; 
4)  naturalne procesy.

· Zmiany hydromorfologiczne:
1)  zabudowa podłużna cieków polegająca głównie na zmianie profilu poprzecznego 
i podłużnego cieków; 
2)  zabudowa brzegów jezior (zabudowa komunalna i gospodarcza); 
3) umocnienie i zabudowa brzegów morskich pirsami, ostrogami, opaskami brzegowymi, falochronami; 
4)  obwałowania; 
5)  zabudowa poprzeczna, obejmująca wszelkie budowle przegradzające koryto; 
6)  sztuczne zbiorniki wodne; 
7)  tory wodne; 
8)  melioracje.

W  ramach  identyfikacji  znaczących  oddziaływań  antropogenicznych,  mających  wpływ  na  stan  jednolitych części wód podziemnych, przeanalizowano wszystkie presje i podzielono je na następujące kategorie ze względu na czynniki sprawcze: 

· Punktowe źródła zanieczyszczeń:
1)  składowiska odpadów przemysłowych; 
2)  składowiska odpadów komunalnych; 
3)  gospodarka komunalna (zrzut ścieków bytowych); 
4)  przemysł (zrzut ścieków przemysłowych), w tym przemysł rafineryjny oraz emisja pyłów 
i gazów.

· Rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń:
1)  rolnictwo (zwłaszcza zanieczyszczenia azotanami i fosforanami pochodzenia rolniczego); 
2)  depozycja zanieczyszczeń chemicznych z atmosfery; 
3)  górnictwo (odwodnienie wyrobisk i odwodnienia wgłębne); 
4)  melioracje; 
5)  obszary bezpośrednio zagrożone powodzią; 
6)  aglomeracje miejsko-przemysłowe.

· Pobory wód na różne cele (skutkujące słabym stanem ilościowym wód podziemnych):
1)  odwodnienia (między innymi wyrobisk kopalnianych); 
2)  ujęcia wód na cele komunalne; 
3)  ujęcia wód na cele przemysłowe; 
4)  aglomeracje miejsko-przemysłowe.

Mając na uwadze charakter planowanej inwestycji, zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji w odniesieniu do realizacji celów środowiskowych wyznaczonych dla wód podziemnych i powierzchniowych scharakteryzowanych powyżej,
z uwagi na to, iż:
· nie przewiduje się wystąpienia punktowych, rozproszonych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń JCWP, ani też wprowadzenia zmian hydromorfologicznych: ryzyko wystąpienia przypadkowych skażeń środowiska gruntowo-wodnego nie wystąpi z uwagi na szczelne podłączenie inwestycji do kanalizacji sanitarnej, zaś wody opadowe z terenu inwestycyjnego zostaną odprowadzane do zbiornika retencyjnego;
· nie przewiduje się wystąpienia punktowych, rozproszonych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń JCWPd, jak również własnego poboru wód podziemnych (np. poprzez budowę studni) – planuje się zaopatrzenie w wodę z wiejskiego systemu wodno-ściekowego, po uzgodnieniu i na warunkach gestora medium.
9.2. [bookmark: _Toc62671482][bookmark: _Toc475534086]USTALENIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU WODNEGO 
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły stwierdza się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie powodować zmian w przepływach wód, nie będzie odbywać się w sąsiedztwie jezior lobeliowych, nie będzie powodować zmian naturalnych warunków morfologicznych, nie będzie powodować także zmian ilościowych prowadzących do regionalnego obniżenia poziomu wód podziemnych, szkody 
w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych ani zmian stanu chemicznego wód.
9.3. [bookmark: _Toc62671483]USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM
Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, udostępnionymi na Hydroportalu powodziowym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz na portalu www.smorp.pl udostępnionym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nie jest zlokalizowane na żadnym arkuszu, dlatego też można stwierdzić, że planowana inwestycja położona jest poza obszarem zagrożonym wystąpieniem powodzi.
9.4. [bookmark: _Toc475534087][bookmark: _Toc62671484]USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY
Zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze na którym zlokalizowana jest inwestycja występuje wysokie i silne ryzyko wystąpienia suszy. Katalog[footnoteRef:25] działań dla tego obszaru obejmuje: [25:  Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki. Mędłów, listopad 2015r.] 

· czasowe  ograniczenia  w  korzystaniu  z  wód  w zakresie poboru wody
· czasowe  ograniczenia  w  korzystaniu  z  wód  w zakresie wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi 
· zmiany  sposobu  gospodarowania  wodą  w zbiornikach retencyjnych 
· budowę  ujęć  wód  podziemnych  dla  zabezpieczenia wody do picia
· weryfikację pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód 
· przebudowę systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające
· budowa obiektów tzw. dużej retencji
· opracowanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań ograniczających skutki suszy 
· opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy.
Zgodnie z opisem inwestycji w niniejszym raporcie nie będzie ona w żaden sposób kolidować
z wyżej wymienionymi działaniami. 
Inwestycja nie będzie miała wpływu na ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy.
9.5. [bookmark: _Toc475534088][bookmark: _Toc62671485]USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
Ścieki komunalne będą odprowadzane do sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospodarka wodno – kanalizacyjna nie będzie więc kolidować z ustaleniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
10. [bookmark: _Toc62671486]OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ
Działki inwestycyjne położone są na terenie określanym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako obszar usług produkcyjnych, składowania
i magazynowania.
Rozpatrywany obszar leży w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze chronionego krajobrazu pn. ,,Kaszubski”. Nie istnieją jednak odrębne przepisy, które określałby zasady ochrony na tych obszarach. 
Obszar realizacji przedsięwzięcia jest stosunkowo jednorodny siedliskowo, w większości występują tam zbiorowiska roślin ruderalnych. Zaniechanie realizacji inwestycji nie wpłynie znacząco na krajobraz. Inwestycja wiąże się jednak z odbiorem i sortowaniem odpadów komunalnych z terenu Powiatu Kartuskiego, jej zaniechanie może więc mieć negatywny wpływ na jakość procesu gospodarowania odpadami na obszarze powiatu który w dłuższej perspektywie może prowadzić do przedostawania się do środowiska dużej ilości zanieczyszczeń. 
11. [bookmark: _Toc62671487]WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
Przedmiotem inwestycji jest wydobycie kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża, które znajduje się właśnie w tym rejonie i które może być tylko i wyłącznie przedmiotem eksploatacji. Nie można rozpatrywać w przypadku tego złoża możliwości innej lokalizacji kopalni, ponieważ przeprowadzone prace geologiczne wykazały istnienie złoża 
o określonych warunkach zalegania, które predestynują do stosowania określonych technik górniczych i sposobu wydobywania. 
Wariantować można tu jedynie sposób eksploatacji, sposób transportu czy wielkość wydobycia.
[bookmark: _Toc448331651]Wspólne dane odnoszące się zarówno do Wariantu I i Wariantu II przedstawiono łącznie 
w poniższej Tabeli. 

[bookmark: _Toc62671855]Tabela 21 Analiza wariantów inwestycji
	[bookmark: _Hlk515952528]
	WARIANT I – WYBRANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
	WARIANT II - ALTERNATYWNY

	CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

	Lokalizacja inwestycji
	Działki nr 42/2, 42/3, 43/1, obręb Somonino, gmina Somonino, powiat kartuski. Obecnie baza zlokalizowana jest na ul. Ceramicznej 1, lokalizacja ta nie pozwala na dalszą rozbudowę zakładu ze względu na brak miejsca, stąd konieczność wyboru nowej lokalizacji. 

	Elementy zagospodarowania 
oraz rozwiązania techniczne
i organizacyjne
	Przywiezione odpady komunalne będą selektywnie magazynowane w wydzielonych do tego miejscach oraz w dedykowanych kontenerach o różnych pojemnościach: 7 m3, 13 m3 lub 37 m3.   Przeładunek przywiezionych odpadów odbywać się będzie w hali przeładunkowej z rampą na przyjęcie odpadów w kontenerach „40” – 6 stanowisk.  Magazynowanie odpadów, na terenie bazy, odbywać się będzie do momentu uzbierania partii transportowej ekonomicznie uzasadnionej. Po uzbieraniu partii odpadów będą one selektywnie wywożone do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub przekazywane innym podmiotom posiadającym aktualne decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami. 
Odpady będą magazynowane w sposób selektywny, bez możliwości mieszania się ze sobą. Magazynowanie odpadów będzie również prowadzone z uwzględnieniem zapisów art.  16 ustawy o odpadach, który stanowi, że gospodarkę odpadami prowadzi się w sposób zapewniający m.in. brak uciążliwości przez hałas lub zapach. Tym samym w przypadku odpadów biodegradowalnych lub organicznych planuje się magazynować odpady w jak najkrótszym terminie na terenie bazy lub transportować je bezpośrednio do kolejnego posiadacza odpadów (bez magazynowania odpadów na terenie inwestycji). Ponadto Inwestor planuje zabezpieczyć teren bazy w środki np. dyspergenty, sorbenty, neutralizatory czy zestawy do usuwania wycieków. 
	 Wariant I przewiduje zastosowanie wielu możliwych rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka emisji hałasu
i uciążliwego zapachu a także ryzyko awarii. W związku z tym
w wariancie II można rozpatrzyć jedynie możliwość zbudowania większej liczby hal i magazynów. Takie działanie pozwala na zminimalizowanie skutków potencjalnej awarii – rozdzielenie odpadów na kilka budynków skutkuje składowaniem mniejszej ilości odpadów w pojedynczym budynku. W przypadku awarii
w jednym budynku emisja hałasu, oraz zapachu będzie o wiele mniejsza niż w przypadku awarii większej hali z większą ilością odpadów. 

	OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

	TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
	Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter miałby posiadać znaczenie transgraniczne – skala przedsięwzięcia ma charakter regionalny, nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

	RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
	Zgodnie z Art. 3 ust.23 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jako poważną awarię: rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;
Zgodnie z Art. 3 ust. 24 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jako poważną awarię przemysłową - rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie;
Określenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej następuje przez analizę Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Planowana inwestycja zakłada gromadzenie i przeładunek odpadów łatwopalnych czy zagrażających eksplozją, nie zalicza się więc do zakładów o zwiększonym ani dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z analizą wyżej wymienionego rozporządzenia.
W ramach inwestycji nie powstaną nowe obiekty budowlane. 
W odniesieniu do omawianej inwestycji mogą wystąpić sytuacje awaryjne spowodowane: 
· rozlaniem paliwa lub oleju z pojazdów transportujących. Na wypadek takiej sytuacji w zakładzie znajdować się będzie odpowiedni sorbent do absorpcji substancji ropopochodnych.
W celu zapobieżenia ww. sytuacjom awaryjnym będą prowadzone systematyczne przeglądy używanych urządzeń i maszyn. Zalecenia fabrycznych instrukcji zainstalowanych urządzeń będą bezwzględnie przestrzegane. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia awaria zostanie bezzwłocznie usunięta.
· pożarem, wywołanym przez uszkodzone przewody w układzie zasilania pracujących urządzeń i maszyn lub przy zwarciu elektrycznym. Zasady postępowania podczas pożaru określone zostaną określone w odpowiednich instrukcjach.


	WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KLIMAT I JEGO ZMIANY ORAZ WPŁYW KLIMATU I JEGO ZMIAN NA PRZEDSIĘWZIĘCIE
	Analizując planowaną inwestycję wzięto pod uwagę następujące procesy:
· Mitygacji, czyli łagodzenia wpływu działalności człowieka na powstawanie antropogenicznego efektu cieplarnianego. 
W szerokim kontekście mitygacja zmian klimatu może oznaczać również odpowiednie zagospodarowanie środowiska 
w celu ochrony zasobów wodnych, glebowych oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych.
Problematyka rozwiązań mitygacyjnych obejmuje przeciwdziałanie:
· emisji bezpośredniej gazów cieplarnianych powodowanej przez przedsięwzięcia,
· emisji pośredniej gazów cieplarnianych powodowanej przez przedsięwzięcia, a związaną ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię,
· emisji pośredniej gazów cieplarnianych powodowanej przez przedsięwzięcia, a związaną z działaniami towarzyszącymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przedsięwzięciu.
W związku z usunięciem warstwy roślin z powierzchni nastąpi zwiększony odpływ wody deszczowej. Mając jednak na uwadze niewielką skalę usuwania roślinności  oddziaływanie na klimat będzie nieistotne. 
W związku z realizacją przedsięwzięcia nastąpi emisja do atmosfery związana z pracą pojazdów transportujących. Emisja związana
z ruchem tych pojazdów po terenie inwestycyjnym będzie znikoma i ograniczona w czasie. Emisja niezorganizowana pochodząca ze źródeł liniowych nie ma wpływu na stan jakości powietrza na analizowanym terenie. 

Podsumowując stwierdza się, że emisja związana z planowanym przedsięwzięciem będzie znikoma i będzie mieć zmienny poziom 
w skali roku oraz w skali doby, w związku z powyższym oddziaływanie na klimat będzie nieistotne.

Adaptacji, czyli procesu dostosowania do rzeczywistego lub oczekiwanego klimatu i jego skutków, w celu zmniejszenia lub uniknięcia szkody lub wykorzystania korzystnych możliwości. Działania adaptacyjne mogą polegać na wprowadzeniu koniecznych zmian w dotychczasowych technologiach produkcji w celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, jak również na wprowadzeniu zmian w wymaganiach technicznych dla przedsięwzięć.
Przystosowanie do zmian klimatu obejmuje adaptację do zjawisk, takich jak: fale upałów, susze (długotrwałe, krótkotrwałe), pożary, ekstremalne opady, zalewania przez wody z rzek, gwałtowne powodzie, burze i wiatry, osuwiska, podnoszący się poziom mórz, spiętrzenia fal, erozja wybrzeża i intruzja wód zasolonych, fale chłodu i śniegu oraz szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem.
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, a także na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze, który jest narażony na wystąpienie katastrofy naturalnej – tym samym nie rozpatrywano dodatkowych rozwiązań oraz wariantów projektu w stosunku do zagrożeń wynikających ze zmian klimatu tj.: fale upałów, osuszanie, zagrożenie powodziowe. Jest to natomiast obszar objęty wysokim ryzykiem wystąpienia suszy, inwestycja nie będzie jednak miała żadnego wpływu na plan przeciwdziałań skutkom suszy. 
Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na warstwy wodonośne, w tym na stan ilościowy wód podziemnych. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, udostępnionymi na Hydroportalu powodziowym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz na portalu www.smorp.pl udostępnionym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, nie jest zlokalizowane na żadnym arkuszu, dlatego też można stwierdzić, że planowana inwestycja położona jest poza obszarem zagrożonym wystąpieniem powodzi.
Nie przewiduje się więc wystąpienia ww. zjawisk i ich negatywnego oddziaływania na przedsięwzięcie.
Ze względu na funkcję przedsięwzięcia, lokalizację oraz jego niewielką skalę, nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany zarówno w Wariancie I jak i Wariancie II.

	ODDZIAŁYWANIE WARIANTU NA LUDZI, WODĘ I POWIETRZE
	Działalność projektowanego przedsięwzięcia w wariancie I będzie powodować nieznaczną emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Będą to zanieczyszczenia transportowe od spalin samochodowych, wyliczone stężenia zanieczyszczeń wokół działki nie przekroczą wartości normatywnie dopuszczalnych.
Przeprowadzona analiza emisji zanieczyszczeń (Załączniki 4)
i hałasu (Załącznik 3), wykazują, że inwestycja nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na żadne komponenty środowiska, w tym na klimat akustyczny, ani stan jakości powietrza.
	Wariant II przedsięwzięcia przewiduje większą emisję zanieczyszczeń powietrza i hałasu. Rozmieszczanie odpadów
w kilku halach będzie się wiązało ze wzmożonym ruchem pojazdów po terenie inwestycji, powodować to będzie większe emisje zanieczyszczeń oraz hałasu. 

	
	
Wpływ na wodę: 
Woda będzie wykorzystywana jedynie do celów socjalno – bytowych, wytwarzane ścieki komunalne będą odprowadzane zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Inwestycja nie będzie więc miała wpływu na wody powierzchniowe i podziemne.
Biorąc pod uwagę powyższe w związku z planowaną inwestycją nie wystąpi negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi, wodę 
i powietrze zarówno w Wariancie I jak i II. 

	[bookmark: _Toc62671488]WPŁYW NA POPULACJE CHRONIONYCH GATUNKÓW ROŚLIN, GRZYBÓW I ZWIERZĄT ORAZ SIEDLISKA PRZYRODNICZE
	Wpływ na siedliska przyrodnicze

Tern inwestycyjny położony jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze chronionego krajobrazu p.n. „Kartuski”. Dla wymienionych form ochrony nie wyznaczono jednak żadnych ograniczeń. 

	
	Wpływ na populacje chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt

W obu wariantach dojdzie do usunięcia szaty roślinnej. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono że wpływ inwestycji na przyrodę będzie niewielki ze względu na  niewielką wartość przyrodniczą jaką przedstawia przedmiotowy obszar. Występujące tam rośliny należą do gatunków pospolitych i częstych na obszarach ruderalnych, nie zaobserwowano tam także śladów stałego przebywania zwierząt. 

	ODDZIAŁYWANIE WARIANTU NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, 
Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI, KLIMATU 
I KRAJOBRAZU
	Zagrożeniami dla powierzchni ziemi mogą być[footnoteRef:26]: [26:  Kierunki badań w dziedzinie geologii środowiskowej (na lata 2008-2015), Ministerstwo Środowiska, Warszawa sierpień 2008] 

· procesy geodynamiczne czyli ruchy masowe ziemi, związane przede wszystkim z działaniem sił przyrody, takimi jak gwałtowne opady deszczu, intensywne topnienie śniegu, podnoszenie się poziomu wód gruntowych oraz wezbrania rzek,
· eksploatacje kopalin, które mogą powodować rozległe powierzchniowe zmiany terenu w formie wyrobisk oraz zmiany 
w pionowym ukształtowaniu rzeźby,
· zabiegi agrotechnicznych związane z uprawą ziemi,
· budowy dróg, a także budowy sieci infrastrukturalnych i systemów melioracyjnych.
Analizując powyższe zapisy oraz plan zagospodarowania terenu można stwierdzić że przedmiotowa inwestycja nie będzie niosła za sobą znaczącego oddziaływania na powierzchnię ziemi. 

	ODDZIAŁYWANIE WARIANTU NA DOBRA MATERIALNE
	Działalność planowanego zakładu będzie odbywać się w granicach działek inwestycyjnych, drogi dojazdowe które będą wykorzystywane do transportu załadunków na teren inwestycji obecnie są także eksploatowane w ramach normalnego ruchu pojazdów. Inwestycja nie będzie więc skutkować pojawieniem się nowego oddziaływania na dobra materiale w obu rozpatrywanych wariantach. 

	ODDZIAŁYWANIE WARIANTU NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJĘTE ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTREM LUB EWIDENCJĄ ZABYTKÓW
	Planowana inwestycja zarówno w Wariancie I, jak i w Wariancie II jest zlokalizowana na terenie zespołu zabytków[footnoteRef:27], Starosta Kartuski w decyzji z dnia 16 lipca 2019 udzielił pozwolenia na rozbiórkę znajdujących się tam obiektów byłej cegielni (Załącznik 2 niniejszego raportu)[footnoteRef:28].  [27:  http://portal.gison.pl/somonino/]  [28:  Decyzja Starosty Kartuskiego nr 18.2019.MF z dnia 16 lipca 2019 r. ] 



	ODDZIAŁYWANIE WARIANTU NA KRAJOBRAZ
	Wariant I i II różnią się ilością budynków przewidzianych do zbudowania, w obu przypadkach mamy jednak do czynienia z tą samą lokalizacją na terenie na którym obecnie znajdują się już budynki. Planowana inwestycja przewiduję budowę nowych obiektów na miejscu budynków przeznaczonych do robiórki, ponadto będą one podobnej wysokości. Można więc że planowane nowe zagospodarowanie działki będzie miało podobne oddziaływanie na krajobraz jak budynki które obecnie się tam znajdują.

	WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY POWYŻSZYMI ELEMENTAMI
	Jak wykazano w przedłożonym Raporcie OOŚ, przedmiotowa inwestycja nie wykazuje negatywnego oddziaływania na żaden 
z komponentów środowiska przyrodniczego, w tym na zdrowie ludzkie. W związku z powyższym nie wystąpi także wzajemne negatywne oddziaływanie między poniżej wymienionymi elementami:
· ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
· powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
· dobra materialne.

	UZASADNIENIE – WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA

	Oba warianty przewidują tę samą lokalizację przedsięwzięcia i dojazd prze te same drogi. W obu przypadkach wykorzystane będą takie same rozwiązania w zakresie zabezpieczenia otaczającego obszaru przed możliwym negatywnym oddziaływaniem inwestycji na sąsiednie obszary. Proponowane warianty różnią się jedynie liczbą planowanych do wybudowania obiektów. Rozdzielenie miejsc składowania odpadów na kilka osobnych budynków przyczyni się do zmniejszenia potencjalnej emisji zanieczyszczeń, hałasu i zapachu w przypadku awarii, taki projekt będzie jednak wymagał zabudowania większej ilości powierzchni. Tym samym zwiększy się negatywne oddziaływanie inwestycji w związku ze znacznym zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do projektu zabudowy w wariancie I. 
Biorąc pod uwagę powyższe wybrano do realizacji wariant I. Zastosowanie wyżej wymienionych rozwiązań pozwala na znaczne zmniejszenie ryzyka jakiejkolwiek awarii, tym samym możliwość pojawienia się uciążliwych oddziaływań związanych z awarią jest mało prawdopodobne. W wariancie II zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej będzie natomiast nieuniknione. 



[bookmark: _Toc504031118]
12. [bookmark: _Toc62671489][bookmark: _Toc472938284]OPIS METOD PROGNOZOWANIA ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
NA ŚRODOWISKO (BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE 
I CHWILOWE)
Planowane rozwiązania techniczne oraz organizacyjne stosowane podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia mają na celu głównie zminimalizowanie możliwości wystąpienia potencjalnych oddziaływań na środowisko.

Oddziaływania bezpośrednie 
Oddziaływania bezpośrednie na etapie realizacji to głównie emisja hałasu i zanieczyszczeń związana z budową niezbędnej infrastruktury. Będą to jednak oddziaływania krótkoterminowe, ograniczone do terenu inwestycji i ustaną po zakończenie etapu budowy. 
Oddziaływaniem bezpośrednim będzie również przekształcenie terenu polegające na wycince roślinności tworzącej zbiorowiska ruderalne. 
Na etapie eksploatacji obiektu do oddziaływań bezpośrednich należy zaliczyć emisję zanieczyszczeń  i hałasu związaną z transportem odpadów do zakładu i z zakładu do innych jednostek.

Do krótko- i średnioterminowych bezpośrednich oddziaływań na środowisko należy zaliczyć (oddziaływanie w trakcie realizacji inwestycji):
· emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (uciążliwość okresowa ograniczona głównie do terenu inwestycji);
· emisja hałasu (uciążliwość okresowa ograniczona głównie do terenu inwestycji);
· emisja odpadów komunalnych;
· zwiększony ruch na drogach dojazdowych do terenu inwestycyjnego związany 
z wyburzaniem istniejących budynków oraz budową nowych obiektów. 

Do długoterminowych bezpośrednich oddziaływań na środowisko należy zaliczyć (oddziaływanie w trakcie eksploatacji inwestycji):
· emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego;
· emisja hałasu;
· trwałe usunięcie roślinności
· nieznaczne zwiększenie ruchu na drodze dojazdowej.
Analiza danych istotności potencjalnych negatywnych oddziaływań pozwala na stwierdzenie, że planowane do realizacji przedsięwzięcie opisane w niniejszym raporcie, nie wykazuje bezpośredniego negatywnego oddziaływania na środowisko w otoczeniu inwestycji. Należy zauważyć, że eksploatacja planowanej inwestycji, ze względu na swój charakter, nie będzie się wiązała z przekroczeniem dopuszczalnych norm i standardów. 

Oddziaływania pośrednie 
Oddziaływaniem pośrednim określa się oddziaływania na środowisko, które nie są bezpośrednio rezultatami przedsięwzięcia, określane jako oddziaływania wtórne. Eksploatacja inwestycji będzie się odbywać w większości w zamkniętych obiektach, bez nadmiernej emisji hałasu. Jedynym oddziaływaniem wtórnym może być emisja z pojazdów transportujących, będzie ona jednak niewielka i nie będzie źródłem znacznej emisji zanieczyszczeń. 

Oddziaływania wtórne
Analizując planowaną inwestycję, stwierdza się, że nie wystąpi oddziaływanie wtórne.

Oddziaływania krótko-, średnio- i długoterminowe
Oddziaływaniem krótkoterminowym będzie etap realizacji inwestycji i związany z tym wzmożony hałas pochodzący z transportu i robót budowlanych. Oddziaływania te ustaną jednak po zakończeniu etapu realizacja. 

Oddziaływania stałe i chwilowe
Oddziaływaniem stałym będzie częściowa zmiana zagospodarowania terenu. Obecnie znajdują się tam budynki gospodarcze które zostaną zburzone. W ich miejsce powstaną nowe obiekty, ponadto usunięta zostanie część roślinności. 
	
Oddziaływanie skumulowane 
Oddziaływanie skumulowane przedsięwzięcia może być rozpatrywane poprzez analizę otoczenia miejsca realizacji przedsięwzięcia wraz z innymi planowanymi i istniejącymi inwestycjami. 
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń w powietrzu atmosferycznym obowiązujących wartości stężeń zanieczyszczeń i wartości odniesienia poza rozpatrywanym terenem. Rozwiązania techniczne i technologiczne przyjęte w rozpatrywanym przedsięwzięciu nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych w kraju i za granicą.
13. [bookmark: _Toc515961322][bookmark: _Toc62671490]INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ
W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA – W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM
Oddziaływanie skumulowane należy rozpatrywać pod kątem realizacji inwestycji o podobnym charakterze oraz realizacji przedsięwzięć o innym charakterze, ale w zbliżonej lokalizacji. Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach wsi Somonino. Zgodnie z informacjami umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej nie planuje się podobnych inwestycji
w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego obszaru inwestycyjnego. W związku z ty mnie dojdzie do akumulacji negatywnych oddziaływań z innymi inwestycjami. 
14. [bookmark: _Toc500492692][bookmark: _Toc62671491]OKREŚLENIE POTRZEBY USTANOWIENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska jeżeli  z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla  składowiska odpadów komunalnych tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Z analiz zawartych
w niniejszym raporcie wynika jednak że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie groziła niedotrzymaniem standardów jakości środowiska. Z tego względu można stwierdzić że nie zachodzi konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 
15. [bookmark: _Toc467060350][bookmark: _Toc62671492]ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH  
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