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1. [bookmark: _Toc12291022]Opis metodyki obliczeniowej
W niniejszym opracowaniu, w celu określenia oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan powietrza wykonana została komputerowa symulacja modelowania poziomów stężeń substancji. 
Do obliczeń  uwzględniono następujące parametry: 
· Warunki meteorologiczne (róża wiatrów – Stacja meteorologiczna Piła),
· Aerodynamiczną szorstkość terenu, 
· Tło zanieczyszczeń na rozpatrywanym terenie,
· Geometryczne położenie źródeł emisji w przyjętej sieci obliczeniowej,
· Analizy i prognozy ruchu dla analizowanego terenu,
· Czas pracy emitorów liniowych.
Obliczenia stężeń maksymalnych i warunków ich postępowania, stężeń średnio rocznych, 
a także obliczenia stężeń 60-minutowych zostały wykonane zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), za pomocą programu komputerowego Operat FB zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.
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Prognozowanie stężeń emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu 
Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 uwzględnia wpływ terenu na intensywność rozpraszania się zanieczyszczeń w atmosferze. Wartości podstawowe ww. współczynników, obowiązujące dla poszczególnych rodzajów pokrycia terenu podano 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Najwyższy emitor ma wysokość 14 m, w związku z tym analizowano obszar w promieniu około 700 m, tj. 50-krotności wysokości najwyższego emitora. W tym promieniu występują głównie pola uprawne, w związku z tym przyjęto współczynnik szorstkości terenu współczynnik z0 równy 0,035.
2. [bookmark: _Toc12291023]Róża wiatrów
Do obliczeń wzięto dane meteorologiczne z najbliższej możliwej stacji, tj. Gdańsk-Wrzeszcz. Dominują wiatry z kierunków południowo-zachodnich w związku z powyższym emisje pochodzące z instalacji będą kierowane na tereny obszary niezagospodarowane. Na rysunku 1 przedstawiono roczną różę wiatrów dla stacji Gdańsk-Wrzeszcz, z kolei w tabelach 1 i 2 zestawienie udziałów odpowiednio poszczególnych kierunków i poszczególnych prędkości wiatru.
[image: ]
Rys. 1. Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej Gdańsk-Wrzeszcz
Sezon roczny
Liczba obserwacji = 24339

Tab. 1. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	NNE
	ENE
	E
	ESE
	SSE
	S
	SSW
	WSW
	W
	WNW
	NNW
	N

	8,34
	4,44
	3,38
	3,34
	9,13
	12,08
	11,42
	14,22
	12,47
	8,48
	6,18
	6,54



Tab. 2. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %
	1 m/s
	2 m/s
	3 m/s
	4 m/s
	5 m/s
	6 m/s
	7 m/s
	8 m/s
	9 m/s
	10 m/s
	11 m/s

	16,57
	14,31
	16,62
	14,58
	13,20
	8,15
	6,49
	4,75
	3,17
	0,76
	1,39


[bookmark: _Toc12291024]

3. Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery

Tło substancji określono na podstawie pisma Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 30.08.2019 r. nr sprawy DM/GD/063-1/255/19/KM, które stanowi załącznik do opracowania. W tabeli 3 przedstawiono wartości dopuszczalne oraz wartości odniesienia, a także tło zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

Tab. 3. Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery
	Substancja
	CAS
	D1, µg/m3
	Da, µg/m3
	R, µg/m3

	pył PM-10
	-
	280
	40
	9

	dwutlenek siarki (Ditlenek siarki)
	7446-09-5
	350
	20
	3

	tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu)
	10102-44-0,10102-43-9
	200
	30
	5

	tlenek węgla
	630-08-0
	30000
	-
	0

	amoniak
	7664-41-7
	400
	50
	5

	benzen
	71-43-2
	30
	5
	0,1

	węglowodory aromatyczne
	-
	1000
	43
	4,3

	merkaptany
	-
	20
	2
	0,2

	węglowodory alifatyczne
	-
	3000
	1000
	100

	pył zawieszony PM 2,5
	
	-
	25
	7



Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok
Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok
Tło opadu kadmu 1 mg/m2/rok
4. [bookmark: _Toc12291025]Źródła emisji
Planowana inwestycja zakłada budowę bazy magazynowo-transportowej w Somoninie przy ul. Ceramicznej na działkach ewidencyjnych 42/2, 42/3 i 43/1. Do bazy będą dostarczane odpady z komunalne z terenu Powiatu Kartuskiego. Zbierane odpady komunalne będą przeładowywane w hali przeładunkowej do kontenerów, a następnie transportowane na składowisko odpadów. Część odpadów, jak np. gruz, czy złom, będzie rozdrabniana i selekcjonowana, następnie przeładowywana do kontenerów i wywożona. Będą również dostarczane odpady niebezpieczne, jak na przykład farby, lekarstwa, oleje, itp., które będą czasowo gromadzone w magazynie, a następnie transportowane na odpowiednie składowiska.
Na terenie bazy przewiduje się miejsca postojowe dla śmieciarek, myjnię zewnętrzną oraz warsztat naprawy pojazdów. Na placu znajdować się będzie waga samochodowa służąca do ważenia pojazdów przyjeżdżających i wyjeżdżających.
Źródłami zanieczyszczenia powietrza związanymi z planowaną działalnością są:

Emisja zorganizowana:
· punktowym źródłem emisji do powietrza będzie wentylator promieniowy wyciągowy zamontowany dachu hali przeładunkowej. W obliczeniach założono montaż wentylatora o wydajności 13 300 m3/h
Emisja niezorganizowana (liniowa):
· pojazdy ciężarowe – śmieciarki o pojemnościach 10, 16 i 22 m3,
· pojazdy dowożące odpady typu bus o pojemności 5 m3,
· pojazdy ciężarowe do wywozu odpadów o pojemności 37 m3.
W tabeli 4 przedstawiono parametry emitorów na terenie inwestycji.
Tab. 4. Parametry emitorów na terenie inwestycji
	[bookmark: _Toc12291026]Symbol
	Nazwa emitora
	Wysokość
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temper. gazów
	Xe
	Ye

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	m
	m

	E1
	Przejazd  śmieciarki i busy
	  0,5  L
	  200   
	   0   
	  293
	 285,4
	 264,6

	E6
	Ruch ładowarki i koparki
	  0,5  L
	   34,7 
	   0   
	  293
	 316,5
	 294,5

	E7
	Wentylator hali
	 14    
	  0,7  
	   9,6 
	  293
	 305,5
	 286,5

	E2
	Wjazd śmieciarki i busy
	  0,5  L
	    4   
	   0   
	  293
	 302,5
	 277,5

	E3
	Wjazd śmieciarki i busy
	  0,5  L
	    4   
	   0   
	  293
	 295  
	 287,5

	E4
	Przejazd śmieciarek wywożących
	  0,5  L
	  437   
	   0   
	  293
	 306,4
	 282,9

	E5
	Wjazd śmieciarek wywożących
	  0,5  L
	   20   
	   0   
	  293
	 323  
	 321  


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
4.1 Emisja zorganizowana
Z przeładunku odpadów będą emitowane głównie substancje zapachowoczynne, tj. amoniak 
i związki siarki (merkaptany). Emisję do powietrza obliczono na podstawie założenia stężeń występujących na wylocie z emitora po przejściu przez system dezodoryzacji o skuteczności redukcji odorów na poziomie 75-98%, polegający na zamontowaniu na dachu konstrukcji paroprzepuszczalnych membran.
Założono następujące stężenia substancji odorotwórczych na wylocie z emitora:
· Amoniak < 5 ppm (0,0035 g/m3),
· Merkaptany < 0,000009 g/m3
Emisję substancji do powietrza obliczono na podstawie założonych stężeń oraz wydajności wentylatora i przedstawiono w tabeli 5.
Tab. 5. Emisja maksymalna i roczna z wentylatora hali przeładunkowej
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnia

	
	1 okres  kg/h
	Mg
	1 okres  kg/h

	amoniak
	0,466
	1,229
	0,1403

	merkaptany
	0,001197
	0,00316
	0,000361


4.2 [bookmark: _Toc12291027]Emisja niezorganizowana
Liniowymi źródłami hałasu będą drogi poruszania się pojazdów dowożących 
i wywożących odpady:
· 15 pojazdów ciężarowych - śmieciarek o pojemnościach 10, 16 i 22 m3,
· 3 pojazdy dowożące odpady typu bus o pojemności 5 m3 wykonujące 2 kursy dziennie (łącznie 6 przejazdów),
· 3 pojazdy ciężarowe do wywozu odpadów o pojemności 37 m3 wykonujące 2 kursy dziennie (łącznie 6 przejazdów).

Pojazdy będą się poruszały jedynie w czasie pracy zakładu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00. Założono prędkość poruszania się pojazdów po terenie zakładu 
w wysokości 20 km/h.
Poniżej przedstawiono dane emitorów liniowych, a w tabelach 6-11 wielkość emisji obliczoną z tych źródeł.

Emitor:	E1 Przejazd  śmieciarki i busy

Wysokość emitora: 	0,5 m
Emitor liniowy o długości: 	197,39 m
Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 6. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E1
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnia

	
	1 okres  kg/h
	Mg
	1 okres  kg/h

	tlenek węgla
	0,00299
	0,00789
	0,000901

	benzen
	0,0000387
	0,0001023
	0,00001167

	węglowodory alifatyczne
	0,001257
	0,00332
	0,000379

	węglowodory aromatyczne
	0,000377
	0,000996
	0,0001137

	tlenki azotu jako NO2
	0,00514
	0,01356
	0,001548

	pył ogółem
	0,000427
	0,001128
	0,0001288

	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,000427
	0,001128
	0,0001288

	 - w tym pył do 10 µm
	0,000427
	0,001128
	0,0001288

	dwutlenek siarki
	0,000425
	0,001121
	0,000128



Emitor:	E2 Wjazd śmieciarki i busy

Wysokość emitora: 	0,5 m
Emitor liniowy o długości: 	4,24 m
Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 7. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E2
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnia

	
	1 okres  kg/h
	Mg
	1 okres  kg/h

	tlenek węgla
	0,0000299
	0,0000789
	9,01E-6

	benzen
	3,87E-7
	1,02E-6
	1,17E-7

	węglowodory alifatyczne
	0,00001257
	0,0000332
	3,79E-6

	węglowodory aromatyczne
	3,77E-6
	9,96E-6
	1,14E-6

	tlenki azotu jako NO2
	0,0000514
	0,0001356
	0,00001548

	pył ogółem
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	 - w tym pył do 2,5 µm
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	 - w tym pył do 10 µm
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	dwutlenek siarki
	4,25E-6
	0,00001121
	1,28E-6



Emitor:	E3 Wjazd śmieciarki i busy

Wysokość emitora: 	0,5 m
Emitor liniowy o długości: 	5 m
Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 8. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E3
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnia

	
	1 okres  kg/h
	Mg
	1 okres  kg/h

	tlenek węgla
	0,0000299
	0,0000789
	9,01E-6

	benzen
	3,87E-7
	1,02E-6
	1,17E-7

	węglowodory alifatyczne
	0,00001257
	0,0000332
	3,79E-6

	węglowodory aromatyczne
	3,77E-6
	9,96E-6
	1,14E-6

	tlenki azotu jako NO2
	0,0000514
	0,0001356
	0,00001548

	pył ogółem
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	 - w tym pył do 2,5 µm
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	 - w tym pył do 10 µm
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	dwutlenek siarki
	4,25E-6
	0,00001121
	1,28E-6




Emitor:	E4 Przejazd śmieciarek wywożących 

Wysokość emitora: 	0,5 m
Emitor liniowy o długości: 	434,47 m
Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 9. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E4
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnia

	
	1 okres  kg/h
	Mg
	1 okres  kg/h

	tlenek węgla
	0,000898
	0,00237
	0,0002706

	benzen
	0,00001334
	0,0000352
	4,02E-6

	węglowodory alifatyczne
	0,000495
	0,001306
	0,0001491

	węglowodory aromatyczne
	0,0001484
	0,000392
	0,0000447

	tlenki azotu jako NO2
	0,002118
	0,00559
	0,000638

	pył ogółem
	0,0001709
	0,000451
	0,0000515

	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,0001709
	0,000451
	0,0000515

	 - w tym pył do 10 µm
	0,0001709
	0,000451
	0,0000515

	dwutlenek siarki
	0,0001644
	0,000434
	0,0000496



Emitor:	E5 Wjazd śmieciarek wywożących 

Wysokość emitora: 	0,5 m
Emitor liniowy o długości: 	20 m
Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 10. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E5
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnia

	
	1 okres  kg/h
	Mg
	1 okres  kg/h

	tlenek węgla
	0,0000822
	0,000217
	0,00002477

	benzen
	1,22E-6
	3,22E-6
	3,68E-7

	węglowodory alifatyczne
	0,0000453
	0,0001195
	0,00001364

	węglowodory aromatyczne
	0,00001358
	0,0000359
	4,09E-6

	tlenki azotu jako NO2
	0,0001939
	0,000512
	0,0000584

	pył ogółem
	0,00001565
	0,0000413
	4,72E-6

	 - w tym pył do 2,5 µm
	0,00001565
	0,0000413
	4,72E-6

	 - w tym pył do 10 µm
	0,00001565
	0,0000413
	4,72E-6

	dwutlenek siarki
	0,00001505
	0,0000397
	4,54E-6




Emitor:	E6 Ruch ładowarki i koparki

Wysokość emitora: 	0,5 m
Emitor liniowy o długości: 	34,67 m
Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 11. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E6
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnia

	
	1 okres  kg/h
	Mg
	1 okres  kg/h

	tlenek węgla
	0,00002376
	0,0000627
	7,16E-6

	benzen
	3,53E-7
	9,32E-7
	1,06E-7

	węglowodory alifatyczne
	0,00001309
	0,0000346
	3,95E-6

	węglowodory aromatyczne
	3,93E-6
	0,00001037
	1,18E-6

	tlenki azotu jako NO2
	0,0000561
	0,000148
	0,0000169

	pył ogółem
	4,52E-6
	0,00001194
	1,36E-6

	 - w tym pył do 2,5 µm
	4,52E-6
	0,00001194
	1,36E-6

	 - w tym pył do 10 µm
	4,52E-6
	0,00001194
	1,36E-6

	dwutlenek siarki
	4,35E-6
	0,00001149
	1,31E-6




[bookmark: _Toc12291028]5. Ustalenie zakresu obliczeń
[bookmark: _Toc414886445][bookmark: _Toc12291029]5.1. Zakres skrócony  - metodyka
Zgodnie z zapisami Załącznika 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), jeżeli z obliczeń wstępnych, wykonanych zgodnie z pozycją 2.5 i 2.6 ww. rozporządzenia wynika, że spełnione są następujące warunki:
Dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy:
Smm≤ 0,1 *D1
Dla zespołu emitorów:
Smm≤ 0,1 *D1
Kryterium opadu pyłu
- to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia.
Jeżeli nie jest spełniony warunek określony w pkt. 3 to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:
Op ≤ Dp - Rp
[bookmark: _Toc414886446][bookmark: _Toc12291030]5.2. Zakres pełny - metodyka
Jeżeli nie są spełnione warunki określone w pozycji 3.1 w pkt. 1 i 2 to na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla danej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:
Smm≤ D1
Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, ze dla zespołu emitorów jest spełniony warunek:
Smm≤ 0,1 *D1
to na tym kończy się obliczenia.
Natomiast dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony warunek określany powyższym wzorem, lub dla pojedynczego emitora, dla którego nie jest spełniony warunek określany wzorem 3.1, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:
Sa ≤ Da – R
Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeśli jest spełniony warunek określany w pozycji 3.1 w pkt. 3 w pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe.
Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole mniejszej niż 10 h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości. Rozróżnia się następujące przypadki:
· gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest nie mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości Z,
· gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości zmieniających się co 1 m, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego emitora do wysokości:

a) Z	jeżeli Hmax ≥ Z
b) Hmax	jeżeli Hmax< Z
gdzie:
Hmaxoznacza najwyższą efektywną wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich  sytuacji meteorologicznych.
Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości D1.
Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji 
w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek Smm ≤ D1 
w punktach sieci obliczeniowej.
Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.
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tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 63,5 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres

	E1
	Przejazd  śmieciarki i busy
	34,3

	E6
	Ruch ładowarki i koparki
	1,779

	E2
	Wjazd śmieciarki i busy
	6,37

	E3
	Wjazd śmieciarki i busy
	6,37

	E4
	Przejazd śmieciarek wywożących 
	5,54

	E5
	Wjazd śmieciarek wywożących 
	9,15

	
	Razem
	63,5



benzen      D1 = 30  maks. suma Smm = 0,854 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres

	E1
	Przejazd  śmieciarki i busy
	0,445

	E6
	Ruch ładowarki i koparki
	0,02643

	E2
	Wjazd śmieciarki i busy
	0,0825

	E3
	Wjazd śmieciarki i busy
	0,0825

	E4
	Przejazd śmieciarek wywożących 
	0,0824

	E5
	Wjazd śmieciarek wywożących 
	0,136

	
	Razem
	0,854



węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 28,87 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres

	E1
	Przejazd  śmieciarki i busy
	14,43

	E6
	Ruch ładowarki i koparki
	0,98

	E2
	Wjazd śmieciarki i busy
	2,679

	E3
	Wjazd śmieciarki i busy
	2,68

	E4
	Przejazd śmieciarek wywożących 
	3,055

	E5
	Wjazd śmieciarek wywożących 
	5,04

	
	Razem
	28,87



węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 8,66 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres

	E1
	Przejazd  śmieciarki i busy
	4,33

	E6
	Ruch ładowarki i koparki
	0,294

	E2
	Wjazd śmieciarki i busy
	0,804

	E3
	Wjazd śmieciarki i busy
	0,804

	E4
	Przejazd śmieciarek wywożących 
	0,916

	E5
	Wjazd śmieciarek wywożących 
	1,512

	
	Razem
	8,66



tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 119,7 > 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres

	E1
	Przejazd  śmieciarki i busy
	59

	E6
	Ruch ładowarki i koparki
	4,2

	E2
	Wjazd śmieciarki i busy
	10,95

	E3
	Wjazd śmieciarki i busy
	10,95

	E4
	Przejazd śmieciarek wywożących 
	13,08

	E5
	Wjazd śmieciarek wywożących 
	21,58

	
	Razem
	119,7



pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 4,93 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres

	E1
	Przejazd  śmieciarki i busy
	2,452

	E6
	Ruch ładowarki i koparki
	0,1694

	E2
	Wjazd śmieciarki i busy
	0,455

	E3
	Wjazd śmieciarki i busy
	0,455

	E4
	Przejazd śmieciarek wywożących 
	0,528

	E5
	Wjazd śmieciarek wywożących 
	0,871

	
	Razem
	4,93



dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 9,7 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres

	E1
	Przejazd  śmieciarki i busy
	4,87

	E6
	Ruch ładowarki i koparki
	0,326

	E2
	Wjazd śmieciarki i busy
	0,905

	E3
	Wjazd śmieciarki i busy
	0,905

	E4
	Przejazd śmieciarek wywożących 
	1,016

	E5
	Wjazd śmieciarek wywożących 
	1,676

	
	Razem
	9,7



amoniak      D1 = 400  maks. suma Smm = 25,13 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres

	E7
	Wentylator hali
	25,13

	
	Razem
	25,13



merkaptany      D1 = 20  maks. suma Smm = 0,0646 < 0,1*D1
	Symbol
	Nazwa
	1
okres

	E7
	Wentylator hali
	0,0646

	
	Razem
	0,0646



Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 7
 
	Zakres pełny
	Zakres skrócony

	tlenki azotu jako NO2
	tlenek węgla

	
	benzen

	
	węglowodory alifatyczne

	
	węglowodory aromatyczne

	
	pył PM-10

	
	dwutlenek siarki

	
	amoniak

	
	merkaptany



Brak emitorów punktowych emitujących pył

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =    206,8 [m]
Emitor: Wentylator hali
Należy analizować obszar o promieniu 6204 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.
5.4. Zestawienie maksymalnych stężeń w sieci receptorów

W tabelach 12-31 przedstawiono wyniki obliczeń rozprzestrzeniania.

Tab. 12. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,6
	300
	190
	6
	2
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,012
	330
	210
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 0,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,012 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 31 µg/m3.
 
Tab. 13. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1,3
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,014
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 1,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,014 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 31 µg/m3.

Tab. 14. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1,3
	300
	190
	6
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,023
	330
	210
	6
	2
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 1,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,023 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3.
 
Tab. 15. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,5
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,028
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 2,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,028 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3.

Tab. 16. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	15,5
	300
	190
	6
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,280
	330
	210
	6
	2
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 15,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,280 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 25 µg/m3.
 
Tab. 17. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	30,6
	303,5
	193,3
	6
	2
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,340
	303,5
	193,3
	6
	2
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 30,6 µg/m3.
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,340 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 25 µg/m3.

Tab. 18. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	8,4
	300
	190
	6
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,151
	330
	210
	6
	2
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 8,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
 
Tab. 19. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	16,5
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,183
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 16,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Tab. 20. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	25,0
	170
	130
	3
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,279
	310
	460
	3
	1
	S

	Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 170 Y = 130 m  i wynosi 25,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 310 Y = 460 m , wynosi 0,279 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.
 
Tab. 21. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	18,0
	304,1
	389,5
	2
	2
	S

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,196
	304,1
	389,5
	2
	2
	S

	Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 304,1 Y = 389,5 m  i wynosi 18,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 304,1 Y = 389,5 m , wynosi 0,196 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Tab. 22. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,11
	300
	190
	6
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0020
	330
	210
	6
	2
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 0,11 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,0020 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,9 µg/m3.
 
Tab. 23. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,22
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0024
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 0,22 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,0024 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,9 µg/m3.

Tab. 24. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1,1
	300
	190
	6
	2
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,020
	330
	210
	6
	2
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 1,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,020 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.
 
Tab. 25. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	2,2
	303,5
	193,3
	6
	2
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,025
	303,5
	193,3
	6
	2
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 2,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,025 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Tab. 26. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń merkaptanów w sieci receptorów
	Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,06
	170
	130
	3
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0007
	310
	460
	3
	1
	S

	Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych merkaptanów występuje w punkcie o współrzędnych X = 170 Y = 130 m  i wynosi 0,06 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 310 Y = 460 m , wynosi 0,0007 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,8 µg/m3.
 
Tab. 27. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,05
	304,1
	389,5
	2
	2
	S

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,0005
	304,1
	389,5
	2
	2
	S

	Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych merkaptanów występuje w punkcie o współrzędnych X = 304,1 Y = 389,5 m  i wynosi 0,05 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 304,1 Y = 389,5 m , wynosi 0,0005 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,8 µg/m3.

Tab. 28. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	3,8
	300
	190
	6
	2
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,068
	330
	210
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 3,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,068 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.
 
Tab. 29. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	7,4
	303,5
	193,3
	6
	2
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,082
	303,5
	193,3
	6
	2
	NNE

	Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, %
	0,00
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 7,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,082 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Tab. 30. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	0,6
	300
	190
	6
	2
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,012
	330
	210
	6
	1
	NNW

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 0,6 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,012 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.
 
Tab. 31. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu
	 Parametr
	Wartość
	X
	Y
	kryt.
	kryt.
	kryt.

	
	
	m
	m
	stan.r.
	pręd.w.
	kier.w.

	Stężenie maksymalne µg/m3
	1,3
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Stężenie średnioroczne µg/m3
	0,014
	303,5
	193,3
	6
	1
	NNE

	Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 1,3 µg/m3.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,014 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.
[bookmark: _Toc12291033]6. Zestawienie emisji z analizowanych emitorów

Tab. 32. Parametry emitorów
	Symbol
	Nazwa emitora
	Wys.
	Przekrój
	Prędkość gazów
	Temp. gazów
	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maks.
	Emisja roczna
	Emisja średnioroczna

	
	
	m
	m
	m/s
	K
	
	kg/h
	Mg/rok
	kg/h

	E1
	Przejazd  śmieciarki i busy
	  0,5  L
	  200   
	   0   
	  293
	tlenek węgla
	0,00299
	0,00789
	0,000901

	
	
		
		
		
		
	benzen
	0,0000387
	0,0001023
	0,00001167

	
	
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,001257
	0,00332
	0,000379

	
	
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	0,000377
	0,000996
	0,0001137

	
	
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,00514
	0,01356
	0,001548

	
	
		
		
		
		
	pył ogółem
	0,000427
	0,001128
	0,0001288

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,000427
	0,001128
	0,0001288

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,000427
	0,001128
	0,0001288

	
	
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	0,000425
	0,001121
	0,000128

	E6
	Ruch ładowarki i koparki
	  0,5  L
	   34,7 
	   0   
	  293
	tlenek węgla
	0,00002376
	0,0000627
	7,16E-6

	
	
		
		
		
		
	benzen
	3,53E-7
	9,32E-7
	1,06E-7

	
	
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,00001309
	0,0000346
	3,95E-6

	
	
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	3,93E-6
	0,00001037
	1,18E-6

	
	
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,0000561
	0,000148
	0,0000169

	
	
		
		
		
		
	pył ogółem
	4,52E-6
	0,00001194
	1,36E-6

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	4,52E-6
	0,00001194
	1,36E-6

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	4,52E-6
	0,00001194
	1,36E-6

	
	
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	4,35E-6
	0,00001149
	1,31E-6

	E7
	Wentylator hali
	 14    
	  0,7  
	   9,6 
	  293
	amoniak
	0,466
	1,229
	0,1403

	
	
		
		
		
		
	merkaptany
	0,001197
	0,00316
	0,000361

	E2
	Wjazd śmieciarki i busy
	  0,5  L
	    4   
	   0   
	  293
	tlenek węgla
	0,0000299
	0,0000789
	9,01E-6

	
	
		
		
		
		
	benzen
	3,87E-7
	1,02E-6
	1,17E-7

	
	
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,00001257
	0,0000332
	3,79E-6

	
	
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	3,77E-6
	9,96E-6
	1,14E-6

	
	
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,0000514
	0,0001356
	0,00001548

	
	
		
		
		
		
	pył ogółem
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	
	
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	4,25E-6
	0,00001121
	1,28E-6

	E3
	Wjazd śmieciarki i busy
	  0,5  L
	    4   
	   0   
	  293
	tlenek węgla
	0,0000299
	0,0000789
	9,01E-6

	
	
		
		
		
		
	benzen
	3,87E-7
	1,02E-6
	1,17E-7

	
	
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,00001257
	0,0000332
	3,79E-6

	
	
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	3,77E-6
	9,96E-6
	1,14E-6

	
	
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,0000514
	0,0001356
	0,00001548

	
	
		
		
		
		
	pył ogółem
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	4,27E-6
	0,00001128
	1,29E-6

	
	
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	4,25E-6
	0,00001121
	1,28E-6

	E4
	Przejazd śmieciarek wywożących
	  0,5  L
	  437   
	   0   
	  293
	tlenek węgla
	0,000898
	0,00237
	0,0002706

	
	
		
		
		
		
	benzen
	0,00001334
	0,0000352
	4,02E-6

	
	
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,000495
	0,001306
	0,0001491

	
	
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	0,0001484
	0,000392
	0,0000447

	
	
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,002118
	0,00559
	0,000638

	
	
		
		
		
		
	pył ogółem
	0,0001709
	0,000451
	0,0000515

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,0001709
	0,000451
	0,0000515

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,0001709
	0,000451
	0,0000515

	
	
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	0,0001644
	0,000434
	0,0000496

	E5
	Wjazd śmieciarek wywożących
	  0,5  L
	   20   
	   0   
	  293
	tlenek węgla
	0,0000822
	0,000217
	0,00002477

	
	
		
		
		
		
	benzen
	1,22E-6
	3,22E-6
	3,68E-7

	
	
		
		
		
		
	węglowodory alifatyczne
	0,0000453
	0,0001195
	0,00001364

	
	
		
		
		
		
	węglowodory aromatyczne
	0,00001358
	0,0000359
	4,09E-6

	
	
		
		
		
		
	tlenki azotu jako NO2
	0,0001939
	0,000512
	0,0000584

	
	
		
		
		
		
	pył ogółem
	0,00001565
	0,0000413
	4,72E-6

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 2,5 µm
	0,00001565
	0,0000413
	4,72E-6

	
	
		
		
		
		
	 -w tym pył do 10 µm
	0,00001565
	0,0000413
	4,72E-6

	
	
		
		
		
		
	dwutlenek siarki
	0,00001505
	0,0000397
	4,54E-6


Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
[bookmark: _Toc12291034]7. Łączna emisja roczna i maksymalna

Tab. 33. Łączna emisja roczna i maksymalna
	[bookmark: _Toc12291035]Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja roczna

	
	Mg

	pył ogółem
	0,001655

	    w tym pył do 2,5 µm
	0,001655

	    w tym pył do 10 µm
	0,001655

	dwutlenek siarki
	0,001629

	tlenki azotu jako NO2
	0,02009

	tlenek węgla
	0,0107

	amoniak
	1,229

	benzen
	0,0001437

	węglowodory aromatyczne
	0,001454

	merkaptany
	0,00316

	węglowodory alifatyczne
	0,00485



	Nazwa zanieczyszczenia
	Emisja maksymalna kg/h

	
	1 okres

	pył ogółem
	0,000627

	    w tym pył do 2,5 µm
	0,000627

	    w tym pył do 10 µm
	0,000627

	dwutlenek siarki
	0,000617

	tlenki azotu jako NO2
	0,00761

	tlenek węgla
	0,00405

	amoniak
	0,466

	benzen
	0,0000544

	węglowodory aromatyczne
	0,000551

	merkaptany
	0,001197

	węglowodory alifatyczne
	0,001836


8. Podsumowanie
Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdza się, że emisja do powietrza z analizowanych źródeł nie powoduje przekroczenia standardów jakości powietrza określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. , poz 1031)  oraz wartości odniesienia ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz 87) nie powoduje przekroczeń jakości powietrza dla ww. standardów jakości powietrza.
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