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1.  WSTĘP

	Niniejszy raport wykonano na zlecenie Pana Waldemara Szwichtenberga zamieszkałego przy ul. Droga Kaszubska 31, 83-311 Ostrzyce, zamierzającego zrealizować przedsięwzięcie w postaci instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na dz. 167/3 w Starkowej Hucie, gm. Somonino.
Obecnie na terenie działki nr 167/3 przeznaczonej pod inwestycję oraz działce 187/9, (również należącej do wnioskodawcy) znajduje się wytwórnia betonu prowadzona przez Inwestora. W jej skład wchodzi stary węzeł betoniarski Strzegom BMK 500 firmy Zręb wraz z niezbędną infrastrukturą i trzy hale magazynowe, a powierzchnia działki jest niemalże w całości utwardzona. 
Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę nowego węzła betoniarskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną, pismem z dnia 17 lutego 2020r. znak: OŚ. 6220. 5. 2018/2019.TG.13, które stanowi Załącznik nr 1. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na IV kwartał 2021r.
Planuje się rozbiórkę istniejących dwóch hal wraz ze starą instalacją do produkcji betonu, a w zamian za to, postawienie nowej dużej hali magazynowej oraz nowoczesnego węzła do produkcji betonu. Planuje się budowę węzła do produkcji różnych klas betonu towarowego (od B10 - B32) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wydajności max  25 m3/h (300m3/d – 12godz/d)  tj. 90600 m3 rocznie. 
Opisywane w niniejszym oparcowaniu przedsięwzięcie nie będzie wymagać realizacji żadnych obiektów kubaturowych. Na obszarze działki będzie posadowiona (bez fundamentowania) instalacja w postaci kruszarki, sortownika (przesiewacza), taśmociągów oraz mobilnej ładowarki. Zbierane odpady budowlane będą magazynowane w pryzmach bezpośrednio na utwardzonym szczelnym gruncie. Również wytworzone w trakcie przetwarzania odpadów budowlanych kruszywo oraz ziemia będą magazynowane w pryzmach bezpośrednio na gruncie. W procesie przetwarzania zostaną wytworzone odpady w postaci drewna, tworzyw sztucznych oraz metali, które będą selektywnie magazynowane w metalowych zamykanych kontenerach.
	Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest na południe od zwartej zabudowy miejscowości Egiertowo w obszarze, w którym dopuszczona jest produkcja przemysłowa. Dla omawianego terenu brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, w myśl przepisów art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i ościennych terenów ustalono, że w sąsiedztwie  planowanej inwestycji znajdują się tereny rolne.

[bookmark: _Toc76634648]1.1.  Podstawa opracowania raportu

Planowane przedsięwzięcie wnioskodawcy: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działce 167/3 w Starkowej Hucie należy zakwalifikować - zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. 
poz. 1839) – do przedsięwzięć „mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko”. 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późniejszymi zmianami) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 1 powyższej ustawy dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Przez przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozumie się, zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 8 powyższej ustawy, weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Przedmiotowy raport będzie stanowił podstawę przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której uzyskanie jest niezbędne w celu otrzymania decyzji zezwalającej na zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych.
	





[bookmark: _Toc76634649]1.2.  Zakres opracowania raportu i podstawa opracowania

Podstawę prawną wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji przedsięwzięcia w postaci „„Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działce nr ewidencyjnym 167/3 w miejscowości Starkowa Huta stanowi: 
1. ustawa z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późniejszymi zmianami),
1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz.U. z 2019  r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 
1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
1. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie przebudowy i eksploatacji lub użytkowania,
1. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
1. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;
1. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
1. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
1. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
1. opis analizowanych wariantów, w tym:
1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
1. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
1. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
1. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 
0. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
0. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
0. dobra materialne,
0. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
0. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a –d;
· opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: 
1. istnienia przedsięwzięcia, 
1. wykorzystywania zasobów środowiska, 
1. emisji;
· opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
· jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
· wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
· przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
· przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
· analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
· przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony  obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
· wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
· streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
· nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
· źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

[bookmark: _Toc76634650]1.3.  Cel opracowania raportu
	Celem opracowania raportu jest analiza oraz ocena:
· celowości planowanego przedsięwzięcia określonego w rozwiązaniach techniczno-technologicznych i budowlanych zawartych w koncepcji inwestycji,
· określenie uwarunkowań środowiskowych oraz przestrzennych faz realizacji, funkcjonowania i likwidacji planowanego przedsięwzięcia,
· bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na:
· środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
· dobra materialne i dobra kultury,
· zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
· wzajemne oddziaływanie między w/w czynnikami,
· możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
· możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, w tym określenie wpływu na interesy „osób trzecich”,
· proponowanych rozwiązań z innymi dostępnymi rozwiązaniami stosowanymi w praktyce krajowej i zagranicznej,
· określenie możliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych oraz sposobów ograniczenia zagrożeń nimi powodowanych,
· konieczności ustalania wymaganego zakresu monitoringu na etapie przebudowy i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

[bookmark: _Toc76634651]1.4.  Metody prognozowania skutków środowiskowych
	Podstawowym celem niniejszego raportu jest oszacowanie wpływu na środowisko, człowieka oraz dobra materialne projektowanego przedsięwzięcia w konkretnej lokalizacji dla konkretnych rozwiązań projektowych. Zakres i skala raportu obejmuje:
1. zebranie dostępnych danych projektowych, monitoringowych i terenowych,
1. identyfikację podstawowych zagrożeń i znaczących wpływów inwestycji zarówno pozytywnych jak i negatywnych,
1. wybór metody prognozowania,
1. prognozę z interpretacją i prezentację wyników.

Opis stanu środowiska w rejonie planowanego przedsięwzięcia przygotowany został w oparciu o wyniki monitoringu środowiska uwzględniające badania jakości powietrza i wód powierzchniowych oraz klimatu akustycznego prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.
	Przy identyfikacji elementów składowych procesu inwestycyjnego i potencjalnego wpływu na środowisko, grupy społeczne i dobra materialne zastosowano metodę matrycową dostosowaną do rodzaju i skali przedsięwzięcia.
Prognoza wielkości oddziaływania na środowisko sporządzona została w oparciu o wiedzę i doświadczenie autora raportu, przy wykorzystaniu istniejących materiałów w zakresie skutków dla środowiska podobnych źródeł.
	
Informacja zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 8 ustawy OOŚ w przypadku braku konieczności analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Informacje dotyczące przedstawienia analizy kosztów i korzyści nie dotyczą niniejszego przedsięwzięcia. 
[bookmark: _Toc76634652]2.  OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dane inwestora: 
			Waldemar Szwichtenberg
			Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
			ul. Droga Kaszubska 31, 83-311 Ostrzyce

Miejsce prowadzenia działalności:
			
			Waldemar Szwichtenberg
			Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
			teren działki nr 167/3
			83 – 315, Starkowa Huta 17A


Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Waldemar Szwichtenberg prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

[bookmark: _Hlk22539767]Wypis z CEIDG stanowi Załącznik nr 2.

Zgodnie z zapisem w zaświadczeniu o nadaniu numeru identyfikacyjnego 
REGON 192355211
NIP: 5891211786


Wnioskodawca będzie prowadził działalność określaną w PKD jako:
-23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
	 
Wnioskodawca – Pan Waldemar Szwichtenberg jest właścicielem istniejącej wytwórni betonu położonej na działce 167/3w miejscowości Starkowa Huta.

[bookmark: _Hlk22539820]Akt własności terenu stanowi Załącznik nr 3.

[bookmark: _Hlk22539935]W dniu  2019 roku Inwestor uzyskał o wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami jako prowadzący działalność w zakresie wytwarzania odpadów – Nr BDO Załącznik nr 4.


[bookmark: _Hlk74572132]Inwestor na działce nr ewidencyjnym 167/3, w instalacji składającej się z następujących urządzeń:
- kruszarka szczękowa,
- przesiewacz,
- taśmociągi,
- koparko-ładowarka lub ładowarka
prowadzić będzie przetwarzanie odpadów budowlanych zbieranych na działce przed tym procesem. W efekcie procesu przetwarzania ma być wytwarzane kruszywo budowlane spełniające wymogi norm budowlanych na kruszywo np.:  „PN-B-11112:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.” 
Kruszywo budowlane to surowiec mogący znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.
Obecnie na terenie działki nr 167/3 przeznaczonej pod inwestycję oraz działce 187/9, (również należącej do wnioskodawcy) znajduje się wytwórnia betonu prowadzona przez Inwestora. W jej skład wchodzi stary węzeł betoniarski Strzegom BMK 500 firmy Zręb wraz z niezbędną infrastrukturą i trzy hale magazynowe, a powierzchnia działki jest niemalże w całości utwardzona. 
Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę nowego węzła betoniarskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną, pismem z dnia 17 lutego 2020r. znak: OŚ. 6220. 5. 2018/2019.TG.13, które stanowi Załącznik nr 1. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na III kwartał 2021r.
Planuje się rozbiórkę istniejących dwóch hal wraz z instalacją do produkcji betonu, a w zamian za to, postawienie nowej dużej hali magazynowej. Planuje się do końca 2021 roku posadowienie węzła do produkcji różnych klas betonu towarowego (od B10 - B32) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wydajności max  25 m3/h (300m3/d – 12godz/d)  tj. 90600 m3 rocznie. Na tą inwestycję inwestor uzyskał deczyję środowiskową.
[bookmark: _Hlk73017797]Wnioskowane przedsięwzięcie zaplanowano na działce nr 167/3 o powierzchni 1,3304 ha w Starkowej Hucie.  Przedmiotowa działka nr 167/3 zawiera zapis jako użytek „Ba” („tereny /przemysłowe”). Wyrys i wypis z ewidencji gruntów stanowi Załącznik nr 5. 
Działka o nr ewidencyjnym 167/3 posiada dostęp do drogi gminnej (dz. ew. nr 183/2). 


[bookmark: _Toc76634653]2.1.  Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Starkowa Huta położonej w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Somonino przy drodze krajowej nr 20 relacji Kościerzyna - Gdynia.

Przedsięwzięcie zaprojektowano na działce 167/3 w Starkowej Hucie 17A posiadającej powierzchnię 1,3304 ha, która stanowi część wytwórni betonu.
Teren działki nr 167/3 stanowi w całości teren przemysłowy.
[bookmark: _Hlk22539992]Koncepcję zagospodarowania terenu dla planowanej instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów wraz z rozmieszczeniem pozostałych obiektów będących częścią modernizowanej wytwórni betonu zamieszczono w Załączniku nr 6.
Położenie obiektu na tle najbliższych zabudowań
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 10 m od granicy działki. 
W najbliższym otoczeniu parceli zakładu znajdują się:
- od północy: tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa
- od wschodu:tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowy mieszkaniowe
- od południa: tereny zalesione oraz nieużytki rolne
- od zachodu: tereny rolne

[bookmark: _Hlk22540033]Lokalizację działki pod planowaną inwestycję w stosunku do najbliższych zabudowań pokazano na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 stanowiącej Załącznik nr 5.
	Działka nr 167/3 w m. Starkowa Huta - usytuowana jest poza terenami chronionymi i obszarami Natura 2000.
		W pobliżu inwestycji brak jest stref ochronnych ujęć wód – najbliższa strefa objęta ochroną bezpośrednią znajduje się we wsi Starkowa Huta w odległości ok. 360m od projektowanej instalacji. 
		W odległości ok. 3,00 km na północny zachód od granicy działki nr 167/3 znajduje się jezioro Rąty, a w odległości ok. 3,50 km na południowy zachód znajduje się jezioro Piotrowskie. W pobliżu brak jest zabytków oraz elementów krajobrazu o istotnym znaczeniu historycznym, archeologicznym czy kulturowym.
		Na terenie działki 167/3 nie występują żadne gatunki chronione świata roślinnego 
i zwierzęcego. Inwestycja zostanie zrealizowana z przyjętą zasadą pozostawienia jak największej powierzchni zielonej (teren porośnięty trawą) w postaci nienaruszonej. 
		Inwestycja nie będzie miała wpływu na stan wód powierzchniowych, jak 
i podziemnych.
		Wyznaczony teren do realizacji przedsięwzięcia tj. działka nr 167/3, na której obecnie znajduje się wytwórnia betonu należąca do wnioskodawcy, w całości ogrodzona jest metalowa siatką i płotem betonowym. 

Lokalizację przedsięwzięcia pokazano na wyrysie z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000  - Załącznik nr 5 oraz na poniższym zdjęciu satelitarnym „Geoserwis”. 

Koncepcję zagospodarowania terenu działki nr 167/3 pokazano na Załączniku nr 6.
[image: ]
	    -  granice przedsięwzięcia:

[image: Woj pomorskie podzial adm.png]
 (
-   Lokalizacja projektowanego przedsięwzięcia
)
	
Stan istniejący:
Obecnie na terenie działki nr 167/3 przeznaczonej pod inwestycję oraz działce 187/9, (również należącej do wnioskodawcy) znajduje się wytwórnia betonu prowadzona przez Inwestora. W jej skład wchodzi stary węzeł betoniarski Strzegom BMK 500 firmy Zręb wraz z niezbędną infrastrukturą i trzy hale magazynowe, a powierzchnia działki jest niemalże w całości utwardzona. 
Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę nowego węzła betoniarskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną, pismem z dnia 17 lutego 2020r. znak: OŚ. 6220. 5. 2018/2019.TG.13, które stanowi Załącznik nr 1. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na IV kwartał 2021r.

Stan projektowany
[bookmark: _Hlk73017963]Planuje się rozbiórkę istniejących dwóch hal wraz z instalacją do produkcji betonu, a w zamian za to, postawienie nowej dużej hali magazynowej oraz placu do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych.
Opisywane w tym raporcie przedsięwzięcia zakłada uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych (kruszarka szczękowa, przesiewacz, taśmociągi, ładowarka). Proces ten nie wymaga budowy  żadnych obiektów kubaturowych.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia
Inwestor planuje na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie zainstalować i uruchomić instalację do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne. Faza realizacji przedsięwzięcia nie wymaga szerokiego zastosowania wielkogabarytowego sprzętu budowlanego typu: koparki, spychacze. Spychacz będzie wykorzystany wyłącznie do wyrównania terenu działki.
	Dla zapewnienia należytej ochrony zdrowia i życia mieszkańców miejsce prowadzenia prac będzie oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób postronnych. Okresowa uciążliwość związana z charakterem robót powinna być zredukowana przez właściwą organizację pracy oraz prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej.   
Faza realizacji obejmuje szereg oddziaływań na środowisko, z których najbardziej charakterystyczne to:
· zajęcie terenu,
· hałas przenikający do środowiska,
· pylenie z odsłoniętych powierzchni,
· emisja zanieczyszczeń ze środków transportu i maszyn.
Są to oddziaływania minimalne i odwracalne, których efekty znikną po zakończeniu procesu realizacji przedsięwzięcia.

Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji przedsięwzięcia 
	Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na ustawieniu na działce nr 167/3 kruszarki szczękowej. Obecnie nie jest znany typ i model kruszarki. Zakładamy że może to być np. kruszarka  OM TRACK TK140A (produkcja: Officine Meccaniche di Ponzano Veneto S.p.a.; Via Postumia 62 – 31050 Ponzano Veneto – Treviso – Italia) wraz z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak taśmociągi transportowe, przesiewacz oraz separator magnetyczny.
Dane kruszarki:
- długość maksymalna					12915  mm
- wysokość maksymalna					3710  mm
- szerokość maksymalna					2760  mm
- minimalna wydajność					35  Mg/h
- maksymalna wydajność					150  Mg/h
- masa maksymalna urządzenia				31500  kg
- napęd (silnik 6-cylindrowy spalinowy):
		- moc						138  kW
		- obroty					2400
- gabaryty luku podajnika					3760 x 920  mm
- typ szczęk z regulacja hydrauliczną			FP105
- gabaryty luku kruszarki					1000 x 600  mm
- masa kruszarki szczękowej					11500  kg
- główny przenośnik taśmowy				0,8 x 9,45 m	
- możliwe zakresy granulacji:				20-50, 40-70  mm
								15-40, 15-50, 20-70  mm
							65-145  mm			

Planowany przesiewacz mobilny to:

Producent:							Finley (W.Bryt.)
Rok produkcji							2007
Wymiary							3660 x 1520 x 3050 x 1520
Masa								1,0  Mg
Główne parametry:
	zmiana kąta przesiewania	w zakresie od 15o do 42o
	górne sito stalowe		oczko kwadratowe 20 mm (istnieje możliwość zmiany)
	dolne sito strunowe		rozstaw strun 4 mm (istnieje możliwość zmiany)
	naciąg sita dolnego		hydrauliczny
	główny taśmociąg:
		szerokość 		1000  mm
		wytrzymałość pasa	EP 400/3
	taśmociąg frakcji drobnej rozrzucający:
		szerokość 		1200  mm
		wytrzymałość pasa	EP 400/3
		wys. wyniesienia	4115  mm
	boczne taśmociągi rozrzucające:
		szerokość		650  mm
		wytrzymałość pasa	EP 400/3  karbowany
		wys. wyniesienia	5156  mm
	taśmociąg  pobierający:	
		szerokość		1050  mm
		wytrzymałość pasa	EP 500/3
		zmienna prędkość
	skrzynia zasypowa		7,0  m3
	silnik:				Deutz BF4M1012C
					96  KM
	krata skrzyni zasypowej:
		szerokość		3640  mm
		rozstaw			100  mm
		podnoszenie		hydrauliczne
	dwupokładowa skrzynia przesiewająca:
		sito górne		3660 x 1520  mm
		sito dolne		3050 x 1520  mm
Podwozie gąsienicowe:		szerokość stóp  400  mm

Uzupełnieniem wyposażenia będzie koparko-ładowarka lub ładowarka.
Nie będą wytwarzane ścieki technologiczne. Ścieki bytowe z części socjalnej będą kierowane do zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m3. 
Na terenie działki nie ma kanalizacji deszczowej. Obecnie wody deszczowe odprowadzane są powierzchniowo do gruntu. 
Planuje się skanalizować część utwardzanego placu, na którym posadowiony będzie nowy węzeł betoniarski, a wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zawrócić do zbiornika bezodpływowego tzw. recyklingu i wykorzystać do produkcji betonu. 
Do działki nr 167/3 jest doprowadzona energia elektryczna i woda.



Warunki wykorzystania terenu w fazie likwidacji przedsięwzięcia
	Czas wykorzystania gospodarczego instalacji stanowiącej przedmiot niniejszego raportu jest uzależniony od sytuacji rynkowej. Można założyć, że będzie ona eksploatowana co najmniej 10 lat,  a  inwestor zamierza ją wykorzystywać co najmniej 20 lat.
	Likwidacja przedsięwzięcia będzie polegać na zdemontowaniu i wywiezieniu urządzeń (kruszarka, przesiewacz i taśmociągi), wywiezieniu zmagazynowanych na obszarze działki odpadów budowlanych, odpadów wytworzonych w trakcie przetwarzania odpadów oraz wytworzonego kruszywa budowlanego. Teren działki zostanie uporządkowany i wyrównany. Teren nie powinien być zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi, gdyż przetwarzaniu będą podlegały odpady inne niż niebezpieczne.

[bookmark: _Toc22540822]Charakterystyka przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Teren działki 167/3 w Starkowej Hucie, na którym realizowane ma być planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 
[image: ]
http://mapy.isok.gov.pl/imap/









b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 
[image: ]
http://mapy.isok.gov.pl/imap/

c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne,
	Nie dotyczy
d) pas techniczny;
	Nie dotyczy
Również Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi nie wskazuje na to, aby teren przedmiarowej inwestycji położony był na terenie zalewowym lub terenie wystąpienia powodzi.
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	-  lokalizacja przedmiotowej inwestycji
[bookmark: _Toc76634654]2.2.Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Główne cechy procesu produkcyjnego to:
- zbieranie odpadów i ich selektywne magazynowanie w pryzmach,
- kruszenie odpadów,
- przesiewanie odpadów i selektywne magazynowanie kruszywa według frakcji,
- magazynowanie w kontenerach odpadów wytworzonych w trakcie kruszenia (metale,
  drewno, tworzywa sztuczne).
	
[bookmark: _Toc275841664]Opis technologiczny procesu przetwarzania odpadów budowlanych: 
Odpady budowlane powstające budowy, demontażu i remontów obiektów budowlanych stanowią cenny surowiec wtórny. Głównym ilościowo składnikiem odpadów budowlanych jest gruz betonowy, ceglany oraz ceramiczny. Materiały te po prostym przetworzeniu stanowią pełnowartościowe kruszywo budowlane mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg. Odpady budowlane muszą wstępnie być na tyle dobrze pokruszone, by następnie uzyskać z nich co najmniej trzy frakcje po przejściu przez zestaw sit. Materiał o gabarytach większych niż 120 mm trafia do urządzenia kruszącego – kruszarki szczękowej – rozdrabniającego materiał wejściowy na materiał o frakcji drobniejszej. Najbardziej pożądana do wykorzystania jest frakcja 20 – 80 mm.
Wzrost zapotrzebowania na materiał o wysokich parametrach technicznych kruszyw łamanych do celów drogowych zostało ujęte w normie PN-B-11112:2001 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”. W przedmiotowej normie kruszywa dzieli się na trzy klasy: I, II i III.  Rodzaje kruszywa w podgrupie kruszyw łamanych zwykłych to: miał (0 – 4 mm), kliniec (4 – 31,5 mm) oraz tłuczeń (31,5 – 63 mm).
	Przywieziony gruz budowlany po ręcznej segregacji (oddzielenie odpadów drewna budowlanego (kod 19 12 07), tworzyw sztucznych (kod 19 12 04) oraz żelaza i stali konstrukcyjnej (19 12 02)) będzie czasowo magazynowany w pryzmach. Następnie będzie przetwarzany na kruszywo budowlane o odpowiednim granulacie, spełniające określone atesty, normy i wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz wynikające z wymogów zamawiających kruszywo. 
Odpady betonów, gruzu ceglanego oraz innych materiałów ceramicznych będą kruszone i segregowane według frakcji. Następnie będą składowane w pryzmach z podziałem na frakcje z przeznaczeniem do wykorzystania w budownictwie jako kruszywo, w drogownictwie (podsypki) oraz do wypełniania zagłębień i wykopów (jeżeli jest taka konieczność).
Ziemia (gleba) zawierająca kamienie będzie poddawana przesiewaniu dla oddzielenia kamieni i zawartych w niej innych zanieczyszczeń (np. metale, tworzywa sztuczne, drewno). 
Po odsianiu ziemia (gleba) będzie składowana w pryzmach z przeznaczeniem do wykorzystania dla następujących celów:
- w trakcie realizacji prac budowlanych (zasypanie wykopów fundamentowych oraz  kształtowanie przyległego terenu),
- wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (np. zapadliska, nieeksploatowane
  odkrywkowe wyrobiska itd.) – w procesie odzysku R10,
- do utwardzania powierzchni terenów – w procesie odzysku R10.

Odpady po przetworzeniu będą stanowiły produkt bądź surowiec. Materiały te (gruz, ziemia, kamienie, betonu, gruzu ceglanego) po prostym przetworzeniu stanowić będą pełnowartościowe kruszywo budowlane mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.

[bookmark: _Toc76634655]2.3.  Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.
	
A) EMISJĄ GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA:
1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODMIOTU KORZYSTAJĄCEGO ZE ŚRODOWISKA. DANE WYJŚCIOWE DO OBLICZEŃ. WYNIKI OBLICZEŃ ŁADUNKÓW W GAZACH I PYŁACH ODLOTOWYCH.

1.1. Spalanie paliw w silnikach maszyn roboczych.

Źródłami emisji substancji do powietrza będą następujące maszyny robocze:
- kruszarka mobilna,
- przesiewacz mobilny,
- koparko - ładowarka.

Praca wykonywana przez kruszarkę mobilną, przesiewacz mobilny i koparko - ładowarkę jest bardziej stacjonarna niż ruch kołowy pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia. W związku z tym, powyższe maszyny zakwalifikowano jako źródła powierzchniowe.

Dane techniczne przyjęto do obliczeń:
- źródła emisji: 
a) ruch kołowy kruszarki mobilnej po powierzchni placu zakładowego (powierzchniowe źródło emisji)
b) ruch kołowy przesiewacza mobilnego po powierzchni placu zakładowego (powierzchniowe źródło emisji)
c) ruch kołowy koparko - ładowarki po powierzchni placu zakładowego (powierzchniowe źródło emisji)
- emitory:
a) powierzchniowy (kruszarka mobilna): nr 1 (E1) o h = 2 m 
b) powierzchniowy (przesiewacz mobilny): nr 2 (E2) o h = 2 m 
c) powierzchniowy (koparko - ładowarka): nr 3 (E3) o h = 2 m 
- czas pracy:
a) kruszarka mobilna: 6 h/d, 2 dni/tydzień, 104 dni/rok, 624 h/rok
b) przesiewacz mobilny: 6 h/d, 5 dni/tydzień, 260 dni/rok, 1560 h/rok
c) koparko - ładowarka: 2 h/d, 5 dni/tydzień, 260 dni/rok, 520 h/rok
- zużycie oleju napędowego:: 
a) kruszarka mobilna: 5 ton/rok
b) przesiewacz mobilny: 13 ton/rok
c) koparko - ładowarka: 4 tony/rok
- urządzenia ochrony środowiska: katalizator spalin
- temperatura na wylocie z emitorów: do 350 K każdy
- prędkość na wylocie z emitorów: 0 m/s każdy
- współczynnik szorstkości terenu Z0: 0,035 m
- współrzędne lokalizacyjne emitora przedstawiono na wydrukach z programu komputerowego Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019 r.



Rodzaje i ilości substancji wprowadzanych do powietrza (wskaźniki emisyjne):
	Paliwo
	Zanieczyszczenia (substancje lotne)

	olej napędowy
	Ditlenek azotu = 49 g/kg
Ditlenek siarki = 0,02 g/kg
Pył zawieszony PM2,5 = 5,7 g/kg
Pył zawieszony PM10 = 5,7 g/kg
Pył ogółem = 5,7 g/kg
Tlenek węgla = 16 g/kg     
Węglowodory alifatyczne = 7,1 g/kg 


Ww. wskaźniki przyjęto na podstawie opracowania „Zanieczyszczenie atmosfery, źródła oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń", Centrum Informatyki Energetyki, Zakład Energometrii, 1997r.

Zestawienie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych:
- kruszarka mobilna
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h
E max = E śr.
E1

	Ditlenek azotu
	0,392628

	Ditlenek siarki
	0,000160

	Pył zawieszony PM2,5
	0,045673

	Pył zawieszony PM10
	0,045673

	Pył ogółem
	0,045673

	Tlenek węgla
	0,128205

	Węglowodory alifatyczne
	0,056891



- przesiewacz mobilny
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h
E max = E śr.
E2

	Ditlenek azotu
	0,408333

	Ditlenek siarki
	0,000167

	Pył zawieszony PM2,5
	0,047500

	Pył zawieszony PM10
	0,047500

	Pył ogółem
	0,047500

	Tlenek węgla
	0,133333

	Węglowodory alifatyczne
	0,059167






- koparko - ładowarka
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h
E max = E śr.
E3

	Ditlenek azotu
	0,376923

	Ditlenek siarki
	0,000154

	Pył zawieszony PM2,5
	0,043846

	Pył zawieszony PM10
	0,043846

	Pył ogółem
	0,043846

	Tlenek węgla
	0,123077

	Węglowodory alifatyczne
	0,054615



	Zestawienie emisji rocznej dla spalania paliwa w silnikach maszyn roboczych:
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja roczna w Mg/a

	Ditlenek azotu
	1,078000

	Ditlenek siarki
	0,000441

	Pył zawieszony PM2,5
	0,125400

	Pył zawieszony PM10
	0,125400

	Pył ogółem
	0,125400

	Tlenek węgla
	0,352000

	Węglowodory alifatyczne
	0,156201



Dla procesu spalania paliw w silnikach pojazdów roboczych nie określono w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

1.2. Spalanie paliw w silnikach pojazdów.

Źródłami emisji substancji do powietrza będą:
- samochody ciężkie z odpadami budowlanymi do punktu ich magazynowania: 2860 razy w roku (11 razy w ciągu doby),
- samochody ciężkie z materiałami budowlanymi po procesie  przetwarzania: 2600 razy w roku (10 razy w ciągu doby),
- samochody ciężkie z odpadami po procesie przetwarzania: 52 razy w roku, 1 raz w ciągu doby.

W ruchu kołowym pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia wyróżnia się 3 trasy ich poruszania, tj.:
a) trasa nr 1 o długości 140 m: odcinek od bramy wjazdowej do punktu przyjęcia odpadów budowlanych,
b) trasa nr 2 o długości 140 m: odcinek od punktu odbioru materiałów budowlanych do bramy wjazdowej,
c) trasa nr 3 o długości 130 m: odcinek od punktu odbioru odpadów budowlanych do bramy wjazdowej.
Dane przyjęte do obliczeń:
- źródła emisji:
a) ruch kołowy samochodów ciężkich na trasie nr 1
b) ruch kołowy samochodów ciężkich na trasie nr 2
c) ruch kołowy samochodów ciężkich na trasie nr 3
- emitory liniowe:
a) trasa nr 1: nr 4 (E4) o h = 0,5 m
b) trasa nr 2: nr 5 (E5) o h = 0,5 m
c) trasa nr 3: nr 6 (E6) o h = 0,5 m
- długość odcinka, po którym poruszają się samochody: 
a) trasa nr 1: 140 m
b) trasa nr 2: 140 m
c) trasa nr 3: 130 m
- liczba pojazdów na dobę: 
a) trasa nr 1: 22 (11 + powrót)
b) trasa nr 2: 20 (10 + powrót)
c) trasa nr 3: 2 (1 + powrót)
- liczba dni w roku ruchu pojazdów:
a) trasa nr 1: 260
b) trasa nr 2: 260
c) trasa nr 3: 52
- czas ruchu pojedynczego pojazdu na trasie: 
a) trasa nr 1: 50 sekund
b) trasa nr 2: 50 sekund
c) trasa nr 3: 46 sekund
- czas emisji w ciągu doby: 
a) trasa nr 1: 18 minut i 20 sekund
b) trasa nr 2: 16 minut i 40 sekund
c) trasa nr 3: 1 minuta i 32 sekundy
- średnia prędkość poruszania się samochodów na trasie: 20 km/h.
- temperatura na wylocie z emitorów: do 350 K każdy
- prędkość na wylocie z emitorów: 0 m/s każdy
- współczynnik szorstkości terenu Z0: 0,035 m
- współrzędne lokalizacyjne emitorów liniowych przedstawiono na wydrukach z programu komputerowego Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019 r.
Emisja została wyliczona przez moduł „samochody” do programu komputerowego Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019 r. w oparciu o poniższe wskaźniki wg prof. ndzw. dr hab. inż. Zdzisława Chłopek zawarte w dokumencie pt. „Opracowanie charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych”, Warszawa, kwiecień 2007r. 
Rodzaje i ilości substancji wprowadzanych do powietrza (wskaźniki emisyjne):
	Grupa pojazdów                                    i ich średnia prędkość 
	Zanieczyszczenia (substancje lotne)

	samochody ciężarowe (ciężkie),
20 km/h
	Benzen = 0,055972 g/km
Ditlenek azotu = 8,886004 g/km
Ditlenek siarki = 0,689839 g/km
Pył zawieszony PM2,5 = 0,717114 g/km
Pył zawieszony PM10 = 0,717114 g/km
Pył ogółem = 0,717114 g/km
Tlenek węgla = 3,766665 g/km        
Węglowodory alifatyczne = 2,074965 g/km Węglowodory aromatyczne = 0,62249 g/km



Zadaniem aplikacji „samochody” jest obliczenie emisji z środków transportu i przeniesienie wyników do pakietu „Operat”. W celu obliczenia emisji sumowane są emisje z poszczególnych typów pojazdów z uwzględnieniem udziału procentowego tych typów. Osobno jest obliczana emisja dla poszczególnych okresów. Liczba okresów oraz czas ich trwania są odczytywane z bazy danych z pakietu „Operat". Emisja jest obliczana na podstawie wskaźników emisji uzyskanych z arkusza kalkulacyjnego dystrybuowanego przez Ministra Środowiska, w którym zostały zastosowane wzory opracowane przez prof. Zdzisława Chłopka. Ponieważ metodyka prof. Chłopka uwzględnia określony zakres prędkości pojazdów można obliczać emisja tylko dla poniższych prędkości:
- (6 ÷ 145) km/h dla samochodów osobowych,
- (6 ÷ 125) km/h dla samochodów dostawczych,
- (6 ÷ 39) dla autobusów miejskich,
- (6 ÷ 102) autobusów dalekobieżnych,
- (6 ÷ 100) km/h dla samochodów ciężarowych,
- (19 ÷ 123) dla motocykli,
- (20 ÷ 30) dla motorowerów
Maksymalnie można wprowadzić 20 grup pojazdów wybranych z 7 powyższych typów. Ze względu na przestarzale wskaźniki, powodujące obliczenie zawyżonej emisji, moduł ten ma ograniczone zastosowanie do niewielkich dróg, dla których nie jest istotna dokładność modelowania emisji, np. dla dróg wewnątrzzakładowych.

Zestawienie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla trasy nr 1:
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h
E max = E śr.
E4

	Benzen
	0,000560

	Ditlenek azotu
	0,088900

	Ditlenek siarki
	0,006900

	Pył zawieszony PM2,5
	0,007170

	Pył zawieszony PM10
	0,007170

	Pył ogółem
	0,007170

	Tlenek węgla
	0,037700

	Węglowodory alifatyczne
	0,020750

	Węglowodory aromatyczne
	0,006220



Zestawienie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla trasy nr 2:
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h
E max = E śr.
E5

	Benzen
	0,000560

	Ditlenek azotu
	0,088900

	Ditlenek siarki
	0,006900

	Pył zawieszony PM2,5
	0,007170

	Pył zawieszony PM10
	0,007170

	Pył ogółem
	0,007170

	Tlenek węgla
	0,037700

	Węglowodory alifatyczne
	0,020750

	Węglowodory aromatyczne
	0,006220




Zestawienie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla trasy nr 3:
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h
E max = E śr.
E6

	Benzen
	0,000565

	Ditlenek azotu
	0,089700

	Ditlenek siarki
	0,006960

	Pył zawieszony PM2,5
	0,007240

	Pył zawieszony PM10
	0,007240

	Pył ogółem
	0,007240

	Tlenek węgla
	0,038000

	Węglowodory alifatyczne
	0,020940

	Węglowodory aromatyczne
	0,006280



	Zestawienie emisji rocznej dla spalania paliw w silnikach pojazdów:
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja roczna w Mg/a

	Benzen
	0,000086257

	Ditlenek azotu
	0,0137002

	Ditlenek siarki
	0,00106333

	Pył zawieszony PM2,5
	0,0011057

	Pył zawieszony PM10
	0,0011057

	Pył ogółem
	0,0011057

	Tlenek węgla
	0,005809

	Węglowodory alifatyczne
	0,00320007

	Węglowodory aromatyczne
	0,00095942



Dla procesu spalania paliw w silnikach pojazdów nie określono w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania pyłów do powietrza.


W podrozdziałach nr 1.3. i 1.4. przedstawiono emisje substancji pochodzące z przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.






1.3. Zbiorniki do magazynowania cementu i zbiornik do magazynowania popiołu.
Dane techniczne instalacji:
- źródła emisji: 
a) 1 zbiornik do magazynowania cementu nr 1 o pojemności 60 m3
b) 1 zbiornik do magazynowania cementu nr 2 o pojemności 60 m3
c) 1 zbiornik do magazynowania popiołu nr 3 o pojemności 60 m3
- emitory: 
a) nr 7 (E7), przewód odpowietrzający podłączony do zbiornika nr 1, pionowy, zadaszony o h = 19 i dw = 0,6 m 
b) nr 8 (E8), przewód odpowietrzający podłączony do zbiornika nr 2, pionowy, zadaszony o h = 19 i dw = 0,6 m 
c) nr 9 (E9), przewód odpowietrzający podłączony do zbiornika nr 3, pionowy, zadaszony o h = 19 i dw = 0,6 m 
- czas emisji (czas napełniania zbiorników): 
a) zbiornik nr 1: 40 min./dobę, 6 dni/tydzień, 52 dni/rok, do 208 h/rok 
b) zbiornik nr 2: 40 min./dobę, 6 dni/tydzień, 52 dni/rok, do 208 h/rok 
c) zbiornik nr 3: 40 min./dobę, 3 dni/tydzień, 52 dni/rok, do 104 h/rok 
- napełnianie pojedynczego zbiornika
a) przepływ powietrza: 15 m3/min. w czasie 30 min.
b) potok końcowy: 40 m3/min. w czasie 10 min.
c) łączny czas napełniania zbiornika: 40 min.	
- urządzenia ochrony środowiska: przewody odpowietrzające zamontowane na górze zbiorników tj. w miejscu przed wylotem pyłu z emitorów, wyposażone w mechaniczne filtry pulsacyjne typu FPK 16-1,25, gwarantujące, że stężenie pyłu za filtrem nie przekroczy 10 mg/m3 
- sprawność urządzeń ochrony środowiska: do 99,9 %
- temperatura na wylocie z emitorów: do 284 K każdy
- prędkość na wylocie z emitorów: 0 m/s każdy 
- współczynnik szorstkości terenu Z0: 0,035 m      
- współrzędne lokalizacyjne emitorów przedstawiono na wydrukach z programu komputerowego Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019 r.

	Zestawienie emisji pyłów dla emitorów ze zbiorników do magazynowania cementu i popiołu:
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja w kg/h
E max = E śr.   
E7 ÷ E9

	Pył zawieszony PM2,5
	0,008500

	Pył zawieszonyPM10
	0,008500

	Pył ogółem
	0,008500



	Zestawienie emisji rocznej dla całej instalacji:
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja roczna w Mg/a

	Pył zawieszony PM2,5
	0,002669

	Pył zawieszonyPM10
	0,002669

	Pył ogółem
	0,002669


Dla zbiorników materiałów sypkich nie określono w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania pyłów do powietrza.

1.4. Kotłownia grzewcza.

Dane techniczne instalacji:
- źródła emisji: kocioł wykorzystujący w procesie spalania paliwo olejowe
- emitor: nr 10 (E10) pionowy, zadaszony o h = 6 m i dw = 0,2 m  
- moc cieplna liczona na wejściu paliwa do kotła: 222 kW
- sprawność cieplna kotła: 90 %
- czas pracy kotła: 4 h/dobę, 6 dni/tydzień, 180 dni/rok, do 720 h/rok
- opał stosowany: olej opałowy lekki o parametrach nie gorszych niż:
a) wartość opałowa: 35,9 MJ/kg
b) zawartość siarki: 0,3 %,
c) gęstość: 0,837 Mg/m3
- zużycie opału przez kocioł: 16 m3/rok
- urządzenia ochrony środowiska: brak
- prędkość na wylocie z emitora: 0 m/s 
- temperatura na wylocie z emitora: do 441 K
- współczynnik szorstkości terenu Z0: 0,035 m      
- współrzędne lokalizacyjne emitora przedstawiono na wydrukach z programu komputerowego Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019 r.

Rodzaje i ilości substancji wprowadzanych do powietrza przypadające na jednostkę wykorzystywanego paliwa przez:
	Paliwo
	Zanieczyszczenia (substancje lotne)

	olej opałowy lekki

	ditlenek azotu = 5 kg/m3
ditlenek siarki = 19 kg/m3 x Sc
pył zawieszony PM2,5 = 1,8 kg/m3
pył zawieszony PM10 = 1,8 kg/m3
pył ogółem = 1,8 kg/m3 
tlenek węgla = 0,6 kg/m3


Ww. wskaźniki przyjęto na podstawie danych zawartych w module „spalanie” do programu komputerowego „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019 r. firmy „PROEKO” Ryszard Samoć z Kalisza.

Zestawienie emisji gazów i pyłów dla emitora z kotła grzewczego:
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja
E10

	
	Maksymalna (kg/h)
	Średnia (kg/h)

	Ditlenek azotu
	0,111400
	0,080000

	Ditlenek siarki
	0,127000
	0,091200

	Pył zawieszony PM2,5
	0,040100
	0,028800

	Pył zawieszony PM10
	0,040100
	0,028800

	Pył ogółem
	0,040100
	0,028800

	Tlenek węgla
	0,013370
	0,009600



Emisja roczna dla całej instalacji:
	Nazwa substancji
	Obliczona emisja roczna 
(Mg/a)

	Ditlenek azotu
	0,009130

	Ditlenek siarki
	0,010410

	Pył zawieszony PM2,5
	0,003290

	Pył zawieszony PM10
	0,003290

	Pył ogółem
	0,003290

	Tlenek węgla
	0,001096



Dla instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej pojedynczego kotła do 1 MW nie określono w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.







2. METODYKA MODELOWANIA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU.

Stan zanieczyszczenia powietrza obliczono wg. obowiązującej referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Metodyka ta wprowadza do obliczeń dane dotyczące warunków meteorologicznych tj. różę wiatrów, stany równowagi atmosfery oraz dane o terenie, czyli aerodynamiczny współczynnik szorstkości terenu. Obliczenia można realizować różnymi programami uwzględniającymi wymagania określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu. W opracowaniu wykorzystany został program komputerowy Pakiet „OPERAT FB” v. 7.6.7/2019r.

Do obliczeń w programie niezbędne jest wprowadzenie następujących danych: 
-  rodzaj i wielkość emisji substancji,
-  parametry techniczne emitora,
-  współrzędne lokalizacji emitora w stosunku do punktu umownego, 
-  poziomy substancji w powietrzu,
-  tło substancji,
-  współczynnik szorstkości terenu Z0,
-  dane meteorologiczne.
Wykonane obliczenia dostarczają między innymi informacji o: 
- najwyższym ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu Smm,
- maksymalnym stężeniu substancji uśrednionym dla 1 godzinny i dla roku w sieci obliczeniowej,
-  częstości występowania przekroczeń.
Zgodnie z podaną na wstępie metodyką określony jest zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu, a mianowicie:
1. Zakres skrócony obliczeń stosuje się w przypadku, gdy:
Jeżeli z obliczeń wstępnych, wykonanych zgodnie z punktami 2.5 i 2.6, wynika, że spełnione są następujące warunki:
a)	dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy:
                     S mm  0,1 x D1                 /3.1/
b)	dla zespołu emitorów:
                     S mm  0,1 x D1                /3.2/
                    e
c)	kryterium opadu pyłu,
to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia.
Jeżeli nie jest spełniony warunek określony w lit. c), to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:
                      Op  Dp - Rp                   /3.3/

2. Pełny zakres obliczeń przeprowadza się:
Jeżeli nie są spełnione warunki określone w punkcie 3.1 lit. a) i b), to na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:
                       S mm  D1                     /3.4/
Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że dla zespołu emitorów spełniony jest warunek:
                    S mm  0,1 x D1,                 /3.5/
to na tym kończy się obliczenia.
Natomiast dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.5, lub dla pojedynczego emitora, dla którego nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.1, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:
                      Sa  D a - R                   /3.6/
Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełniony warunek określony w punkcie 3.1 lit. c), a w pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe.
Jeżeli jednak nie jest spełniony warunek określony w punkcie 3.1 lit. c), to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:
                      Op  Dp - Rp                   /3.7/
Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 10h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości.
Rozróżnia się następujące przypadki:
a)	gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest nie mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości Z,
b)	gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości zmieniających się co 1 m, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego emitora do wysokości:
-	Z, jeżeli Hmax < Z,
-	Hmax, jeżeli Hmax < Z.
Hmax oznacza najwyższą efektywną wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji meteorologicznych.
Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości D1.
Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek 3.4.
Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

2.1. Określenie współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu Z0.
Wartości współczynników aerodynamicznej szorstkości terenu Z0 dla danych typów pokrycia terenu są określone w tabeli 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.
Dla analizowanego terenu, przyjęto z ww. tabeli współczynnik ustalony w punkcie 3 dla pól uprawnych. W związku z tym wartość aerodynamicznego współczynnika szorstkości terenu wynosi Z0  = 0,035 m, jednakowa dla wszystkich sektorów róży wiatrów.


2.2. Warunki klimatyczne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń niezbędna jest statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru – róża wiatrów dla 12 kierunków i 11 prędkości wiatrów z uwzględnieniem 6 stanów równowagi atmosfery oraz średniej temperatury powietrza dla okresu obliczeniowego.
Do obliczeń wpływu substancji na stan jakości powietrza wykorzystano statystykę meteorologiczną najbliższej stacji zlokalizowanej w Gdańsku - Wrzeszcz.
[image: ]







2.3. Tło zanieczyszczeń oraz stężenia dopuszczalne.
Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Poniższa tabela zawiera dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji, dla których wykonywane będą obliczenia: 
	Nazwa substancji
	Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub wartości odniesienia uśrednione dla okresu w ug/m3

	
	1 godziny
	roku kalendarzowego

	Benzen
	30
	5

	Ditlenek azotu
	200
	30

	Ditlenek siarki
	350
	20

	Pył zawieszony PM2,5
	-
	20

	Pył zawieszony PM10
	280
	40

	Tlenek węgla
	30 000
	-

	Węglowodory alifatyczne
	3 000
	1 000

	Węglowodory aromatyczne
	1 000
	43


Wartość odniesienia substancji pyłowej (pyłu ogólnego) wynosi 200 g/m2xrok.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu tło substancji, dla których określone są dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Tło substancji dla rozpatrywanego terenu, zgodnie z pismem z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Załącznik nr 7) przyjęto na poziomie:
	Nazwa substancji
	Stężenie uśrednione dla roku kalendarzowego w ug/m3

	Ditlenek azotu
	7

	Ditlenek siarki
	3

	Pył zawieszony PM2,5
	13

	Pył zawieszony PM10
	17


Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia opadu substancji pyłowej.
Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku. W związku z powyższym tło substancji dla rozpatrywanego terenu wynosi:
	Nazwa substancji
	Stężenie uśrednione dla roku kalendarzowego w ug/m3

	Benzen
	0,5

	Tlenek węgla
	-

	Węglowodory alifatyczne
	100

	Węglowodory aromatyczne
	4,3




Dyspozycyjne wielkości stężeń przyjęte do obliczeń wynoszą :
	Nazwa substancji
	Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu lub wartości odniesienia uśrednione dla okresu w ug/m3

	
	1 godziny
	roku kalendarzowego

	Benzen
	30
	4,5

	Ditlenek azotu
	200
	23

	Ditlenek siarki
	350
	17

	Pył zawieszony PM2,5
	-
	7

	Pył zawieszony PM10
	280
	23

	Tlenek węgla
	30 000
	-

	Węglowodory alifatyczne
	3 000
	900

	Węglowodory aromatyczne
	1 000
	38,7


Dyspozycyjna wielkość opadu substancji pyłowej przyjęta do obliczeń wynosi 180 g/m2xrok.

3. ODDZIAŁYWANIE NA JAKOŚĆ POWIETRZA. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM ODDZIAŁYWANIU EMISJI NA ŚRODOWISKO.
W celu dokładnego sprawdzenia oddziaływania emisji na jakość powietrza uwzględniono emisje substancji pochodzące z przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (zbiorniki do magazynowania cementu i popiołu oraz kocioł grzewczy)

Ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza przez emitory zlokalizowane w analizowanym przedsięwzięciu przeprowadzono w oparciu o:
- obliczenia wartości stężeń maksymalnych,
- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0,
- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń uśrednionych dla roku w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0,
- obliczenia maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny w punktach na wysokości Z > 0 (budynki wyższe niż parterowy),
- sprawdzenia, czy dotrzymana jest częstość przekraczania największej wartości D1 przez stężenia uśrednione dla 1 godziny występujące w roku kalendarzowym,
- sprawdzenia kryterium opadu pyłu.

Zgodnie z pkt 3 obowiązującej referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z obszaru objętego obliczeniami wyłączono teren wnioskodawcy.
- wyniki obliczeń stężeń maksymalnych (zakres obliczeń) – stężenia największe z możliwych
	0,1 D1
	Substancja
	Smm
g/m3
	Zakres

	3
20
35
28
3000
300
100

	Benzen
Ditlenek azotu
Ditlenek siarki
Pył zawieszony PM10
Tlenek węgla
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
	28,11
262,7
578
1543
9360
4346
312,6







	Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny








- wyniki obliczeń maksymalnych stężeń substancji w powietrzu oraz częstości przekraczania wartości D1 czasu w roku, wykonane w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu (Z = 0)
	Substancja
	Częstość przekraczania/
Stężenie maksymalne
	Wartość największa z obliczonych
	Wartość dotrzymująca warunki

	Benzen
	Uśrednione dla 1 h
	 3,4 ug/m3
	30 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,0039 ug/m3
	4,5 ug/m3

	Ditlenek azotu
	Uśrednione dla 1 h
	  196,6 ug/m3
	200 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,359 ug/m3
	23 ug/m3

	Ditlenek siarki

	Uśrednione dla 1 h
	  227,9 ug/m3
	350 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,274 %

	
	Uśrednione dla roku
	0,407 ug/m3
	17 ug/m3

	Pył zawieszony PM2,5
	Uśrednione dla 1 h
	-
	-

	
	Częstość przekraczania
	-
	-

	
	Uśrednione dla roku
	0,709 ug/m3
	7 ug/m3

	Pył zawieszony PM10
	Uśrednione dla 1 h
	 190,2 ug/m3
	280 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,909 ug/m3
	23 ug/m3

	Tlenek węgla
	Uśrednione dla 1 h
	  1067,2 ug/m3
	30 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	-
	-

	Węglowodory alifatyczne

	Uśrednione dla 1 h
	 474,1 ug/m3
	3 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	 1,683 ug/m3
	900 ug/m3

	Węglowodory aromatyczne
	Uśrednione dla 1 h
	  37,8 ug/m3
	1 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,044 ug/m3
	38,7 ug/m3


- wyniki obliczeń maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 oraz częstości przekraczania wartości D1 czasu w roku, wykonane na odpowiednich wysokościach budynków wyższych niż parterowy (Z > 0)
	Substancja
	Częstość przekraczania/
Stężenie maksymalne
	Wartość największa z obliczonych
	Wartość dotrzymująca warunki

	Benzen 
	Uśrednione dla 1 h
	1,08 ug/m3
	30 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Ditlenek azotu
	Uśrednione dla 1 h
	154,2 ug/m3
	200 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Ditlenek siarki

	Uśrednione dla 1 h
	175,8 ug/m3
	350 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,274 %

	Pył zawieszony PM10
	Uśrednione dla 1 h
	154,1 ug/m3
	280 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Tlenek węgla
	Uśrednione dla 1 h
	627 ug/m3
	30000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Węglowodory alifatyczne
	Uśrednione dla 1 h
	278,5 ug/m3
	3000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Węglowodory aromatyczne
	Uśrednione dla 1 h
	12 ug/m3
	1000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %


- kryterium opadu pyłu 
I kryterium opadu pyłu:
        —
 Ef e  (0,0667 / n)  h3,15 
   f      e                                                                                               e       e 
(0,0667 /10) x 70,5 3,15 = 4 425 mg/s = 15,93 kg/h
Efe = 0,212399 kg/h  15,93 kg/h
Ea = 0,133 Mg/a  10000 Mg/r            
I kryterium na opad pyłu jest spełnione.

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że:
1. Stężenia maksymalne Smm benzenu, ditlenku azotu, ditlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych spełniają warunek pełnego zakresu obliczeń.
2. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.  
3. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny w punktach na wysokości Z > 0 (budynki wyższe niż parterowy) nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.  
4. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku wykonane w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu pomniejszonych o wartość tła.
5. Dotrzymana jest dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1 wynosząca 0,274 % czasu w roku dla ditlenku siarki i 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.
6. Spełnione I kryterium opadu pyłu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż emisja z planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska (norm czystości powietrza) obowiązujących na obszarach zwykłych.

Potwierdzeniem powyższej analizy są wydruki skumulowanych obliczeń oraz wydruki w formie graficznej oddziaływania projektowanej instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na stan zanieczyszczenia powietrza załączone do raportu stanowiące Załącznik nr 8 - Operat Ochrony Atmosfery.

[bookmark: _Toc424115826][bookmark: _Toc428356155][bookmark: _Toc428356867][bookmark: _Toc428357255][bookmark: _Toc429769983]B) POBÓR WODY I ŚCIEKI
Pobór wody
Woda będzie dostarczona do instalacji  z wodociągu gminnego. 
Woda jest zużywana w ilościach niezbędnych dla zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno – sanitarnych oraz technologicznych w ilości około 1200 m3/miesiąc.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych.
Na terenie zakładu powstawać będą ścieki technologiczne z płukania węzła betoniarskiego oraz czyszczenia pojazdów z resztek betonu przy załadunku. Woda z cementem będą ponownie wykorzystane w procesie technologicznym. 
Miejsce mycia samochodów będzie posiadać szczelną nawierzchnię.
Oczyszczone ścieki technologiczne odprowadzane zawracane będą do sieci technologicznej i dodawane do mieszalnika. 
Planowana instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych nie będzie wytwarzać ścieków technologicznych.
[bookmark: _Toc429769996]	
Odcieki z placu na których będą składowane odpady budowlane będą zagospodarowywane na terenie działki. 

Ilość wody przeznaczonej na cele bytowe.
		Planowaną instalację obsługiwać będą dwie osoby. Łącznie zakład będzie obsługiwany przez 6 osób. Zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, zużycie wody w budynkach podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, wynosi 80 dm3/mieszkańca/dobę. 
W związku z tym, przewidywane roczne zużycie wody pobieranej z wodociągu powinno wynieść:
Q = 230 dni pracy x 6 x 80 = 110,400= 110,0 m3/rok
Faktyczna ilość zużycia wody zostanie zweryfikowana podczas pracy i zmierzona zostanie wodomierzem.



Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych.
	Instalacja nie będzie odprowadzać powstających ścieków do wód powierzchniowych ani do ziemi, więc nie będzie oddziaływać bezpośrednio na ich stan.
Z uwagi na ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków bytowych nie stwierdza się ryzyka wystąpienia oddziaływań transgranicznych w wodach powierzchniowych.  
	W związku z faktem, raport oddziaływania na środowisko dotyczy eksploatacji konkretnej instalacji, a nie domu mieszkalnego, a obowiązujące przepisy prawa nie wymagają uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie ścieków bytowych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, zaś kontrolę na przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawuje wójt, proponuję ilości ścieków bytowych przyjąć na podstawie zużycia wody tj. 110,0 m3/rok.
Ścieki bytowe z części socjalnej odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności po 10m3. Okresowo, w miarę potrzeb, zbiornik będzie opróżniany przez firmę asenizacyjną z którą inwestor ma podpisaną stosowną umowę. Odpowiedzialność za ich wpływ na środowisko przejmuje właściciel sieci i urządzeń oczyszczających


Ilość i sposób odprowadzania ścieków opadowych.
Brak sieci kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe z połaci dachowych budynków oraz dróg dojazdowych, placów parkingowych i składowych odprowadzane są  powierzchniowo do gruntu.
Spływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych zakładu będzie następować poprzez odpowiednie wyprofilowanie dróg wewnętrznych, placów i po podczyszczeniu odprowadzane będą do szczelnego zbiornika retencyjnego i ponownie wykorzystywane do produkcji betonu.
Uwzględniając profil działalności projektowanej inwestycji oraz jej lokalizację można przyjąć, że stan i skład wód opadowych może być określony następująco:
Przyjmując zgodnie z modelem matematycznym ustalonym dla określenia jakości wód opadowych, że 95% zanieczyszczeń nagromadzonych podczas pogody bezdeszczowej spłukiwanych jest przez pierwsze 12,5 mm opadu oraz przyjmując, że dla zlewni o powierzchni poniżej 100 ha, przeciętne jednostkowe ładunki zanieczyszczeń spłukiwane opadem wynoszą:
· dla zawiesiny ogólnej – 0,3 kg/ha mm
· dla BZT5 - 0,004 kg/ha mm
· dla substancji ropopochodnych - 0,015 kg/ha mm
W związku z powyższym że wody opadowe z wyprofilowanej części zakładu nie będą trafiały do środowiska naturalnego nie przewiduje się, aby prowadzona działalność na działce 167/3, obręb Starkowa Huta mogłaby negatywnie wpłynąć na wody podziemne.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną, paliwa i materiały
Energia elektryczna na potrzeby instalacji będzie pochodziła z istniejącego przyłącza na działce 167/3 na warunkach określonych przez operatora sieci. Energia elektryczna będzie wykorzystywana do oświetlenia terenu inwestycji oraz napędu narzędzi używanych do napraw maszyn i urządzeń. Określenie ilościowe zużycia energii nie jest możliwe na tym etapie analizy przedsięwzięcia. Planowane napięcie w sieci 380/220V. Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną zostanie szczegółowo ustalona z eksploratorem sieci elektroenergetycznej i nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko w miejscu i najbliższym otoczeniu projektowanej inwestycji. 
Planowane zużycie 
- energia elektryczna  -  25000  kWh/rok:
- olej napędowy – 50,0 Mg/rok (maszyny oraz pojazdy).

C) ODPADY
W związku z wejściem w życie w dniu 23.01.2013 roku zapisów ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779) oraz zmianą ustawy dnia 
27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396 ze zm.) oraz w wyniku eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych wyszczególnione zostały odpady tylko dotyczące samej instalacji. 
W trakcie eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych wytwarzane będą tylko odpady inne niż niebezpieczne (metale, drewno, tworzywa sztuczne). 





Rodzaje, przewidywane ilości i sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami
Odpady przewidywane do zbierania i magazynowania na działce nr 167/3:  
	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]

	1
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	200.000,0

	2
	17 01 02
	Gruz ceglany
	100.000,0

	3
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia
	  50.000,0

	4
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)
	100.000,0

	5
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)
	    5,000,0

	6
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	  50.000,0

	7
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	  50.000,0

	8
	17 05 08 
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
	  50.000,0

	9
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	 20.000,0

	10
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	100.000,0



Odpady poddawane odzyskowi w instalacji wnioskodawcy to:
	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]
	Proces odzysku

	1
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	200.000,0
	R5, R10,R13

	2
	17 01 02
	Gruz ceglany
	100.000,0
	R5, R10,R13 

	3
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	  50.000,0
	R5, R10,R13 

	4
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)
	100.000,0
	R5, R10,R13

	5
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)
	    5,000,0
	R10,R13,R13 

	6
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	  50.000,0
	R5, R10,R13

	7
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	  50.000,0
	R3, R10,R13 

	8
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	 20.000,0
	R5, R10,R13

	9
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	100.000,0
	R3, R5, R10,R13 

	Łączna ilość odpadów poddawana przetwarzaniu w skali roku:
	200.000,0
	




Łączna ilość odpadów poddanych odzyskowi w skali roku nie przekroczy wydajności posiadanej instalacji: 200.000 Mg (przy wydajności kruszarki średnio 80 Mg/h).
Zbierane odpady przed przetwarzaniem będą magazynowane w wyznaczonych miejscach w pryzmach bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie. 

	W procesie odzysku odpadów budowlanych będą wytwarzane następujące rodzaje i ilości odpadów:

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]

	1
	19 12 02
	Metale żelazne
	2000,0

	2
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	 500,0

	3
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	2000,0



	Miejsca magazynowania oraz sposoby postępowania z wytworzonymi odpadami  zawarte zostały w poniższej tabeli:

	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Miejsce magazynowania i sposób postępowania

	1
	19 12 02
	Metale żelazne
	Odpady magazynowane w wyznaczonym miejscu na działce 167/3 w kontenerach metalowych otwartych

	2
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	

	3
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	



Miejsca magazynowania odpadów znajdować się będą na terenie działki nr 167/3 należącej do wnioskodawcy.	
			Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
· minimalizacja wytwarzania odpadów wszędzie tam gdzie jest to możliwe – ilość ta będzie uzależniona od ilości metali, drewna i tworzyw sztucznych znajdujących się  w zmieszanych odpadach budowlanych,
· segregacja i selektywne magazynowanie odpadów w kontenerach  i w wydzielonych miejscach, specjalnie przygotowanych dla poszczególnych rodzajów odpadów, 
· bezpieczny transport odpadów do miejsc przetwarzania. 
Nie planuje się zbierać i przetwarzać odpadów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub ropopochodnymi. W razie wystąpienia takiej sytuacji kierowca zostanie natychmiast odesłany do innego podmiotu posiadającego odpowiednie zezwolenia na odbiór lub utylizację takiego odpadu.  
Wysokość pryzm odpadów do przetworzenia i odpadów po przetworzeniu w max wysokości wynosić będzie 3-5m.
W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawać odcieki, czyli ścieki w rozumieniu art.16 pkt 61c ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz.310 ze zm.). 
61) ściekach – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi: 
c) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne.
Ścieki - będą wytwarzane jedynie podczas opadów deszczu jako wody odciekowe z pryzm składowanych odpadów budowlanych, a wiec jedynie z placu przeznaczonego do magazynowania odpadów. 
Przewiduje się, że ta część placu przeznaczonego do magazynowania odpadów budowlanych obojętnych składowanych w pryzmach będzie wyłożona folią PCV i utwardzona płytami betonowymi z lekkim spadkiem ku środkowi placu. Wzdłuż płyt terenu utwardzonego przeznaczonego pod magazynowanie planuje się wyłożyć przez całą długość placu płytę ściekową (typ korytkowy, wymiary:  płyta 50x60x15, szer. kanału ściekowego 40cm) aby zbierać odcieki i grawitacyjnie odprowadzić poprzez osadnik z kręgów betonowych fi80 do zbiornika betonowego o poj. 10m3 Aby zapobiec pyleniu w czasie suszy inwestor planuje zainstalować system zraszania wodą ze zbiornika bezodpływowego. Nadmiar ścieków ze zbiornika bezodpływowego w okresie opadów deszczu będzie wywożony wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
[image: ]
W związku z powyższym, że planuje się magazynowanie odpadów obojętnych, nie przewiduje się przekroczenia norm określonych w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Druga część placu, na której będą stały kontenery z wytworzonymi odpadami z procesu przetwarzania nie powodowała będzie odcieków, a zatem nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe. Kontenery będą zamykane lub zostaną przykryte plandeką, dzięki temu nie będzie odcieków, a jedynie wody opadowe, które nie są ściekami. Dotyczy to również części placu, na którym zostanie składowany odpad po przetworzeniu. tj. surowiec. 
Wody deszczowe z potaci dachowych -parkingowych budynków oraz dróg dojazdowych, placów i składowych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.
Spływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych projektowanego węzła będzie następować poprzez odpowiednie wyprofilowanie dróg wewnętrznych, placów i po podczyszczeniu odprowadzane będą do szczelnego zbiornika retencyjnego i ponownie wykorzystywane do produkcji betonu.

Podsumowanie i wnioski

	Inwestor będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadowej, która ma być prowadzona zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779) oraz dotyczących jej rozporządzeń. Jednocześnie jest zobowiązany do przekazywania sprawozdań z prowadzonej działalności do określonych w rozporządzeniach wykonawczych instytucji. Wnioskodawca został wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) pod numerem 000064723  i  ewidencja odpadowa jak i sprawozdawczość będą generowane i prowadzone w tej bazie (BDO). 
			Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko:
· minimalizacja wytwarzania odpadów nie jest możliwa, gdyż zależy to wyłącznie od ilości wtrąceń (metale, drewno, tworzywa sztuczne) w zmieszanych odpadach budowlanych,
· segregacja i selektywne magazynowanie odpadów w kontenerach, w wydzielonych miejscach, specjalnie przygotowanych dla poszczególnych rodzajów odpadów,
· bezpieczny transport odpadów do miejsc ich dalszego odzysku lub unieszkodliwiania. 
Wytwarzanie odpadów wynika ze względów technicznych i eksploatacyjnych instalacji, a także ochrony środowiska. Z analizy planowanego stanu gospodarki odpadami wynika, iż bardzo trudno jest zapobiegać powstawaniu odpadów w instalacji. 
Obowiązek właściwej gospodarki odpadami, który z mocy ustawy obciąża ich wytwórcę oznacza, że działalność ta winna prowadzić zarówno do ograniczania ich ilości jak i stopnia uciążliwości dla środowiska.
Zakłada się, że na terenie zakładu gospodarowanie odpadami odbywać się poprzez:
-	selekcję odpadów,
-	właściwe magazynowanie odpadów,
-	zapewnienie odpowiednich kontenerów i miejsc magazynowania,
-	minimalizację ilości powstających odpadów,
-	prowadzenie wymaganej ewidencji odpadów w BDO.

Osoby odpowiedzialne za pracę z odpadami są przeszkolone i pracują zgodnie z wytycznymi BHP i ochrony środowiska. 
Wnioski i zalecenia:
1. Inwestor zaprowadzi ewidencję ilościową i jakościową wytwarzanych odpadów w BDO.
2. Inwestor będzie składać wykazy dotyczące wytwarzanych odpadów marszałkowi województwa (w ramach BDO).
3. Odpady należy przekazywać wyłącznie posiadaczom odpadów legitymujących się wymaganymi zezwoleniami.
5. Inwestor   gromadzić   będzie wytworzone odpady (złom metali, drewno i tworzywa sztuczne|) w kontenerach metalowych.
	Tak prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami nie wpłynie w żaden negatywny sposób na zdrowie i życie ludzi ani na środowisko naturalne.



D) EMISJA HAŁASU
Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak również tereny podlegające ochronie przed hałasem (Dz.U. z 2014r., poz. 112). Dopuszczalne poziomy hałasu określone zostały dla poszczególnych grup źródeł hałasu, wśród których wyróżniono:
· drogi lub linie kolejowe
· instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu
· starty, lądowania i przeloty statków powietrznych
· linie elektroenergetyczne

Hałas jaki będzie przenikać z terenu przedsięwzięcia zaliczy należy do grupy drugiej, czyli pozostałe obiekty i działalność będąca  źródłem hałasu.     
	Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno do dwóch pór doby:
· 16 godzin w porze dziennej w przedziale od 6.00 do 22.00;
· 8 godzin w porze nocnej w przedziale od 22.00 do 6.00.

W związku z przeważającą zabudową mieszkaniową znajdującą sie w pobliżu najbliżej zabudowy chronionej, wg załącznika do w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013r. dopuszczalny poziom (…) dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB  na granicy istniejącej zabudowy zagrodowej winien wynosić :
· L Aeq = 55dB(A) dla pory dziennej (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia) 
· LA eq = 45dB(A) dla pory nocnej (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy).

[bookmark: _Toc67926280][bookmark: _Toc68572616][bookmark: _Toc68573157][bookmark: _Toc68573329]Emisje hałasu do środowiska.
Na terenie zakładu źródłami hałasu, mającymi znaczenie dla poziomu akustycznego środowiska, będą źródła stacjonarne i ruchome. 
Źródłami hałasu bezpośrednimi stacjonarnymi (ze względu na charakter pracy) będą:
- kruszarka mobilna, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jej pracy,
- przesiewacz mobilny, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jego pracy,
- koparko - ładowarka, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jej pracy.

Tabela nr 1: rodzaj oraz ilość źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Ilość źródeł hałasu

	kruszarka mobilna                                                                    
	1

	przesiewacz mobilny                                                                  
	1

	koparko - ładowarka                                         
	1


Tabela nr 2: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich moc akustyczna A.
	Rodzaj i typ urządzenia
	Moc akustyczna A w dB

	kruszarka mobilna                                                                    
	115

	przesiewacz mobilny                                                                      
	99,5

	koparko - ładowarka                                         
	103


Moc akustyczną, źródła bezpośredniego stacjonarnego przyjęto na podstawie danych od producentów urządzeń o podobnej mocy i właściwościach.  
Tabela nr 3: rodzaj i dobowy rozkład czasu pracy źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Czas pracy źródła w porze dziennej w ciągu  8 najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia
	Czas pracy w ciągu 1 najmniej korzystnych godzin w porze nocy

	Charakter emitowanego hałasu

	kruszarka mobilna                                                                    
	360 minut
	-
	ustalony, okresowy

	przesiewacz mobilny                                                                      
	360 minut
	-
	ustalony, okresowy

	koparko - ładowarka                                         
	120 minut
	-
	ustalony, okresowy



Tabela nr 4: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich równoważny poziom mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional (symulacja komputerowa źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska).
	Rodzaj i typ urządzenia
	Równoważny poziom mocy akustycznej w dB

	pora dnia

	kruszarka mobilna                                                                    
	114

	przesiewacz mobilny                                                                      
	98

	koparko - ładowarka                                         
	97

	pora nocy

	kruszarka mobilna                                                                    
	-

	przesiewacz mobilny                                                                      
	-

	koparko - ładowarka                                         
	-



Źródłami hałasu bezpośrednimi ruchomymi będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie przedsięwzięcia:
- samochody ciężkie z odpadami budowlanymi do punktu ich magazynowania: 11 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (2860 razy w roku),
- samochody ciężkie z materiałami budowlanymi po procesie  przetwarzania: 10 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (2600 razy w roku),
- samochody ciężkie z odpadami po procesie przetwarzania: 1 raz w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (52 razy w roku).
W ruchu kołowym pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia wyróżnia się 3 trasy ich poruszania, tj.:
a) trasa nr 1 o długości 140 m: odcinek od bramy wjazdowej do punktu przyjęcia odpadów budowlanych,
b) trasa nr 2 o długości 140 m: odcinek od punktu odbioru materiałów budowlanych do bramy wjazdowej,
c) trasa nr 3 o długości 130 m: odcinek od punktu odbioru odpadów budowlanych do bramy wjazdowej.
Tabela nr 5: Rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich ruchomych (pojazdów ciężkich) i ich moc akustyczna A dla ich poruszania się.
	Operacja
	Moc akustyczna A w dB
	Czas operacji w s

	pojazdy ciężkie

	Start
	100,8
	5

	Hamowanie
	94
	3

	Jazda po terenie, manewrowanie
	96,5
	Zależy od długości drogi


Moce akustyczne, źródeł bezpośrednich ruchomych przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez producentów urządzeń oraz na podstawie materiałów XXVII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych czasów trwania manewrów startu i hamowania, poziomów ich mocy akustycznej oraz wartości natężenia ruchu.
Tabela nr 6: Rodzaj i dobowy rozkład czasu pracy źródeł hałasu bezpośrednich ruchomych (pojazdów ciężkich) dla tras ich poruszania się.
	Operacja
	Czas pracy źródła w porze dziennej w ciągu  8 najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia
	Czas pracy w ciągu 1 najmniej korzystnych godzin w porze nocy
	Charakter emitowanego hałasu

	trasa nr 1 – pojazdy ciężkie

	Start
	110 sekund
	-
	nieustalony

	Hamowanie
	66 sekund
	-
	nieustalony

	Jazda po terenie, manewrowanie
	1100 sekund
	-
	nieustalony

	trasa nr 2 – pojazdy ciężkie

	Start
	100 sekund
	-
	nieustalony

	Hamowanie
	60 sekund
	-
	nieustalony

	Jazda po terenie, manewrowanie
	1000 sekund
	-
	nieustalony

	trasa nr 3 – pojazdy ciężkie

	Start
	10 sekund
	-
	nieustalony

	Hamowanie
	6 sekund
	-
	nieustalony

	Jazda po terenie, manewrowanie
	92 sekundy
	-
	nieustalony



Tabela nr 7: Rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich ruchomych (pojazdów lekkich i ciężkich) i ich równoważny poziom mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional (symulacja komputerowa źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska).
a) trasa nr 1 (pojazdy ciężkie):
	Operacja
	Równoważny poziom mocy akustycznej operacji w dB
	Równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego w dB

	pora dnia

	Start
	77
	64

	Hamowanie
	68
	55

	Jazda po terenie, manewrowanie
	82
	57

	pora nocy

	Start
	-
	-

	Hamowanie
	-
	-

	Jazda po terenie, manewrowanie
	-
	-


b) trasa nr 2 (pojazdy ciężkie):
	Operacja
	Równoważny poziom mocy akustycznej operacji w dB
	Równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego w dB

	pora dnia

	Start
	76
	63

	Hamowanie
	67
	54

	Jazda po terenie, manewrowanie
	82
	58

	pora nocy

	Start
	-
	-

	Hamowanie
	-
	-

	Jazda po terenie, manewrowanie
	-
	-



b) trasa nr 3 (pojazdy ciężkie):
	Operacja
	Równoważny poziom mocy akustycznej operacji w dB
	Równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego w dB

	pora dnia

	Start
	66
	63

	Hamowanie
	57
	54

	Jazda po terenie, manewrowanie
	72
	58

	pora nocy

	Start
	-
	-

	Hamowanie
	-
	-

	Jazda po terenie, manewrowanie
	-
	-



Źródła hałasu pracują wyłącznie w ciągu dnia. 
Praca tych źródeł jest nieregularna i zależna od wielu czynników, m. in. od ilości przetwarzanych odpadów w celu uzyskania gotowych materiałów. 

Poniżej przedstawiono emisje hałasu pochodzące z przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.




Tabela nr 8: rodzaj oraz ilość źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Ilość źródeł hałasu

	węzeł betoniarski                        
	1

	kompresor systemu podajnika cementu                                             z cementowozu do zbiorników o pojemności 80 m 3
	2

	kompresor systemu podajnika popiołu                                             z cementowozu do zbiornika o pojemności 80 m 3
	1



Tabela nr 9: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich moc akustyczna A.
	Rodzaj i typ urządzenia
	Moc akustyczna A w dB

	węzeł betoniarski                        
	85

	kompresor systemu podajnika cementu                                             z cementowozu do zbiornika nr 1
	55

	kompresor systemu podajnika cementu                                             z cementowozu do zbiornika nr 2
	55

	kompresor systemu podajnika popiołu                                             z cementowozu do zbiornika nr 3
	55


Moce akustyczne, źródeł bezpośrednich stacjonarnych przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez producentów urządzeń oraz na podstawie danych od producentów urządzeń o podobnej mocy i właściwościach.  

Tabela nr 10: rodzaj i dobowy rozkład czasu pracy źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Czas pracy źródła w porze dziennej w ciągu  8 najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia
	Czas pracy w ciągu 1 najmniej korzystnych godzin w porze nocy

	Charakter emitowanego hałasu

	węzeł betoniarski                        
	360 minut
	-
	ustalony, okresowy

	kompresor systemu           podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 1
	45 minut
	-
	ustalony, okresowy

	kompresor systemu           podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 2
	45 minut
	-
	ustalony, okresowy

	kompresor systemu           podajnika popiołu                             z cementowozu do zbiornika nr 3
	45 minut
	-
	ustalony, okresowy



Tabela nr 11: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich równoważny poziom mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional (symulacja komputerowa źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska).
	Rodzaj i typ urządzenia
	Równoważny poziom mocy akustycznej w dB

	Pora dnia

	węzeł betoniarski                        
	84

	kompresor systemu podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 1
	45

	kompresor systemu  podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 2
	45

	kompresor systemu  podajnika popiołu                             z cementowozu do zbiornika nr 3
	45

	Pora nocy

	węzeł betoniarski                        
	-

	kompresor systemu podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 1
	-

	kompresor systemu  podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 2
	-

	kompresor systemu  podajnika popiołu                             z cementowozu do zbiornika nr 3
	-



Źródła hałasu pracują wyłącznie w ciągu dnia. 
Praca tych źródeł jest nieregularna i zależna od wielu czynników, m. in. od ilości przetwarzanych odpadów w celu uzyskania gotowych materiałów. 
STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO.
[bookmark: _Toc67926277]Na stan klimatu akustycznego wokół parceli zakładu składa się przede wszystkim hałas pochodzący od ruchu pojazdów związanych z ościenną drogą publiczną a także hałas okresowo związany z pracami polowymi prowadzonymi na polach uprawnych. Wobec tego, charakter hałasu emitowanego z przedsięwzięcia nie wyróżnia się wśród innych dźwięków w bezpośrednim jego sąsiedztwie ale ma wpływ na stan klimatu akustycznego.

ODDZIAŁYWANIE NA STAN AKUSTYCZNY ŚRODOWISKA.
W najbliższym otoczeniu parceli przedsięwzięcia znajdują się:
- od północy: pojedyncza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,
- od wschodu: pojedyncza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz tereny nieużytków rolnych,
- od południa: tereny nieużytków rolnych,
- od zachodu: pojedyncza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz tereny gruntów rolnych.
Dla omawianego terenu brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, w myśl przepisów art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i ościennych terenów ustalono, że w sąsiedztwie fermy znajdują się obiekty chronione akustycznie w postaci zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Dla takich terenów został określony dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, który wynosi  55 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia.
Wpływ omawianej instalacji na stan akustyczny środowiska został oceniony na podstawie symulacji komputerowej, wykonanej w oparciu o program  LEQ Professional wersja 6 - 2019 dla Windows autorstwa Biura Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych „SOFT-P” w Piotrkowie Trybunalskim. 
Program LEQ Professional wersja 6 - 2019 dla Windows oparty jest na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcjach ITB Nr 308 i 338.
W celu dokładnego sprawdzenia oddziaływania emisji hałasu na stan akustyczny środowiska uwzględniono inne źródła hałasu w pochodzące z przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (węzeł betoniarski oraz zbiorniki do magazynowania cementu i popiołu).
Do obliczeń wprowadzono dane opisujące położenie i wysokość źródeł hałasu, położenie i wysokość obiektów ekranujących hałas. Współrzędne geometryczne określono względem przyjętego układu XY. Obliczenia zostały przedstawione w postaci graficznej. Na rysunkach wyszczególnione są poszczególne źródła hałasu. 
Obliczenia imisji hałasu wykonano:
- PZ1 (działka gruntu nr 167/6 i 167/9), na kierunku północnym w odległości około 5 m od granicy posesji,
- PZ2 (działka gruntu nr 150/6), na kierunku wschodnim w odległości około 10 m od granicy posesji,
- PZ3 (działka gruntu nr 201), na kierunku południowo - zachodnim w odległości około 75 m od granicy posesji,
b) na wysokości Z = 1,5 m w 8 punktach obserwacji zlokalizowanych przy granicy działki przedsięwzięcia i oznaczonych jako: PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG6, PG7 i PG8,
c) na wysokości Z = 1,5 m w siatce obliczeniowej o wymiarach: Xmin = 0 m, Ymin = 80 m i Xmax = 795 m, Ymax = 815 m. Oddziaływanie to zostało przedstawione dla pory dnia za pomocą izolinii równoważnego poziomu dźwięku A.
Wyniki obliczeń wykazały, że:
- w punktach obserwacji zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej zagrodowej  zaliczanej do obiektów chronionych akustycznie równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił od 20,1 dB do 29,7 dB dla pory dnia,
- w punktach obserwacji zlokalizowanych wokół przedsięwzięcia równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił od 28,9 dB do 41,4 dB dla pory dnia,
- zasięg występowania izolinii równoważnego poziomu dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił poniżej 55 dB dla pory dnia (dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla rozpatrywanych obiektów chronionych akustycznie - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa) i zamyka się w granicach działki, do której tytuł prawny posiada wnioskodawca.
Podsumowując należy stwierdzić, iż najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. W związku z tym, powodują one dotrzymanie obowiązującego dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla powyższych terenów chronionych akustycznie.
Pozostałe wyniki nie podlegają ocenie, ponieważ dla terenów ościennych wokół przedsięwzięcia takich jak tereny nieużytków rolnych oraz tereny gruntów rolnych brak jest wartości normatywnych. Należy jednak stwierdzić, że emisja hałasu z przedsięwzięcia wpływa na klimat akustyczny w tym rejonie.
Szczegółowy opis analizy hałasu projektowanego przedsięwzięcia zawiera Załącznik nr 9 - Ocena Uciążliwości Hałasowej.

Wibracje
Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje:
· wibracje pochodzące od pojazdów, narzędzi i urządzeń,
· wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach mechanicznych itp.
Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, czasu oraz długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też wibracje należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. przez zmiany w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów tłumiących wibracje itp.
Na terenie gminy Somonino jak i na terenie działki inwestycji, jak się ocenia, zagrożenie wibracjami nie stanowi większego zagrożenia. Może występować jedynie incydentalnie.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera z Kosmosu, z wnętrza ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych jak i sztucznych. W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów około 20 pierwiastków promieniotwórczych. Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest różna w różnych miejscach naszego globu. Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie). Wytwarzane są również przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych. 
Promieniowanie niejonizujące związane jest z następującymi urządzeniami:
· zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe),
· urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne.
Do promieniowania niejonizującego możemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podczerwone, a także światło widzialne. Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje: - w paśmie 50 Hz od urządzeń i sieci energetycznych; źródłem największych oddziaływań mogących powodować przekroczenia poziomów dopuszczalnych są napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne, - w paśmie od 300 MHz do 40 000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział w emisji mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). Istniejące sieci telefonii komórkowej wykorzystują następujące zakresy częstotliwości: ok. 900 MHz (sieć GSM 900), około 1 800 MHz (sieć GSM 1800) oraz ok. 2 100 MHz (sieć UMTS). - w paśmie 50 Hz od urządzeń elektrycznych pracujących w zakładach pracy i gospodarstwach domowych. Większość urządzeń jest zasilana z sieci energetycznej. W tej kategorii występuje lawinowy wzrost liczby źródeł, a ewidencja ich nie jest możliwa. Brak jest wiarygodnych informacji na temat oddziaływania na zdrowie i środowisko przy ekspozycjach długoletnich na promieniowanie elektromagnetyczne. W 2016r. WIOŚ Gdańsk, zobowiązany w ramach PMŚ (Państwowego Monitoringu Środowiska) do wykonywania zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch rodzajów terenów:
· przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
· miejsc dostępnych dla ludności,
nie wykonywał na terenie Gminy Somonino pomiarów promieniowania elektromagnetycznego. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów natężenia pola elektromagnetycznego.
	
[bookmark: _Toc76634656]2.4.  Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym  gleby, wody i powierzchni ziemi

		Teren działki nr 167/3 jest w całości zurbanizowany i stanowi zagospodarowany teren przemysłowy.		
		W skład szaty nie wchodzą żadne z roślin objętych ochroną prawną na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną prawną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764). W miejscu powstania inwestycji nie występują żadne rośliny z uwagi na przemysłowe zagospodarowanie terenu.
	Planuje się uruchomienie instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych (kruszarka szczękowa, przesiewacz, taśmociągi, ładowarka). Proces ten nie wymaga budowy  żadnych obiektów kubaturowych. Różnorodność biologiczna ogranicza się jedynie do pojedynczych zadrzewień oraz niskiej roślinności ruderalnej. 
Woda będzie przeznaczona na potrzeby socjalne oraz do ewentualnego zraszania zgromadzonego materiału, w celu zapobiegania nadmiernemu pyleniu, w przypadku braku wody w zbiorniku bezodpływowym. Nie przewiduje się wykorzystania wody na cele technologiczne. Woda będzie pobierana z wodociągu gminnego.
[bookmark: _Toc76634657]
2.5.  Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu

Energia elektryczna na potrzeby planowanego przedsięwzięcia będzie pochodziła z istniejącego przyłącza  na warunkach określonych przez operatora sieci. Energia elektryczna będzie wykorzystywana głównie do oświetlenia terenu oraz na potrzeby urządzeń i narzędzi elektrycznych. Wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną zostanie szczegółowo ustalona z eksploratorem sieci elektroenergetycznej i nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko w miejscu i najbliższym otoczeniu projektowanej inwestycji.


[bookmark: _Toc76634658]2.6. Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko

		Nie przewiduje się w najbliższym czasie (co najmniej 10 letnim) likwidacji obiektu ani upadłości firmy, a co z tym idzie pracy rozbiórkowych. 
		Jednakże w przypadku takiej sytuacji zakończenie eksploatacji wytwórni wraz z projektowaną instalacją do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych zostanie przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach budowlanych, ochrony środowiska, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
	Zakończenie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska może polegać na:
· zmianie przeznaczenia obiektów,
· całkowitej rozbiórce obiektów wraz z demontażem urządzeń.
	Czas eksploatacji przedsięwzięcia nie został określony – może wynosić co najmniej 25 lat. Ze względu na fakt, iż przyszłe wymogi formalno-prawne w tym zakresie nie są znane, dla likwidacji przedsięwzięcia proponuje się przyjąć stan formalnoprawny wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1332 ze zm.), określającej prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, obejmujące obowiązek uzyskania:
· pozwolenia na rozbiórkę likwidowanego obiektu (jeżeli jest wymagana),
· uzgodnień, pozwoleń lub opinii innych organów, wymaganych przepisami szczególnymi,
· zawiadomienia lokalnych organów kontrolnych (ochrona środowiska, inspekcja sanitarna, inspekcja pracy oraz Państwowa Straż Pożarna), które w terminie 14 dni od zawiadomienia mogą zgłosić uwagi i zastrzeżenia.
W przypadkach tego wymagających, prace rozbiórkowe zostaną poprzedzone analizami stopnia zanieczyszczenia gruntu oraz opracowaniem planu rekultywacji terenu, jeżeli wyniki badań wykażą przekroczenie norm jakości ziemi. Roboty rozbiórkowe prowadzone będą:
· z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa ludzi i mienia,
· z przestrzeganiem wymogów ochrony środowiska, w tym po uzyskaniu przewidzianych prawem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów (w przypadku prac prowadzonych przez firmy zewnętrzne po sprawdzeniu, że posiadają one stosowne zezwolenia – zatwierdzony program gospodarki odpadami),
· według opracowanego wcześniej planu zagospodarowania, odzysku i/lub unieszkodliwiania  powstających w trakcie demontażu urządzeń technicznych i obiektów budowlanych odpadów takich jak: gruz budowlany, złom metali, fragmenty izolacji, odpady tworzyw sztucznych i drewna itp.
Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów (zwłaszcza niebezpiecznych) oraz ich transport do miejsc ostatecznego składowania będą powierzane wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym stosowne pozwolenia i zezwolenia. Działania te będą mogły być prowadzone również z wykorzystaniem sił i środków własnych, po uzgodnieniu z właściwym organem ochrony środowiska.
	Proces demontażu infrastruktury technicznej prowadzony będzie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem, w celu wyeliminowania potencjalnych możliwości zanieczyszczenia gruntów. Szczególnym nadzorem objęte będą elementy kanalizacji sanitarnej.
	Urządzenia i elementy infrastruktury będą oczyszczone a wszelkie wydobyte z nich osady będą usuwane i poddawane adekwatnemu, bezpiecznemu dla środowiska odzyskowi (złom metali, gruz budowlany, możliwe do wykorzystania elementy urządzeń) lub unieszkodliwieniu.
	Przebieg procesu likwidacji będzie monitorowany i dokumentowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Teren po likwidowanej działalności będzie rekultywowany w zakresie niezbędnym do przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Przyjmuje się, że minimalny zakres prac rekultywacyjnych kończących etap rozbiórki (likwidacji) obiektu i elementów infrastruktury przesyłowej obejmować będzie wykonanie niwelacji terenu, uzupełnienia ubytków gruntu przez nawiezienie humusu, z ewentualną wymianą wierzchniej warstwy gruntu w przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych zanieczyszczeń oraz zabezpieczenia przed erozją przez obsianie i wysadzenie odpowiednią roślinnością, tymczasową lub trwałą, w zależności od docelowego przeznaczenia. Ewentualne dodatkowe prace rekultywacyjne określone będą na etapie likwidacji obiektu.





[bookmark: _Toc76634659]2.7. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub  katastrof  naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i  stosowanych   technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu

Planowane przedsięwzięcie nie posiada substancji oraz nie używa technologii, która by mogła spowodować poważną awarię lub katastrofę naturalną oraz katastrofę budowlaną. Zmiana klimatu również nie płynie na możliwość wystąpienia w/w katastrof. Zakład nie jest położony w terenie zalewowym co wyklucza powódź. Porywiste wiatry czy trąby powietrzne nie występują w tym rejonie polski.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej (art.3 pkt.23 i pkt.24):
· poważna awaria – to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;
· poważna awaria przemysłowa – przez to pojęcie rozumie się poważną awarię w zakładzie.

Katastrofa naturalna to pojęcie oznaczające ekstremalne zjawisko w przyrodzie (geneza zjawiska jest również przyrodnicza) o znacznej skali, wywołujące przeobrażenie krajobrazu, stanowiące zagrożenie dla istot żywych zamieszkujących dany teren, a także znaczne straty gospodarcze w przypadku wystąpienia katastrofy w terenie zagospodarowanym przez człowieka. Bardzo często pojęcie katastrofy naturalnej stosuje się wymiennie z pojęciem klęski żywiołowej.

[bookmark: _Toc22540829]Katastrofa naturalna - przykłady
Przykładami katastrof naturalnych są np. trzęsienia ziemi, powodzie, susze, tsunami, trąby powietrzne, wybuchy wulkanów, osuwiska ziemi, bardzo wysokie opady deszczu lub śniegu paraliżujące funkcjonowanie człowieka, także bardzo niskie (lub bardzo wysokie) temperatury utrzymujące się przed dłuższy czas.

Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części 

Możliwości zagrożeń na terenie gminy: 
· pożary obiektów zakładów przemysłowych i lasów – powiatowy plan operacyjno-ratowniczy nie uwzględnia żadnych obiektów przemysłowych z terenu gminy Somonino,
· skażenie chemiczne – w wyniku wycieków toksycznych substancji chemicznych (TSP) w czasie transportu drogowego i kolejowego toksyczne środki przemysłowe transportowane są trasą kolejową Śląsk – porty Trójmiasta oraz autostrada A1;
· skażenia promieniotwórcze – np. w wyniku awarii reaktorów jądrowych w elektrowniach w Ignalinie (Litwa), Oskarshamn i Barsebeck (Szwecja) oraz Krumel (Niemcy)  lub  awaria pojemnika z izotopami promieniotwórczymi przewożonymi przez teren gminy a uwolnionymi w trakcie wypadku drogowego;
· zanieczyszczenie produktami ropopochodnymi – w wyniku awarii (wypadku) cysterny kolejowej lub drogowej, przewożącej materiały ropopochodne (benzyna, olej opałowy lub napędowy) zanieczyszczeniu może ulec gleba i wody powierzchniowe;
· akty terroru;
· zagrożenia naturalne – powodzie i wiatry o sile huraganowej. 
Z powyższego wynika, że przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących powodować wystąpienie poważnej awarii w myśl przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowana inwestycja w postaci instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych nie jest położona w regionie zagrożonym wystąpieniem klęski żywiołowej. Poza tym, przedsięwzięcie nie będzie zawierać obiektów budowlanych, a więc nie ma możliwości, aby wystąpiła katastrofa budowlana związana z projektowaną instalacją.





[bookmark: _Toc76634660]3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM:

[bookmark: _Toc76634661]3.1. Elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy

Działka nr 167/3 w całości położone są w granicach Otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Omawiane działki położone są  w obszarze o charakterze wiejskim w strefie przemysłowej. W bezpośrednim otoczeniu omawianych działki nie ma obszarów ochrony uzdrowiskowej, ani obszarów NATURA 2000. Najbliżej położony obszar chroniony NATURA 2000 znajduje się w odległości 1,51 km i są to Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095, a w dalszej odległości znajduje się Piotrowo PLH220091 oddalone o 1,85 km oraz Nowa Sikorska Huta PLH220090 oddalona o 5,24 km. Najbliższy rezerwat oddalony jest o ok. 3,00 km – Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim, natomiast najbliższy Obszar Chronionego Krajobrazu - Przywidzki, znajduje się ok. 2,92 km od planowanego przedsięwzięcia.
W sąsiedztwie planowanej inwestycji, znajdują się głównie zalesienia, działki rolne i zabudowy mieszkaniowe. Działki usytuowane są w obszarze raczej słabo obfitującym w wody powierzchniowe, które reprezentowane są tutaj jedynie w postaci niewielkich, naturalnych zbiorników i cieków melioracji szczegółowej.
Na terenie inwestycji oraz w zasięgu jego oddziaływania nie znajdują się i nie projektuje się korytarzy ekologicznych.
Obszary specjalnej ochrony przyrody znajdujące się w najbliższej odległości zostały wyznaczone przy zastosowaniu portali GDOŚ:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
	Wszystkie tereny chronione znajdujące się w odległości do 30 km od Starkowej Huty zestawiono w tabeli w podziale na obszary znajdujące się w odległości:

	REZERWATY

	Nazwa
	[km]

	Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim
	3.00

	Ostrzycki Las
	5.11

	Jar Rzeki Raduni
	9.96

	Zamkowa Góra
	10.36

	Stare Modrzewie
	10.42

	Wyspa na Jeziorze Przywidz
	11.30

	Jar Reknicy
	17.07

	Strzelnica
	17.09

	Leśne Oczko
	17.75

	Staniszewskie Błoto
	18.05

	Żurawie Chrusty
	18.66

	Staniszewskie Zdroje
	19.01

	Czapliniec w Wierzysku
	19.60

	Orle nad Jeziorem Dużym
	19.62

	Brzęczek
	21.32

	Jezioro Turzycowe
	22.01

	Kurze Grzędy
	22.20

	Dolina Kłodawy
	22.98

	Dolina Kłodawy - otulina
	22.99

	Lubygość
	23.41

	Żurawie Błota
	23.68

	Bursztynowa Góra
	23.77

	Mechowiska Sulęczyńskie - otulina
	24.83

	Mechowiska Sulęczyńskie
	24.91

	Szczelina Lechicka
	25.74

	Mechowisko Krąg - otulina
	26.93

	Dolina Strzyży - otulina
	27.03

	Mechowisko Krąg
	27.03

	Dolina Strzyży
	27.15

	Krwawe Doły
	27.67

	Wąwóz Huzarów
	29.24

	Jeziorka Chośnickie
	29.77

	Źródliska w Dolinie Ewy
	30.00




	PARKI KRAJOBRAZOWE

	Nazwa
	[km]

	Kaszubski Park Krajobrazowy - otulina
	w obszarze

	Kaszubski Park Krajobrazowy
	1.24

	Wdzydzki Park Krajobrazowy - otulina
	19.94

	Wdzydzki Park Krajobrazowy
	20.73

	Trójmiejski Park Krajobrazowy - otulina
	23.52

	Trójmiejski Park Krajobrazowy
	27.14

	Park Krajobrazowy Dolina Słupi - otulina
	27.77




	PARKI NARODOWE

	Brak obszarów





	OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

	Nazwa
	[km]

	Przywidzki
	2.92

	Kartuski
	3.43

	Doliny Raduni
	3.55

	Doliny Wietcisy
	9.26

	Polaszkowski
	15.74

	Doliny Wierzycy
	18.02

	Otomiński
	19.65

	Gowidliński
	20.11

	Lipuski
	21.45

	Doliny Łeby
	25.75

	Borów Tucholskich
	25.81

	Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka
	28.36




	ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE

	Nazwa
	[km]

	Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka
	4.19

	Rynna Brodnicko-Kartuska
	6.54

	Obniżenie Chmieleńskie
	8.45

	Rynna Raduńska
	10.78

	Dolina Łeby w Kpk
	13.28

	Rynna Mirachowska
	16.80

	Rynna Potęgowska
	22.66

	Dolina Potoku Oruńskiego
	29.69







	NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

	Nazwa
	[km]

	Lasy Mirachowskie PLB220008
	16.49

	Bory Tucholskie PLB220009
	18.81




	NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

	Nazwa
	[km]

	Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095
	1.51

	Piotrowo PLH220091
	1.85

	Nowa Sikorska Huta PLH220090
	5.24

	Hopowo PLH220010
	6.42

	Szumleś PLH220086
	6.76

	Dąbrówka PLH220088
	7.28

	Dolina Środkowej Wietcisy PLH220009
	8.80

	Przywidz PLH220025
	9.74

	Jar Rzeki Raduni PLH220011
	9.96

	Huta Dolna PLH220089
	10.06

	Lubieszynek PLH220074
	11.18

	Guzy PLH220068
	12.26

	Pomlewo PLH220092
	14.11

	Wielki Klincz PLH220083
	14.92

	Zielenina PLH220065
	15.21

	Prokowo PLH220080
	15.25

	Dolina Górnej Łeby PLH220006
	15.83

	Dolina Reknicy PLH220008
	17.07

	Leniec nad Wierzycą PLH220073
	17.22

	Staniszewskie Błoto PLH220027
	17.55

	Szczodrowo PLH220101
	18.29

	Jeziora Wdzydzkie PLH220034
	20.01

	Rynna Dłużnicy PLH220081
	20.32

	Kurze Grzędy PLH220014
	21.77

	Stary Bukowiec PLH220082
	22.33

	Dolina Wierzycy PLH220094
	22.76

	Wilcze Błota PLH220093
	22.93

	Dolina Kłodawy PLH220007
	22.98

	Mechowiska Sulęczyńskie PLH220017
	24.91

	Mechowiska Zęblewskie PLH220075
	25.66

	Dolina Słupi PLH220052
	26.11

	Jezioro Krąg PLH220070
	26.48

	Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104
	27.62

	Jeziora Kistowskie PLH220097
	27.89

	Jeziorka Chośnickie PLH220012
	29.77






	STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

	Brak obszarów




	UŻYTEK EKOLOGICZNY

	Nazwa
	[km]

	Bagna Przewóz
	9.93

	Kosy
	10.26

	Utopiec
	10.51

	Jezioro Lubowisko
	13.74

	Barkoczyn
	14.55

	Torfowisko Ludwikowo
	18.10

	Księże łąki
	18.81

	Dwa Oczka
	22.40

	Żurawie Krzyki
	22.62

	Jelenie Moczary
	23.02

	Torfowisko Smęgorzyńskie
	23.41

	Torfowisko Szenajda
	23.62

	Łozy w Kiełpinie
	24.46

	Przygiełka koło Miszewka
	24.83

	Grzybowski Młyn
	24.91

	Kotel
	25.28

	Jezioro Trzciniec
	25.36

	brak nazwy
	25.93

	Borówianka
	25.95

	Czerwonko
	26.17

	Torfowiska nad jeziorem Gołuń
	27.31

	Kiszewskie Bagno
	27.50

	Wesków Bagna
	27.63

	Migowska Bielawa
	28.65

	Wełniankowe Mszary
	28.72

	Torfowisko w Strzepczu
	29.16

	Żurawinowe Bagno
	29.20

	Żobińsczich Błoto
	29.28

	Modrzewnicowy Mszar
	29.28

	Meszonko
	29.99



Znaczna odległość od wymienionych powyżej form ochrony przyrody wyklucza możliwość wpływu przedsięwzięcia na stan siedlisk i gatunków na w/w obszarach.

 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle obszarów chronionych[image: ]
Źródło: www. geoserwis.gdos.gov.pl
   - lokalizacja przedsięwzięcia w Starkowej Hucie.







Korytarze ekologiczne
Odległość planowanej inwestycji od najbliższego korytarza ekologicznego jakim jest Korytarz Kaszubski Północny wynosi ok. 8,5 km. W związku z tym planowana wytwórnia betonu nie będzie  oddziaływać na wyznaczony korytarz ekologiczny stanowiący sieć dzikiej roślinności jako schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Poniżej została przedstawiona lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle korytarzy ekologicznych. 
[image: ]
Źródło: www. geoserwis.gdos.gov.pl
[image: ] - lokalizacja przedsięwzięcia w Starkowej Hucie

[bookmark: _Toc76634662]3.2.  Właściwości hydromorfologicznych,  fizykochemicznych,  biologicznych  i chemicznych wód.
Starkowa Huta jest położona około 18,0 km na południe od Kartuz (siedziba starostwa powiatowego) oraz około 5,0 km na południe od Somonina (siedziba urzędu gminy). Inwestycja będzie zlokalizowana poza zwartą zabudową mieszkaniową. W miejscowości Starkowa Huta brak jest zwartej zabudowy. Najbliższa taka zabudowa zlokalizowana jest w m. Egiertowo, na północny wschód znacznie oddalona od terenu inwestycji (ok.2300 m). 

Na terenie inwestycji ani w jej pobliżu nie występują żadne zbiorniki i cieki wodne.

Gmina Somonino w świetle regionalizacji fizycznogeograficznej wg J. Kondrackiego położona jest w granicach mezoregionu Pojezierze Kaszubskie (314.51), które jest częścią makroregionu Pojezierze Wschodniopomorskie. Obszar Gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyższy punkt zlokalizowany w okolicach wsi Kaplica ma wysokość 296,2 m n.p.m., najniżej położone tereny znajdują się w dolinie rzeki Raduni i osiągają wysokość nieco powyżej 157 m n.p.m. Dominującą powierzchniowo formą terenu jest wysoczyzna morenowa, ponad którą wznoszą się pagóry moren czołowych. Formami ukształtowania terenu na obszarze Gminy Somonino są:  morena denna falista lub pagórkowata - tworzy dominującą powierzchniowo formę terenu w postaci wysoczyzny morenowej,  morena czołowa występująca w postaci wałów, wzgórz i pagórów, typowe wzniesienia moren czołowych występują w zachodniej części Gminy – Jastrzębia Góra, Trzebińska Góra, Koszowatka, Góra Kolańska Huta oraz w okolicach wsi Rybaki i Kaplica, a także w innych rejonach Gminy jako mniejsze ciągi czy izolowane formy,  rynny subglacjalne podłużne, głęboko wcięte w powierzchnię wysoczyzny obniżenia powstałe w trakcie deglacjacji lądolodu, występujące jako złożone układy rynien biegnących od jeziora Ostrzyckiego w kierunku wschodnim,  sandry będące wynikiem działalności wód roztopowych osadzających materiał piaszczysto – żwirowy, występujące m.in. w okolicach Zamkowej Góry,  wytopiska powstałe głównie wskutek wytapiania się brył martwego lodu; występują licznie zarówno na wysoczyźnie morenowej jak i na obszarach sandrowych, częściowo są podmokłe, wypełnione przez oczka wodne lub zatorfione, niektóre z nich zostały włączone do sieci odpływu powierzchniowego. Stopień antropogenicznych przekształceń rzeźby na opisywanym terenie jest niewielki. Istotne zmiany rzeźby występują w obrębie terenów zabudowanych i komunikacyjnych, gdzie istnieją liczne nasypy pod budynkami i terenami komunikacyjnymi, a w niektórych przypadkach niwelacje pierwotnie bardziej stromych powierzchni.

Gmina Somonino znajduje się w zasięgu władz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i należy do dorzecza Dolnej Wisły. Znaczna część Gminy (poza jej południową częścią należącą do systemu rzeki Wierzycy) położona jest w zlewni rzeki Raduni. Przez Gminę Somonino Radunia płynie na odcinku od wypływu z Jeziora Ostrzyckiego, przez Jezioro Trzebno i dalej w kierunku północno – wschodnim. Na omawianym obszarze do Raduni wpływa szereg cieków, z których najdłuższymi są: dopływ spod Hopowa, dopływ przepływający przez jezioro Rąty oraz dopływ spod Nowego Dworu. Dużo cieków ma charakter okresowy lub epizodyczny.

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód, na podstawie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prezentuje się poprzez ocenę stanu ekologicznego (w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu JCWP. Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące wyników badań jakości JCWP znajdujących się na terenie Gminy Somonino (na podstawie oceny WIOŚ w Gdańsku). Na terenie Gminy Somonino występuje 7 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzek z czego w okresie sprawozdawczym badano jakość czterech z nich, tj.:
  JCWP Wierzyca z jeziorami Grabowskie i Wierzysko do wypływu z jez. Zagnanie – w punkcie pomiarowym Wierzyca – Sarnowy (dwukrotnie),
 JCWP Wietcisa do Rutkownicy z Rutkownicą – w punkcie pomiarowym Wietcisa – Stary Wiec,
 JCWP Reknica – w punkcie pomiarowym Reknica - ujście,
 JCWP Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki – w punkcie pomiarowym Radunia - Lniska.

Wykaz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzek obejmujących teren Gminy Somonino, które badane były w okresie sprawozdawczym
[image: ]

Badania prowadzone są w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd), w tym w częściach uznanych za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. Badania wykonywane są na poziomie krajowym w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Wykonawcą badań oraz oceny stanu wód w zakresie elementów fizykochemicznych oraz ilościowych jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). Monitoring diagnostyczny dotyczy wszystkich jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) wydzielonych na terenie kraju. Monitoring operacyjny prowadzony jest co roku, z wyłączeniem roku w którym wykonywany jest monitoring diagnostyczny i obejmuje JCWPd o statusie wód zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego i/lub ilościowego wód podziemnych. Zgodnie z monitoringiem diagnostycznym zarówno stan chemiczny jak również ilościowy oceniono jako dobry. Należy jednak podkreślić, że dane te dotyczą całych jednolitych części wód podziemnych i tak są prezentowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane te dotyczą roku 2012 oraz 2016.
[image: ]

Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji. Mogą być narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące, wpływające na ich jakość i zasobność. Wśród potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych występujących na charakteryzowanym obszarze można wyliczyć:
 rolnicze: związane z intensywnym nawożeniem oraz stosowaniem pestycydów, 
 komunalne: „dzikie wysypiska”, zrzut ścieków, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, wody odciekowe z dawnego składowiska odpadów, 
 transportowe: szlaki komunikacyjne, obszary magazynowo – składowe. 
Czynniki, które mogą negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych, w tym ujmowanych na cele komunalne, muszą być stale monitorowane, tak aby zapewnić jednostce właściwą jakość wód i eliminować zagrożenia.
Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych analizowanej jednostki są również ładunki zanieczyszczeń odprowadzane z oczyszczalni ścieków w Sławkach. Na bieżąco prowadzona jest ocena jakości wód dopływających do oczyszczalni jak i odpływających po oczyszczeniu. Osiągnięta zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni jest konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian technicznych i technologicznych oraz ciągłej optymalizacji procesu oczyszczania ścieków.
Jakość wód ujmowanych i przeznaczonych do zaopatrzenia mieszkańców do celów bytowych Zadaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach (PPIS), był monitoring wód dostarczanych siecią wodociągową pod względem spełniania wymogów sanitarnych, określonych w stosownym rozporządzeniu. Według danych przekazanych przez PPIS w Kartuzach na dzień 31 grudnia 2017 r. wszystkie urządzenia (wodociągi) na terenie Gminy Somonino objęte monitoringiem dostarczały wodę spełniającą wymogi sanitarne, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W latach 2014-2017 wszystkie oceny jakości wody były pozytywne co oznacza, że woda spełniała wymogi. W incydentalnie występujących przypadkach przekroczenia dopuszczalnych wartości podejmowano skuteczne działania mające na celu przywrócenie normatywnej jakości dostarczanej wody.

Wody podziemne
	Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w Polsce na podstawie „Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej” wynosiły na dzień 31.12.2001 roku 1 616 720 m3. W granicach województwa pomorskiego i na jego obrzeżach wydzielono pierwotnie 21 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Są to wyjątkowo zasobne struktury wodonośne o znacznym rozprzestrzenieniu i dobrej jakości wody, niewymagające skomplikowanego uzdatniania, zapewniające szacunkowe zasoby dyspozycyjne w wielkości ponad 1,5 mln m3/dobę. Po weryfikacji w 2005 roku utrzymano 17 Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Z tej liczby w całości na obszarze województwa pomorskiego leżą: GZWP Nr 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 121, 203 oraz częściowo GZWP Nr 118, 126, 127, 128, 210. 
Przeważają zbiorniki czwartorzędowe, w tym otwarte do powierzchni – doliny i pradoliny oraz zamknięte – międzymorenowe i kopalne. Spośród 8 najzasobniejszych zbiorników czwartorzędowych o zasobach przekraczających 100 tys. m3/dobę, wydzielonych w Polsce Północnej, trzy oraz fragment czwartego zlokalizowane są w woj. pomorskim. Do grupy tej należą: GZWP Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy (Nr 110), GZWP Bytów (Nr 117), GZWP Pradoliny Łeby (Nr 107) oraz część GZWP Iława (Nr 210).
Według „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” wielkość lokalnych zasobów szacowana jest na około 7 897 mln m3 wody. Wody podziemne, ze względu na ich duże zasoby oraz wysoką jakość, są bardzo ważnym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną. W województwie pomorskim stanowią one również główne źródło zaopatrzenia dla przemysłu. Z powodu ich gospodarczego znaczenia oraz powszechnego zagrożenia jakości, zostały one objęte programem Państwowego Monitoringu Środowiska.
Poniższa mapa przedstawia rozkład Głównych Zbiorników Wody podziemnej na terenie województwa pomorskiego.

[image: ]
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- Lokazizacja przedsięwzięcia

Jednolite części wód.
Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych oznaczonym nr JCWPd:13 znajdujący się w regionie Dolnej Wisły.
Symbol JCWPd:13:
Kod PLGW200013
gdzie: 
 Q1-3, (Pg),(Ng), (Cr)
- Q – wody porowe w utworach piaszczystych,
- Pg – wody porowe w utworach piaszczystych,
- Ng - wody porowe w utworach piaszczystych,
- Cr – wody szczelinowe w utworach węglanowych,

Obszar jednolitych części wód podziemnych oznaczony nr JCWPd:13 obejmuje powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, gdański, tczewski, starogardzki, m. Gdynia, m. Sopot,                      m. Gdańsk. 
W czwartorzędzie występują jeden, dwa lub trzy poziomy wodonośne bez kontaktu z poziomami niższymi neogenu i paleogenu, które mają zasięg lokalny. Piętro redowe występuje na całym obszarze i nie ma kontaktów z poziomami lezącymi powyżej. 
Lokalizacja
[image: ]
[image: fffff]
Główne poziomy wodonośne wyodrębnione zostały w utworach czwartorzędu. Najzasobniejszą strukturą jest pradolina Redy-Łeby. 
[image: dddddsss]Schemat przepływu wód podziemnych
















Szczegółowy opis charakterystyki geologicznej i hydrologicznej zweryfikowanych JCWPd 13 
zawarto w poniższej tabeli:
	Nr JCWPd
	Powierzchnia w km2
	Stratygrafia
	Litologia
	Typ geochem.
utworów skalnych
	Rodzaj utworów budujących warstwę wodonośną
	Średni współczynnik filtracji
m/s
	Średnia miąższość utworów wodonośnych
	Liczba poziomów wodonośnych
	Charakterystyka układu wartwy wodonośnej

	13
	2856,0
	Q, Ng, Pg, Cr
	Piaski 
	S 
	Porowe 
	10-4
10-6
	>40
	2-4
	Głownie utwory przepuszczalne 



Stan JCWPd nr 13 jest  oceniany jako dobry i niezagrożony. Nie przewidziano żadnych odstępstw (derogacji) w odniesieniu do celów środowiskowych.

Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;

Inwestycja nie będzie odprowadzać ścieków do środowiska co mogłoby w jakikolwiek sposób zakłócić gospodarkę wodną wód powierzchniowych oraz gruntowych. Jedynym takim przypadkiem jest możliwość wystąpienia awarii pojazdu samochodowego (wyciek oleju lub paliwa – stosunkowo niewielka ilość zdolna do opanowania za pomocą sorbentów). Podczas normalnej pracy instalacji nie ma możliwości aby zanieczyścić środowisko wodne.
Dodatkowym aspektem przemawiającym za inwestycja jest oddalenie od wód powierzchniowych, co w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom powierzchniowym (pobliskim rzekom i jeziorom), a w szczególności siedliskom ptaków.
Wpływ emisji z odpadów (magazynowanie popiołów w silosach) jest również wykluczony z uwagi na bezpośredni transport i hermetyczny przeładunek (bez możliwości  magazynowania na utwardzonym podłożu).
Dotyczy to również innych odpadów stałych, które to będą magazynowane w specjalistycznych pojemnikach w kontenerach  zadaszonych i zamykanych. 
Korzystanie ze środowiska przedmiotowego przedsięwzięcia  w postulowanym zakresie nie narusza:
-	 ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – brak
- ustaleń studium zagospodarowania przestrzennego ,
- wymagań w zakresie ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do    rejestru zabytków ani zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/EW. 
Ocena wpływu czynników oddziaływania na poszczególne wskaźniki stanu wód powierzchniowych i podziemnych
W toku analizy nie stwierdzono, że eksploatacja projektowanego wytwórni betonu może negatywnie wpłynąć na pogorszenie się stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego albo zagrożenie nieosiągnięciem dobrego stanu, bądź potencjału ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych, a więc inwestycja może być realizowana.


Ochrona wód podziemnych
W rejonie projektowanego przedsięwzięcia, w obrębie piętra czwartorzędowego do głębokości istotnej z punktu widzenia opracowania, rozpoznano tylko jedną warstwę wodonośną, ze stropem na głębokości od 63,0 m do 76,8 m i występowanie przed nią nieprzepuszczalnych warstw gliny powoduje, że warstwa wodonośna jest dobrze zabezpieczona przed napływem powierzchniowych zanieczyszczeń co pozwala na swobodną prace projektowanej instalacji bez jakich kolwiek zagrozeń dla środowiska wodnego.  
	
Prawidłowa eksploatacja projektowanej wytwórni betonu nie powinna nieść żadnych zagrożeń. Krótkotrwałe, niewielkie iniekcje zanieczyszczeń jakie mogą mieć miejsce w trakcie budowy i eksploatacji (transport samochodowy) pozostaną bez wpływu na jakość wód podziemnych. Znacząca emisja zanieczyszczeń mogła by wystąpić wyłącznie w sytuacjach awaryjnych a takich się nie przewiduje.
	
Stan JCWPd nr 13 jest  oceniany jako dobry i niezagrożony. Nie przewidziano żadnych odstępstw (derogacji) w odniesieniu do celów środowiskowych.








Jednolite części wód powierzchniowych
Przedmiotowy obszar jest zlokalizowany w regionie wodnym rzeki Wisły, dla którego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 7 listopada 2014 r., na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) ustalił Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.  
	 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zostały ustanowione Rozporządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku   z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunków korzystania wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 roku, poz. 4137). Postanowienia rozporządzenia weszły w życie 12 grudnia 2014 roku. 
	Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911), podstawowymi celami środowiskowymi zmierzającymi do ochrony wód jest: 
-	zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód, 
-	zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód,
-	zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód,
-	wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom podziemnym jaki i powierzchniowym
	Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze jednolitych wód podziemnych              JCWPd 13 w obszarze zlewni RW2000174868178 Dopływ z Rąt.                             

Nazwa jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych: Dopływ z Rąt
Dorzecze : obszar dorzecza Wisły
Region wodny : region wodny Dolnej Wisły
Zlewnia : Dopływ z Rąt
S. P. EKO. : DOBRY I POWYŻEJ DOBREGO
DETER. S. P. :
STAN CHEM. : DOBRY
DETER. SCH :
Akt. stan : DOBRY
CEL ST. EKO. : dobry stan ekologiczny
CEL CHEM. : dobry stan chemiczny
Użytkowana : rolniczo - leśna
Ryzyko : niezagrożona
Krajowy kod Jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych : RW2000174868178
Długość jednolitej części wód [km] : 6,5
RZGW : GD        Powierzchnia [km2] : 25,23
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	2000
	Wisły
	RZGW w Gdańsku
	silnie zmieniona część wód
	dobry
	niezagrożona
	-
	-







Identyfikacja  celów środowiskowych dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 RDW
W pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko - chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016 poz. 1187). Ustalając wymagania co do celów środowiskowych, uwzględniono różnicę między częściami wód, wynikającą z ich statutu, w zależności czy część wód została uznana za naturalną czy za silnie zmienioną, bądź sztuczną. Dla wód naturalnych wymagane jest osiągnięcie przez wody co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód, natomiast dla wód wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne wymaga się dotrzymania warunków odpowiadających dobremu lub powyżej dobrego potencjałowi wód. W obydwu przypadkach konieczne jest dodatkowo dotrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego, aby mówić o osiągnięciu dobrego stanu przez wody. Dla ustalania celów środowiskowych został uwzględniony również obecny stan części wód, dla spełnienia wymogu niepogarszania ich stanu, zgodnie z wymaganiami RDW. Tym samym dla części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Poniżej zestawiono w ujęciu tabelarycznym informacje o wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również wymagań dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych i fizyko-chemicznych wody. Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód wg w/w rozporządzenia, zatem nie są one uwzględniane dla wskazania wartości odpowiadających pojęciu celu środowiskowego. Podano również informację o liczbach części wód, w poszczególnych kategoriach wód w obszarze dorzecza, dla których wymagane jest osiągnięcie odpowiednich wartości wskaźników, odpowiadających celom środowiskowym. 
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Praca planowanego przedsięwzięcia położonego na terenu działki 167/3 w Starkowej Hucie, nie będzie przekraczać powyższych wskaźników, dlatego należy uznać, iż cele środowiskowe nie będą zachwiane a warunki zostaną dotrzymane.
[bookmark: _Hlk22540253]		Karta charakterystyki JCWPd nr 13 stanowi Załącznik nr 10.

Ocena wpływu działalności/inwestycji na stan JCW 
Ustalenie czynników oddziaływania działalności na stan wód.
Dobry stan ekologiczny i dobry potencjał ekologiczny wyznaczane są na podstawie:
 elementów biologicznych jakości wód oraz wspierających je :
· elementów hydromorfologicznych jakości wód
· elementów fizykochemicznych jakości wód  
Weryfikacja przedsięwzięcia pod kątem zgodności z art. 4.7 RDW uwzględnia ocenę wpływu przedsięwzięcia na następujące wskaźniki jakości wód w ramach poszczególnych elementów jakości wód:  





Elementy biologiczne
Skład i liczebność flory wodnej:
- Fitoplankton
- Fitobentos
- Makrofity
- Skład i liczebność bezkręgowców bentosowych
- Skład, liczebność i struktura wiekowa ichtiofauny

Elementy hydromorfologiczne wspierające elementy biologiczne (system hydrologiczny, ciągłość rzeki i warunki morfologiczne)
Elementy fizykochemiczne:
Stan fizyczny – temperatura i zawiesina ogólna 
Warunki tlenowe
Zasolenie
Zakwaszenie
Substancje biogenne

Mając na uwadze powyżej wskaźniki, a pracę planowanego przedsięwzięcia oraz brak ścieków odprowadzanych do środowiska, projektowana inwestycja w żaden sposób nie wpłyną na pogorszenie się powyższych elementów środowiska naturalnego. 

Ocena wpływu czynników oddziaływania na poszczególne wskaźniki stanu wód powierzchniowych i podziemnych
W toku analizy nie stwierdzono, że eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia może negatywnie wpłynąć na pogorszenie się stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego albo zagrożenie nieosiągnięciem dobrego stanu, bądź potencjału ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych, a więc inwestycja może być realizowana.

Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom podziemnym jaki i powierzchniowych.
Inwestycja nie będzie odprowadzać ścieków do środowiska co mogłoby w jakikolwiek sposób zakłócić gospodarkę wodną wód powierzchniowych oraz gruntowych. Jedynym takim przypadkiem jest możliwość wystąpienia awarii pojazdu samochodowego (wyciek oleju lub paliwa) lub rozszczelnienie się sieci kanalizacyjnej. Podczas normalnej pracy instalacji nie ma możliwości aby zanieczyścić środowisko wodne.
Dodatkowym aspektem przemawiającym za inwestycją jest oddalenie od wód powierzchniowych co w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom powierzchniowym (pobliskim rzekom i jeziorom) w szczególności siedliskom ptaków.
Korzystanie ze środowiska przedmiotowego przedsięwzięcia  w postulowanym zakresie nie narusza:
-	 ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obecnie brak planu),
- wymagań w zakresie ochrony zdrowia ludzi, środowiska oraz dóbr kultury wpisanych do    rejestru zabytków ani zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/EW. 

[bookmark: _Toc22540832]Przedmiotowy obszar jest zlokalizowany w regionie wodnym rzeki Wisły, dla którego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 7 listopada 2014 r., na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 624) ustalił Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.
	 Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zostały ustanowione Rozporządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunków korzystania wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 roku, poz. 3885). Postanowienia rozporządzenia weszły w życie 14 listopada 2016 roku. 
Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911), podstawowymi celami środowiskowymi zmierzającymi do ochrony wód jest: 

-	zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód, 
-	zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód,
-	zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód,
-	wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać ani zagrażać zarówno wodom podziemnym jaki i powierzchniowym
	Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze jednolitych wód podziemnych              JCWPd 13 w obszarze zlewni RW2000174868178 Dopływ z Rąt.
	
Przewidywany sposób korzystania z wód podziemnych respektują zakazy, nakazy i ograniczenia wprowadzone rozporządzeniem nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie warunków korzystania wód regionu wodnego Dolnej Wisły (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 roku, poz. 4137, w szczególności:  
- ze względu na niewielką ingerencję do środowiska naturalnego planowana inwestycja nie wywoła zmian ilościowych prowadzących do regionalnego podwyższenia poziomu wód powierzchniowych i podziemnych, 
- nie wpłynie niekorzystnie na stan chemiczny poprzez trwałą emisję do wód podziemnych i w efekcie dopływ wód zanieczyszczonych, w tym wód słonych, 
- nie spowoduje istotnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, pod warunkiem zachowania parametrów eksploatacji określonych przepisach dotyczących standardów jakości zanieczyszczeń do środowiska,
- w związku ze stosowaną technologią nie spowoduje wprowadzania nieoczyszczonych ścieków, zatem nie wpłynie na jakość wód powierzchniowych i nie spowoduje, zmiany ilości wód drenażowych przez cieki powierzchniowe, tym samych nie wywołają szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód podziemnych.
· zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
· zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,
· zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
· wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.
Jak napisano powyżej cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych (zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zostaną osiągnięte również ponieważ:
· eksploatacja planowanego przedsięwzięcia (instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych iinych niż niebezpieczne) nie wiąże się z emisją do środowiska gruntowego substancji lub energii, nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek urządzeń służących ochronie środowiska. 
· eksploatacja zarówno projektowanego przedsięwzięcia nie jest związana z wytwarzaniem jakichkolwiek zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na stan wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego wód podziemnych, jak również nie będzie miała negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. 
Jednolite części wód rzek zagrożonych niespełnieniem warunków Ramowej Dyrektywy Wodnej w Obszarze Dorzecza Wisły
· 
· W poniższej tabeli określono kategorię zagrożenia z podziałem na:
· − jednolite części wód zagrożone nie osiągnięciem celów - wyróżnione kolorem czerwonym
· − jednolite części wód, dla których ze względu na brak danych nie można stwierdzić zagrożenia - wyróżnione kolorem żółtym
· − jednolite części wód nie zagrożone - wyróżnione kolorem niebieskim
· − silnie zmienione (z uwagi na zmiany morfologiczne) jednolite części wód wyróżniono kolorem szarym
· − literą (a) oznaczono jednolite części wód wrażliwe na azot
· − literą (b) oznaczono jednolite części wód będące pod znaczącą presją ze względu na jakość wód









	
	
	Kategoria zagrożenia jednolitej części wód

	Kod jednolitej części wód
	Nazwa jednolitej części wód
	Ze względu na
zanieczyszczenia
punktowe
	Ze względu na
zanieczyszczenia
obszarowe w tym
azotanowe (a)
	Ze względu na
pobory wód
	Łącznie po weryfikacji ze
względu na jakość wód
(a), (b), (c)

	RW2000174868178
	Dopływ z Rąt
	
1
	
1
	
1
	
1



Oddziaływanie na grunt, wody podziemne i powierzchniowe
Praktycznie każda inwestycja stanowi potencjalne zagrożenie dla stanu środowiska gruntowo-wodnego. Koncentracja substancji chemicznych oraz surowców stwarza możliwość przedostania się do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. W przypadku analizowanej inwestycji możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne związana jest z koniecznością prowadzenia prac przy użyciu maszyn i sprzętu, co może doprowadzić do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych substancjami ropopochodnym.
W analizowanym przypadku obszar ma korzystne warunki hydrogeologiczne. Za takim wnioskiem przemawiają:
- występujące od powierzchni warstwy utworów nieprzepuszczalnych,
- głębokie położenie w podłożu użytkowych poziomów wodonośnych,
- położenie poza strefami ochronnymi ujęć wody,
- izolacja użytkowych warstw wodonośnych przez osady spoiste.
Wytwórnia betonu na działce nr 167/3 jest już podłączona do sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne są kierowane do zbiornika bezodpływowego. 
W trakcie prac w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skażeniem przed wszystkim gleby szczególną uwagę należy zwrócić na organizację robót i właściwe wykonawstwo.                      W okresie realizacji przedsięwzięcia w wyniku prowadzenia prac może zaistnieć zagrożenie środowiska gruntowo-wodnego związane ze stosowaniem samochodów, spychaczy, koparek itp. Używany sprzęt powinien być technicznie sprawny (bez wycieku oleju).
Prawidłowo prowadzone prace nie będą miały negatywnego wpływu na stan wód podziemnych, powierzchniowych i powierzchni gleby.
Wnioski i zalecenia:
1. Przewiduje się, że ewentualne, negatywne oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały krótko trwały i ograniczony przestrzennie zasięg.
2. Możliwość skażenia środowiska gruntowo-wodnego w trakcie realizacji przedsięwzięcia
     jest mało prawdopodobna.
3. Nie będą prowadzone żadne prace budowlane poza realizacją ogrodzenia.

[bookmark: _Toc76634663]3.3.  Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej
W fazie realizacji przedsięwziecia brak jest fizycznego, chemicznego i biologicznego wpływu na Naturę.
Faza realizacji będzie bez znaczenia dla występującej w okolicy fauny i flory oraz obszarów chronionych, gdyż teren jest użytkowany przemysłowo. Na terenie działki nr 167/3 należącej do inwestora nie występują żadne gatunki chronione świata roślinnego i zwierzęcego. 
[image: ]
Rysunek 1 Działka inwestycyjna 167/3– obszar objęty inwentaryzacją przyrodniczą 
Obszar objęty inwentaryzacją przyrodniczą zlokalizowany jest w rolniczym krajobrazie budowanym o przeznaczeniu przemysłowym z przewagą mozaiki gruntów ornych, zadrzewień,  nieużytków, łąk, oraz rozproszonej zabudowy niewielkiej miejscowości Starkowa Huta.
Obecnie na terenie działki nr 167/3 przeznaczonej pod inwestycję oraz działce 187/9, (również należącej do wnioskodawcy) znajduje się wytwórnia betonu prowadzona przez Inwestora. W jej skład wchodzi stary węzeł betoniarski Strzegom BMK 500 firmy Zręb wraz z niezbędną infrastrukturą i trzy hale magazynowe, a powierzchnia działki jest niemalże w całości utwardzona. 
Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę nowego węzła betoniarskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną, pismem z dnia 17 lutego 2020r. znak: OŚ. 6220. 5. 2018/2019.TG.13, które stanowi Załącznik nr 1. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na IV kwartał 2021r.
Planuje się rozbiórkę istniejących dwóch hal wraz z instalacją do produkcji betonu, a w zamian za to, postawienie nowej dużej hali magazynowej oraz nowoczesnego węzła do produkcji betonu. 
W tym rejonie dominujący typ roślinności stanowi roślinność siedlisk synantropijnych, głównie ruderalnych tj. trawą  i chwastami.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w postaci instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych nie spowoduje zmiany sposobu użytkowania terenu. W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji brak jest roślinności chronionej oraz zespołów roślinnych o szczególnych walorach przyrodniczych (dokoła przemysłowe zabudowania rolnicze). Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Na działce nie ma wód powierzchniowych ani zalesienia.  

METODY INWENTARYZACJI
Kontrole terenowe poprzedzono szczegółową analizą materiału kartograficznego (ortofotomap) służącą wstępnej ocenie warunków fizjograficznych występujących w rejonie planowanej inwestycji - w obszarze lokalizacji inwestycji oraz na terenach przylegających. W celu doboru terminów kontroli badawczych i wyznaczenia transektów obserwacyjnych, przed rozpoczęciem cyklicznego monitoringu przeprowadzono także terenową ocenę: ukształtowania terenu, sposobu użytkowania, występującej infrastruktury oraz wstępną identyfikację występujących siedlisk. Na tej podstawie ze względu na ograniczony i niewielki teren wyznaczono jeden obszar prowadzonej inwentaryzacji, który obejmował wpływ inwestycji na występujące zasoby przyrodnicze tj.
-  teren bezpośredniego oddziaływania - ulegający bezpośrednim przekształceniom w wyniku realizacji inwestycji 
Obszar potencjalnego oddziaływania inwestycji wyznaczono arbitralnie na podstawie wiedzy eksperckiej i analizy obejmującej rzeźbę terenu. Uzyskane podczas wizji terenowej informacje o potencjalnych siedliskach fauny pozwoliły także na zoptymalizowanie harmonogramu kontroli jak też wyznaczenie efektywnych transektów badawczych.  W celu inwentaryzacji przeprowadzono łącznie 6 kontroli w terminach obejmujących okres reprodukcyjny gatunków fauny spodziewanych w siedliskach występujących w wyznaczonym obszarze oddziaływania inwestycji i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wyznaczone terminy i liczba kontroli oraz stosowane podczas kontroli metody monitoringu fauny spełniały zalecenia służące identyfikacji stanowisk wskazane w opracowaniach metodycznych GIOŚ (Adamski i in. 2004, Makomaska-Juchiewicz 2010, Makomaska-Juchiewicz i Baran 2012,  Chylarecki i in. 2015) adekwatne do poszczególnych spodziewanych w występujących siedliskach taksonów zwierząt. Inwentaryzacji występującej na analizowanym terenie roślinności oraz gatunków grzybów dokonano w szczycie wegetacji - podczas kontroli przypadających na przełom maja i czerwca 2019r. Terminy, priorytety badawcze podczas poszczególnych kontroli zestawiono w tab. 1.  
Tab. 1. Terminy i charakterystyka priorytetów metodycznych kontroli przeprowadzonych w ramach monitoringu przedinwestycyjnego
	Data kontroli
	Zakres pór kontroli
	Priorytety badawcze
	Metody

	21.05.2020
	5.30-9.00
	- gatunki chronione ptaków o aktywności dziennej,
- płazy i gady (szlaki migracji i miejsca rozrodu).
	- poranny transekt, 
- poszukiwania płazów, gadów  metodą „na upatrzonego”

	26.05.2020
	4.30-10.00
	- gatunki chronione ptaków o aktywności dziennej i nocnej 
- płazy o przedłużonym i późnym terminie rozrodu (szlaki migracji i miejsca rozrodu), gady, bezkręgowce.
	- nasłuch z punktów wokół powierzchni w porze świtu,
- poranny transekt, 
- poszukiwania płazów, gadów i bezkręgowców  metodą „na upatrzonego”,

	07.06.2020
	6.10-8.30
	- gatunki chronione ptaków o aktywności dziennej,
	- poranny transekt,
- okazyjna analiza występującej roślinności i gat. grzybów

	20.06.2020
	19.30-22.40
	- gatunki chronione ptaków o aktywności zmierzchowej (chruściele),
-nasłuch na płazy,
	- wieczorny transekt oraz nasłuch z punktów wokół wyznaczonej powierzchni,
- wstępna  inwentaryzacja występującej roślinności i gat. grzybów


	26.06.2020
	7.30-11.30
	- gatunki chronione ptaków o aktywności dziennej,
- płazy i gady (szlaki migracji i miejsca rozrodu), , bezkręgowce,
- inwentaryzacja roślinności i grzybów  
	- poranny transekt,
- poszukiwania płazów, gadów i bezkręgowców  metodą „na upatrzonego”,
- inwentaryzacja występującej roślinności i gat. grzybów

	29.06.2020
	6.30-9.00
	- gatunki chronione ptaków o aktywności dziennej,
	- poranny transekt,
- poszukiwania bezkręgowców chronionych oraz gadów



W zależności od terminu kontroli sposób jej prowadzenia był odmienny – ukierunkowany na wykrywanie stanowisk rozrodczych oraz innych obszarów o znaczeniu funkcjonalnym dla grup kręgowców różniących się biologią, preferencjami siedliskowymi i porami aktywności. Stąd w dalszej części opisu metodyki przedstawiono bardziej szczegółową charakterystykę metod stosowanych w odniesieniu do poszczególnych grup systematycznych lub grup ekologicznych fauny spodziewanej w występujących siedliskach.
Ptaki
W celu wykrycia stanowisk lęgowych ptaków zastosowano kombinowaną metodę kartograficzną (Tomiałojć 1980) połączoną z wyszukiwaniem gniazd gatunków budujących gniazda dużych rozmiarów oraz gniazdujących na budynkach i w dziuplach drzewnych. Nie poszukiwano metodycznie gniazd niewielkich gatunków ptaków gniazdujących w roślinności zielnej i na krzewach z uwagi na duże ryzyko spowodowania strat w lęgach. Wykonano łącznie 6 kontroli poświęconych lokalizowaniu miejsc lęgów ptaków. Pięć z tych kontroli wykonywano w godzinach porannych, jedną – służącą wykrywaniu gatunków o aktywności zmierzchowej (przepiórka) w porze wieczornej. Przebieg stosowanych transektów badawczych  pozwalał na wykrycie wszystkich występujących w wyznaczonym obszarze opracowania stanowisk lęgowych ptaków, a w odniesieniu do gatunków ptaków tzw. śpiewających i innych gatunków wydających donośne głosy godowe, pozwalał także na wykrycie stanowisk położonych w niedalekim sąsiedztwie strefy leśnej (niewielkiego kompleksu leśnego) oddalonej ok. 20m od granicy działk. Podczas kontroli wieczorno-nocnej posługiwano się stymulacją głosową (odtwarzano głosy derkacza i przepiórki). W wynikach analizy danych obserwacyjnych  uwzględniono kategorie lęgowości B i C zaproponowane w Polskim Atlasie Ornitologicznym (Sikora i in. 2007).  W kategorii lęgowej B jako zajęcie terytorium przez parę - kryterium B(te) - traktowano co najmniej dwukrotne stwierdzenie w danym terytorium ptaków wykazujących zachowania lęgowe w kategorii A - spełniających kryterium A(s) (jednorazowa obserwacja śpiewającego samca lub tokujących ptaków) lub kryterium A(r) (obserwacja rodziny). W przypadku stosowania kryterium B, centrum rewiru lęgowego definiowane jako potencjalne miejsce gniazdowania wyznaczano arbitralnie na podstawie oceny eksperckiej, tj. na podstawie rozkładu przestrzennego występujących siedlisk preferowanych przez dany gatunek jako miejsce gniazdowania i analizy kartowanych miejsc obserwacji oraz zachowań obserwowanych ptaków.

Ssaki 
Podczas wstępnej kontroli terenu, w wyznaczonym obszarze opracowania jak też w jego sąsiedztwie nie stwierdzono siedlisk wodnych spełniających warunki występowania gatunków ssaków ziemnowodnych stanowiących przedmiot zainteresowania Wspólnoty (bobra europejskiego i wydry). Nie stwierdzono także potencjalnych kryjówek spełniających  wymogi hiropterofauny. Stąd w odniesieniu do tych gatunków/taksonów nie prowadzono metodycznych poszukiwań. Poszukiwania pozostałych gatunków ssaków chronionych i łownych prowadzono przy okazji kontroli herpetologicznych stosując metodę tropienia, metodę skatologiczną i przeszukiwania kryjówek.

Płazy i gady
Podczas przeprowadzonej analizy siedlisk i wstępnej lustracji terenu wykluczono występowanie miejsc rozrodu płazów (brak zbiorników wodnych i trwale uwodnionych rowów melioracyjnych ze stagnującą wodą) stąd stosowane metody badawcze nastawione były na wykrywanie ewentualnych obszarów migracji, dyspersji i żerowania form lądowych płazów. Podczas wszystkich kontroli przypadających prowadzono okazyjne, a podczas niektórych z nich także metodyczne poszukiwania płazów i gadów „na upatrzonego”. Przeszukiwano także bardzo nielicznie występujących w obszarze opracowania potencjalne kryjówki tych zwierząt. 

Bezkręgowce 
W obszarze opracowania nie stwierdzono siedlisk wodnych, co a priori wykluczyło występowanie chronionych gatunków bezkręgowców wodnych. Poszukiwania chronionych przedstawicieli fauny lądowych bezkręgowców (głównie entomofauny) prowadzono metodą „na upatrzonego” okazyjnie podczas wszystkich kontroli terenowych przypadających na godziny dzienne.

WYNIKI INWENTARYZACJI FAUNY

Ptaki
Inwentaryzacja wykazała 17 gatunków ptaków.  21 gatunków tworzących wykazany zespół awifauny rejonu inwestycji objętych jest w kraju ścisłą ochroną gatunkową (gatunki wymienione w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska w Sprawie Ochrony Gatunkowej Zwierząt  z dnia 7 października 2014r.), a 1 objęty jest ochroną częściową (załącznik 2 do ww. rozporządzenia). Nie występowały wśród nich gatunki  wymienione w zał. I Dyrektywy Ptasiej ani zagrożone w kraju (tj. wyszczególnione na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce)  – tab.3. Wszystkie stwierdzone gatunki należą do rozpowszechnionych i posiadających status średnio licznych lub licznych w odpowiednich dla nich środowiskach zarówno na terenie kraju jak i na Pomorzu (Tomiałojć i Stawarczyk 2003, Sikora i inni 2007, Chodkiewicz i inni 2013, Neubauer i inni 2015 oraz źródło internetowe [1]). 
Większość, ze stwierdzonych gatunków i par lęgowych stanowiły ptaki związane biologią rozrodu z występującym w sąsiedztwie miejsca lokalizacji inwestycji zabudowaniami gospodarstwa rolnego (dymówka, oknówka, pliszka siwa, kopciuszek) i związane z nienarażonymi na jakiekolwiek oddziaływanie inwestycji zbiorowiskami krzewów lub zadrzewieniami występującymi w otulinie wyznaczonej strefy inwentaryzacji (trznadel, bogatka, modraszka, piecuszek, cierniówka).
Praktycznie cały wykaz zespołu awifauny ściśle związany jest z otwartym krajobrazem polnym i sąsiadującym kompleksem leśnym.


Tab. 2. Wykaz stanowisk gatunków chronionych ptaków lęgowych stwierdzonych w rejonie planowanej inwestycji  

Objaśnienia do tabeli
W ostatniej kolumnie /KATEGORIA LEGOWOŚCI/ zamieszczono najwyższe kategorie lęgowości stwierdzone podczas całej inwentaryzacji (stosowano kryteria lęgowości za Sikora i inni 2007):

B- gniazdowanie prawdopodobne
	(p)
	-para ptaków obserwowana w okresie i siedlisku lęgowym

	(te)
	-zajęte terytorium lęgowe

	(kt)
	-kopulacja, toki

	(np)
	-niepokój sugerujący bliskość gniazda

	(bu)
	- budowa gniazda – ptaki z materiałem gniazdowym w środowisku odpowiednim do gniazdowania



C-gniazdowanie pewne
	(gns)
	-gniazdo nowe lub skorupy jaj z danego roku

	(mło)
	-młode zagniazdowniki słabo lotne/nielotne albo podloty gniazdowników poza gniazdem

	(pod)
	-ptaki z pokarmem lub odchodami piskląt

	(pis)
	-gniazdo z pisklętami











	Lp.
	NAZWA
POLSKA
	NAZWA ŁACIŃSKA
	LICZBA PAR
LĘGOWYCH
	KATEGORIA
LĘGOWOŚCI

	1
	Skowronek
	Alauda arvensis
	1
	B (te)

	2
	Sroka
	Pica pica
	1
	C (pis)

	3
	Dymówka
	Hirundo rustica
	1
	B (p)

	4
	Pliszka siwa
	Motacilla alba
	1
	C (pod)

	5
	Cierniówka
	Sylvia communis
	1
	B (p)

	6
	Świergotek drzewny
	Anthus trivialis
	1
	B (p)

	7
	Trznadel
	Emberiza citrinella
	1
	B (te)

	8
	Piecuszek
	Phyloscopus trochilus
	1
	B (te)

	9
	Pokląskwa
	Saxicola rubetra
	1
	B (np)

	10
	Kos
	Turdus merula
	1
	C (pod)

	11
	Skowronek
	Alauda arvensis
	1
	B (te)

	12
	Trznadel
	Emberiza citrinella
	1
	B (p)

	13
	Trznadel
	Emberiza citrinella
	1
	B (np)

	14
	Cierniówka
	Sylvia communis
	1
	B (np)

	15
	Bogatka
	Parus major
	1
	B (p)

	16
	Piecuszek
	Phyloscopus trochilus
	1
	B (te)

	17
	Modraszka 
	Cyanistes carelueus
	1
	B (p)



Tab. 3. Status ochrony gatunków ptaków lęgowych stwierdzonych w rejonie planowanej inwestycji

Objaśnienia do tabeli
PCLZ- Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński i in., 2002), DD – gatunek o statusie słabo rozpoznanym
Dyrektywy i konwencje:
DP 1 – Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG) załącznik I 
OG – ścisła ochrona gatunkowa (zał.1 do rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 6 października 2014r). 
OCz – częściowa ochrona gatunkowa (zał.2 do rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 6 października 2014r). 
	
	- gatunki otwartych pól i ich strefy brzegowej (chwastowiska, miedze, ugory, nieużytki)

	
	- gatunki związane z występującymi siedliskami lasowymi lub ich strefą brzegową

	
	- gatunki zurbanizowane związane z zabudowaniami gospodarstw

	
	- gatunki związane biologią gniazdowania z kępami krzewów i  krzewów







	LP
	GATUNEK
	LICZBA PAR
LĘGOWYCH
	STATUS OCHRONNY I STAN ZAGROŻENIA

	
	NAZWA
POLSKA
	NAZWA 
ŁACIŃSKA
	
	PCLZ
	OCHRONA GATUNKOWA
	OCHRONA PRZEZ DYREKTYWY

	· 
	Skowronek
	Alauda arvensis
	2
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Trznadel
	Emberiza citrinella
	2
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Dymówka
	Hirundo rustica
	3
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Cierniówka
	Sylvia communis
	3
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Pliszka siwa
	Motacilla alba
	2
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Piecuszek
	Phyloscopus trochilus
	1
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Sroka
	Pica pica
	3
	nie dotyczy
	OCz
	nie dotyczy

	· 
	Świergotek drzewny
	Anthus trivialis
	2
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Pokląskwa
	Saxicola rubetra
	1
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Kos
	Turdus merula
	4
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Bogatka
	Parus major
	1
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	· 
	Modraszka
	Cyanistes carelueus
	1
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	Razem
	26
	X
	X
	X



Obok wymienionych w tab. 3 gatunków lęgowych, w obszarze analizy stwierdzono 7 gatunków ptaków występujących jako przelatujące przez rejon inwestycji  lub sporadycznie zalatujące w celu żerowania. Z uwagi na sposób ich występowania świadczący o marginalnym lub nieznaczącym z punktu widzenia kolizji z planowaną inwestycją wykorzystaniu badanego terenu (np. przeloty lub żerowanie w powietrzu – tab. 3a), jak też brak warunków do gniazdowania na trenach otwartych stanowiących obszar oddziaływania i potencjalnego oddziaływania inwestycji, obecność tych gatunków uznano za całkowicie nieistotną dla prowadzonej oceny oddziaływania. 

Tab. 3a. Status ochrony gatunków ptaków nielęgowych stwierdzonych w rejonie planowanej inwestycji

Objaśnienia do tabeli
PCLZ- Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński i in., 2002), DD – gatunek o statusie słabo rozpoznanym
Dyrektywy i konwencje:
DP 1 – Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG) załącznik I 
OG – ścisła ochrona gatunkowa (zał.1 do rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 6 października 2014r). 
OCz – częściowa ochrona gatunkowa (zał.2 do rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 6 października 2014r). 
	LP
	GATUNEK
	LICZBA obserwowanych osobników
	STATUS OCHRONNY I STAN ZAGROŻENIA

	
	NAZWA
POLSKA
	NAZWA 
ŁACIŃSKA
	
	PCLZ
	OCHRONA GATUNKOWA
	OCHRONA PRZEZ DYREKTYWY

	1.
	Jerzyk
	Apus apus
	1
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	2.
	Grzywacz
	Columba palumbus
	1
	nie dotyczy
	-
	nie dotyczy

	3.
	Krogulec
	Accipiter nisus
	1
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	4.
	Mazurek
	Passer montanus
	3
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	5.
	Makolągwa
	Carduelis cannabina
	4
	nie dotyczy
	OCz
	nie dotyczy

	6.
	Śpiewak
	Turdus philomelos
	2
	nie dotyczy
	OG
	nie dotyczy

	7.
	Żuraw
	Grus grus
	2
	nie dotyczy
	OG
	DP 1

	Razem
	10
	X
	X
	X



Ssaki 
W wyznaczonym obszarze opracowania jak też w jego sąsiedztwie nie obserwowano gatunków ssaków stanowiących przedmiot zainteresowania Wspólnoty (wymienianych w zał. 2 i 4  Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku, w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory). Nie stwierdzono także obecności siedlisk spełniających preferencje tych gatunków. 
W obszarze opracowania nie obserwowano bezpośrednio, jak też nie stwierdzono potencjalnych kryjówek spełniających wymogi hiropterofauny.
Na badanym terenie stwierdzono okresową obecność 4 rozpowszechnionych i niezagrożonych gatunków ssaków występujących tam głównie jako migrujące lub żerujące. Rozród wykazano jedynie w odniesieniu do jednego spośród stwierdzonych gatunków  – nieoznaczonego gatunku nornika (nory i ślady żerowania). Status ochronny i rangę zagrożenia występujących taksonów ssaków zestawiono w tab. 4.
Tabela 4. Gatunki ssaków zaliczone do teriofauny badanego terenu na podstawie stwierdzeń bezpośrednich lub śladów obecności w obrysie kontrolowanej powierzchni.
Objaśnienia do tabeli
PCLZ- Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński i in., 2002), 
Dyrektywy i konwencje:
HabD - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku, w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Habitatowa) i załączniki do niej (App 3) 
BernC - Konwencja Berneńska i załączniki do niej (App.)
OCz – częściowa ochrona gatunkowa (zał.2 do rozporządzenia Min. Środowiska z dnia 6 października 2014r). 
Ł – ochrona łowiecka


	Lp.
	Gatunek
	PCLZ
	Status ochronny w Polsce
	Ochrona przez konwencje, dyrektywy

	1
	Lepus europaeus zając szarak
	nie dotyczy
	Ł
	BernC-App 3

	2
	Microtus sp. nornik 
	nie dotyczy
	 nie dotyczy
	nie dotyczy

	3
	Vulpes vulpes lis
	nie dotyczy
	Ł
	nie dotyczy

	4
	Martes foina kuna domowa 
	nie dotyczy
	Ł
	BernC-App 3




Płazy i gady
W wyznaczonym obszarze inwentaryzacji nie stwierdzono płazów ani gadów. 

Bezkręgowce 
W obszarze opracowania nie stwierdzono siedlisk wodnych, co z założenia wykluczyło występowanie chronionych gatunków bezkręgowców wodnych. Poszukiwania chronionych przedstawicieli fauny lądowych bezkręgowców (głównie entomofauny) nie wykazały ich występowania na badanym obszarze.

WYNIKI INWENTARYZACJI SZATY ROŚLINNEJ, GATUNKÓW GRZYBÓW, ROŚLIN ORAZ SIEDLISK PRZYRODNICZYCH STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY

Siedliska przyrodnicze 
 W obrębie obszaru analizy nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej.
Stwierdzone gatunki roślin rzadkich i chronionych
Podczas badań terenowych stwierdzono 13 gatunków roślin. Nie natrafiono w projektowanej lokalizacji zamierzenia na gatunki dziko występujących roślin i grzybów wymienione w rozporządzeniach Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. objęte ochroną ścisłą lub ochroną częściową. W obrębie całego terenu badań nie stwierdzono występowania gatunków roślin rzadkich, w tym gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.




Charakterystyka szaty roślinnej
Ze względu na jednolity charakter zabudowy działki 167/3 flora jest dość uboga. Listę gatunków stwierdzonych na działce inwestora nr 167/3 przedstawiono poniżej.

Wykaz gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych na terenie planowanej  inwestycji 
Lp.   Nazwa łacińska   Nazwa polska
1. Anthemis arvensis Rumian polny
2. Artemisia vulgaris Bylica pospolita
3. Capsella bursa-pastoris Tasznik pospolity
4. Chamomilla suaveolens Rumianek bezpromieniowy
5. Dactylis glomerata Kupkówka pospolita
6. Elymus repens Peż właściwy
7. Erodium cicutarium Iglica pospolita
8. Equisetum arvense Skrzyp polny
9. Fallopia convolvulus Rdestówka powojowata
10. Plantago lanceolata Babka lancetowata
11. Plantago major Babka zwyczajna
12. Polygonum aviculare Rdest ptasi
13. Chenopodium album L Komosa biała ,

Tereny zielone w obrębie planowanej inwestycji cechuje się niską różnorodnością gatunkową.  W obrębie przedsięwzięcia  nie stwierdzono tu mszaków i porostów. 
Obecnie teren planowanego przedsięwzięcia porastają pospolite gatunki roślin naczyniowych, nie stwierdzono gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się w czerwonej księdze, czerwonej liście ani na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych.


Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, gatunki grzybów, roślin i zwierząt objęte ochroną, znajdujące się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia

Inwestycja nie będzie odprowadzać ścieków do środowiska co mogłoby w jakikolwiek sposób zakłócić gospodarkę wodną wód powierzchniowych oraz gruntowych. W obrysie i w sąsiedztwie przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Jedyną możliwość migracji substancji biogenicznych lub innych zanieczyszczeń z obszaru inwestycji stwarzają sytuacje awaryjne lub nieprawidłowa eksploatacja technologii produkcji lub środków transportu (np. rozszczelnienie się zbiornika bezodpływowego na szambo lub instalacji recyklingu, wyciek oleju lub paliwa z pojazdów, nieprawidłowe składowanie odpadów)  prowadzące do zanieczyszczenia gleby. Może to prowadzić do eutrofizacji obszaru inwestycji. 
Podczas przeprowadzonej przedwykonawczej inwentaryzacji przyrodniczej, w obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono chronionych siedlisk przyrodniczych, chronionych roślin ani grzybów. 
W wokół obszaru lokalizacyjnego (dz. nr 167/3) wyznaczonym jako warunkowo narażony na oddziaływanie na podstawie analizy uwarunkowań fizjogeograficznych (obecność traktów transportowych potencjalnie wykorzystywanych podczas budowy i eksploatacji istniejącego węzła betoniarskiego), podczas inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono chronionych siedlisk przyrodniczych, chronionych roślin ani chronionych gatunków grzybów. Wśród stwierdzonych ptaków lęgowych nie występowały gatunki wymienione w zał. I Dyrektywy Ptasiej ani zagrożone w kraju (tab. 3). Wszystkie należały do rozpowszechnionych i posiadających status średnio licznych lub licznych w odpowiednich dla nich środowiskach zarówno na terenie kraju jak i w regionie. W wykazanym zespole awifauny lęgowej dominowały gatunki typowe dla niezbyt zróżnicowanego krajobrazu rolniczego. Głównie związane z otwartymi polami oraz z występującymi na obrzeżach badanego terenu i miejscami na miedzach – kępami drzew i krzewów (trznadel i cierniówka). W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji zaznaczył się także udział gatunków zurbanizowanych związanych z już istniejącymi budynkami (głównie budynkami gospodarczymi i budynkami magazynowymi) - dymówka, pliszka siwa, kopciuszek, oknówka). Zbadany fragment krajobrazu rolniczego uznany za najbardziej narażony na oddziaływanie w przypadku awarii lub nieprzestrzegania procedur produkcyjnych nie prezentuje zatem także ponadprzeciętnych walorów faunistycznych. Na etapie realizacji i w trybie normalnej eksploatacji planowanej inwestycji należy wykluczyć jakiekolwiek istotne oddziaływanie przedsięwzięcia na występujące zasoby fauny chronionej. Nie  przewiduje się jakiejkolwiek ingerencji bezpośredniej ani pośredniej w elementy siedlisk kluczowe dla funkcjonowania stwierdzonych gatunków chronionych.  
Ewentualne oddziaływanie pośrednie na zasoby przyrodnicze może potencjalnie dotyczyć jedynie sytuacji awaryjnych (niekontrolowane wycieki zanieczyszczeń) lub niezgodnego z prawem określającym procedury usuwania i zagospodarowywania odpadów tj. niewłaściwym składowaniem. Prowadzić to może do stopniowego przekształcania się charakteru siedlisk polnych i bliżej nieokreślonych zmian w składzie awifauny lęgowej, polegających prawdopodobnie na uproszczeniu składu gatunkowego występującego zespołu ptaków i prawdopodobnie też na wzroście ogólnego zagęszczenia awifauny lęgowej.  

PODSUMOWANIE
W miejsce którego dotyczy planowana inwestycja cechuje się niską różnorodnością gatunkową. W jego obrębie stwierdzono 13 gatunków roślin naczyniowych.  W obrębie pola nie stwierdzono tu mszaków i porostów. 
Obecnie teren planowanego przedsięwzięcia porastają pospolite gatunki roślin naczyniowych, nie stwierdzono gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Żaden ze stwierdzonych gatunków nie znalazł się  w czerwonej księdze, czerwonej liście ani na regionalnych listach roślin ginących i zagrożonych.
W obrębie inwentaryzowanego terenu nie zinwentaryzowano siedlisk z załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.  
Opisywana działka, posiada niskie walory faunistyczne, co wynika z ubogości i jednorodności siedliska (tereny zabudowane i zurbanizowane), a także niewielkiej powierzchni działki (1,3304 ha). W większości występują tu gatunki zwierząt pospolite i szeroko rozpowszechnione; bardzo liczne, liczne lub średnio liczne w Polsce. Nie stwierdzono gatunków zwierząt objętych ochroną w ramach Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej, a także umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Na omawianej powierzchni za lęgowe uznać należy cztery gatunki ptaków (skowronek, pokląskwa, trznadel i potrzeszcz). Pozostałe tylko zalatują na powierzchnię działki inwestycji, lub występują w okolicznych zadrzewieniach i zakrzewieniach (pobliski kompleks leśny oddalony na południowy zachód).
 Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego wpływu, zarówno na ptaki lęgowe, jak i zalatujące na omawiany teren inwestycji, gdyż znajdą one odpowiednie miejsce do bytowania na sąsiadujących, powierzchniach polnych i leśnych. Dotyczy to również, wykazanych w ramach wykonanej  inwentaryzacji, gatunków ssaków i płazów. 



Wnioski i zalecenia:
1. Przewiduje się, że ewentualne, negatywne oddziaływania związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały krótko-trwały i ograniczony przestrzennie zasięg.
2. Możliwość skażenia środowiska gruntowo-wodnego w trakcie realizacji przedsięwzięcia
     jest mało prawdopodobna.
3. Nie będą prowadzone żadne prace budowlane poza realizacją ogrodzenia.
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[bookmark: _Toc76634664]4.  OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

	Na podstawie art.3 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021r., poz. 710) przez „zabytek” rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Zgodnie z ustawą „otoczeniem” jest teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
Zgodnie z art.7 ustawy formami ochrony zabytków są:
1. wpis do rejestru zabytków,
2. uznanie za pomnik historii,
3. utworzenie parku kulturowego,
4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art.8 – rejestr zabytków, dla zabytków znajdujących się na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.
	Na terenie objętym niniejszym opracowaniem (działki 163/7 w Starkowej Hucie) oraz w jego najbliższym otoczeniu (sąsiednie działki oraz teren w promieniu kilku kilometrów)  nie występują zabytki objęte rejestrem zabytków, prowadzonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Najbliższe obiekty wpisane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku do rejestru zabytków znajdują się w odległości ponad 5 km od inwestycji  a więc poza zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia.
	
	W najbliższym otoczeniu nie występują też pomniki przyrody.

[bookmark: _Toc76634665]4.1. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane

Pod pojęciem walorów krajobrazowych rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu i związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka. Walory te podlegają ochronie przez ich zachowanie, kształtowanie lub odtwarzanie. Teren działki inwestycji stanowi zurbanizowany jednostajny krajobraz, w którego skład wchodzić będzie głównie węzeł betoniarski wraz z niezbędną infrastrukturą, hala magazynowa, drogi wewnętrzne i dojazdowe oraz  nieliczne zadrzewienia, a także place technologiczne manewrowe i stanowiska oczekiwania betonowozów. W skład projektowanej instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych wchodzić będzie: 
- kruszarka szczękowa,
- przesiewacz,
- taśmociągi,
- koparko-ładowarka lub ładowarka
. 
Realizacja zamierzenia nie spowoduje pogorszenia walorów krajobrazowych terenów chronionych. Nie przewiduje się budowy nowych obiektów kubaturowych innych niż dotychczasowa architektura, ponieważ w na terenie projektowanej inwestycji istnieją dwie hale magazynowe, które zostaną poddane likwidacji i zastąpione jedną, dużą halą. 



[bookmark: _Toc76634666]4.2. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia oraz w jego pobliżu nie ma zakładów,  istniejących ani planowanych, które by prowadziły do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, ani dla których wydano lub planowane jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
	Teren w otoczeniu instalacji to przede wszystkim tereny gruntów rolnych oraz leśnych.
	Ruch kołowy w okolicy zakładu związany jest z lokalnymi drogami dojazdowymi do ww. terenów i terenu zakładu.
Pozostałe obiekty w otoczeniu zakładu nie mają istotnego wpływu na oddziaływanie na środowisko.
	Charakterystyka skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia z funkcjonującym w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięciem tego samego rodzaju  oprócz działki wnioskodawcy tj. nie jest możliwa z uwagi na brak w najbliższym sąsiedztwie podobnej instalacji.

[bookmark: _Toc76634667]5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ

Niepodjęcie przedsięwzięcia – tzw. opcja zerowa, oznacza pozostawienie w stanie istniejącym działki nr 167/3 w Starkowej Hucie. Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia nie wpłynie na stan środowiska. Skutkiem pozytywnym niepodejmowania przedsięwzięcia będzie brak dodatkowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz brak dodatkowych źródeł hałasu w okolicy działki nr 167/3 w Starkowej Hucie. 
[bookmark: _Toc22540842]	Niepodejmowanie inwestycji w przedmiotowej lokalizacji pozostawi obecny teren  niezmieniony o przeznaczeniu przemysłowym na którym obecnie zlokalizowana już jest instalacja do produkcji betonu. 
[bookmark: _Toc22540843]	Teren ten nie zostanie nigdy zostawiony jako niezagospodarowany, albowiem są to tereny inwestycyjne, które z racji przeznaczenia nie będą pozostawać niezagospodarowane.
Prowadzona planowana działalność będzie stanowić ważny punkt w dochodach Inwestora. Rezygnacja z inwestycji spowoduje, że zahamowane zostaną plany rozwojowe Inwestora zmierzające do produkcji kruszyw budowlanych potrzebnych do realizacji i napraw infrastruktury drogowej. Odbije się to na kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jak również będzie miało wpływ na stan zatrudnienia.
Ponadto brak inwestycji spowoduje stratę finansową dla budżetu gminy Somonino z tytułu mniejszych, obowiązujących podatków.

[bookmark: _Toc76634668]6. OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA  LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA, W TYM:
W przypadku rozpatrywania w niniejszym raporcie planowanego przedsięwzięcia do analizy poddane zostały trzy warianty:
- wariant proponowany przez inwestora, opisany w niniejszym raporcie,
- wariant racjonalny alternatywny,
- wariant lokalizacyjny
Podkreślenia wymaga fakt, iż przetwarzanie odpadów budowlanych jest prostą technologią, nie mającą wielu możliwości wariantowania. 

[bookmark: _Toc498448775][bookmark: _Toc76634669]Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant                  alternatywny,

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę polega na realizacji na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie przedsięwzięcia w postaci „Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych”, na którą ma się składać posadowienie bez fundamentowania na ww. działce następujących urządzeń:
- kruszarka szczękowa o odpowiedniej wydajności (80 Mg/h),
- przesiewacz,
- zespół taśmociągów,
- koparko-ładowarka lub ładowarka,
pozwalających na przetwarzanie do 200 000 Mg odpadów budowlanych w skali roku.
Zbierane odpady budowlane będą magazynowane selektywnie w pryzmach bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie. Uzyskane w wyniku przetwarzania kruszywo budowlane będzie magazynowane również selektywnie (w podziale na frakcje) w pryzmach bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie a odpady wytworzone w trakcie przetwarzania (metale, drewno i tworzywa sztuczne) będą magazynowane w kontenerach metalowych otwartych.
	Zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora wariant został zoptymalizowany pod kątem:
- położenia w obrębie terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,
- bliskości niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej,
- zapewnienia właściwego i zgodnego z przepisami ochrony środowiska funkcjonowania
  przedsięwzięcia. 
	Zaproponowana lokalizacja została wybrana optymalnie. Przemawiają za tym następujące czynniki:
- lokalizacja w miejscu o małym skupieniu mieszkańców,
- lokalizacja w pobliżu dróg dojazdowych,
- lokalizacja na działce o charakterze przemysłowym (wytwórnia betonu)
- dostępna infrastruktura techniczna.
	 Argumentami przemawiającymi za realizacją przedsięwzięcia w tym wariancie są: 
- dopasowanie kształtu planowanego przedsięwzięcia do możliwości terenowych przy
  zachowaniu dostatecznych odległości od granicy działki,
- zapewnienie, poprzez nowoczesną technologię, minimalizacji uciążliwości wynikających
  z prazy urządzeń, w tym nie wytwarzanie ścieków technologicznych ani odpadów 
  niebezpiecznych,
- znaczna odległość od zabudowy skoncentrowanej, co praktycznie eliminuje możliwość
  powstania konfliktów społecznych.

	Racjonalny wariant alternatywny będzie się składał z identycznego zestawu urządzeń, ale o mniejszej wydajności pozwalającej na przetwarzanie w skali roku odpadów maksymalnie do 100 000 Mg. Technologia przetwarzania oraz miejsca i sposób magazynowania będą identyczne jak w wariancie proponowanym przez inwestora. Mniejsza wydajność instalacji w skali roku pozwoli na zastosowanie kruszarki o mniejszej wydajności godzinowej. 
Wariant lokalizacyjny 
Wariant tzw. lokalizacyjny to prowadzenie przetwarzania odpadów budowlanych bezpośrednio w miejscu budowy, remontu lub demontażu obiektów budowlanych. 
Wariant ten skutkować będzie: 
- uciążliwością hałasową dla sąsiadujących terenów, jeżeli będą one zabudowane,
- zwiększonym ruchem pojazdów w ewentualnych terenach zabudowanych wokół miejsca
  przetwarzania odpadów,
- ewentualnym brakiem miejsca na magazynowanie wytworzonego kruszywa,
- ewentualnym brakiem miejsca na rozmieszczenie urządzeń do przetwarzania odpadów, 
- koniecznością demontowania urządzeń i ich przemieszczania z jednego miejsca w drugie
  powodując mniejsze wykorzystanie potencjału urządzeń, 
- zmniejszeniem w skali roku emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów – mniej kursów,
- niezmniejszonym poziomem hałasu pomimo zastosowania kruszarki o odpowiednio
  mniejszej maksymalnej wydajności, rzędu 70 – 80 Mg/h.

[bookmark: _Toc498448777][bookmark: _Toc76634670]Uzasadnienie wyboru
Przyjęty przez inwestora wariant – zaprezentowany w niniejszym raporcie - jest korzystny dla środowiska, ponieważ oznacza się zmniejszonym do minimum oddziaływaniem na środowisko, a jednocześnie pełnym wykorzystaniem obszaru działki nr 167/3 w miejscowości Starkowa Huta:
· niekorzystne i uciążliwe oddziaływanie przedsięwzięcia zostanie zmniejszone do minimum i nie przekroczy dopuszczalnych standardów poza obszarem inwestowania,
· planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać realizacji obiektów infrastrukturalnych chroniących środowisko (np. oczyszczalnia ścieków, oczyszczanie emitowanych gazów i substancji),
· planowane przedsięwzięcie nie spowoduje powstawania ścieków technologicznych,
· planowane przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego wzrostu ruchu samochodów ciężarowych w porównaniu do aktualnej sytuacji transportowej i istniejącej już na działce nr 167/3 wytwórni betonu.
Przyjęty do realizacji wariant został wybrany po analizie następujących elementów:
- ochrony walorów krajobrazowo-przyrodniczych,
- wymaganych rozwiązań projektowo- technicznych,
- możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury drogowej i technicznej,
- względów ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia,
- powstawania jak najmniejszych emisji zanieczyszczeń do środowiska.
     
Za wariant najkorzystniejszy dla inwestora ze względów głównie organizacyjno-ekonomicznych należy uznać wariant proponowany przez wnioskodawcę. Opisywane warianty są równoważne pod względem wpływu na środowisko.

[bookmark: _Toc76634671]7.    OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, A W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI DROGOWEJ, TAKŻE WPŁYWU PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
Przedsięwzięcie proponowane przez Inwestora jest standardowo sprecyzowaną instalacją, z aktualnie najlepszą z możliwych technologią, sprawdzoną na rynku. Szczegółowo przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów przedstawiono w rozdziale 6. 	Przedsięwzięcie nie należy do inwestycji mogących powodować wystąpienie poważnej awarii w myśl przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Planowana inwestycja nie jest położona w regionie zagrożonym wystąpieniem klęski żywiołowej ani powodziowej. Planowane przedsięwzięcie nie wymaga realizacji żadnych obiektów budowlanych ani infrastruktury kanalizacyjnej (brak ścieków technologicznych, ścieków bytowe odprowadzane do zbiornika bezodpływowego).
W żadnej fazie przedsięwzięcie realizowane w wariancie wybranym przez Inwestora nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Na terenie działki nr 167/3 nie będą występowały żadne substancje niebezpieczne, zarówno ciekłe jak i stałe, których znajdowanie się na terenie przedmiotowej działki może powodować zaliczenie go do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).
Z uwagi na profil działalności oraz lokalny charakter inwestycji, której zasięg oddziaływania nie wykroczy poza teren będący własnością Inwestora, przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 
	W oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w fazie eksploatacji przeanalizowano wpływ na środowisko abiotyczne, szatę roślinną, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, jak też i na walory krajobrazowe. 
W związku z postępującym na przestrzeni ostatnich kilku lat zmianami klimatu (globalne ocieplenie), różne sektory gospodarki muszą się do tych zmian zaadaptować.  Reguluje to Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, opracowany przez Ministerstwo Środowiska.
Gmina Somonino, jak cała Polska, lokuje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego między lądowym a morskim. W zależności od tego skąd nasuwają się masy powietrzne, zmieniają się warunki pogodowe. Jeśli napływają znad Atlantyku, to lato przynosi znaczne zachmurzenie, wilgotność i ochłodzenie, a zima – zamglenie i odwilże. Tym charakteryzuje się klimat morski. Natomiast gdy masy powietrza nadciągają znad wschodniej Europy, to przynoszą ze sobą suchą i mroźną zimę oraz gorące lato, co z kolei jest charakterystyczne dla klimatu lądowego. Niedalekie sąsiedztwo z Bałtykiem powoduje, że lata są tu chłodniejsze, za to zimy znacznie cieplejsze niż w głębi lądu. Ponieważ występuje dość duże zróżnicowanie wysokości, obserwuje się wraz z jej wzrostem spadek temperatury powietrza i zwiększenie sumy opadów atmosferycznych.
Teren, na którym ma być realizowane planowane przedsięwzięcie leży w IV dzielnicy rolniczo-klimatycznej, czyli w pomorskiej (według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne R. Gumińskiego). Charakteryzuje się ona jednym z najkrótszych okresów wegetacji. Długość okresu wegetacji waha się pomiędzy 195 dni w roku a 206. Strefę tą charakteryzuje także jedna z największych liczb dni w roku z przymrozkami. Liczba dni z przymrozkami waha się od 116 do 130 dni w roku. Jeśli chodzi o ilość opadów w skali roku, to gmina jest położona w strefie wysokich ilości opadów (ok. 650 mm).
Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób wpływać na zmiany klimatyczne.
W raporcie oddziaływania na środowisko została szczegółowo wyliczona bezpośrednia emisja gazów i pyłów do powietrza. Emisja gazów i pyłów do powietrza z instalacji została określony jako jej wpływ na stan jakości powietrza (Operat Ochrony Atmosfery Załącznik nr 8) Przy określeniu emisji i oddziaływania gazów i pyłów uwzględniono wszystkie możliwe źródła emisji. Praca instalacji nie będzie źródłem emisji odorów.
Podsumowując planowana inwestycja polegająca na realizacji na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie „Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” nie będzie oddziaływała na klimat, ponieważ w procesie produkcyjnym nie będzie źródłem gazów cieplarnianych. Wynika to przede wszystkim ze skali przedsięwzięcia oraz obliczonych zasięgów oddziaływania, zwłaszcza w ujęciu stężeń średniorocznych dla zanieczyszczeń gazowych.

[bookmark: _Toc76634672]7.1. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

[bookmark: _Toc40301452][bookmark: _Toc76634673]7.1.1. Ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze oraz klimat akustyczny.

Porównując rozpatrywane warianty planowanej inwestycji w zakresie: 
· Gospodarka odpadami: w rozpatrywanych wariantach będą wytwarzane te same rodzaje i adekwatne do wydajności ilości wytwarzanych odpadów. Prawidłowo zaplanowana i prowadzona gospodarka wytwarzanymi odpadami nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Przetwarzane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. Również wytwarzane w trakcie przetwarzania odpady będą się klasyfikować do kategorii odpadów innych niż niebezpieczne.
· W żadnym rozpatrywanym wariancie planowane przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Na terenie działki nr 167/3 nie przewiduje się czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych ani innych substancji niebezpiecznych. Jednak właściwe magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne, a następnie przekazanie do dalszego zagospodarowania uprawnionym odbiorcom, gwarantuje brak wystąpienia sytuacji awaryjnej w zakresie gospodarowania odpadami. Żadne ze stosowanych w instalacji surowców nie są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne, których znajdowanie się na terenie działki nr 167/3 może powodować zaliczenie go do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138).
· Z uwagi na profil działalności oraz lokalny charakter inwestycji, której zasięg oddziaływania w porównywalnych wariantach inwestycyjnych nie wykroczy poza teren działki będącej własnością Inwestora, przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. 
· W oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w fazie eksploatacji przeanalizowano wpływ na środowisko abiotyczne, szatę roślinną, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny, jak też i na walory krajobrazowe. 
· Planowane przedsięwzięcie we wszystkich wariantach nie będzie w istotny sposób wpływać na zmiany klimatyczne. W raporcie oddziaływania na środowisko została szczegółowo wyliczona bezpośrednia emisja gazów i pyłów do powietrza. Przy określeniu emisji i oddziaływania gazów i pyłów uwzględniono wszystkie możliwe źródła emisji.
· Podsumowując planowana inwestycja polegająca na realizacji instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych nie będzie oddziaływała na klimat, ponieważ nie będzie znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Należy jednak podkreślić, że będzie to oddziaływanie niewielkie, nie prowadzące do zmian klimatu. Wynika to przede wszystkim ze skali przedsięwzięcia oraz obliczonych zasięgów oddziaływania, zwłaszcza w ujęciu stężeń średniorocznych dla zanieczyszczeń gazowych.

Oddziaływanie na ludzi:
	Wpływ realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi należy rozpatrywać jako:
- wpływ na zdrowie mieszkańców miejscowości Starkowa Huta,
- wpływ na zdrowie pracowników obsługujących urządzenia instalacji.
	Najbliższa zabudowa mieszkalna jest zlokalizowana w kierunku południowo-zachodnim w odległości około 10 m od granicy działki nr 167/3, a więc poza zasięgiem negatywnego oddziaływania instalacji.
	W miejscowości Starkowa Huta brak jest zwartej zabudowy. Najbliższa taka zabudowa zlokalizowana jest w m. Egiertowo, na północny wschód znacznie oddalona od terenu inwestycji (ok. 2,3 km), w związku z tym rzeczywisty wpływ planowanego przedsięwzięcia na zdrowie mieszkańców należy uznać za pomijalnie mały (w obu wariantach).




Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze (w obu wariantach):
	Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmian w zakresie ochrony roślin i zwierząt. Nie przewiduje się wycinki drzew ani krzewów, gdyż nie ma ich na działce nr 167/3. Inwestycja będzie ogrodzona płotem betonowym, aby zapobiec penetracji terenu działki przez dzikie zwierzęta. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne:
	Przedsięwzięcie będzie zaopatrywane z wodociągu gminnego. Woda nie będzie używana do celów technologicznych, a do sanitarno-bytowych oraz przeciwpożarowych. W planowanym przedsięwzięciu nie będą powstawać ścieki technologiczne, a  ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego. Wody deszczowe z potaci dachowych -parkingowych budynków oraz dróg dojazdowych, placów i składowych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu. Spływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych projektowanego węzła będzie następować poprzez odpowiednie wyprofilowanie dróg wewnętrznych, placów i po podczyszczeniu odprowadzane będą do szczelnego zbiornika retencyjnego i ponownie wykorzystywane do produkcji betonu.
	Ewentualne zanieczyszczenie wód podskórnych, nie posiadających znaczenia gospodarczego, może wystąpić w sytuacjach awaryjnych – rozszczelnienie zbiornika z paliwem samochodu ciężarowego z wyciekiem kilkudziesięciu litrów oleju napędowego. Przeciwdziałać temu ma szybka reakcja właściciela terenu oraz powiadomienie straży pożarnej, która dysponuje odpowiednimi środkami do neutralizacji takiego typu zagrożeń. 

Oddziaływanie  na  powietrze
	 W planowanym przedsięwzięciu występuje niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do atmosfery z: 
- urządzeń instalacji (napęd kruszarki, przesiewacza i taśmociągów),
- silników pojazdów mechanicznych.
          Spaliny samochodowe zawierają w swoim składzie: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, formaldehyd i związki ołowiu. Ilość kursów samochodów związane jest z wydajnością instalacji – przy wydajności maksymalnej będzie to około 50 kursów na dobę.
	Przedsięwzięcie nie będzie zagrażać zdrowiu ludzi, a nieprzyjemne zapachy związane z produkcją oraz transportem samochodowym - zapach spalin - nie powinny być odczuwalne na terenie najbliżej położonej sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej ani w dalszej odległości zabudowy skoncentrowanej.
Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż emisja z planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska (norm czystości powietrza) obowiązujących na obszarach zwykłych.

Oddziaływanie  na  klimat  akustyczny
Prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów budowlanych, przy zastosowanej technologii nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego, gdyż w najbliższym otoczeniu nie ma zabudowy mieszkaniowej. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jest zlokalizowana na południowy zachód od działki nr 167/3 w odległości około 10 metrów.
Przeprowadzona teoretyczna analiza wykazała, iż emisja hałasu do środowiska z planowanej inwestycji nie będzie powodowała przekraczania standardów akustycznych w porze dziennej w środowisku tj. 55 dB (instalacja nie będzie pracować w porze nocnej).
Nie wystąpi zatem oddziaływanie hałasu poza granicami działki. Ze względu na powyższe nie przewiduje się zagrożenia dla klimatu akustycznego.

[bookmark: _Toc40301453][bookmark: _Toc76634674]7.1.2. Powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz

	Nie przewiduje się istotnego wpływu na stan gruntu na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie.
	Magazynowanie wytworzonych odpadów w trakcie eksploatacji instalacji nie będzie miało żadnego wpływu na powierzchnię ziemi, gdyż będą magazynowane w kontenerach metalowych otwartych. 
	Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska - art.3 ust.1 pkt.32a – przez ruchy masowe ziemi rozumie się powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na płaskim terenie, stąd nie wystąpi prawdopodobieństwo ruchów masowych ziemi.
	Według „Rejestracji i inwentaryzacji naturalnych zagrożeń geologicznych na terenie całego Kraju” (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) projektu badawczego nr 415/2002/Wn-12/FG-gotx/D, zrealizowanego na zamówienie Ministerstwa Środowiska przez Akademię Górniczo-Hutniczą – w obrębie gminy nie występują obszary osuwisk. Poza tym przedsięwzięcie jest zlokalizowane na płaskim terenie, stąd nie wystąpi prawdopodobieństwo ruchów masowych ziemi.
 Do głównych zagrożeń krajobrazowych można zaliczyć:
- pojawienie się urządzeń instalacji (kruszarka, przesiewacz, taśmociągi);
- czasowe składowanie na hałdach zebranych mas ziemnych (urobku);
- naruszenie istniejącej harmonii krajobrazu.
[bookmark: _Toc40301454][bookmark: _Toc76634675]7.1.3. Dobra materialne

Przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze o intensywnej zabudowie mieszkaniowej. Oddziaływanie planowanej inwestycji ograniczy się do granic działki i nie powinno być odczuwalne przez mieszkańców najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
	Usytuowanie i normalna eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na dobra materialne.

[bookmark: _Toc40301455][bookmark: _Toc76634676]7.1.4. Zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

	Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie objętym ochroną konserwatorską. Na podstawie art.3 pkt.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 710) przez „zabytek” rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Zgodnie z ustawą „otoczeniem” jest teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
Zgodnie z art.7 ustawy formami ochrony zabytków są:
1. wpis do rejestru zabytków,
2. uznanie za pomnik historii,
3. utworzenie parku kulturowego,
4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
	Na terenie objętym niniejszym opracowaniem (działka nr 167/3 w Starkowej Hucie) oraz w jego najbliższym otoczeniu (sąsiednie działki oraz teren w promieniu jednego kilometra)  nie występują zabytki objęte rejestrem zabytków, prowadzonym przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W najbliższym otoczeniu nie występują też pomniki przyrody. 
[bookmark: _Toc40301456][bookmark: _Toc76634677]7.1.5. Formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,

	Walory przyrodnicze cenne i szczególnie cenne (roślinność  krajobraz) podlegają różnym formom ochrony instytucjonalnej (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, sieć obszarów Natura 2000: obszary specjalnej ochrony ptaków wyznaczone przez Ministra Środowiska oraz specjalne obszary ochrony siedlisk, rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe), wprowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
	
	Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko został szczegółowo opisany w punkcie 3 niniejszego opracowania.		 

[bookmark: _Toc40301457][bookmark: _Toc76634678]7.1.6. Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ 

Nie dotyczy.


[bookmark: _Toc40301458][bookmark: _Toc76634679]7.1.7. Wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w punkcie 7.1.1-7.1.7.
Nie występuje wzajemne oddziaływanie pomiędzy powyższymi elementami ponieważ oddziaływanie przedsięwzięcia ogranicza się do obszaru działki nr 167/3 w Starkowej Hucie.  
	Ponadto przy określeniu negatywnych oddziaływań istotne jest uwzględnienie wzajemnych powiązań poszczególnych elementów środowiska oraz oddziaływań pośrednich wynikających z tych powiązań. Elementy środowiska tworzą: środowiska przyrodnicze (ekosystemy), środowiska stworzone przez człowieka (z czym mamy do czynienia w omawianym przypadku) oraz środowiska społeczno-kulturowe. Oddziaływania na środowisko mogą również obejmować efekty skumulowane, związane z degradacją kilku elementów środowiska. 
Następstwem oddziaływań bezpośrednich na wybrany element środowiska mogą być także skutki wtórne w odniesieniu do jego innych elementów, występujące często w późniejszym okresie niż oddziaływania bezpośrednie. 

W tabeli poniżej zostały przedstawione najbardziej charakterystyczne dla danej inwestycji elementy środowiska i powiązanie pomiędzy bezpośrednimi oddziaływaniami i skutkami wtórnymi oddziaływań: 

	Elementy środowiska i oddziaływania bezpośrednie
	Wzajemne powiązania oddziaływań i oddziaływania pośrednie odniesieniu do innych elementów

	1
	2

	Powietrze i klimat
emisja zanieczyszczeń do powietrza

	Elementy te mają największe znaczenie przy realizacji inwestycji. Zanieczyszczeniem dla powietrza są emitowane przez silniki pojazdów i urządzeń instalacji gazy i pyły.

	Powierzchnia ziemi łącznie z glebą
zmiany: struktura gruntu, składu biologicznego i chemicznego, utrata gleb, odkłady
	Na zmiany poziomu zanieczyszczenia gleby wpływają zanieczyszczenia powietrza (np. metale ciężkie) i powierzchni ziemi. 
Pokrycie powierzchni terenu i zmiany właściwości filtracyjnych gruntu wpływają na wody gruntowe oraz na mikroklimat. Wpływ na gleby i pokrycie powierzchni ziemi na wilgotność i poziom wód gruntowych.
Pokrycie powierzchni ziemi, przemieszczenie mas ziemnych, skarpy wykopów wpływają na krajobraz.

	Rośliny, zwierzęta i ludzie
zagrożenie dla niektórych gatunków, zmiany przestrzeni życiowej i ekosystemów
	Zmiany struktury gleby oraz jej składu chemicznego wpływają na rośliny i zwierzęta.  Na jakość życia roślin, zwierząt i ludzi ma wpływ stan czystości powietrza, zanieczyszczenia gleby i pokrycie powierzchni ziemi (rośliny i zwierzęta). Uciążliwością dla ludzi – jest hałas i odór powstający w wyniku niewłaściwego prowadzenia działalności oraz postępowania z odpadami i nienależytej dbałości o czystość pomieszczeń.
Na świat roślinny i zwierzęcy ma wpływ zmiana powierzchni życiowej i powiązana z tym zmiana krajobrazu.

	Wody powierzchniowe i podziemne
zanieczyszczenia wód, zmiana stosunków wodnych
	Zmiany poziomu wód gruntowych (wykopy, nasypy) i wilgotności wpływają na glebę.
Na wody gruntowe wpływają zmiany powierzchni ziemi, jej pokrycie i własności filtracyjne gruntu.
Poziom wód gruntowych i stosunki wodne wpływają na zmiany w krajobrazie.
Niewłaściwe magazynowanie odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, w miejscu do tego nieprzystosowanym może wpłynąć na stan wód gruntowych.

	Krajobraz
wpływ na walory widokowe i estetykę
	Na krajobraz wpływają zmiany stosunków wodnych, związane m.in. z pokryciem terenu.
Na krajobraz wpływa nowe zagospodarowanie terenu. Likwidacja szaty roślinnej i fauny wpływa na zmianę krajobrazu.
Mało istotne w przypadku danej inwestycji.


[bookmark: _Toc76634680]8.  UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, Z UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI, O KTÓRYCH MOWA W PUNKTACH 7.1.1 -  7.1.7.

Po analizie stwierdza się, że właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia, ponieważ nie przewiduje on negatywnego oddziaływania  dla opisywanych  wariantów, o których mowa w punktach 7.1.1 -  7.1.7.  
Jak już szczegółowo opisano w powyższym pkt. 6 i 7 analizowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne począwszy od zanieczyszczenia gleby odpadami, poprzez negatywny wpływ emisji hałasu lub emisji do powietrza na mieszkańców oraz dla fauny i flory. Nie będzie też wpływać na dobra materialne z uwagi na nieprzekraczanie dopuszczalnych wartości stężeń ani poziomów dopuszczalnych norm na terenach poza tymi, do których inwestor posiada tytuł prawny. Całą emisję planowanego przedsięwzięcia przedstawiono w niniejszej dokumentacji oraz w szerokim zakresie obliczeń emisji hałasu, jak i emisji do powierza. Na podstawie tych obliczeń stwierdza się, że projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko ani na zdrowie mieszkańców miejscowości Starkowa Huta. 
Brak w pobliżu zabytków oraz form ochrony przyrody dodatkowo potwierdza racjonalność planowanego przedsięwzięcia w danym miejscu na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie. 



	







[bookmark: _Toc76634681]9. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z:
[bookmark: _Toc76634682]9.1. Istnienia przedsięwzięcia
[bookmark: _Toc76634683]9.2. Wykorzystywania zasobów środowiska
[bookmark: _Toc76634684]9.3. Emisji

	Realizacja przedsięwzięcia „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych”, niezależnie od lokalizacji i stopnia antropopresji terenu jest zawsze ingerencją w środowisko. W zależności od rozmiarów realizowanego przedsięwzięcia, zastosowanej technologii, sposobu eksploatacji i wyposażenia w urządzenia ochronne potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter:
ze względu na zasięg:
· lokalny – ograniczony do najbliższego terenu w promieniu max 50m od granic budynków. Do takich należą: emisja substancji chemicznych i pyłów do atmosfery, emisja hałasu powodowanego ruchem pojazdów;
· ponadlokalny – objawiający się obniżeniem jakości standardów środowiska lub wzrostem uciążliwości na terenie poza granicami zakładu;
ze względu na stopień zmian w środowisku:
· znaczący – objawiający się przekroczeniem standardów jakości środowiska;
· mało znaczący – objawiający się pogorszeniem jakości komponentów środowiska bez przekroczenia standardów;
ze względu na czas trwania:
· krótkoterminowe – charakterystyczne dla okresu budowy, takie jak hałas maszyn i urządzeń budowlanych, emisja substancji do powietrza powodowana pracami budowlanymi (zapylenie, zanieczyszczenia typu komunikacyjnego);
· średnio- i długo terminowe – trwające przez okres eksploatacji zakładu. Do takich należą: wzrost hałasu, powstawanie ścieków wymagających oczyszczenia, powstawania odpadów; 
ze względu na zmiany w środowisku:
· odwracalne – ustępujące po zakończeniu eksploatacji i likwidacji zakładu, ewentualnie po wykonaniu odpowiednich prac zabezpieczających;
· nieodwracalne – przekształcenia w środowisku wynikające nawet z samego faktu istnienia instalacji. Oddziaływanie to może jedynie zostać zminimalizowane poprzez prawidłową rekultywację po zakończeniu eksploatacji.

Uwzględniając, że opisywane przedsięwzięcie: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie, będzie:
· zlokalizowane w odpowiedniej odległości od terenów prawnie chronionych oraz od obiektów podlegających ochronie ze względu na przepisy o ochronie zabytków,
· posiadać będzie wymagane zabezpieczenia chroniące otaczające środowisko naturalne przed negatywnym wpływem zakładu (całość przetwarzania odpadów będzie  zamknięta wewnątrz działki), która będzie obwałowana wałem ziemnym o wysokości do 5m.
· będzie prawidłowo eksploatowana w dni suche tj. zraszane odpady będą wodą aby zminimalizować pylenie.

zasięg oddziaływania zakładu można uznać za lokalny, ograniczony do granic działki wnioskodawcy nr 167/3 w Starkowej Hucie, mało znaczący w zakresie normowanych przepisami standardów środowiskowych (nie spowoduje ich przekroczenia poza granicami terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny) oraz odwracalny, po zakończeniu eksploatacji instalacji.

	
Do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska przyjęto następujące kryteria:
„-„	- pomijalnie małe oddziaływanie
„x”	- małe oddziaływanie	
„xx”	- średnie oddziaływanie
„xxx”	- oddziaływanie istotne








	Lp.
	


Oddziaływanie



	bezpośrednie
	pośrednie
	wtórne
	skumulowane
	krótkoterminowe
	średnioterminowe
	długoterminowe
	stałe
	chwilowe

	Istnienie przedsięwzięcia

	1.
	Oddziaływanie na ludzi
	-
	x
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	-

	2.
	Oddziaływanie na zwierzęta
i  rośliny
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Oddziaływanie na wodę
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Oddziaływanie na powietrze
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	-

	6.
	Oddziaływanie na klimat akustyczny
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	-

	7.
	Oddziaływanie na klimat
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.
	Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.
	Oddziaływanie na krajobraz
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10.
	Poważna awaria przemysłowa
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Emisja

	11.
	wody opadowe
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12.
	odpady
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	x

	13.
	hałas
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	x

	14.
	emisja substancji gazowych i pyłów
	x
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	-
	x

	15.
	ścieki
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


















[bookmark: _Toc76634685]10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA;

W punkcie tym został zamieszczony opis będących w realizacji i planowanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczania emisji, w odniesieniu do wymagań ochrony środowiska określonych w przepisach szczegółowych dla przetwarzania odpadów. Eksploatacja projektowanej instalacji na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie prowadzona będzie zgodnie z zasadami:
· przeciwdziałania zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie ich powstawaniu, skuteczne ograniczanie ich wprowadzania do środowiska;
· właściwy dobór paliw, surowców i materiałów eksploatacyjnych zapewniających ograniczenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
· ograniczenie do niezbędnego minimum, uzasadnionego potrzebami technologicznymi, wielkości emisji z instalacji w warunkach odbiegających od normalnych (rozruch, awaria, likwidacja);
· zapobiegania w oparciu o posiadane środki, wdrożone procedury, możliwości techniczne, powstawanie zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczenia oddziaływania ich skutków na środowisko,

Instalacja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego. Zastosowana technologia pozwalać będzie na osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie będzie zawierała rozwiązania pozwalające na pełne rozpoznanie prognozowanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia gwarantuje przyjęcie następujących rozwiązań, które powinny chronić środowisko przed nadmierną ingerencją:
- instalacja nie będzie korzystała z wody,
- nie będą wytwarzane ścieki technologiczne,  
- wody opadowe nie będą ujmowane w system kanalizacji deszczowej, 
- emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł technologicznych nie będzie przekraczać   dopuszczalnych poziomów,
- proces produkcyjny będzie w zasadzie procesem małoodpadowym, a wytwarzane odpady   (odpady inne niż niebezpieczne) będą zagospodarowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska,
- emisja hałasu nie będzie stanowiła uciążliwości dla terenów sąsiednich i zostaną  dotrzymane normy środowiskowe dla pory dziennej (instalacja nie będzie pracować w porze nocnej.

	Skuteczność minimalizacji zagrożeń zależy od:
- doboru właściwych rozwiązań chroniących środowisko,
- solidności i fachowości wykonawstwa przedsięwzięcia,  
- przestrzegania, w trakcie eksploatacji, obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony
  środowiska i zdrowia ludzi.

W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych
	Ograniczenie wpływu na środowisko gruntowo-wodne planowanych działań inwestycyjnych należy upatrywać w wykonaniu ewentualnych urządzeń oczyszczających. Przewiduje się jednak, że:
· nie będzie wytwarzanych ścieków technologicznych,
· ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego,
· magazynowane będą wyłącznie odpady obojętne inne niż niebezpieczne, które nie wpłyną środowisko gruntowo-wodne,
· woda nie będzie wykorzystywana w technologii instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych. 
Na obszar działki nr 167/3 woda będzie dostarczana z wodociągu miejskiego.
	





W zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
	Zakładane sposoby minimalizacji emisji do atmosfery:
· rekomendowane zastosowanie maszyn i urządzeń niskoemisyjnych,
· wykorzystywanie do transportu pojazdów spełniających wymogi niskiej emisji itp. EURO3 i  wyższe.
Obliczenia symulacyjne emisji zanieczyszczeń do atmosfery nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

W zakresie ochrony przed hałasem
	W pracach projektowych będą uwzględnione następujące czynniki: 
· wybranie urządzeń o możliwie najniższej emisji hałasu,
· ograniczenie eksploatacji pojazdów i urządzeń o wysokim poziomie hałasu i zastępowanie ich maszynami o niższym poziomie hałasu.

W zakresie gospodarki odpadami
	Planuje się następujące sposoby minimalizacji wpływu gospodarki odpadami na środowisko:,
· właściwe magazynowanie odpadów w specjalnie przygotowanych miejscach i kontenerach uwzględniając ich rodzaj i wielkość,
· selekcja odpadów  i  minimalizacja ilości powstających odpadów,
· przekazywanie wytworzonych odpadów przede wszystkim odbiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, a dopiero w następnej kolejności do unieszkodliwiania poprzez ich składowanie.

W zakresie ochrony obszaru Natura 2000
	Omawiana planowana instalacja położona jest w obszarze o charakterze wiejskim. Omawiany teren nie jest cenny przyrodniczo, nie znajdują się tu okazy fauny i flory chronionej prawem. Projektowane przedsięwzięcie nie jest położone w obszarze parku krajobrazowego ani w pobliżu obszarów Natura 2000. Inwestor nie będzie wytwarzał ani magazynował żadnych substancji niebezpiecznych. 
		


Kompensacja przyrodnicza
Przez kompensację przyrodniczą należy rozumieć zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacyjne, fitomelioracje, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównanie szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych (itp. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska). Działania te mają na celu ochronę środowiska nie przekształconego przez człowieka, o krajobrazie naturalnym.

W terenie w jakimś stopniu przekształconym przez człowieka, z jakim mamy do czynienia w tym przypadku, działania te mają przede wszystkim na celu zmniejszenie uciążliwości i łagodzenie wpływów inwestycji na środowisko. Można to osiągnąć przez:
· unikanie wpływów (rezygnacja z inwestycji lub jej części),
· zmniejszenie wpływów lub ich eliminacja przez zmiany projektowe, zmiany lokalizacji, zmiany konstrukcyjne, technologii (nie przewiduje się), formy itp., zmiany etapowania i funkcjonowania oraz utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym,
· rehabilitację i odnowę zniszczonego środowiska,
· kompensowanie strat poprzez przemieszczanie chronionych zasobów lub dostarczanie substytutów zniszczonych zasobów. W omawianym przypadku wariant realizacji inwestycji został określony. Warunkiem zatem minimalizacji skutków oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w każdym etapie jego istnienia jest dotrzymanie reżimów budowlanych i technologicznych przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji obiektu do najważniejszych działań należy utrzymanie sprawnej eksploatacji instalacji. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnych należy podjąć natychmiast działania likwidujące przyczyny awarii. 

Jeżeli zostaną właściwie dobrane rozwiązania techniczne, organizacyjne i kompensacyjne wpływ przedsięwzięcia na środowisko powinien zostać ograniczony do minimum.


[bookmark: _Toc76634686]11.  JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZWIĄZANE Z UŻYCIEM INSTALACJI,  PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

[bookmark: _Toc76634687]11.1 Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów       strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;

	Przedsięwzięcie realizowane będzie instalacją do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych innych niż niebezpieczne. 

· stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z procesem technologicznym, w którym nie występuje zagrożenie ze strony stosowania substancji o większym potencjale zagrożeń. Jedynym zagrożeniem dla pracowników oraz środowiska mogą być niebezpieczne substancje emitowane przez silniki spalinowe pojazdów dostarczających odpady i wywożących wytworzone kruszywo. Skala tego zagrożenia jest taka jak w przypadku sąsiedztwa ciągu komunikacyjnego o średnim natężeniu ruchu drogowego

· efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
Przedsięwzięcie nie służy do wytwarzania energii. Energia elektryczna będzie wykorzystywana głównie do celów oświetleniowych. Przewiduje się zastosowanie oświetlenia energooszczędnego.

· zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw
W przypadku wybranego wariantu jedynym użytkowanym składnikiem zasobów naturalnych będzie woda stosowana dla potrzeb pracowników i ewentualnie do zraszania hałd materiałów sypkich dla ograniczenia pylenia w chwili wystąpienia silnych wiatrów. Woda będzie pobierana do tego celu z wodociągu gminnego.

· stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów
Zaplanowane przedsięwzięcie jest związane wyłącznie z gospodarką odpadową. Praca planowanej instalacji będzie polegała na przetwarzaniu odpadów budowlanych, w celu wytworzenia kruszywa budowlanego, poszukiwanego surowca budowlanego, zastępującego kruszywa kopalne. Działalność ta pozwoli na zmniejszenie masy odpadów, które kiedyś trafiały na składowiska zmniejszając ich pojemność. Wytwarzane w trakcie przetwarzania odpadów budowlanych odpady (metale, drewno, tworzywa sztuczne) będą przekazywane do dalszego odzysku/recyklingu. 

· rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących wartości stężeń zanieczyszczeń i wartości odniesienia poza rozpatrywanym terenem. Działalność wnioskodawcy będzie powodować emisję gazów ze spalania paliw w silnikach samochodów oraz napędu urządzeń instalacji.
	Emitowany przez transport samochodowy i pracę urządzeń (kruszarka, przesiewacz) hałas również nie będzie oddziaływał negatywnie na elementy środowiska zlokalizowane poza terenem przedsięwzięcia, a więc poza działką nr 167/3 w Starkowej Hucie. 

· wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej
Rozwiązania techniczne przyjęte w rozpatrywanym przedsięwzięciu zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych w kraju i zagranicą dla takich samych procesów technologicznych. W związku z tym nie przewiduje się zagrożenia dla gleby, powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz przyrody. 

· wykorzystanie analizy cyklu życia produktów
Nie dotyczy – planowane przedsięwzięcie nie powoduje wytwarzania żadnych produktów, które należałoby poddawać analizie cyklu życia. 

· postęp naukowo-techniczny
	Przyjęte w omawianym przedsięwzięciu rozwiązania techniczne nie odbiegają od standardów przyjętych w obiektach tego typu na obszarze kraju. 

	Konkluzja podsumowująca:
	Przyjęta technologia i instalacje spełniają wymagania określone w art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
[bookmark: _Toc76634688]12. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH; NIE DOTYCZY TO PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE DROGI ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE LINII KOLEJOWEJ LUB LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO

	Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska obszary ograniczonego użytkowania mogą być tworzone wyłącznie dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów komunalnych, kompostowni, tras komunikacyjnych, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych oraz instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych w przypadku, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji (przedsięwzięcia). 
	
Z powyższego wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na realizacji „Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” nie ma prawnych podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwości dla środowiska związane z działalnością  planowanej instalacji zamkną się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

Przeprowadzona analiza i ocena planowanego przedsięwzięcia wskazują, że standardy ochrony środowiska określone przepisami prawa nie będą przekraczane poza terenem przedsięwzięcia.


[bookmark: _Toc76634689]13.   PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ

	Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu działki nr 167/3 przedstawiono w Załączniku nr 6.


[bookmark: _Toc76634690]14. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

	Przedstawienie oddziaływań - rozprzestrzenienie się emisji zanieczyszczeń oraz emisji hałasu zamieszczono w Załącznikach nr 8 i 9.   

[bookmark: _Toc76634691]15.  ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z  PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych, związanych z realizacją każdej inwestycji, a inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w szczególności, są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej, a także realizacja przedsięwzięcia prowadzona z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, którym są np. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu planowanego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie omawiane w niniejszym raporcie jest zlokalizowane na terenie, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 Prawo ochrony środowiska daje każdemu, bez względu na obywatelstwo czy interes prawny, prawo do informacji o środowisku i jego ochronie oraz zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska polegających na prawie składania uwag i wniosków, w tym również w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 
Spostrzegane czy też spodziewane przez mieszkańców ryzyko ekologiczno-zdrowotne w ich środowisku lokalnym może być przez nich oceniane jako przekraczające możliwości jego zaakceptowania. Dlatego też, jednym z elementów obniżających ryzyko zaistnienia konfliktów jest prowadzenie akcji informacyjnych o planowanym przedsięwzięciu wśród mieszkańców danego terenu, zwracając uwagę na omówienie zarówno pozytywnego jak i negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na zdrowie ludzi.
Interesy osób trzecich podlegające ochronie prawnej obejmują między innymi:
· zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych,
· ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody i kanalizacji,
· ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z energii elektrycznej i cieplnej,
· ochronę przed możliwością korzystania ze środków łączności, 
· ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez: hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
· ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Z przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy i oceny zagrożenia dla środowiska wynika, że żaden z czynników wpływających na ochronę interesów osób trzecich nie zostanie naruszony.
Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań związanych z eksploatacją instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
Z oddziaływań mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na mieszkańców 
Starkowej Huty należy wymienić emisję hałasu powodowanego pracą urządzeń instalacji oraz sporym ruchem pojazdów transportujących odpady i wytworzone kruszywo. Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń oraz obliczenia poziomu hałasu wykazały, ze nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Konflikt społeczny może powstać głównie ze względu na uciążliwość zapachową. W przypadku tego przedsięwzięcia nie wystąpi uciążliwość zapachowa.  Dlatego realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna spotkać się z negatywnymi odczuciami mieszkańców Starkowej Huty i okolic i nie spowoduje konfliktów społecznych. Realizacja przedsięwzięcia może przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców. Jednak wszystkich ewentualnych, możliwych konfliktów społecznych nigdy nie można do końca przewidzieć i określić. Ich przyczyną mogą być subiektywne odczucia uczestników konfliktu nie związane z rzeczywistym, udowodnionym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa.
	
W tym aspekcie postępowanie administracyjne związane z przedsięwzięciem musi być prowadzone z akceptacją lokalnej społeczności. Podstawowym zadaniem do spełnienia w tym względzie jest zapewnienie wymaganych rygorów i przepisów ochrony środowiska, które należy uwzględnić w rozwiązaniach projektowych.

[bookmark: _Toc76634692]16. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE

1. Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W myśl art. 147 ustawy z 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację jest obowiązany do ciągłych i okresowych pomiarów wielkości emisji oraz do ewidencjonowania wyników pomiarów oraz ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. Zgodnie z delegacją, zawartą w art. 148 ww. ustawy, Minister Środowiska określił w rozporządzeniu z dnia 30 października 2014 roku wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji: 
a) przypadki, w których są wymagane ciągłe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów,
b) przypadki, w których są wymagane okresowe pomiary emisji z instalacji, źródła spalania paliw albo z urządzenia spalania lub współspalania odpadów, oraz częstotliwości prowadzenia tych pomiarów,
c) zakres wykonywania niektórych pomiarów,
d) referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,
e) sposób ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.
Ponadto w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008r. zostały określone wymagania w zakresie rodzajów wyników pomiarów, które prowadzący instalację lub użytkownicy urządzeń mają obowiązek przekazywać właściwym organom ochrony środowiska, a także terminy i sposób prezentacji wyników tych pomiarów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. analizowane przedsięwzięcie nie podlega obowiązkowi wykonywania ciągłych lub okresowych pomiarów wielkości emisji oraz ewidencjonowania wyników pomiarów i przedkładania ich właściwym organom ochrony środowiska.
		Inwestor informuje, iż po nowelizacji przepisów przedkładać będzie marszałkowi województwa raz na rok do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wobec powyższego należy uznać, że prowadzony będzie teoretyczny sposób monitorowania emitowanych zanieczyszczeń do powietrza dla planowanej na działce nr 167/3 instalacji.

Monitoring ścieków technologicznych.
Nie dotyczy - instalacja nie wytwarza ścieków technologicznych. 

1. [bookmark: _Toc67926303]Monitoring wód opadowych
Wody opadowe nie są ujmowane w system kanalizacyjny, w związku z tym nie wnioskuje się o ustalenie monitoringu wód opadowych.

1. [bookmark: _Toc67926304]Monitoring hałasu
Okresowe badania hałasu w środowisku powinny być prowadzone co 2 lata, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Punkty pomiarowe należy lokalizować na terenach objętych ochroną przed hałasem.
5. 
5. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego 
Nie wnioskuje się.

5. [bookmark: _Toc68573368][bookmark: _Toc68573196][bookmark: _Toc68572655]Monitoring jakości wód powierzchniowych z uwagi na wprowadzane ścieki 
Ze względu na to, że instalacja nie powoduje bezpośredniej emisji substancji do wód lub do ziemi, nie wnioskuje się o ustanowienie monitoringu. 

5. [bookmark: _Toc68573369][bookmark: _Toc68573197][bookmark: _Toc68572656]Monitoring jakości wód podziemnych z uwagi na wprowadzane zanieczyszczenia 
Ze względu na to, że instalacja nie powoduje bezpośredniej emisji substancji do wód lub do ziemi, nie wnioskuje się o ustanowienie monitoringu. 

5. [bookmark: _Toc68573370][bookmark: _Toc68573198][bookmark: _Toc68572657]Monitoring jakości gleby 
Rodzaj działalności upoważniają do stwierdzenia, że instalacja nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na stopień zanieczyszczenia gleby w zasięgu jej oddziaływania. Prowadzenie monitoringu jakości gleby w otoczeniu instalacji nie znajduje więc uzasadnienia.

[bookmark: _Toc68573371][bookmark: _Toc68573199][bookmark: _Toc68572658][bookmark: tutaj]Monitoring efektywności wykorzystania zasobów
Nie dotyczy. Praca przedmiotowej instalacji nie będzie związana z wykorzystaniem zasobów, poza paliwem do napędu maszyn i pojazdów.

Monitoring efektywności wykorzystania energii  
	Nie dotyczy. Planowana instalacja nie będzie korzystać z energii

Monitoring parametrów technicznych
Nie dotyczy. Zastosowane urządzenia (kruszarka, przesiewacz, taśmociągi) nie wymagają monitoringu parametrów technicznych. 
[bookmark: _Toc685733711][bookmark: _Toc685731991][bookmark: _Toc685726581]Postulowane kryteria identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko i zasady ustalania potrzeb w zakresie monitoringu 
Nie definiuje się kryteriów identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko. 
Rozszerzenie i zmiany proponowanego zakresu i zasad prowadzenia monitoringu wynikać mogą z nowych uregulowań prawnych. W szczególności dotyczy to określenia zasad oceny jakości zapachowej powietrza oraz obowiązków w zakresie pomiarów monitoringowych emisji związków złowonnych i pomiarów monitoringowych jakości zapachowej powietrza. 

Proponowane zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu
Wyniki pomiarów emisji hałasu będą gromadzone, ewidencjonowane i przechowywane w formie zapisów i opracowań technicznych w siedzibie wnioskodawcy. Okres przechowywania i zasady przekazywania wyników organom ochrony środowiska oraz udostępniania jednostkom kontrolującym zgodne są z wymogami przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Zgodnie z wymogami ww. ustawy wyniki monitoringu przechowywane są przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 
Ewidencja odpadów będzie gromadzona, przechowywana i udostępniana zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Całość ewidencji odpadowej będzie zgromadzona na ogólnopolskim serwerze BDO i dostępna dla instytucji kontrolnych. 

Zakres i zasady sporządzania sprawozdań
	Zgodnie z przepisami art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację zobowiązany jest do sporządzania, raz na rok, wykazu zawierającego informacje i dane, o których mowa w art. 287, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat i przedkładania tego wykazu marszałkowi województwa. 
Wnioskodawca przedkładać będzie taki wykaz na dokumentach określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r. poz. 2443).
W wymaganym terminie inwestor wnosić będzie opłaty za korzystanie ze środowiska na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
Ponadto, zgodnie z art. 287 tej ustawy, podmiot korzystający ze środowiska będzie prowadził, aktualizowaną co rok, ewidencję zawierającą informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości,
Zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach prowadzący instalację zobowiązany jest również sporządzać roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Powyższe zbiorcze zestawienie prowadzący instalację będzie generować z bazy BDO w ustawowym terminie.
Wyniki powyższych badań będą cennym źródłem informacji na temat rzeczywistych skutków oddziaływania przedsięwzięcia i umożliwią weryfikację zasięgu jego uciążliwego oddziaływania. 
	W ocenie sporządzających niniejszy raport nie występują przesłanki do prowadzenia innego rodzaju monitoringu.

1. [bookmark: _Toc40301472][bookmark: _Toc76634693]17. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI

	Porównanie wymagań BAT (DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE) z zastosowaną technologią przetwarzania odpadów budowlanych: „Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik (BAT) dla przetwarzania odpadów” nie zawiera warunków technicznych dla przetwarzanych odpadów budowlanych.

[bookmark: _Toc76634694]18.  WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT

W trakcie sporządzania niniejszego raportu bazując na dostarczonych przez inwestora i innych dostępnych materiałach, literaturze oraz wykorzystując dane na temat innych, funkcjonujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych nie stwierdzono istotnych trudności. Zastosowana technologia jest typowa i powszechnie stosowana, a skutki jej oddziaływania powszechnie znane oraz opisane w literaturze i materiałach.

[bookmark: _Toc76634695]19. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO  ELEMENTU RAPORTU

	Niniejszy raport oddziaływania na środowisko wykonano na zlecenie Pana Waldemara Szwichtenberga  zamierzającego na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie zrealizować i eksploatować „Instalację do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” w wyniku czego będzie wytwarzać kruszywo budowlane wykorzystywane później do realizacji i remontów infrastruktury drogowej.
Odpady po przetworzeniu będą stanowiły produkt bądź surowiec. Materiały te (gruz, ziemia, kamienie, betonu, gruzu ceglanego) po prostym przetworzeniu stanowić będą pełnowartościowe kruszywo budowlane mogące znaleźć zastosowanie zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg.
Przedmiotem niniejszego raportu jest ocena oddziaływania na środowisko projektu powyższego przedsięwzięcia.  
 	Podstawę prawną wykonania raportu oddziaływania na środowisko polegającego na realizacji na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie przedsięwzięcia „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych”, realizowanego przez Waldemara Szwichtenberga  są następujące akty prawne: 
1. ustawa z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz.U. 2021 poz. 247),
1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

	Instalacja usytuowana będzie poza centrum wsi. W sąsiedztwie zakładu znajdują się obiekty chronione akustycznie w postaci zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Najbliższe zabudowania mieszkalne od granic planowanej inwestycji znajdują się w odległości ok. 10 m i ok. 50 m, nie są to jednak działki sąsiadujące bezpośrednio z działkami 167/3.
W ramach projektu planuje się wykorzystanie terenu działki 167/3 o łącznej powierzchni 1,3304 ha. 
Obecnie na terenie działki nr 167/3 przeznaczonej pod inwestycję oraz działce 187/9, (również należącej do wnioskodawcy) znajduje się wytwórnia betonu prowadzona przez Inwestora. W jej skład wchodzi stary węzeł betoniarski Strzegom BMK 500 firmy Zręb wraz z niezbędną infrastrukturą i trzy hale magazynowe, a powierzchnia działki jest niemalże w całości utwardzona. 
Inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę nowego węzła betoniarskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną, pismem z dnia 17 lutego 2020r. znak: OŚ. 6220. 5. 2018/2019.TG.13. Realizacja tego przedsięwzięcia planowana jest na IV kwartał 2021r.
Planuje się rozbiórkę istniejących dwóch hal wraz z instalacją do produkcji betonu, a w zamian za to, postawienie nowej dużej hali magazynowej oraz nowoczesnego węzła do produkcji betonu. Nowoczesny węzeł będzie do produkcji różnych klas betonu towarowego (od B10 - B32) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wydajności max  25 m3/h (300m3/d – 12godz/d)  tj. 90600 m3 rocznie. 
Projektowana instalacja usytuowana będzie na działce nr 167/3, która znajdują się w południowej części obrębu Starkowa Huta przy zjeździe od drogi krajowej nr 20 relacji Kościerzyna - Żukowo drogą znajdującą się na działce 183/2. Teren inwestycji został załkowicie ogrodzony betonowym płotem i cześciwo siatką ogrodzeniową. W najbliższym otoczeniu parceli planowanego przedsięwziecia znajdują się:

- od północy: tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa
- od wschodu:tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowy mieszkaniowe
- od południa: tereny zalesione oraz nieużytki rolne
- od zachodu: tereny rolne
Na omawianym terenie nie występują obszary podlegające specjalnym formom ochrony przyrodniczej (o statusie parku narodowego, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu), obszary ochrony uzdrowiskowej oraz obiekty objęte ochroną konserwatorską.
Dla omawianego terenu brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Najbliższy obiekt znajduje się w odległości około 10m od granicy zakładu w kierunku wschodnim.
W skład instalacji technologicznej będą wchodzić:
0. kruszarka szczękowa,
0. przesiewacz,
0. zespół taśmociągów,
0. koparko-ładowarka lub ładowarka.

Odpady przewidywane do zbierania i magazynowania na działce nr 167/3:  
	Lp.
	
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]

	1
	
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	200.000,0

	2
	
	17 01 02
	Gruz ceglany
	100.000,0

	3
	
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia
	  50.000,0

	4
	
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)
	100.000,0

	5
	
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)
	    5,000,0

	6
	
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	  50.000,0

	7
	
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	  50.000,0

	8
	
	17 05 08 
	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
	  50.000,0

	9
	
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	 20.000,0

	10
	
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	100.000,0



Odpady poddawane odzyskowi w instalacji wnioskodawcy to:
	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]
	Proces odzysku

	1
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
	200.000,0
	R5, R10,R13 

	2
	17 01 02
	Gruz ceglany
	100.000,0
	R5, R10,R13

	3
	17 01 03
	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
	  50.000,0
	R5, R10,R13

	4
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)
	100.000,0
	R5, R10,R13

	5
	17 01 80
	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)
	    5,000,0
	R10,R13

	6
	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg
	  50.000,0
	R5, R10,R13

	7
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
	  50.000,0
	R3, R10,R13

	8
	17 08 02
	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
	 20.000,0
	R5, R10,R13 

	9
	17 09 04
	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
	100.000,0
	R3, R5, R10 ,R13

	Łączna ilość odpadów poddawana przetwarzaniu w skali roku:
	200.000,0
	



Łączna ilość odpadów poddanych odzyskowi w skali roku nie przekroczy wydajności posiadanej instalacji: 200.000 Mg (przy wydajności kruszarki średnio  80 Mg/h).

Zbierane odpady przed przetwarzaniem będą magazynowane w wyznaczonych miejscach w pryzmach bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie. 

W procesie odzysku odpadów budowlanych będą wytwarzane następujące rodzaje i ilości odpadów:
	Lp.
	Kod
	Rodzaj odpadu
	Ilość [Mg]

	1
	19 12 02
	Metale żelazne
	2000,0

	2
	19 12 04
	Tworzywa sztuczne i guma
	 500,0

	3
	19 12 07
	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
	2000,0



Zbierane i przetwarzane na działce nr 167/3 będą jedynie odpady inne niż niebezpieczne. Nie planuje się zbierać i przetwarzać odpadów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub ropopochodnymi. W razie wystąpienia takiej sytuacji kierowca zostanie natychmiast odesłany do innego podmiotu posiadającego odpowiednie zezwolenia na odbiór lub utylizację takiego odpadu.  
Wysokość pryzm odpadów do przetworzenia i odpadów po przetworzeniu w max wysokości wynosić będzie 3-5m.
W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawać odcieki czyli ścieki w rozumieniu art.16 pkt 61c ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.). 
Przewiduje się, że ta część placu przeznaczonego do magazynowana odpadów budowlanych obojętnych składowanych w pryzmach będzie wyłożona folią PCV i utwardzona płytami betonowymi z lekkim spadkiem ku środka placu. Na środku placu planuje się wyłożyć przez całą długość placu płytą ściekową (typ korytkowy, wymiary:  płyta 50x60x15, szer. kanału ściekowego 40cm) aby zbierać odcieki i grawitacyjnie odprowadzić poprzez osadnik z kręgów betonowych fi80 do zbiornika betonowego o poj. 10m3 Aby zapobiec pyleniu w czasie suszy Inwestor planuje zainstalować system zraszania wodą ze zbiornika bezodpływowego. Nadmiar ścieków ze zbiornika bezodpływowego w okresie opadów deszczu będzie wywożony wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Schemat w załączeniu do niniejszego pisma.
Druga część placu na której będą stały kontenery z wytworzonymi odpadami z procesu przetwarzania nie powodowała będzie odcieków a za tym nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe. Kontenery będą zamykane lub zostaną przykryte plandeką, dzięki temu nie będzie odcieków a jedynie wody opadowe, które nie są ściekami. Dotyczy to również części placu na którym zostanie składowany odpad po przetworzeniu. tj. surowiec.
Na działkę jest doprowadzona woda z wodociągu miejskiego oraz energia elektryczna. Woda nie będzie wykorzystywana do celów technologicznych.
Ścieki socjalno-bytowe kierowane są do zbiornika bezodpływowego (szambo) i wywożone do gminnej oczyszczalni w Somoninie.
[bookmark: _Hlk74651443]Wody deszczowe z potaci dachowych - parkingowych budynków oraz dróg dojazdowych, placów i składowych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.
Spływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych projektowanego węzła będzie następować poprzez odpowiednie wyprofilowanie dróg wewnętrznych, placów i po podczyszczeniu odprowadzane będą do szczelnego zbiornika retencyjnego i ponownie wykorzystywane do produkcji betonu.
Planuje się skanalizować część utwardzanego placu na którym posadowiony będzie nowy węzeł betoniarski oraz instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych, a wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych zawrócić do zbiornika bezodpływowego tzw. recyklingu i wykorzystać do produkcji betonu. 
Place wewnętrzne wytwórni zostaną odpowiednie wyprofilowanie, tak aby zanieczyszczenia nie mogły przedostawać się bez podczyszczenia do gruntu. Wyrobione spadki pozwalają odprowadzić wody opadowe do wpustów ulicznych  a następnie do studni rewizyjnych i separatora celem oczyszczenia.
Realizacja inwestycji na działce o charakterze przemysłowej z istniejącą zabudową przemysłową nie spowoduje zmiany walorów wizualnych tego terenu.
Teren działki leży poza strefami ochrony konserwatorskiej.
W najbliższym sąsiedztwie przedsięwzięcia brak jest obszarów ochrony przyrody.
Energia elektryczna na potrzeby planowanej inwestycji będzie pochodziła z istniejącego przyłącza  na warunkach określonych przez operatora sieci Koncern Energetyczny „ENERGA - OBRÓT” S.A. w Gdańsku. 
Teren działki nr 167/3 jest w całości zurbanizowany i stanowi zagospodarowany teren przemysłowy.	Teren działki stanowi grunty orne. 
	Omawiana działka położona jest w obszarze o charakterze wiejskim. W sąsiedztwie planowanej inwestycji, znajdują się głównie grunty rolne oraz nieliczne zabudowy mieszkaniowe. Działka usytuowana jest w obszarze raczej słabo obfitującym w wody powierzchniowe. W odległości ok. 3,00 km na północny zachód od granicy działki nr 380/7 znajduje się jezioro Rąty, a w odległości ok. 3,50 km na południowy zachód znajduje się jezioro Piotrowskie. W pobliżu brak jest zabytków oraz elementów krajobrazu o istotnym znaczeniu historycznym, archeologicznym czy kulturowym.
	Na terenie działki 167/3 nie występują żadne gatunki chronione świata roślinnego i zwierzęcego. Na terenie inwestycji oraz w zasięgu jego oddziaływania nie znajdują się i nie projektuje się korytarzy ekologicznych. Działki nr 167/3 w całości położona są w granicach Otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Omawiana działka położona jest w obszarze o charakterze wiejskim. W bezpośrednim otoczeniu omawianej działki nie ma obszarów ochrony uzdrowiskowej, ani obszarów NATURA 2000. Najbliżej położony obszar chroniony NATURA 2000 znajduje się w odległości 1,51 km i są to Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095, a w dalszej odległości znajduje się Piotrowo PLH220091 oddalone o 1,85 km oraz Nowa Sikorska Huta PLH220090 oddalona o 5,24 km. Najbliższy rezerwat oddalony jest o ok. 3,00 km – Szczyt Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim, natomiast najbliższy Obszar Chronionego Krajobrazu - Przywidzki, znajduje się ok. 2,92 km od planowanego przedsięwzięcia.
	Głównym źródłem wprowadzania substancji do powietrza będzie eksploatacja maszyn roboczych: kruszarki mobilnej, przesiewacza mobilnego oraz koparko-ładowarki. 
W rezultacie nastąpi emisja zanieczyszczeń, w tym pyłu PM2,5 i PM10. 
[bookmark: _Hlk22540131][bookmark: _Hlk22540099]	Emisja zanieczyszczeń dla planowanego przedsięwzięcia na działkach nr 167/3 w Starkowej Hucie została szczegółowo określona w „Operacie ochrony atmosfery” wykonanym w czerwcu 2021 roku (Załącznik nr 8). Realizacja przedsięwzięcia w postaci instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych wymagała określenia poziomu emisji zanieczyszczeń emitowanych przez planowaną instalację na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie. Wymagane dla wykonania obliczeń oszacowanie tła istniejącego zanieczyszczenia w rejonie realizacji przedsięwzięcia podał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku (Załącznik nr 7).
W celu dokładnego sprawdzenia oddziaływania emisji na jakość powietrza w obliczeniach uwzględniono emisje substancji pochodzące z maszyn roboczych, które stanowić będą instalację do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych, na terenie działki nr 167/3 i samochodów ciężarowych przywożących odpady budowlane oraz samochodów ciężarowych wywożących materiały budowlane i odpady po procesie przetwarzania. Z planowanych w instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych, źródeł emisji wprowadzane są do powietrza takie same substancje jak analizowane w niniejszym przedsięwzięciu tj.: pył PM2,5 i pył PM10.
Ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza przez emitory zlokalizowane w analizowanym przedsięwzięciu przeprowadzono w oparciu o:
- obliczenia wartości stężeń maksymalnych,
- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń uśrednionych dla 1 godziny w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0,
- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń uśrednionych dla roku w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0,
- obliczenia maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny w punktach na wysokości Z > 0 (budynki wyższe niż parterowy),
- sprawdzenia, czy dotrzymana jest częstość przekraczania największej wartości D1 przez stężenia uśrednione dla 1 godziny występujące w roku kalendarzowym,
- sprawdzenia kryterium opadu pyłu.
Ponadto zgodnie z pkt 3 obowiązującej referencyjnej metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu z obszaru objętego obliczeniami wyłączono teren wnioskodawcy.

- wyniki obliczeń stężeń maksymalnych (zakres obliczeń) – stężenia największe z możliwych
	0,1 D1
	Substancja
	Smm
g/m3
	Zakres

	3
20
35
28
3000
300
100

	Benzen
Ditlenek azotu
Ditlenek siarki
Pył zawieszony PM10
Tlenek węgla
Węglowodory alifatyczne
Węglowodory aromatyczne
	28,11
262,7
578
1543
9360
4346
312,6







	Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny
Pełny








- wyniki obliczeń maksymalnych stężeń substancji w powietrzu oraz częstości przekraczania wartości D1 czasu w roku, wykonane w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu (Z = 0)
	Substancja
	Częstość przekraczania/
Stężenie maksymalne
	Wartość największa z obliczonych
	Wartość dotrzymująca warunki

	Benzen
	Uśrednione dla 1 h
	 3,4 ug/m3
	30 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,0039 ug/m3
	4,5 ug/m3

	Ditlenek azotu
	Uśrednione dla 1 h
	  196,6 ug/m3
	200 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,359 ug/m3
	23 ug/m3

	Ditlenek siarki

	Uśrednione dla 1 h
	  227,9 ug/m3
	350 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,274 %

	
	Uśrednione dla roku
	0,407 ug/m3
	17 ug/m3

	Pył zawieszony PM2,5
	Uśrednione dla 1 h
	-
	-

	
	Częstość przekraczania
	-
	-

	
	Uśrednione dla roku
	0,709 ug/m3
	7 ug/m3

	Pył zawieszony PM10
	Uśrednione dla 1 h
	 190,2 ug/m3
	280 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,909 ug/m3
	23 ug/m3

	Tlenek węgla
	Uśrednione dla 1 h
	  1067,2 ug/m3
	30 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	-
	-

	Węglowodory alifatyczne

	Uśrednione dla 1 h
	 474,1 ug/m3
	3 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	 1,683 ug/m3
	900 ug/m3

	Węglowodory aromatyczne
	Uśrednione dla 1 h
	  37,8 ug/m3
	1 000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	
	Uśrednione dla roku
	  0,044 ug/m3
	38,7 ug/m3



- wyniki obliczeń maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 oraz częstości przekraczania wartości D1 czasu w roku, wykonane na odpowiednich wysokościach budynków wyższych niż parterowy (Z > 0)
	Substancja
	Częstość przekraczania/
Stężenie maksymalne
	Wartość największa z obliczonych
	Wartość dotrzymująca warunki

	Benzen 
	Uśrednione dla 1 h
	1,08 ug/m3
	30 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Ditlenek azotu
	Uśrednione dla 1 h
	154,2 ug/m3
	200 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Ditlenek siarki

	Uśrednione dla 1 h
	175,8 ug/m3
	350 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,274 %

	Pył zawieszony PM10
	Uśrednione dla 1 h
	154,1 ug/m3
	280 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Tlenek węgla
	Uśrednione dla 1 h
	627 ug/m3
	30000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Węglowodory alifatyczne
	Uśrednione dla 1 h
	278,5 ug/m3
	3000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %

	Węglowodory aromatyczne
	Uśrednione dla 1 h
	12 ug/m3
	1000 ug/m3

	
	Częstość przekraczania
	0,0 %
	0,2 %



- kryterium opadu pyłu 
I kryterium opadu pyłu:
        —
 Ef e  (0,0667 / n)  h3,15 
   f      e                                                                                               e       e 
(0,0667 /10) x 70,5 3,15 = 4 425 mg/s = 15,93 kg/h
Efe = 0,212399 kg/h  15,93 kg/h
Ea = 0,133 Mg/a  10000 Mg/r            
I kryterium na opad pyłu jest spełnione.

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdzono, że:
1. Stężenia maksymalne Smm benzenu, ditlenku azotu, ditlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i węglowodorów aromatycznych spełniają warunek pełnego zakresu obliczeń.
2. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.  
3. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla 1 godziny w punktach na wysokości Z > 0 (budynki wyższe niż parterowy) nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.  
4. Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku wykonane w siatce obliczeniowej w punktach na powierzchni terenu Z = 0 nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu pomniejszonych o wartość tła.
5. Dotrzymana jest dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1 wynosząca 0,274 % czasu w roku dla ditlenku siarki i 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.
6. Spełnione I kryterium opadu pyłu. 

Biorąc powyższe pod uwagę, można stwierdzić, iż emisja z planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska (norm czystości powietrza) obowiązujących na obszarach zwykłych.

Potwierdzeniem powyższej analizy są wydruki skumulowanych obliczeń oraz wydruki w formie graficznej oddziaływania projektowanego węzła betoniarskiego na stan zanieczyszczenia powietrza załączone do raportu stanowiące Załącznik nr 8 - Operat Ochrony Atmosfery.

Emisja hałasu z projektowanego przedsiewziecia również nie będzis stanowiła uciążliwości na tereny chronionej zabudowy. Źródła hałasu pracują wyłącznie w ciągu dnia. Praca tych źródeł jest nieregularna i zależna od wielu czynników, m. in. od wielkości produkcji wyrobów. Generalnie, hałas pochodzący od źródeł hałasu jest okresowy i wynosi do 360 minut w ciągu 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia.
	Na stan klimatu akustycznego wokół projektowanej instalacji składają się przede wszystkim naturalne dźwięki przyrody i ruch pojazdów kołowych na drodze gminnej, a także hałas okresowo związany z pracami w sąsiednich zakładach. Wobec tego przemysłowy charakter hałasu emitowanego z instalacji wyróżnia się wśród innych dźwięków i kształtuje stan klimatu akustycznego w bezpośrednim jej sąsiedztwie.
Na terenie zakładu źródłami hałasu, mającymi znaczenie dla poziomu akustycznego środowiska, będą źródła stacjonarne i ruchome. 
Źródłami hałasu bezpośrednimi stacjonarnymi (ze względu na charakter pracy) będą:
- kruszarka mobilna, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jej pracy,
- przesiewacz mobilny, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jego pracy,
- koparko - ładowarka, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jej pracy.
Źródłami hałasu bezpośrednimi ruchomymi będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie przedsięwzięcia:
- samochody ciężkie z odpadami budowlanymi do punktu ich magazynowania: 11 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (2860 razy w roku),
- samochody ciężkie z materiałami budowlanymi po procesie  przetwarzania: 10 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (2600 razy w roku),
- samochody ciężkie z odpadami po procesie przetwarzania: 1 raz w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (52 razy w roku).
Z przeprowadzonej analizy i obliczeń emisji hałasu wynika, że:
- w punktach obserwacji zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej zagrodowej  zaliczanej do obiektów chronionych akustycznie równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił od 20,1 dB do 29,7 dB dla pory dnia,
- w punktach obserwacji zlokalizowanych wokół przedsięwzięcia równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił od 28,9 dB do 41,4 dB dla pory dnia,
- zasięg występowania izolinii równoważnego poziomu dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił poniżej 55 dB dla pory dnia (dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla rozpatrywanych obiektów chronionych akustycznie - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa) i zamyka się w granicach działki, do której tytuł prawny posiada wnioskodawca.
Podsumowując należy stwierdzić, iż najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. W związku z tym, powodują one dotrzymanie obowiązującego dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla powyższych terenów chronionych akustycznie.
Pozostałe wyniki nie podlegają ocenie, ponieważ dla terenów ościennych wokół przedsięwzięcia takich jak tereny nieużytków rolnych oraz tereny gruntów rolnych brak jest wartości normatywnych. Należy jednak stwierdzić, że emisja hałasu z przedsięwzięcia wpływa na klimat akustyczny w tym rejonie.
Szczegółowy opis analizy hałasu projektowanego przedsięwzięcia zawiera 
Załącznik nr 9 - Ocena Uciążliwości Hałasowej.

Przedsięwzięcie znajduje się poza wszelkimi zabytkami czy obiektami o istotnym znaczeniu kulturowym bądź archeologicznym. 
	
W fazie użytkowania inwestycja:
1. nie wpłynie negatywnie na ludzi, zwierzęta oraz rośliny;
1. nie będzie się wiązała z likwidacją zbiorowisk roślinnych, gdyż takowe na działce nr 167/3 nie występują, 
1. nie wpłynie na stan wód podziemnych i powierzchniowych;
· nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny - lokalizacja zakładu z daleka od granic nieruchomości spowoduje, że hałas związany z pracą urządzeń, na granicy działki – będzie niższy od poziomu dopuszczalnego;
1. wpłynie na powietrze – inwestycja wiąże się z emisją zanieczyszczeń z maszyn roboczych oraz z silników pojazdów mechanicznych;
1. nie wystąpi emisja związków odorotwórczych.
	Przedsięwzięcie nie będzie związane z trwałym wykorzystywaniem zasobów środowiska, a zwłaszcza tych nieodnawialnych oraz nie zalicza się do inwestycji mogących zwiększyć ryzyko wystąpienia awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej.
	Na etapie użytkowania instalacji podjęte zostaną działania zmierzające do stałego monitorowania stopnia oddziaływania na środowisko. 
	Ze względu na swoją lokalizację instalacja nie naruszy interesów osób trzecich oraz nie powinna stanowić źródła konfliktów międzyludzkich.
	Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska naturalnego, tj. ludzi, szatę roślinną, zwierzęta, siedliska przyrodnicze, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, pod warunkiem eksploatacji zakładu zgodnie z niniejszym opracowaniem i przy zastosowaniu opisanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych będzie niższe od ustalonych przepisami standardów jakości środowiska poza terenem własności Inwestora. Przedstawione w opracowaniu założenia przemawiają za realizacją omawianej inwestycji.

W najbliższym sąsiedztwie nie ma zrealizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięcie o podobnym charakterze. W miejscowości Starkowa Huta i w promieniu kilkunastu km nie ma przedsięwzięcia o taki samym charakterze działalności. 
	

PODSUMOWANIE
	Na podstawie szczegółowych analiz oddziaływania poszczególnych elementów składających się na uciążliwość dla środowiska, w tym na zdrowie ludzi, zaplanowanego przedsięwzięcia w miejscowości Starkowa Huta na działce nr 167/3 można stwierdzić, że:
· Charakter przedsięwzięcia nie budzi kontrowersji, choć należy do branży gospodarki odpadami.
· Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowoduje oddziaływań nieodwracalnych, długoterminowych, toksycznych i skumulowanych.
· Wielkość i skala oddziaływań mieści się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, poza krótkoterminowym i przemijającym hałasem powodowanym przez środki transportu.
· Lokalizacja przedsięwzięcia nie budzi zastrzeżeń formalno-prawnych.
· Funkcjonowanie instalacji nie zagraża zdrowiu publicznemu i nie grozi poważną awaria przemysłową ani budowlaną.
· Teren inwestora ma dostęp do drogi publicznej .
· Analizowany teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego,
· Teren działki inwestora nie posiada walorów krajobrazowych ani chronionej roślinności i nie kwalifikuje się do obszarów ochrony krajobrazu z racji położenia.
· Działka nr 167/3 nie jest położona w granicach Parku Krajobrazowego. Omawiana działka położona jest w obszarze o charakterze wiejskim. W bezpośrednim otoczeniu omawianej działki obszarów ochrony uzdrowiskowej, ani obszarów NATURA 2000. 
· Analizowany teren nie podlega ochronie w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710); teren i okoliczne obiekty nie podlegają ochronie jako dobra kultury współczesnej.  
· Rozwiązania techniczne zaproponowane przez inwestora nie odbiegają od standardów stosowanych na terenie kraju i zagranicą.
· Proponowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
· Zaplanowane przedsięwzięcie nie naruszy aktualnego stanu środowiska glebowego, wód powierzchniowych i podziemnych w stopniu powodującym jego trwałe zmiany – oceniana inwestycja nie będzie miała szkodliwego wpływu na w/w elementy środowiska,
· Projektowana instalacja oraz ruch samochodów ciężarowych, należą do przedsięwzięć o znacznym oddziaływaniu hałasowym. Część terenów otaczających przyszłą inwestycję należy do obszarów, które nie są chronione przed hałasem i nie podlegają ustawowo jakimkolwiek normom ochrony akustycznej. Obszary chronione – działki zabudowane zabudową mieszkaniową – nie są narażone (co potwierdziły obliczenia akustyczne) na negatywne oddziaływanie hałasu.
· Technologia przewidziana do zastosowania w planowanym przedsięwzięciu będzie całkowicie bezściekowa. 
· Opisywana działalność produkcyjna będzie źródłem odpadów powstających w czasie eksploatacji instalacji, jednak nie będą to odpady niebezpieczne. 
· Instalacja nie stwarza również zagrożenia pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – po przeprowadzonej analizie i rozpatrzeniu zagrożeń jakie mogą stworzyć emisje z maszyn roboczych oraz transportu samochodowego można stwierdzić, iż przy dotrzymaniu opisanych założeń technologicznych instalacja spełni wymogi przepisów i kryteria środowiskowe w zakresie czystości powietrza i nie stworzy uciążliwości dla najbliższych mieszkańców.
· Przedsięwzięcie nie będzie również stwarzać zagrożeń dla zabytków kultury i pomników przyrody, ponieważ w sąsiedztwie (w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia) nie występują tego typu obiekty.
· Planowane zamierzenie, przez swój charakter i specyfikę, na dzień dzisiejszy nie wymaga określenia zasad kompensacji przyrodniczej (działań prowadzących do wyrównania szkód dokonanych w środowisku).
· Planowana inwestycja nie stworzy nadmiernego skażenia jakiegokolwiek komponentu środowiska pod warunkiem uwzględnienia w czasie realizacji projektowanych zaleceń ekologicznych oraz zachowaniu w sposób ciągły w czasie jego eksploatacji zasad dobrej praktyki, higieny i porządku a także zrealizowania wszystkich przewidzianych posunięć zmierzających do minimalizacji jego oddziaływania na sąsiadujących z nią mieszkańców i środowiska.
Zaniechanie zaplanowanego przedsięwzięcia spowoduje:
· pozostawienie istniejącego terenu bez pełnego, możliwego wykorzystania gospodarczego,
· brak możliwości rozwoju gospodarczego wnioskodawcy,
· brak kilku miejsc pracy na miejscowym rynku pracy.
Konkluzja:
Planowane przedsięwzięcie „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie, które zamierza zrealizować Waldemar Szwichtenberg, spełniać będzie wymagania przepisów ochrony środowiska i kwalifikuje się do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, umożliwiającej otrzymanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów  budowlanych. 
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Oświadczenie autora raportu o spełnieniu wymagań o których mowa w art. 74a ust. 2,  stanowi  Załącznik nr 11.
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0. Wykaz materiałów źródłowych
	Lp.
	Pełna nazwa dokumentu źródłowego
	Miejsce udostępnienia dokumentu

	1. 
	Wytyczne najlepszych dostępnych technik dla przetwarzania odpadów 
	http://eko.net.pl

	2.
	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.  o odpadach
	t.j. Dz. U. z 2021r.,  poz. 779 

	3.
	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska
	tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1219

	4.
	Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r.
	tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.  624

	5.
	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
	tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zmianami

	6.
	Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
	tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., nr 55 ze zmianami

	7.
	Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
	tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., nr 1437 ze zmianami

	8.
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
	Dz. U. z 2019r., poz. 1839

	9.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
	Dz. U. z 2014r., poz. 1169

	10.
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
	Dz. U. z 2016r, poz. 138

	11.
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
	Dz. U. z 2019r., poz. 2448

	12.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
	Dz. U. 2021 poz. 845

	13.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 
	Dz. U. z 2010r., Nr 16,  poz. 87

	14.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania i współspalania odpadów  
	Dz.U. 2020 poz. 1860

	15.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
	t.j. Dz. U. z 2014r., poz.112

	16.
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
	Dz. U. z 2019 r., poz. 2149

	17. 
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych
	Dz. U. z 2019 r., poz. 2147

	18.
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
	Dz. U. z 2002r., Nr 8, poz. 70

	19.
	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
	Dz. U. z 2017 r., poz. 2294

	20.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  
	Dz. U. z 2020 r., poz. 10

	21.
	Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
	Dz. U. z 2016 r. poz. 1395

	22.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (uznany za uchylony)
	Dz. U. z 2014 r. poz. 1973

	23.
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji 
	Dz.U. 2020 poz. 2405

	24.
	Koncepcja sieci ekologicznej województwa pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego
	Internet

	25.
	Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2013r.” - praca zbiorowa WIOŚ w Gdańsku.
	Opracowanie WIOŚ Gdańsk

	26.
	Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2014r.” - praca zbiorowa WIOŚ w Gdańsku. 
	Opracowanie WIOŚ Gdańsk

	27.
	Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2015r.” - praca zbiorowa WIOŚ w Gdańsku. 
	Opracowanie WIOŚ Gdańsk
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3.4.4. Jednolite czesci wod powierzchniowych oraz wody podziemne wrazliwe
na zanieczyszczenie zwiazkami azotu ze zrédel rolniczych

Nalezy wyjasnic, ze po wejsciu w zycie zapisow art. 102 - 112 Ustawy z dnia 20 lipca
2017 . Prawo wodne zmienily sig zasady w zakresie wyznaczania obszaréw szczegdini
narazonych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego (OSN). Zgodnie
Z nowymi przepisami, ktére zaczely obowiazywac 24 sierpria 2017 r., w Polsce nie sa juz
wyznaczane wody wrazliwe i obszary szczegolnie narazone - OSN.

Ustawa, na wszystkich producentow rolnych w kraju, tj. prowadzacych produkcig
roina, w tym dzialy specjalne produkcji ronej oraz dziatalnost, w ramach kidrej
przechowywane sa odchody zwierzgce lub stosowane nawozy - nakiada obowiazek
prowadzenia tej dziatalnosci w sposob zapobiegajacy zanieczyszczaniu wéd azotanar
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