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LOKALIZACJA 


Przedsięwzięcie wnioskodawcy w postaci „instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” realizowane będzie na działce nr 167/3 w m. Starkowa Huta.


Wnioskodawcą jest Pan Waldemar Szwichtenberg, który jest też właścicielem istniejącej wytwórni betonu położonej na działce 167/3 w miejscowości Starkowa Huta.
W skład projektowanej instalacji wchodzi:

- kruszarka szczękowa,

- przesiewacz,

- taśmociągi,

- koparko-ładowarka lub ładowarka

Przedsięwzięcie zaprojektowano na działce nr 167/3 w Starkowej Hucie 17A, posiadającej powierzchnię 1,3304 ha i stanowiącej teren istniejącej wytwórni betonu oraz projektowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowa działka nr 167/3 jest niemalże w całości utwardzona.
Emisja hałasu do środowiska została obliczona dla projektowanej instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych oraz dla istniejącego węzła betoniarskiego na terenie działki nr 167/3, będącej również terenem wytwórni betonu, która również należy do Inwestora. 
Położenie obiektu na tle najbliższych zabudowań
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 10 m od granicy działki. 

W najbliższym otoczeniu parceli zakładu znajdują się:
· od północy: tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa

· od wschodu: tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowy mieszkaniowe

· od południa: tereny zalesione oraz nieużytki rolne

· od zachodu: tereny rolne

W bezpośrednim otoczeniu omawianej działki nie ma parków narodowych lub obszarów ochrony uzdrowiskowej, ani obszarów NATURA 2000.

          Rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2007 roku Minister Środowiska określił dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak również tereny podlegające ochronie przed hałasem (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dopuszczalne poziomy hałasu określone zostały dla poszczególnych grup źródeł hałasu, wśród których wyróżniono:

· drogi lub linie kolejowe

· instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu

· starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

· linie elektroenergetyczne

      Hałas jaki będzie przenikać z terenu, na którym zaprojektowano instalację należy zaliczyć do grupy drugiej, czyli pozostałe obiekty i działalność będąca  źródłem hałasu.     

           Wg załącznika do w/w rozporządzenia MŚ dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie... dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB na granicy istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej winien wynosić:

· L Aeq  = 55 dB(A) dla pory dziennej ( przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia  ) 

· LA eq  = 45  dB(A) dla pory nocnej (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy  ) .

PODSTAWY PRAWNE I NORMY WYKONANIA STUDIUM 

 -   ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62,     
        poz.627  z późniejszymi zmianami)

 -   rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  14 czerwca 2007 roku w sprawie  

  dopuszczalnych poziomów w środowisku ( Dz. U. nr 120,  poz. 826 ) 

-    obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014 poz.112)
 -    norma PN-ISO 9613-2:2002   dotycząca obliczenia propagacji hałasu  przemysłowego

 -    norma XPS 31-133 dotycząca obliczenia hałasu drogowego

CEL  I  ZAKRES OPRACOWANIA
        Celem poniższego opracowania jest określenie:

1. poziomów skumulowanej emisji hałasu z terenu instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na tereny zabudowy mieszkaniowej 

2. czy emitowany hałas nie będzie powodował przekraczania norm, pod względem oddziaływania  akustycznego na środowisko. 
OBLICZENIA ROZKŁADU POLA AKUSTYCZNEGO   W ŚRODOWISKU  

Dla oszacowania stopnia uciążliwości obiektu w środowisku przeprowadzono prognozę rozprzestrzeniania się dźwięku.

     Obliczenia rozkładu pola akustycznego w środowisku, które będzie wywołane pracą zakładu przeprowadzono wykorzystując program komputerowy LEQ Professional 6F który zaprojektowano do obliczania i do prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych.  Został on oparty o model obliczeniowy zawarty zgodnie z  normą PN-ISO 9613-2:2002 oraz hałasu drogowego zgodnie z normą XPS 31-133.  Program LEQ Professional 6F jest numeryczną realizacją metody określania imisji hałasu wytwarzanego przez istniejące, modernizowane lub projektowane źródła hałasu przemysłowego.

Podstawowym zadaniem programu jest:

· obliczenie w wybranym punkcie obserwacji wartości poziomu dźwięku A, będącego wynikiem działania źródeł hałasu znajdujących się na terenie zakładu przemysłowego;

· określenie, które ze źródeł i w jakim stopniu wpływa na wypadkowy poziom dźwięku A;

· uzyskanie informacji o skuteczności ekranów (jeśli istnieją) w danym punkcie obserwacji.

         Wszystkie inne funkcje programu zostały opracowane i włączone do programu w celu ułatwienia przygotowania i modyfikacji danych, analizy otrzymanych wyników oraz opracowania dokumentacji obliczeń i graficznej prezentacji wyników.

      W programie rozróżnia się źródła dźwięku zlokalizowane na zewnątrz budynków oraz źródła dźwięku zlokalizowane wewnątrz budynków. W przypadku źródła dźwięku zlokalizowanego wewnątrz budynku, dla celów obliczeniowych, w procesie obliczeniowym są tworzone automatycznie “wtórne” źródła dźwięku, którymi są ściany i dach budynku.

Na drodze źródło dźwięku - punkt obserwacji uwzględniono:

1)
kierunkowość źródeł;

2)
spadek energii dźwiękowej w funkcji odległości;

3)
ekranowanie przez przeszkody;

4)
tłumiący wpływ zieleni;

5)
pochłanianie dźwięku przez powietrze w zależności od temperatury, przy wilgotności względnej 70 %;

6)
jednokrotne odbicia dźwięku od zewnętrznych powierzchni ścian bryły.

          Wszystkie obliczenia są przeprowadzane dla poziomu dźwięku A lub poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych o częstotliwości środkowej z zakresu 125 ÷ 4000 Hz. Wykonując obliczenia w siatce punktów obserwacyjnych można uzyskać wykresy linii jednakowego poziomu.

          Program został zaprojektowany tak, aby stanowił zintegrowane środowisko do  przeprowadzenia całego procesu analizy wpływu akustycznego obiektu przemysłowego na sąsiadujące z nim tereny chronione. W trakcie jednej sesji działania programu można wprowadzać - zmodyfikować dane, przeprowadzić obliczenia, analizy i opracować dokumentację obliczeń wraz z wydrukowaniem odpowiednich tabel i wykresów. Opracowano procesy automatycznej kontroli formalnej danych, jak też system informacji i podpowiedzi w przypadku nielogicznej lub niedopuszczalnej operacji w programie.

          W programie nie ma ograniczeń ilościowych dotyczących liczby źródeł dźwięku, budynków, ekranów i punktów obserwacji. W przypadku modyfikacji danych projektu są zachowywane obie wersje danych (przed i po modyfikacji).

 REALIZACJA NUMERYCZNA METODY OBLICZENIOWEJ

         Najważniejsze tezy metody zastosowanej w programie wraz z komentarzem wynikającym z ich numerycznej interpretacji:

-
obliczenia są przeprowadzane dla poziomu dźwięku A lub poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych o częstotliwości środkowej z  zakresu 125  ÷ 4000 Hz; w przypadku obliczeń w pasmach oktawowych obliczany jest również wypadkowy poziom dźwięku A w punkcie obserwacji;

-
analizowany rzeczywisty obiekt wraz z otaczającym go środowiskiem dla celów obliczeniowych jest zastępowany modelem matematycznym 

-
źródła dźwięku zlokalizowane na zewnątrz budynków użytkownik programu może zdefiniować jako źródła liniowe, powierzchniowe lub przestrzenne lub zastąpić je punktowymi źródłami cząstkowymi 

-
budynek, w którym zlokalizowane są źródła hałasu, zastępuje się tzw. źródłem prostopadłościennym, emitującym energię akustyczną przez ściany i dach;

*
pojedyncze źródło prostopadłościenne składa się z 5 modeli płaskich, prostokątnych powierzchni emitujących energię akustyczną (czterech ścian oraz dachu);

*
pojedynczą emitującą powierzchnię płaską automatycznie zastępuje się zbiorem źródeł punktowych, znajdujących się w węzłach płaskiej siatki na tej powierzchni; liczba źródeł jest zależna od odległości między punktem obserwacji a budynkiem;

*
pojedyncze punktowe źródło zastępcze emituje energię akustyczną równomiernie w półsferę; energia emitowana jest równa energii przenikającej przez element powierzchni o określonej izolacyjności akustycznej;

*
dla każdej ściany i dachu budynku mogą być przyporządkowane różne poziomy dźwięku A lub poziomy ciśnienia akustycznego wewnątrz budynku;

*
dla tzw. źródeł prostopadłościennych typu budynek uwzględnia się efekt autoekranowania;

-
uwzględnia się spadek poziomu dźwięku A lub/i poziomu ciśnienia akustycznego w funkcji odległości zarówno dla źródła rzeczywistego, jak i pozornego;

-
uwzględnia się efekt ugięcia fali akustycznej na przeszkodach;

*
rzeczywiste ekrany akustyczne w modelu zastępuje się prostopadłościanem;

*
wypadkową poprawkę zmniejszenia poziomu dźwięku A lub/i poziomu ciśnienia akustycznego na skutek ekranowania oblicza się uwzględniając tzw. trzy trasy ugięcia fali na ekranie według algorytmu najkrótszych tras;

*
w przypadku zespołów ekranów (składających się z elementów o różnych wymiarach, lecz częściowo przylegających do siebie) użytkownik podejmuje decyzję o eliminacji drogi ugięć fali akustycznej na elementach wspólnych;

-
uwzględnia się tłumiące działanie pasów zieleni;

-          uwzględnia się tłumienie dźwięku przez powietrze;

-
uwzględnia się efekt właściwości odbijających przeszkód.
EMISJE HAŁASU DO ŚRODOWISKA.
Na terenie zakładu źródłami hałasu, mającymi znaczenie dla poziomu akustycznego środowiska, będą źródła stacjonarne i ruchome. 
Źródłami hałasu bezpośrednimi stacjonarnymi (ze względu na charakter pracy) będą:

- kruszarka mobilna, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jej pracy,
- przesiewacz mobilny, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jego pracy,
- koparko - ładowarka, do obliczeń przyjęto 3 główne punkty jej pracy.
Tabela nr 1: rodzaj oraz ilość źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Ilość źródeł hałasu

	kruszarka mobilna                                                                    
	1

	przesiewacz mobilny                                                                  
	1

	koparko - ładowarka                                         
	1


Tabela nr 2: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich moc akustyczna A.
	Rodzaj i typ urządzenia
	Moc akustyczna A w dB

	kruszarka mobilna                                                                    
	115

	przesiewacz mobilny                                                                      
	99,5

	koparko - ładowarka                                         
	103


Moc akustyczną, źródła bezpośredniego stacjonarnego przyjęto na podstawie danych od producentów urządzeń o podobnej mocy i właściwościach.  
Tabela nr 3: rodzaj i dobowy rozkład czasu pracy źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Czas pracy źródła w porze dziennej w ciągu  8 najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia
	Czas pracy w ciągu 1 najmniej korzystnych godzin w porze nocy


	Charakter emitowanego hałasu

	kruszarka mobilna                                                                    
	360 minut
	-
	ustalony, okresowy

	przesiewacz mobilny                                                                      
	360 minut
	-
	ustalony, okresowy

	koparko - ładowarka                                         
	120 minut
	-
	ustalony, okresowy


Tabela nr 4: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich równoważny poziom mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional (symulacja komputerowa źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska).
	Rodzaj i typ urządzenia
	Równoważny poziom mocy akustycznej w dB

	pora dnia

	kruszarka mobilna                                                                    
	114

	przesiewacz mobilny                                                                      
	98

	koparko - ładowarka                                         
	97

	pora nocy

	kruszarka mobilna                                                                    
	-

	przesiewacz mobilny                                                                      
	-

	koparko - ładowarka                                         
	-


Źródłami hałasu bezpośrednimi ruchomymi będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie przedsięwzięcia:
- samochody ciężkie z odpadami budowlanymi do punktu ich magazynowania: 11 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (2860 razy w roku),

- samochody ciężkie z materiałami budowlanymi po procesie  przetwarzania: 10 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (2600 razy w roku),

- samochody ciężkie z odpadami po procesie przetwarzania: 1 raz w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (52 razy w roku).

W ruchu kołowym pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia wyróżnia się 3 trasy ich poruszania, tj.:

a) trasa nr 1 o długości 140 m: odcinek od bramy wjazdowej do punktu przyjęcia odpadów budowlanych,

b) trasa nr 2 o długości 140 m: odcinek od punktu odbioru materiałów budowlanych do bramy wjazdowej,

c) trasa nr 3 o długości 130 m: odcinek od punktu odbioru odpadów budowlanych do bramy wjazdowej.

Tabela nr 5: Rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich ruchomych (pojazdów ciężkich) i ich moc akustyczna A dla ich poruszania się.
	Operacja
	Moc akustyczna A w dB
	Czas operacji w s

	pojazdy ciężkie

	Start
	100,8
	5

	Hamowanie
	94
	3

	Jazda po terenie, manewrowanie
	96,5
	Zależy od długości drogi


Moce akustyczne, źródeł bezpośrednich ruchomych przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez producentów urządzeń oraz na podstawie materiałów XXVII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych czasów trwania manewrów startu i hamowania, poziomów ich mocy akustycznej oraz wartości natężenia ruchu.

Tabela nr 6: Rodzaj i dobowy rozkład czasu pracy źródeł hałasu bezpośrednich ruchomych (pojazdów ciężkich) dla tras ich poruszania się.
	Operacja
	Czas pracy źródła w porze dziennej w ciągu  8 najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia
	Czas pracy w ciągu 1 najmniej korzystnych godzin w porze nocy
	Charakter emitowanego hałasu

	trasa nr 1 – pojazdy ciężkie

	Start
	110 sekund
	-
	nieustalony

	Hamowanie
	66 sekund
	-
	nieustalony

	Jazda po terenie, manewrowanie
	1100 sekund
	-
	nieustalony

	trasa nr 2 – pojazdy ciężkie

	Start
	100 sekund
	-
	nieustalony

	Hamowanie
	60 sekund
	-
	nieustalony

	Jazda po terenie, manewrowanie
	1000 sekund
	-
	nieustalony

	trasa nr 3 – pojazdy ciężkie

	Start
	10 sekund
	-
	nieustalony

	Hamowanie
	6 sekund
	-
	nieustalony

	Jazda po terenie, manewrowanie
	92 sekundy
	-
	nieustalony


Tabela nr 7: Rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich ruchomych (pojazdów lekkich i ciężkich) i ich równoważny poziom mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional (symulacja komputerowa źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska).
a) trasa nr 1 (pojazdy ciężkie):
	Operacja
	Równoważny poziom mocy akustycznej operacji w dB
	Równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego w dB

	pora dnia

	Start
	77
	64

	Hamowanie
	68
	55

	Jazda po terenie, manewrowanie
	82
	57

	pora nocy

	Start
	-
	-

	Hamowanie
	-
	-

	Jazda po terenie, manewrowanie
	-
	-


b) trasa nr 2 (pojazdy ciężkie):
	Operacja
	Równoważny poziom mocy akustycznej operacji w dB
	Równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego w dB

	pora dnia

	Start
	76
	63

	Hamowanie
	67
	54

	Jazda po terenie, manewrowanie
	82
	58

	pora nocy

	Start
	-
	-

	Hamowanie
	-
	-

	Jazda po terenie, manewrowanie
	-
	-


b) trasa nr 3 (pojazdy ciężkie):
	Operacja
	Równoważny poziom mocy akustycznej operacji w dB
	Równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego w dB

	pora dnia

	Start
	66
	63

	Hamowanie
	57
	54

	Jazda po terenie, manewrowanie
	72
	58

	pora nocy

	Start
	-
	-

	Hamowanie
	-
	-

	Jazda po terenie, manewrowanie
	-
	-


Źródła hałasu pracują wyłącznie w ciągu dnia. 
Praca tych źródeł jest nieregularna i zależna od wielu czynników, m. in. od ilości przetwarzanych odpadów w celu uzyskania gotowych materiałów. 
Poniżej przedstawiono emisje hałasu pochodzące z przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Tabela nr 8: rodzaj oraz ilość źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Ilość źródeł hałasu

	węzeł betoniarski                        
	1

	kompresor systemu podajnika cementu                                             z cementowozu do zbiorników o pojemności 80 m 3
	2

	kompresor systemu podajnika popiołu                                             z cementowozu do zbiornika o pojemności 80 m 3
	1


Tabela nr 9: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich moc akustyczna A.
	Rodzaj i typ urządzenia
	Moc akustyczna A w dB

	węzeł betoniarski                        
	85

	kompresor systemu podajnika cementu                                             z cementowozu do zbiornika nr 1
	55

	kompresor systemu podajnika cementu                                             z cementowozu do zbiornika nr 2
	55

	kompresor systemu podajnika popiołu                                             z cementowozu do zbiornika nr 3
	55


Moce akustyczne, źródeł bezpośrednich stacjonarnych przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez producentów urządzeń oraz na podstawie danych od producentów urządzeń o podobnej mocy i właściwościach.  
Tabela nr 10: rodzaj i dobowy rozkład czasu pracy źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych.
	Opis źródła hałasu
	Czas pracy źródła w porze dziennej w ciągu  8 najmniej korzystnych kolejnych godzin dnia
	Czas pracy w ciągu 1 najmniej korzystnych godzin w porze nocy


	Charakter emitowanego hałasu

	węzeł betoniarski                        
	360 minut
	-
	ustalony, okresowy

	kompresor systemu           podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 1
	45 minut
	-
	ustalony, okresowy

	kompresor systemu           podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 2
	45 minut
	-
	ustalony, okresowy

	kompresor systemu           podajnika popiołu                             z cementowozu do zbiornika nr 3
	45 minut
	-
	ustalony, okresowy


Tabela nr 11: rodzaje źródeł hałasu bezpośrednich stacjonarnych i ich równoważny poziom mocy akustycznej wprowadzony do programu LEQ Professional (symulacja komputerowa źródeł hałasu na stan akustyczny środowiska).
	Rodzaj i typ urządzenia
	Równoważny poziom mocy akustycznej w dB

	Pora dnia

	węzeł betoniarski                        
	84

	kompresor systemu podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 1
	45

	kompresor systemu  podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 2
	45

	kompresor systemu  podajnika popiołu                             z cementowozu do zbiornika nr 3
	45

	Pora nocy

	węzeł betoniarski                        
	-

	kompresor systemu podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 1
	-

	kompresor systemu  podajnika cementu                             z cementowozu do zbiornika nr 2
	-

	kompresor systemu  podajnika popiołu                             z cementowozu do zbiornika nr 3
	-


Źródła hałasu pracują wyłącznie w ciągu dnia. 
Praca tych źródeł jest nieregularna i zależna od wielu czynników, m. in. od ilości przetwarzanych odpadów w celu uzyskania gotowych materiałów. 
STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO.
Na stan klimatu akustycznego wokół parceli zakładu składa się przede wszystkim hałas pochodzący od ruchu pojazdów związanych z ościenną drogą publiczną a także hałas okresowo związany z pracami polowymi prowadzonymi na polach uprawnych. Wobec tego, charakter hałasu emitowanego z przedsięwzięcia nie wyróżnia się wśród innych dźwięków w bezpośrednim jego sąsiedztwie ale ma wpływ na stan klimatu akustycznego.

ODDZIAŁYWANIE NA STAN AKUSTYCZNY ŚRODOWISKA.
W najbliższym otoczeniu parceli przedsięwzięcia znajdują się:

- od północy: pojedyncza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa,
- od wschodu: pojedyncza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz tereny nieużytków rolnych,
- od południa: tereny nieużytków rolnych,
- od zachodu: pojedyncza zabudowa mieszkaniowa zagrodowa oraz tereny gruntów rolnych.
Dla omawianego terenu brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, w myśl przepisów art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i ościennych terenów ustalono, że w sąsiedztwie fermy znajdują się obiekty chronione akustycznie w postaci zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Dla takich terenów został określony dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, który wynosi  55 dB dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia.
Wpływ omawianej instalacji na stan akustyczny środowiska został oceniony na podstawie symulacji komputerowej, wykonanej w oparciu o program  LEQ Professional wersja 6 - 2019 dla Windows autorstwa Biura Studiów i Projektów Ekologicznych oraz Technik Informatycznych „SOFT-P” w Piotrkowie Trybunalskim. 

Program LEQ Professional wersja 6 - 2019 dla Windows oparty jest na modelu obliczeniowym zawartym w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcjach ITB Nr 308 i 338.
W celu dokładnego sprawdzenia oddziaływania emisji hałasu na stan akustyczny środowiska uwzględniono inne źródła hałasu w pochodzące z przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (węzeł betoniarski oraz zbiorniki do magazynowania cementu i popiołu).

Do obliczeń wprowadzono dane opisujące położenie i wysokość źródeł hałasu, położenie i wysokość obiektów ekranujących hałas. Współrzędne geometryczne określono względem przyjętego układu XY. Obliczenia zostały przedstawione w postaci graficznej. Na rysunkach wyszczególnione są poszczególne źródła hałasu. 
Obliczenia imisji hałasu wykonano:
- PZ1 (działka gruntu nr 167/6 i 167/9), na kierunku północnym w odległości około 5 m od granicy posesji,

- PZ2 (działka gruntu nr 150/6), na kierunku wschodnim w odległości około 10 m od granicy posesji,

- PZ3 (działka gruntu nr 201), na kierunku południowo - zachodnim w odległości około 75 m od granicy posesji,

b) na wysokości Z = 1,5 m w 8 punktach obserwacji zlokalizowanych przy granicy działki przedsięwzięcia i oznaczonych jako: PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG6, PG7 i PG8,
c) na wysokości Z = 1,5 m w siatce obliczeniowej o wymiarach: Xmin = 0 m, Ymin = 80 m i Xmax = 795 m, Ymax = 815 m. Oddziaływanie to zostało przedstawione dla pory dnia za pomocą izolinii równoważnego poziomu dźwięku A.

Wyniki obliczeń wykazały, że:

- w punktach obserwacji zlokalizowanych przy zabudowie mieszkaniowej zagrodowej  zaliczanej do obiektów chronionych akustycznie równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił od 20,1 dB do 29,7 dB dla pory dnia,
- w punktach obserwacji zlokalizowanych wokół przedsięwzięcia równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił od 28,9 dB do 41,4 dB dla pory dnia,

- zasięg występowania izolinii równoważnego poziomu dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem  hałasu  LAeq D wynosił poniżej 55 dB dla pory dnia (dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla rozpatrywanych obiektów chronionych akustycznie - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa) i zamyka się w granicach działki, do której tytuł prawny posiada wnioskodawca.
Podsumowując należy stwierdzić, iż najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia dla zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. W związku z tym, powodują one dotrzymanie obowiązującego dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla powyższych terenów chronionych akustycznie.
Pozostałe wyniki nie podlegają ocenie, ponieważ dla terenów ościennych wokół przedsięwzięcia takich jak tereny nieużytków rolnych oraz tereny gruntów rolnych brak jest wartości normatywnych. Należy jednak stwierdzić, że emisja hałasu z przedsięwzięcia wpływa na klimat akustyczny w tym rejonie.
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