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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

1.1. Rodzaj, cecha i skala przedsięwzięcia

Rodzaj, cecha i skala przedsięwzięcia

Przedmiotowe zamierzenie polegać ma na podziale działki nr 95/20 obr. Rybaki, na 
10 mniejszych działek, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe oraz wytyczenie wewnętrznych dróg dojazdowych do tych działek o szerokości max. 8 m (2 działki). W załączeniu – koncepcja zagospodarowania terenu. W ramach zamierzenia powstanie 10 budynków mieszkalnych wraz 
z niezbędną infrastrukturą oraz drogi dojazdowe do tych działek. Powierzchnie wydzielonych działek na cele mieszkaniowe wyniosą w przedziale od 978 m2 (najmniejsza powierzchnia) do 1.658 m2 (powierzchnia maksymalna). Powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku mieszkalnego, na każdej z działek przeznaczonych pod zabudowę, wyniesie max. 160 m2. Budynki mieszkalne będą niepodpiwniczone, jednopiętrowe z użytkowym poddaszem i dobudowanym garażem (w powierzchnię budynku mieszkalnego wliczono garaż). Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję budowlaną (powierzchnia zabudowana przekształcona) będzie równa całkowitej powierzchni działki nr 95/20 obr. Rybaki i wyniesie ok. 1,31 ha. Na każdej 
z wydzielanych działek przewiduje się także przyłącza wod-kan i energetyczne oraz utwardzenie 
w postaci nawierzchni półprzepuszczalnej. Powierzchnię przekształconą, przez którą rozumie się powierzchnię zabudowy i utwardzeń łącznie na wydzielanej działce wyniesie łącznie max. 8.405 m2, powierzchnia czynna biologicznie (przekształcona – kształtowana zieleń) wyniesie 3.470 m2, powierzchnia przeznaczona pod drogi wewnętrzne wyniesie max. 1.265 m2.
 Dostęp do terenu inwestycji, na etapie budowy i użytkowania, odbywać się będzie od strony południowej, bezpośrednio z drogi gminnej – ul. Spacerowa (działka nr 100/2 obr. Rybaki), przez działkę nr 99 (Mapa 1).
Wody opadowe zagospodarowane zostaną powierzchniowo, a ścieki bytowe uchodzić będą do zbiorników bezodpływowych do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej. Woda pobierana będzie z wodociągu. Odpady komunalne będą gromadzone selektywnie i odbierane przez uprawniony podmiot. Ścieki technologiczne nie będą powstawały. Budynki ogrzewane będą paliwem niskoemisyjnym. 


Przewiduje się, że we wszystkich 10 budynkach będzie zamieszkiwać max. 40 osób. Max. wysokość budynków ponad poziom ziemi nie przekroczy 8 m. Zachowana zostanie istniejąca rzeźba terenu, ewentualne niwelacje przewiduje się wyłącznie pod budynki mieszkalne, a nie na terenie całej działki. Wielkość niwelacji zostanie określona w projekcie budowlanym.

Kwalifikacja przedsięwzięcia: 

zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w: 
- § 3 ust. 1 pkt 55 b tiret 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), tj. „zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy,
o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
– 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,
– 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze.
Planowane zamierzenie zlokalizowane jest w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
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Mapa 1 Lokalizacja działki inwestycyjnej (granatowa granica) względem zabudowy mieszkaniowej (czerwone figury) oraz dostęp do działki nr 95/20 obr. Rybaki przez ul. Spacerową i działkę nr 99 (szare wypełnienie) - somonino.e-mapa.net. Dostęp do działki inwestycyjnej zaznaczono strzałką.

1.2. Usytuowanie przedsięwzięcia


W 100 metrowym zasięgu oddziaływania zamierzenia zlokalizowane są: zabudowa mieszkaniowa (istniejąca i w budowie), trwałe użytki zielone – łąki, pastwiska i grunty orne, las oraz podmokłe nieużytki (Mapa 2). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest 
w odległości ok. 23 m od południowej granicy działki inwestycyjnej – Fot.1, Mapa 3.


[image: image2]
Fot.1. Zabudowa mieszkaniowa znajdująca się na południe od działki inwestycyjnej (Fot. N. Lekner, dn. 
9 czerwca 2023 r.).
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Mapa 2 Lokalizacja zabudowy istniejącej (czerwony kształt) względem planowanej (granice działki oznaczono granatową linią) – www.somonino.e-mapa.net.
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Mapa 3 Lokalizacja działki inwestycyjnej (granatowa granica) względem okolicznych klasoużytków. N- Nieużytki, Ps- pastwisko, R – grunt orny, Ł- łąka, B- budowlana, Zielona linią ciągła oznaczono najbliższe nieużytki, szare wypełnienie – las (www.kartuskiwebewid.pl). Czerwone figury –zabudowania mieszkalne.
Na terenie działek nr 96 i 97/1 graniczących z przedmiotową działką od zachodu i południa znajduje się podmokły nieużytek (Mapa 3, Fot.2).


[image: image5]
Fot.2. Podmokły nieużytek na działkach nr 96 i 97/1 obr. Rybaki (Fot. N. Lekner, dn. 9 czerwca 2023 r.). Nieużytek wskazano strzałką.

Realizowana inwestycja znajduje się poza centrum wsi, na obszarze o niewielkim zagęszczeniu ludności na pobyt stały. Gęstość zaludnienia na terenie Gminy Somonino wynosi ok. 100 os/km2. W zasięgu oddziaływania inwestycji brak jest jezior oraz stref ochronnych ujęć wód.
Ponadto przedmiotowe zamierzenie znajduje się:

- poza obszarami uzdrowisk, górskimi oraz Wybrzeży,
- poza ujściami rzek,
- poza obszarami wodno-błotnymi wpisanymi na listę RAMSAR,
- poza strefami zbiorników wód śródlądowych,

- poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- poza siedliskami będącymi przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000,

- poza terenami o istotnym znaczeniu kulturowym czy archeologicznym.
Lokalizacja względem Jednolitych Części Wód:

JCWP

- przedmiotowy obszar znajduje się w jcwp rzecznym o kodzie RW2000104868178 Struga Rąty. Ta część JCWP nie była monitorowana, ale monitorowana jest zlewnia. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.):

Stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny

Wskaźniki determinujące stan/ potencjał ekologiczny azot ogólny; makrofity, makrobezkręgowce.

Stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego

Wskaźniki determinujące stan chemiczny: nie dotyczy; 

Stan (ogólny): zły stan wód.
Rodzaj presji determinującej stan wód w obrębie danej JCWP - główne źródło presji troficznych nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone)

Główne źródło presji zasalających: nie dotyczy.
Główne źródło presji z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji zanieczyszczających: nie dotyczy

Główne źródło presji hydromorfologicznych

PRESJA_CHEM: rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ

miejski; nieznane (substancje zakazane); 

PRESJA_TROFI: nawożenie i depozycja oraz odpływ miejski (wody opadowe) oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone) 

PRESJA_HYMO: prostowanie koryta - rzeki główne,

Główne źródło presji chemicznych
Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski; nieznane (substancje zakazane)

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: zagrożona.

Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 RDW celem dla wód powierzchniowych jest: 

• niepogarszanie się stanu wód powierzchniowych oraz ochrona i przywrócenie dobrego stanu jcw; 

• osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu lub potencjału ekologicznego wód powierzchniowych; 

• stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutów do wód powierzchniowych substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a także zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

• odwrócenie każdej znaczącej i ciągłej tendencji wzrostu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych; 

• osiągnięcie zgodności ze wszystkimi normami i celami określonymi w ustawodawstwie wspólnotowym dla obszarów chronionych. 

Zgodnie z powyższym, celem środowiskowym dla części wód niewyznaczonych jako SCW lub SZCW, którym w konsekwencji nadano status NAT, jest: 

• dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wód wskazującej na stan dobry lub zły; 

• bardzo dobry stan ekologiczny, w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu wskazują na bardzo dobry stan ekologiczny; 

• stan dobry, w przypadku JCWP niemonitorowanych,

• spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych.

W przypadku części wód wyznaczonych jako SCW lub SZCW celem środowiskowym jest: 

• dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny, w przypadku oceny z monitoringu wód wskazującej na stan dobry lub zły; 

• maksymalny potencjał ekologiczny w przypadku JCWP, dla których wyniki monitoringu wskazują na maksymalny potencjał ekologiczny;

• stan dobry w przypadku JCWP niemonitorowanych; 

• spełnienie warunków określonych dla obszarów chronionych. Celem środowiskowym dla JCWP RW i RWr jest również zapewnienie drożności cieku dla migracji ryb. Rozmieszczenie przestrzenne JCWP z ustalonymi celami środowiskowymi dotyczącymi zapewnienia drożności przedstawia załącznik nr 73 do planu gospodarowania wodami.

JCWPd

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest w JCWPd o kodzie GW200013. 
Ocena stanu (2019) wg Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 11.10.2019 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2148):
Stan chemiczny: dobry
Stan ilościowy: dobry
Stan JCWPd: dobry
Wskaźniki determinujące stan JCWPd:
Stan chemiczny - nie dotyczy
Stan ilościowy - nie dotyczy.
Zidentyfikowane presje znaczące. Wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd:
(1) pobór punktowy z ujęć wód podziemnych, 
(2) presja obszarowa rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem.
Zgodnie z art. 59 pr.w. celem środowiskowym dla JCWPd jest: 

1. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

2. zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3. ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. Działania służące osiągnięciu ustalonych dla JCWPd celów środowiskowych polegają w szczególności na stopniowym redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka. Podstawowym celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu, definiowanego w art. 2 RDW jako stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Ogólny stan JCWPd określany jest zatem na podstawie oceny stanu ilościowego oraz oceny stanu chemicznego JCWPd, przy czym o ogólnej ocenie stanu decyduje gorszy wynik. Ocena stanu JCWPd w rozumieniu RDW i DWP jest kontrolą stanu środowiska wodnego wykonywaną w określonych odstępach czasu. Nastawiona jest głównie na zidentyfikowanie wielkoobszarowych zagrożeń i ich wpływu na środowisko wodne (ocena wpływu) z pominięciem oddziaływań o zasięgu lokalnym, niemających znaczenia w skali całej JCWPd. W aPGW na obszarze dorzecza Wisły jako cele środowiskowe ustalono osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. Dla 5 JCWPd (nr 17, 67, 102, 115 i 132) ustalono odstępstwo czasowe (odstępstwo z tytułu art. 4 ust. 4 RDW), wskazując jako termin osiągnięcia celów środowiskowych rok 2027. Dla 7 JCWPd 
(nr 86, 101, 111, 130, 145, 146 i 157) ustalono mniej rygorystyczny cel (odstępstwo z tytułu art. 4 ust. 5 RDW): ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem. 

Celem środowiskowym dla JCWPd na lata 2022–2027 jest dobry stan chemiczny 
i ilościowy. Tak ustalony cel odniesiono do otrzymanego wyniku oceny stanu JCWPd wykonanej 
w 2020 r. (w oparciu o wyniki monitoringu diagnostycznego z 2019 r.). Dla JCWPd o stanie słabym określono przyczyny stanu słabego (wynik poszczególnych testów klasyfikacyjnych) oraz wskazano dla jakich wskaźników zostały przekroczone wartości progowe dobrego stanu. 
W przypadku JCWPd, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone i będące w stanie słabym, zgodnie najbardziej aktualną oceną stanu wykonaną w 2020 r., przeprowadzono procedurę wyłączeń, czyli ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę przyczyny stanu słabego, w tym wynik testu klasyfikacyjnego decydującego o stanie słabym, a także analizę presji oraz charakterystyki JCWPd, zaproponowano odstępstwa od celów środowiskowych w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celów (odstępstwo z tytułu art. 4 ust. 4. RDW) bądź ustalenia mniej rygorystycznych celów

Planowane zamierzenie nie wpłynie na możliwość nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), ponieważ:

- w miejscu objętym zasięgiem przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania brak jest obszarów wodno-błotnych oraz zagrożonych powodzią,
- pojazdy obsługujące plac budowy – będą tankowane poza terenem inwestycji, zatem nie ma ryzyka zanieczyszczenia gleby,
- w fazie budowy, na placu budowy, dostępny będzie środek sorbujący, za pomocą którego usuwane będą ewentualne awarie,
- podczas budowy wykorzystywany będzie nowoczesny, sprawnie technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń,

- w fazie budowy nie będą pozostawiane otwarte wykopy, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych,

- ziemia z wykopów nie będzie odkładana na drodze spływu powierzchniowego wód, aby nie doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania

podtopień,

- zaplecze budowy będzie wyposażone w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych,

- odpady powstające w trakcie budowy będą gromadzone w sposób selektywny, w miejscach

i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania, odpady niebezpieczne będą przekazywane uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie tego rodzaju odpadów,

- inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrożonych powodzią,

- wykopy pod inwestycję będą płytkie (ok. 0,5 m pod teren utwardzony, do 3 m pod infrastrukturę techniczną, do 1,8 m pod budynki), a prace budowlane nie będą ingerowały w głębsze warstwy gleby, zatem nie ma ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych,

- w czasie prac budowlanych powstawały będą ścieki z zaplecza budowy, które będą gromadzone w toaletach typu TOI – TOI i wywożone przez serwisanta.

- materiały budowlane będą dostarczane na bieżąco, aby unikać konieczności ich długotrwałego składowania,
- sukcesywne usuwanie z powierzchni budowy odpadów.
Wody opadowe wnikać będą powierzchniowo, a zastosowane utwardzenie będzie półprzepuszczalne, co zwiększy zdolności retencyjne terenu.
Przy zastosowaniu powyższych rozwiązań - inwestycja nie stwarza ryzyka nieosiągnięcia celów określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Lokalizacja i oddziaływanie na GZWP

 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie GZWP 111 Subniecka Gdańska. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [tys. m3/d] ustalono na 110. Występuje on na znacznych głębokościach. Zajmuje powierzchnię ok. 4000 km2, obejmując znaczną część Pojezierza Kaszubskiego oraz obszary nizinne strefy przymorskiej. Jego warstwy wodonośne zbudowane są 
z frakcji piaszczystej wytworzonej z drobnoziarnistych piasków glaukonitowo-kwarcowych 
i glaukonitowych, podrzędnie przewarstwionych kruchymi piaskowcami oraz piaszczystymi gezami. Strop piaszczystej warstwy wodonośnej zalega przeważnie na rzędnych od –100 do -140 m n.p.m. i zapada w kierunku południowo-wschodnim. W północnych krańcach swojego zasięgu miąższość warstwy wodonośnej Zbiornika wynosi około 39 do 46 m, w rejonie Gdyni około 70 m, a 
w okolicach Redy osiąga 96 m. Wody tego zbiornika charakteryzują się bardzo dobrą jakością, należą do typu wodorowęglanowo-sodowego (HCO3-Na) (Niesyt, Piekarek-Jankowska, 1998). 
Ze względu na głębokie położenie zbiornika ujmowanie jego wód wymaga wiercenia głębokich studni, ma to jednak korzystny wpływ na ochronę zbiornika przed zanieczyszczeniami. Na całym obszarze GZWP nr 111 wody podziemne „Subniecki Gdańskiej” są praktycznie nie zagrożone, czas przesiąkania pionowego przekracza 100 lat. Z tego powodu nie wyznacza się obszarów ochronnych zbiornika. Naturalną ochronę wód zbiornika wspomaga ochrona prawna związana 
z wydzieleniem stref ochronnych innych GZWP, występujących w płytszych strukturach wodonośnych, licznych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz innych obszarów prawnie chronionych.



W wyniku zastosowania rozwiązań podanych wyżej w zakresie ochrony wód, założyć można, że realizacja zamierzenia oraz jego użytkowanie nie wpłyną na przedmiotowy GZWP. 
Z uwagi na występowanie wód zbiornika na znacznych głębokościach oraz charakter prac związanych z realizacją inwestycji, które będą związane nieznacznie ingerowały w glebę i płytkimi wykopami – nie ma ryzyka zanieczyszczenia wód zbiornika czy jakiegokolwiek wpływu na zasoby eksploatacyjne zbiornika.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną

Całkowita powierzchnia działki, na której realizowana będzie inwestycja wynosi ok. 1,31 ha 
i użytkowana jest jako grunt orny i pastwisko, w północnej i południowej części działki. Na przedmiotowej działce nie znajdują się żadne zabudowania. 
Przedmiotowa działka w części stanowi czynną agrocenozę oraz w części porośnięta jest przez typową roślinność charakterystyczną dla pastwisk i łąk oraz wydepczysk. Na omawianym terenie napotkano, w trakcie oględzin w dniu 9 czerwca 2023 r. następującą roślinność zielną: koniczyna Trifolium sp., mniszek Taraxacum sp., mlecz Sonhus sp., babka lancetowata Plantago lancelolata, tasznik, krwawnik oraz trawy. W północno-zachodniej części działki znajdują się drzewa, głównie wierzby i brzozy, które nie zostaną usunięte na potrzeby inwestycji – teren ten jest wyłączony z prac budowlanych i pozostanie jako teren czynny biologicznie. Na omawianym terenie brak jest gatunków roślin objętych prawną ochroną gatunkową oraz wymienionych w załączniku II dyrektywy siedliskowej.
AWIFAUNA I CHIROPTEROFAUNA

Obserwację ptaków na działce, na której ma być prowadzona inwestycja oraz  w najbliższej okolicy inwestycji przeprowadzono w dniu 9 czerwca 2023 r. Skoncentrowano się na liczeniu widzianych i słyszanych gatunków ptaków. Każda obserwacja została sklasyfikowana do gatunku. Notowano liczbę osobników. Do obserwacji używano sprzętu optycznego - lornetki 10x50. 
Zapisywano ptaki przelatujące z pobliskich zabudowań, żerujące na badanej powierzchni oraz zachowania wskazujące na lęgi ptaków (śpiew terytorialny samców, ptaki z materiałem na gniazdo lub pokarmem w dziobie, karmienie młodych). Nie notowano migrantów dalekodystansowych, które nie były związane z terenem objętym wnioskiem, przemieszczających się wysoko. Obserwacje prowadzono w godzinach porannych, 6.00-8.00. 
Tabela 1 Wykaz ptaków stwierdzonych w rejonie działki inwestycyjnej i zasięgu oddziaływania inwestycji

	Lp. 
	nazwa polska 
	nazwa łacińska 

	1
	bogatka 
	Parus major 

	2
	cierniówka 
	Sylvia communis 

	3
	czyż 
	Carduelis spinus 

	4
	dymówka 
	Hirundo rustica 

	5
	grzywacz 
	Columba palumbus 

	6
	kawka 
	Corvus monedula 

	7
	kopciuszek 
	Phoenicurus ochrorus 

	8
	kos 
	Turdus merula 

	9
	kukułka 
	Cuculus canorus 

	10
	mazurek 
	Passer montanus 

	11
	oknówka 
	Delichon urbicum 

	12
	piecuszek 
	Phylloscopus trochilus 

	13
	piegża 
	Sylvia curruca 

	14
	pierwiosnek 
	Phylloscopus collybita 

	15
	pliszka siwa 
	Motacilla alba 

	16
	pliszka żółta 
	Motacilla flava 

	17
	rudzik 
	Erithacus rubecula 

	18
	sierpówka 
	Streptopelia decaocto 

	19
	skowronek 
	Alauda arvensis 

	20
	sójka 
	Garrulus glandarius 

	21
	sroka 
	Pica pica 

	22
	szpak 
	Sturnus vulgaris 

	23
	trznadel 
	Emberiza citrinella 

	24
	wróbel 
	Passer domesticus 

	25
	zięba 
	Fringilla coelebs 


Obszar objęty wnioskiem i najbliższe sąsiedztwo są miejscem przelotu I żeru pospolitych gatunków ptaków. Obecność większości gatunków ptaków w sąsiedztwie na terenie pól uzależniona jest sezonowo od rodzaju upraw. Nie są to siedliska trwałe. Zagospodarowanie w każdym sezonie może być różne. 
Nietoperze:
· nad terenem objętym inwestycją nie zarejestrowano przelotów nietoperzy; 

· nie natrafiono również na ślady wskazujące na wykorzystywanie budynków przez 
ww. zwierzęta; 
· nie znaleziono odchodów nietoperzy.
Z uwagi jednak na sąsiedztwo drzew, pomimo braku stwierdzeń bezpośrednich – przedmiotowy teren, zwłaszcza w sprzyjających warunkach atmosferycznych, może być atrakcyjnym żerowiskiem dla nietoperzy. 

Najgroźniejszym zagrożeniem dla nietoperzy jest przekształcanie siedlisk przez człowieka, w tym:

- chemizacja środowiska,

- niszczenie schronień,

- zmniejszenie powierzchni niezbędnych dla nietoperzy,

- niepokojenie w kryjówkach.

Planowane zamierzenie nie będzie związane z używaniem środków chemicznych czy środków ochrony roślin w sposób niekontrolowany, nie będzie też związane z przekształcaniem okolicznych siedlisk czy niszczeniem schronień (zostaną zachowane pobliskie drzewa, zabudowania czy naturalne kryjówki w okolicy). Skala tego przedsięwzięcia będzie niewielka 
i ograniczona do terenu objętego przedsięwzięciem. 
Płazy i gady

Poszukiwania herpetofauny prowadzono na kilka sposobów:  

· poszukiwanie dorosłych i młodych osobników przede wszystkim w obszarze pobliskich nieużytków,
· poszukiwania martwych płazów na drogach prowadzących do działki od ul. Spacerowej. Metoda ta dostarcza informacji o składzie gatunkowym herpetofauny w danej okolicy, gdyż kolizje z pojazdami stanowią jeden z najważniejszych czynników wywołujących śmiertelność 
w tej grupie zwierząt.  

W przypadku gadów przeszukiwane były wszelkie potencjalne ich siedliska znajdujące się  
w granicach działki inwestycyjnej. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania żadnych gadów. Nie ma tu dla nich właściwych siedlisk.  

Płazy stwierdzono w zasięgu inwestycji, z uwagi na występowanie zbiornika wodnego na działkach nr 97/1 i 96 obr. Rybaki, graniczących z działką inwestycyjną od południa i zachodu. Przeprowadzone badania terenowe wykazały obecność kilku osobników żab, w tym zielonych (jeziorkowa i wodna). Oba te płazy objęte są ochroną i wymieniane są w załącznikach Konwencji Berneńskiej. Wśród nich brak jest gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, ale występują gatunki z załącznika IV i V tej dyrektywy. Z uwagi na bliskość atrakcyjnych siedlisk dla herpetofauny, niżej podano działania ograniczające wpływ inwestycji na płazy.
POZOSTAŁE ZWIERZĘTA

Z uwagi na lokalizację omawianej inwestycji w upraw i lasu – na przedmiotowym terenie, podobnie jak w okolicy, występuje zwierzyna żerująca (sarny, zające, lisy itp.). 
Działania ograniczające oddziaływanie na zwierzęta:

W ramach minimalizowania oddziaływania na zwierzęta przewiduje się następujące rozwiązania:

•
prace będą prowadzone poza okresem migracji płazów (tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca danego roku) oraz lęgowym ptaków. W przypadku potrzeby podjęcia prac w tych terminach, działka zostanie sprawdzona, przez specjalistę herpetologa pod kątem występowania płazów i ornitologa – miejsc lęgowych/gniazdowania ptaków. Po wykluczeniu, przez specjalistę ornitologa, że przedmiotowy teren wykorzystywany jest jako miejsce gniazdowania chronionych gatunków ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej oraz herpetologa, że przedmiotowy teren stanowi miejsce migracji i rozrodu płazów, prace mogą zostać podjęte,
•
codziennie będą przeprowadzane kontrole wykopów, przed przystąpieniem do dalszych prac; uwięzione zwierzęta będą niezwłocznie przenoszone poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedliska. Przenoszenie będzie się odbywać pod nadzorem przyrodnika (adnotacja o nadzorze i prowadzonych pracach musi zostać wpisana do dziennika budowy) oraz przy użyciu rękawic ochronnych, a używany do tego sprzęt – będzie dezynfekowany,

•
prace budowlane nie będą ingerowały w potencjalne siedliska płazów (nie będzie zasypywany zbiornik wodny na terenie sąsiadującym z działką inwestycyjną.
ODDZIAŁYWANIE NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ
Jednym z najpoważniejszych europejskich problemów środowiskowych jest utrata różnorodności biologicznej. Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. wskazuje, iż ocena oddziaływania na środowisko powinna nie tylko koncentrować się na minimalizowaniu oddziaływania przedsięwzięć, ale na zapewnianiu tzw. „zerowej utraty netto” wartości przyrodniczych i przywracaniu różnorodności biologicznej. Badania w tym zakresie wskazują pięć głównych czynników mających wpływ na różnorodność biologiczną: 

- utratę i fragmentację siedlisk, 
- nadmierną eksploatację i niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych, 
- zanieczyszczenia, 
- inwazyjne gatunki obce oraz zmiany klimatu.
Różnorodność biologiczną należy chronić przede wszystkim ze względu na:

· podtrzymanie mechanizmów działania żywej przyrody;

· zachowanie zdolności do przetrwania zmian środowiska;

· wartości jeszcze nieodkryte i niewykorzystane, a które mogą być podstawą rozwoju
i gwarancją przeżycia przyszłych pokoleń.

Wyginięcie gatunku jest nieodwracalną stratą ponieważ znika też kombinacja genów w nim zawarta. W związku z tym, że każdy gatunek ma swoje miejsce i funkcję w ekosystemie wraz 
z jego wyginięciem ekosystem także staje się mniej stabilny. 


W kontekście wymienionych zagrożeń dla bioróżnorodności – inwestycja nie wpłynie na zwiększone ryzyko zaniku bioróżnorodności. Na omawianym terenie brak jest gatunków roślin, które mogłyby zanikać bądź ich populacja jest zagrożona wyginięciem. Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania organizmów, dla których realizacja zamierzenia spowodowałaby utratę siedlisk, a w konsekwencji – zagrażałaby liczebności populacji danego gatunku. Podejmowane działania nie wykażą negatywnego oddziaływania na bioróżnorodność, zarówno 
w skali lokalnej, jak i regionalnej. Realizacja zamierzenia będzie wiązała się z ograniczeniem 
z korzystania z przestrzeni na danej działce (powstaną nowe obiekty budowlane), jednak teren ten znajduje się poza korytarzami ekologicznymi i nie zaburzy ciągłości korytarzy migracyjnych zwierząt. Inwestycja nie będzie związana z eksploracją i niewłaściwym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Emisja zanieczyszczeń nie będzie znacząca dla warunkowania różnorodności biologicznej na przedmiotowym terenie. Inwestycja nie będzie związana z wprowadzaniem gatunków inwazyjnych do środowiska, a emitowane zanieczyszczenia nie wpłyną na klimat w skali globalnej oraz będą pomijalne dla tła emisyjnego okolicy.
3. Rodzaj technologii

Prace budowlane 
Budynki wykonane zostaną w tradycyjnej technologii murowanej, z dobudowanym garażem. Budynki będą jednopiętrowe z użytkowym poddaszem.

Technologia budowy:

ściany: pustak ceramiczny, styropian, tynk 

strop: płyta żelbetowa 

dach: dwuspadowy, nachylenie max. 45 st., więźba drewniana, dachówka ceramiczna 

kocioł: na paliwo stałe, niskoemisyjny. 

W związku z budową prowadzone będą następujące prace budowlane:

- zdjęcie warstwy próchniczej gleby,

- wykonanie wykopów pod budynki o głębokości ok. 1,8 m,

- wykonanie wykopów pod tereny utwardzone – max. 0,5 m,
- wykonanie wykopów pod infrastrukturę podziemną (przyłącza wod-kan, elektryczne) – ok. 3 m,
- zainstalowanie infrastruktury technicznej - niezbędnych przyłączy do sieci,

- posadowienie fundamentów.
Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: kruszywa, blachy, zaprawy murarskie, beton, materiały termoizolacyjne i przeciwwilgociowe, bloczki i kostki betonowe, rury i inne elementy niezbędne do wyposażenia obiektu w infrastrukturę techniczną, materiały wykończeniowe (np. płytki ceramiczne, płyty gipsowo – kartonowe) i inne podobne. Ilości wykorzystanych surowców będą możliwe do określenia na etapie budowy. Wszystkie użyte do budowy materiały, paliwa i energia będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami. Powstałe masy ziemne z wykopów, w miarę możliwości, zostaną wykorzystane do rekultywacji terenu po zakończeniu prac. Pozostałe niewykorzystane masy ziemne – zostaną przekazane uprawnionemu podmiotowi do zagospodarowania. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ok. 8.000 m3 mas ziemnych z wykopów. 
Na placu budowy zostaną wyznaczone miejsca do:
- magazynowania odpadów budowlanych,

- składowania materiałów budowlanych.

  
Materiały budowlane będą dostarczane na bieżąco w miarę postępu prac, zatem ilość składowanych materiałów nie będzie znacząca. Przewidywany czas budowy – ok. 12 mscy. Wykopy będą niezwłocznie przykrywane. Nie planuje się odwadniania wykopów. Sprzęty budowlane nie będą stacjonowały na miejscu budowy. Maszyny tankowane będą poza terenem inwestycji.
          Przyłącza do sieci wod-kan wykonywane będą metodą wykopową, a odbiór przyłączy odbędzie się w obecności przedstawiciela gestora sieci, na warunkach przez niego ustalonych wcześniej.
Technologia budowy drogi wewnętrznej
Przewidywane drogi wewnętrzne będą miała szerokość max. 8 m i zostaną utwardzone nawierzchnią półprzepuszczalną, na całej swojej powierzchni. 
4. Warianty przedsięwzięcia
4.1. Wariant analizowany

I. Ogrzewanie - warianty analizowane

Z uwagi na fakt, że w otoczeniu realizowanej inwestycji brak jest możliwości przyłączenia budynku do zbiorczej sieci ogrzewania, jak sieć ciepłownicza czy gazowa, Inwestor rozważał ogrzewanie niskoemisyjne (biomasa) i elektryczne. 
Zalety biomasy:

- biomasa to nieszkodliwe dla środowiska, odnawialne źródło energii. Jej największą zaletą jest zerowy bilans emisji dwutlenku węgla (CO2), uwalnianego podczas spalania biomasy, a także niższa niż w przypadku paliw kopalnych emisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) 
i tlenku węgla (CO),
- wykorzystanie biomasy jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska nie tylko ze względu na zmniejszoną emisję zanieczyszczeń. Pozyskując energię z biomasy zapobiegamy marnotrawstwu nadwyżek żywności, zagospodarowujemy odpady produkcyjne przemysłu leśnego i rolnego, utylizujemy odpady komunalne, 
- zasoby biomasy są dostępne na całym świecie. Jako źródło energii elektrycznej biomasa jest mniej zawodna niż – na przykład - energia wiatrowa czy energia słoneczna. Jej zasoby mogą być magazynowane i wykorzystywane w zależności od potrzeb, a ich transport i magazynowanie nie pociąga za sobą takich zagrożeń dla środowiska, jak transport czy magazynowanie ropy naftowej bądź gazu ziemnego. Poza tym wykorzystanie biomasy z terenów leśnych i z pastwisk zmniejsza ryzyko pożaru, zaś uprawy na cele energetyczne pozwalają też zagospodarować nieużytki rolne 
i rekultywować tereny poprzemysłowe,
- wykorzystywanie biomasy otwiera także nowe perspektywy przed eksportem. Zapotrzebowanie na technologie konwersji i utylizacji biomasy, które wzrasta zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się, stwarza nowe możliwości dla eksportu europejskich technologii i usług, zwłaszcza tych przydatnych w instalacjach o małych i średnich mocach.
Zalety ogrzewania elektrycznego:
· Mały koszt inwestycyjny i instalacyjny.

· Stabilność i przewidywalność cen energii elektrycznej.

· Bezpieczeństwo użytkowania.

· Możliwość sterowania i regulacji temperaturą w pomieszczeniu.

· Ekologiczne -  praktycznie bezemisyjne,

· Odpowiednie dla alergików.

· Ogólna dostępność energii elektrycznej, a przy wsparciu technologią OZE – praktycznie bezkosztowe.

Z uwagi na założenia uchwały antysmogowej, która obowiązuje na terenie wsi województwa pomorskiego, Inwestor wykluczył stosowanie węgla jako paliwa. Zakupiony kocioł będzie spełniał wymogi EcoDesign i co do klasy zgodnie z uchwałą nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów  w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
II. Utwardzenie – warianty analizowane
Wariantowano również rodzaj utwardzenia - szczelne czy półprzepuszczalne. Z uwagi na nadchodzące zmiany klimatyczne, Inwestor zdecydował o zastosowaniu nawierzchni utwardzonej półprzepuszczalnej, a nie szczelnej. Wadą nawierzchni szczelnej jest brak infiltrowania wody opadowej i tym samym – woda odprowadzana jest poza teren, na który opada. W przypadku nawierzchni półprzepuszczalnej – znaczna część wody wnika w grunt, zatem woda retencjonuje, co wpływa pozytywnie na bilans wodny otoczenia. 
4.2. Wariant wybrany

Ogrzewanie wybrano niskoemisyjne – biomasę. Ogrzewanie elektryczne, pomimo, że praktycznie zeroemisyjne – zostało odrzucone z uwagi na znaczne koszty (ogrzewanie to najlepiej powiązać 
z montażem OZE, co skutkuje wysokimi kosztami). Utwardzenie terenu będzie półprzepuszczalne.
4.3. Wariant najkorzystniejszy

W zakresie organizacji przestrzennej – wskazane są jak najmniejsze przekształcenia terenu, pozostawienie jak największej powierzchni czynnej biologicznie oraz zachowanie uwarunkowań terenowych, w jak największym stopniu. Wariantem najkorzystniejszym z punktu widzenia ochrony powierza jest dobór jak najmniej emisyjnego źródła ogrzewania, w zgodzie z obowiązującą uchwałą antysmogową. Biorąc pod uwagę brak w otoczeniu, systemu zorganizowanego dostarczania ciepła (typu gaz czy węzeł ciepłowniczy), należy zastosować jak najbardziej optymalne źródło rozproszone. Najlepszym rozwiązaniem byłby wybór ogrzewania zeroemisyjnego na bazie prądu (np. panele PV i pompa ciepła). Z uwagi jednak na wysokie koszty takiego rozwiązania, Inwestor zdecydował się na optymalne rozwiązanie. W przyszłości dopuszcza się możliwość montowania OZE – paneli PV czy pomp ciepła, ale będzie to indywidualna decyzja każdego z właścicieli budynków mieszkalnych.
5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, innych surowców, materiałów, paliw, energii

Etap realizacji

Na etapie prac realizacyjnych – dla wszystkich etapów łącznie (prace wykończeniowe) wykorzystane będą: cement, woda, kruszywo, paliwo i energia (dla wykorzystywanych maszyn i urządzeń).

- woda – ok. 100 m3,

- beton – ok. 1000 Mg,

- stal – ok. 50 Mg,

- kruszywo budowlane – ok. 100 Mg,

- olej napędowy – ok. 15 m3,

- energia elektryczna – ok. 20.000 kWh.

Etap użytkowania (wszystkie obiekty)
- Zużycie energii elektrycznej – ok. 1.700 kW/msc, 
- Woda na potrzeby obiektów, docelowo pobierana będzie z wodociągu gminnego (projektowane przyłącze) Przewidywane zużycie na ok. 100 m³/m-c,

- paliwo niskoemisyjne – ok. 180 Mg.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Faza budowy

- plac robót zostanie zabezpieczony płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt;  

- codziennie będą przeprowadzane kontrole wykopów, przed przystąpieniem do dalszych prac; uwięzione zwierzęta będą niezwłocznie przeniesione poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedliska. Przenoszenie prowadzone będzie pod nadzorem przyrodnika (adnotacja o nadzorze i prowadzonych pracach zostanie wpisana do dziennika budowy) oraz przy użyciu rękawic ochronnych, a używany do tego sprzęt – zostanie następnie zdezynfekowany,
- zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowisko gruntowo-wodnego, poprzez:

•
zabezpieczenie przez spływami, poprzez zakrycie materiałów budowlanych, takich jak: żwir, kruszec, cement itp.,

•
konserwacja i naprawa maszyn pracujących na placu budowy będzie prowadzona na terenach specjalnie do tego przygotowanych, na uszczelnionym podłożu,

•
wyposażenie w sorbenty, maty, biopreparaty i inne środki neutralizujące i likwidujące ewentualne rozlewy i wycieki olejów oraz substancji ropopochodnych,

- do nasadzeń zieleni będą stosowane gatunki rodzime, zgodne siedliskowo (w tym kwitnące 
i miododajne),

- prace budowlane będące źródłem hałasu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. 06.00-22.00,

- prace budowlane oraz plac budowy będzie zorganizowany tak, aby wyeliminować spadanie materiałów rozbiórkowych, sypkich do cieków przecinających inwestycję, ich spływ wodami opadowymi w kierunku ww. cieków oraz uniemożliwić przenikanie zanieczyszczeń budowlanych do wód powierzchniowych i gruntowych,

- będzie wykorzystywany nowoczesny, sprawnie technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń,

- będzie się unikać odkładania ziemi z wykopów na drodze spływu powierzchniowego wód, co może doprowadzić do wymywania zanieczyszczeń z hałd lub gromadzenia się wód i powstawania podtopień,

- plac budowy zostanie wyposażony w przenośne sanitariaty, w których ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, regularnie opróżnianym przez uprawniony podmiot,

- nie będą pozostawiane niezasypane wykopy, które mogłyby się stać tymczasowymi zbiornikami retencyjnymi spływających wód opadowych,

-  odpady powstające w trakcie budowy i użytkowania będą gromadzone w sposób selektywny, 
w miejscach i pojemnikach/kontenerach zapewniających pełną izolację od środowiska naturalnego, a następnie przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionemu podmiotowi, 

- po zakończeniu realizacji inwestycji przyległy teren zostanie przywrócony do stanu umożliwiającego jego użytkowanie,

- ścieki bytowe, w fazie użytkowania, będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
- prace prowadzone będą poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; oraz poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresach po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów oraz przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
- sypkie materiały budowlane będą zabezpieczone przed rozwiewaniem, w celu zapobiegania wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych poprzez ich osłonięcie.
Faza eksploatacji 
- zieleń kształtowana przez człowieka składać się będzie z gatunków rodzimych,

- odpady komunalne będą pozbywane w sposób uregulowany, na podstawie deklaracji składanej do właściwej miejscowo gminy,

- odpady ulegające biodegradacji będą gromadzone w kompostowniku, co pozwoli ograniczyć używanie środków ochrony roślin w nadmiarze,
- stosowane paliwo grzewcze będzie spełniało określone normy i kupowane będzie z pewnych 
i znanych źródeł,

- środki ochrony roślin będą używane sporadycznie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Pozostałe warunki w zakresie ograniczenia oddziaływania:

Rozwiązania w zakresie ochrony wód i gleby podano w pkt 1.2. (Oddziaływanie na JCWP).

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji, energii, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

a) Ilość i sposób odprowadzania ścieków 


W związku z realizacją inwestycji będą powstawały wyłącznie socjalno-bytowe w ilości 
ok. 100 m3/msc. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do zbiorników na nieczystości ciekłe zlokalizowanych na każdej z posesji wydzielanych. Zakłada się, że ilość ścieków bytowych będzie równa ilości pobieranej wody. Każdy ze zbiorników będzie posiadał pojemność 10 m3, a zbiorników powstanie 10 szt.
Ścieki technologiczne nie będą generowane.
b) Sposób odprowadzania wód opadowych

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.
c) Uciążliwości emitowane do powietrza 
Etap budowy
Podstawę prawną do oceny klimatu akustycznego w środowisku stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Określone dopuszczalne poziomy hałasu stanowią tzw. standardy jakości środowiska. Rozporządzenie to różnicuje normy hałasu (dopuszczalne poziomy) dla wskazanych terenów, z uwzględnieniem rodzajów obiektów lub działalności będących źródłem hałasu, pory dnia i nocy, 
a także okresów odniesienia.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie niekorzystnie na klimat akustyczny (wibracje) tylko czasowo. Poziom mocy akustycznej maszyn budowlanych i drogowych wynosi w zależności od przeznaczenia i typu od 75-110 dB. Głównymi emitorami mającym wpływ na stan klimatu akustycznego będą maszyny budowlane oraz samochody samowyładowcze i skrzyniowe wykorzystywane do wykonywania robót ziemnych oraz transportu maszyn i urządzeń oraz materiałów budowlanych na plac budowy. 

Uciążliwy hałas wystąpi na etapie prac budowlanych i związany będzie z pracą maszyn i urządzeń używanych podczas robót. Emisja ta jednak będzie krótkotrwała i ustanie po zakończeniu prac budowlanych, w tym:

· prac ziemnych,

· prac betoniarskich,

· transportu, do którego używane będą takie maszyny, jak:

1) samochody ciężarowe przywożące materiały budowlane,

2) koparki lub spychacze, dźwigi,

3) betoniarki.

Stosowany sprzęt budowlany będzie charakteryzować się dobrym stanem technicznym. Dopuszczalną emisję hałasu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Tabela 2). 
Tabela 2 Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych
	Typ urządzenia
	Zainstalowana moc netto P (kW) Moc elektryczna Pel (1) (kW) Masa urządz. m(kg) Szerokość cięcia L (cm)
	Dopuszczalny poziom mocy akustycznej w

dB/1pW

	Maszyny do zagęszczania (tylko walcem wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne)
	P ≤ 8
	105

	
	8 < P ≤ 70
	106

	
	P > 70
	86 + 11 lg P

	Spycharki gąsienicowe, ładowarki

gąsienicowe, koparkoładowarki gąsienicowe
	P ≤ 55
	103

	
	P > 55
	84 + 11 lg P

	Spycharki kołowe, ładowarki kołowe,

koparkoładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce niewibracyjne),układarka nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia
	P > 55
	82 + 11 lg P

	Koparki, dźwigi budowlane do transportu towarów (napędzane silnikiem spalinowym), wciągarki budowlane, redlice motorowe
	P ≤ 15
	93

	
	P > 15
	80 + 11 lg P

	Ręczne kruszarki do betonu i młoty
	M ≤ 15
	105

	
	15 < m < 30
	92 + 11 lg m

	
	m ≥ 30
	94 + 11 lg m

	Żurawie wieżowe
	
	96 + lg P

	Agregaty prądotwórcze I spawalnicze
	Pel ≤ 2
	95 + lg Pel

	
	2 < Pel ≤ 10
	96 + lg Pel

	
	Pel > 10
	95 + lg Pel

	Agregaty sprężarkowe
	P ≤ 15
	97

	
	P > 15
	95 + 2 lg P

	Kosiarki do trawników, przycinarki do

trawników, przycinarki krawędziowe do trawników
	L ≤ 50

50 < L ≤ 70

70 < L ≤ 120

L > 120
	94 (2)

98

98(2)

102(2)

	(1) Dla agregatów spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony przez napięcie obciążające dla najmniejszej wartości współczynnika obciążenia, podanego przez producenta urządzenia.

Pel - dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2.

(2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby będą zależały od zmiany przepisów rozporządzenia. W przypadku nie wprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I będą w dalszym ciągu obowiązywały dla etapu II. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej będzie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej (mniejszy niż 0,5 dla mniejszej liczby, równy 0,5 lub większy dla większej liczby).


Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe i nie spowoduje zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania. W czasie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzania specjalnych metod ochrony środowiska przed emisją hałasu. W celu ograniczenia odczuwalnych przez człowieka uciążliwości związanych z ponadnormatywnym hałasem prace prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, czyli od godziny 600 do godziny 2200.
Emisje zanieczyszczeń do powietrza

Faza budowy będzie się wiązać z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazów i pyłów. Na placu budowy będą występować następujące źródła emisji do powietrza z maszyn  budowlanych 
i pojazdów ciężarowych:

· operacje dowozu materiałów budowlanych i sprzętu z wykorzystaniem transportu samochodowego,

· prace ziemne i budowlane wykonywane przez maszyny budowlane z silnikami spalinowymi (ładowarki, spychacze, koparki, itp.).

Należy zaznaczyć, że podstawowym oddziaływaniem w fazie budowy będzie emisja związana z pracą sprzętu  budowlanego i ruchem pojazdów.
Emisja związana z pracą maszyn budowlanych i transportowych
Źródłem emisji na terenie budowy będą maszyny budowlane i pojazdy ciężarowe wyposażone 
w silniki wysokoprężne Diesla. Główne zanieczyszczenia emitowane podczas pracy silnika wysokoprężnego to:

· tlenek węgla, 

· tlenki azotu, w tym dwutlenek azotu,

· węglowodory, 
· pył.

Rozpatrując oddziaływanie poszczególnych substancji na stan jakości powietrza w powiązaniu z dopuszczalnymi normami poszczególnych związków w atmosferze Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, należy stwierdzić, że substancją kryterialną ze względu na wielkość emisji i stopień oddziaływania jest dwutlenek azotu. W dalszej kolejności uwzględnia się emisję benzenu, jednak stopień oddziaływania emisji benzenu w stosunku do oddziaływania NO2 jest o rząd wielkości mniejszy. W przypadku pozostałych zanieczyszczeń oddziaływanie na powietrze atmosferyczne  jest znacznie niższe.

Ze względu na brak możliwości ustalenia szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac  budowlanych na terenie budowy należy przyjąć szacunkowy scenariusz pracy maszyn  budowlanych. Zakłada się szacunkowo, że w tej fazie realizacji wykorzystywane będą:

· spycharka, 

· koparka, 

· ładowarka, 

· dźwig samojezdny, 

· samochody wywrotki.

Przykładowe parametry techniczne maszyn budowlanych:

Charakterystyka ładowarki: 



Moc silnika – ca 150 kW 

Charakterystyka koparki:  



Moc silnika – ca 150 kW
Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych według EMEP/CORINAIR
 zestawiono w Tabeli 3:

Tabela 3 Wskaźniki emisji z silników wysokoprężnych (Diesla) w maszynach budowlanych
	Substancja
	Wskaźnik emisji g/kg ON - Maszyny budowlane

	Tlenki azotu (wszystkie frakcje)
	48,8

	Dwutlenekazotu
	6,81)

	Pył PM 2)
	2,3

	Tlenekwęgla
	15,8

	Benzen
	0,0053)


1)- zwartość NO2 jako 14% wszystkich frakcji NOx – wg EMEP/CORINAIR

2) - w całości przyjęto jako pył zawieszony PM10 

3) - jako 0.07% NMVOC – wg EMEP/CORINAIR 

Emisja z maszyn budowlanych

Zużycie paliwa przy średnim obciążeniu przyjmuje się 10 dm3/h (przyjmując gęstość oleju  napędowego 0.84 kg/dm3  wynosi to 8,4 kg/h). 

Zużycie paliwa w czasie budowy wyniesie 

Godzinowa emisja zanieczyszczeń dla pojedynczej maszyny wyliczana jest jako iloczyn zużycia  paliwa i wskaźników zanieczyszczeń z powyższej tabeli. Sposób obliczeń na przykładzie NO2 został przedstawiony poniżej.

ENO2 = 6,8 g/kgON × 8,4 kg/h × 10-3 = 0,057 kg/h 

Emisja NO2 z 2 maszyn 

ELNO2 = 2 × 0,057 kg/h = 0,114 kg/h 

Emisja zanieczyszczeń z maszyn roboczych wykorzystywanych podczas realizacji przedsięwzięcia została zestawiona w Tabeli 4. 

Tabela 4 Emisja zanieczyszczeń z maszyn roboczych
	Nazwa

zanieczyszczenia
	Wskaźnik emisji

We [g/kg ON]
	Emisja z 1 maszyny

E [kg/h]
	Emisja z 2 maszyn

[kg/h]

	dwutlenekazotu
	6,8
	0,057
	0,114

	Tlenek węgla
	15,8
	0,133
	0,266

	Pył PM10
	2,3
	0,019
	0,038

	Benzen
	0,005
	0,000042
	0,0000048


Samochody ciężarowe 

Emisję zanieczyszczeń obliczono wykorzystując wskaźniki emisji autorstwa prof. Z. Chłopka
, dla prędkości pojazdu v = 20 km/h.  Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających w [g/kmxpoj] przy v = 20 km/h przedstawia Tabela 5.

Tabela 5 Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających
	Substancja
	Rodzaj pojazdu

	
	Osobowe
	Dostawcze
	Ciężarowe i autobusy

	Dwutlenek azotu
	0,2198
	0,694
	4,154

	Węglowodory alifatyczne
	0,071
	0,074
	1,207

	Węglowodory aromatyczne
	0,023
	0,019
	0,301

	Tlenek węgla
	1,66
	0,646
	1,23

	Pył
	0,00509
	0,0436
	0,175

	Benzen
	0,00495
	0,00243
	0,0213


Szacowana, maksymalna wielkość natężenia ruchu pojazdów po terenie inwestycji wynosi:

samochody osobowe – 3 poj/dobę ( przyjęto 1 przejazd/h), 

samochody dostawcze - 2 poj/dobę (przyjęto 1 przejazd/h), 

samochody ciężarowe - 1 poj/dobę ( przyjęto 1 przejazd/h).

Emisja substancji do powietrza

Zestawienie emisji z ruchu pojazdów po terenie budowy przedstawia Tabela 6.
Tabela 6 Emisja z ruchu pojazdów po terenie budowy
	Rodzaj

Pojazdów
	Natężenie ruchu
	Dzień Poj/h
	Substancja
	Emisja liniowa

	
	
	
	
	Dzień kg/hx100m

	O+D+C
	Poj/dobę T = 1000 h
	
	
	

	1+1+1
	3
	3
	Dwutlenek azotu

Węglowodory alifatyczne

Węglowodory aromatyczne

Tlenek węgla

Pył

Benzen
	0,00092

0,00015

0,000064

0,00048

0,00004

0,000005


Emisja zanieczyszczeń do powietrza w fazie budowy będzie ograniczać się do granic działki inwestycyjnej. Etap budowy powodował będzie głównie ograniczoną w czasie emisję zanieczyszczeń do atmosfery o charakterze niezorganizowanym (emisja z przemieszczających się maszyn i  samochodów z terenu budowy). Prace realizacyjne krótkoterminowo i nieznacznie wpłyną na pogorszenie stanu akustycznego i zwiększenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez emisję pyłów i spalin. Ocenia się, że zakłócenia spowodowane pracami realizacyjnymi, jako krótkotrwałe, będą nieistotne dla zdrowia ludzkiego w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia.

Etap eksploatacji:

Na etapie eksploatacji emitowany będzie głównie hałas komunikacyjny oraz zanieczyszczenia związane z ogrzewaniem budynków. Emisję hałasu generuje również pobliska droga publiczna. Pojazdy ciężkie emitują hałas na poziomie ok. 85 dB, pojazdy osobowe w przedziale od 75-85 dB, przy czym poziom ten zależy od:

- wieku pojazdu,

- stanu technicznego pojazdu, 

- rodzaju operacji (start, manewrowanie, hamowanie itp.),

- prędkości pojazdu.

Na potrzeby dokonania niniejszej analizy przyjęto szacunkowe dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia 

Emisja hałasu

Ze względu na charakter i zakres planowanego przedsięwzięcia etap eksploatacji nie będzie wiązał się z istotną emisją hałasu. Hałas będzie związany z ruchem samochodów osobowych, którymi będą poruszać się użytkownicy terenu. Szacunkowy ruch pojazdów to ok. 20 samochodów osobowych na dobę, przy założeniu najbardziej niekorzystnym, tzn. że wszystkie posesje mieszkalne będą wyposażone w 2 samochody osobowe oraz wszystkie pojazdy wyjadą i wjadą na teren planowanego przedsięwzięcia w ciągu doby. Zgodnie z pkt 3 Tabeli 1 załącznika do powyższego rozporządzenia, dopuszczalny poziom dźwięku A przenikający do środowiska od źródeł hałasu drogowego, dla terenów akustycznie chronionych tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od źródeł hałasu wynosi:

· LAeqD= 61dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia, 

· LAeqN= 56dB dla 1 godziny pory nocy. 

Realizacja zamierzenia nie spowoduje przekroczeń ww. dopuszczalnych poziomów dźwięku. Poziomy dźwięku w porze dziennej i w porze nocnej na elewacji najbliższego budynku jednorodzinnego (funkcja chroniona) będą znacznie niższe od dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku. Zagospodarowanie terenu nie będzie również stanowiło źródła emisji wibracji do środowiska. 
Emisja zanieczyszczeń 

Na terenie projektowanej inwestycji występować będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń, której źródłem będą pojazdy osobowe używane przez użytkowników obiektów. Do poniższych obliczeń przyjęto wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza dla samochodów osobowych zasilanych benzyną. 

Tabela 7 Założenia do obliczeń emisji
	Średnie natężenie ruchu
	Średnia ilość pojazdów [szt./dzień]

	Samochody osobowe
	20


Tabela 8 Wskaźniki emisji w g/kg
	Rodzaj środka transportu
	Wskaźniki emisji [g/kg]

	
	CO
	NMLZO
	NO2
	PM

	Samochody osobowe zasilane benzyną 
	230,0
	44,0
	34,1
	0,0

	Samochody o masie całkowitej do 3 500 kg zasilane olejem napędowym
	18,0
	4,0
	18,8
	6,0

	Samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3 500 kg
	32,5
	12,5
	53,0
	6,0


Źródło: opracowanie „Emisja i wskaźniki emisji zanieczyszczeń powietrza dla celów monitoringu stanu jakości powietrza oraz POP, A.Warchałowicz, K.Bebkiewicz, wrzesień 2011 

Średnia ilość paliwa zużywana na poruszanie się pojazdów osobowych na terenie planowanego przedsięwzięcia będzie wynosiła nie więcej niż 10.000 kg na rok.
Założenia do obliczeń:

Średnie spalanie na 100 km (uzależnione od modelu pojazdu): 7 l (do obliczeń przyjęto górną granicę),

Ilość pojazdów: 20/doba,

Waga 1 l paliwa (np. benzyna 95 i 98) – 0,75 kg,

Miesięczny dystans 1 pojazdu (do miejsca pracy, zakupy itp.) – 800 km/msc (ok. 40 km przez 20 dni roboczych),

Ilość miesięcy w roku -12.

Obliczenia:

E = m x W

E – emisja

m – zużycie paliwa,

W – wskaźnik emisji 

E CO= 10.000 * 230 = 2.300.000g / rok

ENMLZO= 10.000 * 44 = 440.000 g/rok

ENOx= 15.120 * 34,1 = 341.000 g/rok

EPM = 10.000 * 0 = 0 g/rok.
W oparciu o dokonane wyliczenia, stwierdza się, że emisja do powietrza z analizowanych źródeł nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
 oraz wartości odniesienia ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
.
d) ZANIECZYSZCZENIE ŚWIATŁEM

Jak wskazują badania naukowe (np. materiał z konferencji dot. zanieczyszczenia światłem – Sylwester Kołomański, Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego), zanieczyszczenie światłem to jedna z najpoważniejszych form zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Pod względem niesionych zagrożeń i zasięgu porównywane jest ono do chemicznego zanieczyszczenia atmosfery, wody i gleby. Zanieczyszczenie to niesie ze sobą szereg poważnych zagrożeń, które można podzielić na kilka kategorii:

· Wzrost jasności nocnego nieba. Zjawisko to znane jako łuna miejska lub smog świetlny zmniejsza widoczność obiektów astronomicznych, co utrudnia lub uniemożliwia naziemne amatorskie 
i profesjonalne obserwacje astronomiczne.

· Degradacja obrazu nieba w świadomości społecznej. Rozgwieżdżone niebo od zawsze inspirowało i kształtowało człowieka. Wpływało na sztukę, filozofię, religię, literaturę 
i naukę. Współcześnie jest ono niedostępne dla dużej części społeczeństwa.

· Zaburzenie naturalnego cyklu dobowego flory i fauny. Badania naukowe wskazują, że ciemność jest konieczna dla funkcjonowania systemów biologicznych. Zanieczyszczenie światłem, zmieniając naturalny cykl dobowy obecności i braku światła, negatywnie wpływa na istotne zachowania i procesy organizmów żywych, w tym człowieka.

· Obniżanie komfortu i bezpieczeństwa w nocy. Oświetlenie zewnętrzne nieodpowiednio skierowane lub zbyt jasne powoduje zjawisko olśnienia, prowadząc do słabszej widoczności otoczenia, a tym samym powodując spadek bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

· Straty finansowe i podnoszenie poziomu tradycyjnych form zanieczyszczenia środowiska. Zbyt jasne lub źle skierowane światło oznacza straty energii elektrycznej (i pieniędzy), 
a tym samym powoduje zwiększoną emisję zanieczyszczeń chemicznych, bo duża część energii wytwarzana jest przez elektrownie pracujące na paliwach kopalnych.

Projektowane oświetlenie będzie energooszczędne i dostosowane do pory dnia (z właściwym widmem emisyjnym). Wykorzystywana ilość światła nie będzie większa niż potrzebna. Oświetlenie będzie oświetlać tylko przedmiotowe obiekty, nie będzie powodowało ucieczki światła do obszarów, które nie stanowią celu oświetlenia. Intensywność oświetlenia dostosowana zostanie również do pory dnia i potrzeb obiektu. Takie rozwiązanie ma również znaczenie ekonomiczne – ograniczy koszty związane z poborem energii oraz nie będzie znacząco oddziaływało na zaburzenie naturalnego cyklu dobowego roślin, zwierząt oraz ludzi.
E) WPŁYW NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI, Z UWZGLĘDNIENIEM PKT OD A-D
Hałas jest czynnikiem stresogennym, nie tylko powoduje rozdrażnienie i problemy z koncentracją ale pobudza układ wydzielniczy do produkowania hormonów stresu- adrenaliny, noradrenaliny  
i kortyzolu. W zależności od natężenia i pochodzenia hałasu zwiększona produkcja obejmuje konkretny hormon. Gdy hałas jest ,,znany”, np. w miejscu pracy i nie przekracza 90 dB wydzielana jest noradrenalina. Gdy hałas jest nam wcześniej nieznany zwiększa się produkcja adrenaliny, a nagły i niespodziewany dźwięk o natężeniu ponad 120 dB powoduje wyrzut kortyzolu. Kortyzol może być uwalniany również w czasie snu, zauważono też że jego poziom jest wyższy w godzinach porannych u kobiet narażonych na hałas lotniczy. Takie zburzenia w produkcji hormonów mogą wpłynąć na cały organizm. Pojawiają się problemy z układem krążenia jak wzrost gęstości krwi i jej ciśnienia, wzrost poziomu cukru, co może zaburzać metabolizm. W odpowiedzi na stres jesteśmy zdenerwowani, pogarsza się nastrój, a badania udowodniły, że osoby narażone na stres związany z hałasem są mniej przyjaźnie nastawione do innych i bardziej skłonne do zrobienia im krzywdy. Osoby, które mają długotrwałą styczność z hałasem często mają podwyższone ciśnienie krwi, szczególnie skurczowe. Ryzyko nadciśnienia rośnie gdy poziom hałasu w porze dziennej przekracza 65 dB. Nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem ryzyka zawału serca i udaru. Ryzyko to rośnie u ludzi, którzy przez długi czas są narażeni na hałas, szczególnie 
u mężczyzn. Gdy natężenie hałasu przekracza 70 dB ryzyko to wzrasta aż 1,5-krotnie, w stosunku do osób żyjących w spokojnych i cichych okolicach. Zauważono również, że wśród populacji zamieszkującej okolice lotnisk zwiększone jest spożycie leków nasercowych. Poza tym narażone są również naczynia krwionośne, które mogą się skurczyć co powoduje zmniejszenie dopływu krwi do tkanek.

Układ nerwowy reaguje na nadmierny hałas wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego, ale też obniżeniem nastroju, drażliwością, kłótliwością, znużeniem. Ze strony układu pokarmowego mogą pojawić się problemy z metabolizmem, wzmożone tycie, wrzody żołądka, wzmożone wydzielanie kwasów trawiennych. Nieliczne badania nad wpływem hałasu na zdrowie psychiczne nie wykazały konkretnego wpływu tego zjawiska na zmiany w umyśle człowieka. Nie ma również dowodów, czy  i jak hałas wpływa na płód w czasie ciąży. Oszacowano, że przyśpieszenie starzenia związane z działaniem hałasu skraca życie nawet o 10 lat. Hałas działa jednak przede wszystkim na słuch. Zmiany mogą mieć charakter przejściowy lub trwały, zależnie od czasu ekspozycji i natężenia hałasu oraz mogą obejmować ubytki słuchu lub całkowitą jego utratę. Skutki oddziaływania hałasu na słuch zależą przede wszystkim od poziomu ciśnienia akustycznego hałasu i czasu jego ekspozycji. Przy poziomie 85 dB i czasie ekspozycji do 40 lat (przy 8-godzinnym dniu pracy) ryzyko uszkodzenia słuchu wynosi 10%. Skutkiem długotrwałego narażenia na hałas o wysokich poziomach jest nieodwracalne uszkodzenie komórek rzęskowych znajdujących się  w ślimaku. W konsekwencji tego procesu dochodzi do przesunięcia progu słyszenia i pogorszenie zrozumiałości mowy. Przesunięcie progu słyszenia powoduje, że część sygnału mowy ludzkiej znajduje się poza obszarem dźwięków słyszalnych. Dochodzą do tego problemy w ocenie głośności dźwięków, utrata zdolności rozróżniania wysokości i określania kierunku skąd dochodzi dźwięk. 

Z uwagi na:

- zastosowane źródło niskoemisyjne do ogrzewania obiektów,

- uregulowaną gospodarkę odpadami oraz wodno-ściekową,

- brak zmiany charakteru i sposobu użytkowania pobliskiego terenu, na skutek realizacji inwestycji,

- występowanie oddziaływań o tym samym charakterze w otoczeniu inwestycji,

inwestycja nie wpłynie negatywnie na komfort życia i zdrowie ludzi. 
f) Odwracalność oddziaływania

Oddziaływanie zamierzenia na środowisko jest w 100% odwracalne. Odziaływanie na etapie ewentualnej likwidacji będzie zbliżone do oddziaływania na etapie eksploatacji, które zostało opisane w niniejszej karcie. Etap likwidacji związany będzie z:
- rozbiórką budynków mieszkalnych,
- rozbiórką terenów utwardzonych,

- demontażem infrastruktury towarzyszącej,
- powstaniem wykopów i mas ziemnych,

- powstaniem odpadów, w tym budowlanych.


Po zagospodarowaniu odpadów, rekultywacji terenu przy pomocy powstałych, w czasie rozbiórki, mas ziemnych – teren zostanie przywrócony do pierwotnego. Po zdemontowaniu obiektów budowlanych, emisja zanieczyszczeń do powietrza ustanie. Na etapie ewentualnej likwidacji, przez okres prowadzenia prac rozbiórkowych, należy spodziewać się wzmożonego ruchu trakcyjnego na pobliskiej drodze oraz związanych z tym uciążliwości emisyjnych (w tym emisja towarzysząca gazów cieplarnianych). Uciążliwości te będą krótkotrwałe (trwać będą ok. 12 mscy), ustaną po zakończeniu prac i będą całkowicie odwracalne – po zaprzestaniu ruchu pojazdów obsługujących likwidowany obiekt – emisja zanieczyszczeń trakcyjnych do powietrza ustanie. 
8. Możliwe trans-graniczne oddziaływanie na środowisko

     Zasięg oddziaływania planowanego zamierzenia ma charakter lokalny, zatem biorąc pod uwagę odległość od granic kraju - nie zachodzi możliwość trans-granicznego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na środowisko.
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Inwestycja znajduje się poza głównymi krajowymi korytarzami ekologicznymi oraz poza obszarami Natura 2000, w otulinie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
Najbliższe formy ochrony przyrody (Mapa 4):
- obszar Natura 2000 Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH 220095 – oddalone o ok. 726 m na zachód od terenu inwestycji,
- rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca – oddalony o ok. 1,6 km na zachód od terenu inwestycji
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Mapa 4 Lokalizacja zamierzenia (granatowy poligon) względem najbliższych form ochrony przyrody – OZW Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego i rezerwatu Szczyt Wieżyca – geoserwis.gdos.gov.pl.
10. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Planowane zamierzenie związane będzie ze zmianą charakteru terenu inwestycji. Funkcja terenu pozostanie jednak zbliżona do okolicznych – na sąsiadującej działce realizowana będzie zabudowa mieszkaniowa. Podczas etapu realizacji planowanego przedsięwzięcia mogą nastąpić uciążliwości związane z procesem budowy tj. emisja zanieczyszczeń i hałasu z maszyn budowlanych, czy pojazdów dowożących materiały. Jednak należy zauważyć, że prace budowlane będą prowadzone w godzinach dziennych, a uciążliwości związane z prowadzonymi pracami miną po ich zakończeniu. Dokonując analizy oddziaływań skumulowanych na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia należy wziąć pod uwagę planowany termin rozpoczęcia prac związanych z budową budynków. Szacuje się, że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024 – 2028. Działki będą sprzedawane i o terminie budowy decydować będzie indywidualnie właściciel każdej z działek, zatem mało prawdopodobne jest, aby prace budowlane odbywały się na wszystkich wydzielanych działkach jednocześnie.

Niemniej jednak, jeżeli na terenie znajdującym się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia prace budowlane byłyby realizowane w tym samym okresie, co planowane zamierzenie budowlane, może nastąpić kumulacja oddziaływań związanych z ruchem pojazdów oraz pracami budowlanymi. Jednocześnie należy zauważyć, że będą to oddziaływania krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu prac. Z uwagi na położenie inwestycji, w sąsiedztwie drogi należy spodziewać się skumulowanych oddziaływań związanych ze:

- zwiększeniem ruchu trakcyjnego na pobliskiej drodze dojazdowej, w związku z transportem materiałów budowlanych i odpadów,

- zwiększeniem pylenia i zanieczyszczenia powietrza na skutek ruchu pojazdów korzystających 
z pobliskich dróg,

- zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, energię i paliwa,

- zwiększeniem ilości wytwarzanych odpadów, w tym komunalnych,
- zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza związanych z ogrzewaniem pobliskich obiektów,

Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz nowobudowanych i istniejących obiektów mieszkalnych będzie wiązał się ze zwiększeniem ruchu pojazdów osobowych po lokalnych drogach, co będzie wiązało się z emisją zanieczyszczeń oraz hałasu. 

Odpady budowlane oraz wynikające z eksploatacji zamierzenia zostaną zbierane selektywnie 
i zagospodarowane zgodnie z zobowiązującym, w tym zakresie, prawem. Oddziaływanie po zakończeniu budowy będzie całkowicie odwracalne. Zwiększenie zapotrzebowania na wodę 
w okolicy nie spowoduje nadmiernego obciążenia infrastruktury technicznej. Dostawy wody 
i energii odbywać się będą na warunkach określonych przez gestora sieci, co zapobiegnie ryzyku przeciążenia istniejącej infrastruktury. 
11. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Planowane przedsięwzięcia ze względu na swój rodzaj oraz zakres nie zalicza się do obiektów o zwiększonym ani dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie 
z przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Poniżej dokonano analizy głównych zagrożeń związanych z planowanym przedsięwzięciem. 
Faza budowy 
Głównym zagrożeniem dla najbliższego otoczenia i ludzi przebywających na terenie objętym inwestycją są: 

· zanieczyszczenie gruntów i wód substancjami ropopochodnymi pochodzącymi 
z eksploatowanych pojazdów mechanicznych, 

· awarie maszyn i urządzeń budowlanych powodujące nadmierną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Celem zapobiegnięcia tego typu sytuacjom awaryjnym i zminimalizowaniu ich skutków podjęte zostaną następujące działania: 

· wykonywać wszelkie prace budowlane po dokładnym zlokalizowaniu istniejącej infrastruktury oraz z zapewnieniem odpowiedniego zabezpieczenia,

· używać tylko maszyn i pojazdów sprawdzonych, w dobrym stanie technicznym, 

· odpowiednio zorganizować harmonogram dostaw surowców na budowę. 

Ponadto, mogą także wystąpić tzw. wypadki przy pracy, w przypadku których należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

12. Informacja o przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko

Emisje odpadów oraz ich wpływ na środowisko – etap budowy
W związku z realizacją inwestycji, konieczne będzie wykonanie wykopów – nadmiar gruntu z wykopów zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji. Prace związane z realizacją inwestycji zostaną zlecone zewnętrznej firmie budowlanej. Nadmiar gruntu w postaci urobku zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji za pomocą spycharki, natomiast ewentualny nadmiar ziemi (stanowiący odpad o kodzie 17 05 04) zostanie przekazany uprawnionym odbiorcom przez wykonawcę prac budowlanych.

Oddziaływanie powstających odpadów na środowisko na etapie budowy przedsięwzięcia będzie oddziaływaniem okresowym (przejściowym) i pomijalnie małym. Odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia.

W fazie realizacji inwestycji wytwarzane będą rodzaje odpadów zestawione w Tabeli poniżej. Odpady te zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 
2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.
Tabela 9 Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w fazie realizacji przedsięwzięcia (dla całego przedsięwzięcia)
	PODGRUPA
	KOD ODPADU
	RODZAJ
	SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW

[Mg]

	15 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

	15 01
	ODPADY OPAKOWANIOWE (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

	
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury
	Ok. 2,5

	
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	Ok. 2,5

	
	15 01 03
	Opakowania z drewna
	Ok. 2,5

	
	15 01 04
	Opakowania z metali
	Ok. 1

	17 ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄC GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH)

	17 01
	ODPADY MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ(NP. BETON, CEGŁY, PŁYTY, CERAMIKA)

	
	17 01 01 
	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów


	ok. 300

	
	17 01 07
	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 


	ok. 300

	
	17 01 82
	inne niewymienione odpady
	ok. 1,0

	
	17 04 11
	kable inne niż wymienione w 17 04 10
	ok. 0,3

	20 ODPADY KOMUNALNE ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE

	20 03
	INNE ODPADY KOMUNALNE

	
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	ok. 2


Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów lub form usług oraz surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają na utrzymanie ich ilości na najniższym  poziomie, a także ograniczają ich negatywne oddziaływanie na środowisko lub zagrożenie zdrowia i/lub życia ludzi.

Postępowanie z wytworzonymi odpadami w fazie budowy:

· na placu budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów;

· wytworzone odpady będą gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, odpady niebezpieczne będą gromadzone w atestowanych pojemnikach;

· wytworzone odpady zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia 
w zakresie zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadów.

Firma realizująca prace budowlane będzie zobowiązana prowadzić ewidencję ilościową 
i jakościową wytwarzanych odpadów. Oddziaływanie powstających odpadów na środowisko na etapie budowy przedsięwzięcia będzie oddziaływaniem okresowym (przejściowym) i pomijalnie małym. Odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane przepisami prawa zezwolenia.
Emisje odpadów oraz ich wpływ na środowisko – etap eksploatacji
W fazie eksploatacji inwestycji wytwarzane będą rodzaje odpadów zestawione w Tabeli poniżej. Odpady te zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Tabela 10 Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w fazie użytkowania przedsięwzięcia (dla całego zamierzenia)
	PODGRUPA
	KOD ODPADU
	RODZAJ

	15 - ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIAŁY FILTRACYJNE I UBRANIA OCHRONNE NIEUJĘTE W INNYCH GRUPACH

	15 01
	                                           ODPADY OPAKOWANIOWE

	
	15 01 01
	Opakowania z papieru i tektury

	
	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych

	
	15 01 03
	Opakowania z drewna

	
	15 01 04
	Opakowania z metali

	
	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe

	
	15 01 06
	Zmieszane odpady opakowaniowe

	
	15 01 07
	Opakowania ze szkła

	20 - ODPADY KOMUNALNE ŁĄCZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI SELEKTYWNIE

	20 01
	20 01 01
	Papier i tektura

	
	20 01 02
	Szkło

	
	20 01 08
	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

	
	20 01 10
	Odzież

	
	20 01 11
	Tekstylia

	
	20 01 39
	Tworzywa sztuczne

	
	20 01 40
	Metale

	20 03
	INNE ODPADY KOMUNALNE

	
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

	
	20 03 99
	Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach


W wyniku funkcjonowania obiektów mieszkalnych będą powstawały odpady komunalne z grupy 20 oraz odpady opakowaniowe z grupy 15 Katalogu odpadów – szacowana ilość odpadów na rok ≈ 200 kg/posesję. Wytwarzane odpady będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne dokumenty w zakresie gospodarowania odpadami.

Wszystkie wytwarzane rodzaje odpadów będą gromadzone w wyznaczonych miejscach na terenie wydzielonych posesji :

· w sposób selektywny,

· nie zagrażając środowisku,

· nie powodując uciążliwości dla osób trzecich,

· do czasu zebrania uzasadnionej partii odpadów.

13. Informacja o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

Nie dotyczy. 
14. Wpływ inwestycji na zmiany klimatyczne i adaptacja do zmian klimatu
      Przez łagodzenie zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, który nie przyczynia się do pogłębiania zmian klimatu. Przez adaptacje do zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak również by nie powodowało zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. 

Adaptacja do zmian klimatu – działania łagodzące 

W 2013 roku Ministerstwo Środowiska opracowało „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Dokument ten został opracowany przez Ministerstwo Środowiska na podstawie analiz wykonanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu - KLIMADA". 

Adaptacja do zmian klimatu ze względu na zróżnicowanie regionalne warunków klimatycznych i zagospodarowanie terenu powinna koncentrować się na ocenie ekspozycji obszaru na zmiany klimatu (identyfikacja zagrożeń priorytetowych), ocenie wrażliwości obszaru na zmiany klimatu (identyfikacja sektorów i obszarów wrażliwych na zagrożenia priorytetowe), ocenie potencjału adaptacyjnego obszarów (ocenę zdolności sektorów i obszarów zidentyfikowanych jako wrażliwe do adaptacji), konkretnych działaniach i rozwiązaniach adaptacyjnych dla sektorów wskazanych jako wrażliwe (uodparniające, zwiększające wrażliwość na zagrożenia). Adaptacja do zmian klimatu w sektorze gospodarki przestrzennej i budownictwa odbywać będzie się poprzez wdrożenie i wprowadzenie odpowiednich działań adaptacyjnych ujętych w Planie: 

− wprowadzenie ograniczeń w zakresie budownictwa powszechnego i dodatkowe wymagania 
w zakresie ochrony przed zalaniem budynków podpiwniczonych na obszarach zalewowych 
i w strefie nadmorskiej oraz na terenach zagrożonych ruchami masowymi (wprowadzenie zasady bezpiecznego inwestowania na klifach), 

− wdrożenie działań zabezpieczających przed osuwiskami, 

− wprowadzenie wymogu dostępu on-line do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i obowiązku doradztwa dla osób i firm pragnących inwestować w strefach zagrożonych. 

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone zalaniem przez powódź oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi. 

Łagodzenie i adaptacja przedsięwzięcia do warunków zmian klimatu 

Łagodzenie zmian klimatu to odpowiedni sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, który nie przyczynia się do pogłębiania zmian klimatu. Głównym problemem dotyczącym kwestii łagodzenia zmian klimatu są emisje gazów cieplarnianych i pogłębiające się zjawisko efektu cieplarnianego. Realizacja przedsięwzięcia może prowadzić do bezpośredniego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. W związku z realizacją przedsięwzięcia nastąpi tymczasowy, lokalny i niewielki wzrost emisji gazów cieplarnianych na skutek emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów samochodowych i pracy maszyn budowlanych oraz niewielkiego pylenia w czasie prac. 

     Inwestycja doprowadzi do większego zapotrzebowania na energię, prowadzącego do pośredniego wzrostu emisji gazów cieplarnianych. W celu realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie wyprodukowanie materiałów budowlanych niezbędnych do tego celu. Działania te będą częściowym źródłem pośredniej emisji gazów cieplarnianych, jednakże z uwagi na ograniczony 
i krótki czas budowy nie będą miały permanentnego i istotnego wpływu na postępowanie zmian klimatu, w tym efektu cieplarnianego. 

Realizacja zamierzenia wiązać się będzie z przekształceniem terenu. Z uwagi na charakter okolicznych terenów nie zakłada się, aby realizacja przedsięwzięcia powodowała utratę cennych przyrodniczo siedlisk.

Poniżej przedstawiono rozwiązania adaptacyjne przedsięwzięcia do warunków zmian klimatu: 

− upały - do realizacji przedsięwzięcia stosowane będą materiały budowlane odporne na działanie wysokich temperatur, 

− susze – gospodarka wodno-ściekowa będzie uregulowana, woda docelowo pobierana będzie 
z wodociągu, co wyeliminuje ryzyko suszy w zakresie zapotrzebowania na wodę; do czasu wybudowania sieci przewidywane zapotrzebowanie na wodę z ujęcia nie spowoduje wyczerpania zasobów, zatem nie przyczyni się do powstania suszy,
− pożary - do realizacji przedsięwzięcia stosowane będą materiały trudno palne lub niepalne, 

− intensywne opady, wylewy rzek i powodzie - brak konieczności stosowania rozwiązań przystosowujących do wylewów rzek i powodzi z uwagi na brak zagrożenia występowania tych zjawisk na terenie przedsięwzięcia, 

− burze i wiatry - obiekty budowlane będą związane z gruntem, zatem będą odporne na działanie wiatrów, 

− osuwiska - brak wrażliwości przedsięwzięcia na osuwiska. Teren inwestycji nie charakteryzuje się występowaniem ruchów masowych ziemi, osuwisk i zjawisk rozmycia powierzchni, 

− podnoszący się poziom mórz - brak wrażliwości przedsięwzięcia na podnoszący się poziom wód ze względu na brak obecności w bliskiej odległości wód morskich,
− fale chłodu i śniegu - działania adaptacyjne przedsięwzięcia dla fal chłodu i śniegu polegają na doborze materiałów budowlanych odpornych na niskie temperatury i zapewnienie odporności projektu na nawarstwianie się śniegu, 

− zamarzanie i odmarzanie - uodpornienie przedsięwzięcia na zamarzanie i odmarzanie zostanie osiągnięte poprzez dobór odpowiednich materiałów budowlanych oraz nadzór nad wykonawstwem. 

Odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe 

Do najważniejszych zagrożeń na terenie Polski należą głównie pożary, powodzie, susze, mrozy i śnieżyce i z mniejszą częstotliwością ulewne deszcze, czy silne wiatry. Wystąpienie zjawisk takich, jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, huragany, sztormy, lawiny, ze względu na to, że przedsięwzięcie leży w strefie klimatu umiarkowanego - zmiennego, poza zasięgiem wód morskich i lawin jest mało prawdopodobne lub nierealne, dlatego też nie zostały one poddane analizie. Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w obszarze zagrożenia powodzią, więc nie występuje ryzyko zalania obiektów związanych z przedsięwzięciem. 

Wymienione powyżej przypadki należą do krótkotrwałych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. 
Analiza działań adaptacyjnych i mitygacyjnych dla realizowanego przedsięwzięcia:

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie całego obiektu będzie uregulowana, co eliminuje ryzyko wystąpienia powodzi. Woda na cele socjalne pobierana będzie z wodociągu, na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci, zatem nie ma ryzyka pobierania wody w sposób niekontrolowany, co mogłoby przyczynić się do powstania suszy. Materiał, z którego wykonane zostaną obiekty budowlane będzie odporny na niskie i wysokie temperatury. Realizacja inwestycji nie będzie powodować emisji gazów cieplarnianych – budynki ogrzewane będą przy pomocy kotłowni niskoemisyjnej o mocy do 25 kW każda. Realizacja zamierzenia nie będzie wiązała się 
z działaniami towarzyszącymi mogącymi powodować emisję gazów cieplarnianych do powietrza. Emisja gazów cieplarnianych nastąpi towarzysząco, w wyniku transportu i obsługi placu budowy na etapie realizacji. Z uwagi jednak na krótki czas trwania prac oraz ich niewielki zakres – emisję tę można uznać za pomijalną. Zastosowane oświetlenie w obiekcie będzie energooszczędne. Emisja zanieczyszczeń do powietrza (głównie gazów cieplarnianych) nie przyczyni się do zmian klimatycznych. 

W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni się sposób użytkowania pobliskich siedlisk.
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